# 投标分项报价表

项目编号：ZFCG－X2017006-1号 货币单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号及主要参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **交货期** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 镜头及器材（长焦远镜头） | **佳能 EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM镜头**  镜头定位：135mm全画幅镜头；  镜头结构：14组19片；  镜头分类：单反镜头；  镜头用途：中长焦镜头；  镜头类型：变焦；  镜头卡口：EF卡口；  变焦方式：伸缩式镜头；  滤镜尺寸：67mm；  驱动马达：USM；  遮光罩：ET-73B；  最近对焦距离：1.2m；  最大光圈：F4.0；  最小光圈：F32-F45;  光圈叶片数：8片；  防抖性能：光学防抖（4级）;  镜头直径：89mm；  镜头长度：143mm;  支持全画幅;自动镜头;  支持自动对焦马达;  其他：标准配件，全国联保，享受三包服务。 | 部 | 1 | 7800 | 7800 | 5个工作日 | 北京  佳能（中国）有限公司 |
| 2 | 通用摄像机（高清数码摄像机） | **索尼HDR-PJ675**  产品类型：高清摄像机；  传感器类型：Exmor R CMOS;传感器尺寸：（1/5.8）英寸；  最大像素：251万；  有效像素：229万；  影像处理器：BIONZ X；  光学变焦：30倍；  数字变焦：350倍；  实际焦距：f=1.9-57.0mm;最大光圈：F1.8-F4.0;  滤镜直径：46mm；  液晶屏类型：翻转屏；  液晶屏尺寸：3英寸；  液晶屏像素：46万像素液晶屏；  液晶屏描述：16:9模式，翻转角度，约270度；  对焦方式：自动对焦，手动对焦；  最近对焦距离：约1-80cm;麦克风：内置；  防抖性能：五轴防抖；  无线性能：WIFI兼容；  NFC功能：支持；  USB接口：多功能微型USB端口；  HDMI接口：MINI HDMI 接口；  存储介质：Micro SD/SDHC/SDXC存储卡/Memory stick Micro;  存储容量32GB，最大支持128GB；  电池类型：锂电池；  耗电量：HD模式2.5W；  其他：标准配件，全国联保，享受三包服务。 | 台 | 3 | 4100 | 12300 | 5个工作日 | 北京  索尼(中国)有限公司 |
| 3 | 便携式计算机（笔记本） | **联想小新510S**  CPU型号:intel酷睿i7 6567U；  CPU主频：3.3GHz;  核心数：双核心/四线程;  内存容量：4GB;  内存类型：DDR4 2133MHz；  硬盘容量：1TB 5400转；  显卡芯片：Intel GMA Iris 550;  屏幕：14英寸，显示比例 16:9;  分辨率：1366x768;  摄像头：集成30万像素；  无线网卡：支持802.11ac无线协议；  有线网卡：1000Mbps以太网卡；  电池类型：3芯锂电池;  续航时间：6小时左右,视具体使用环境而定;  标准配件售后服务。 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 5个工作日 | 北京  联想（北京）有限公司 |
| 4 | 通用照相机（单反套机） | **佳能5D Mark III（EF 24-70mm f/4L IS USM)套机**  产品类型：高端单反；  产品定位：套装相机；  操作方式：全手动操作；  传感器类型：CMOS；  传感器尺寸：全画幅（36\*24mm）；  传感器描述：自动，手动，添加除尘数据；  最大像素数：2340万；  有效像素：2230万；  光学变焦：3倍；  影像处理器：DIGIC 5+；最高分辨率：5760\*3840；高清摄像：全高清（1080）；镜头类型：伸缩式；  等效35mm焦距：24-70mm；镜头结构：12组15片；  变焦类型：变焦环；  显示屏类型：高清屏；  显示屏尺寸：3.2尺寸；  显示屏像素：104万像素液晶屏；  快门类型：电子控制焦平面快门；  闪光灯类型：外接；  遥控功能：支持；  存数卡类型：双卡插槽（CF卡及SD）；  HDMI接口：支持；  其它接口：USB2.0；  电池类型：锂电池（LP-E6，1800mAh);  标准配件，全国联保，享受三包服务。 | 台 | 4 | 20000 | 80000 | 5个工作日 | 北京  佳能（中国）有限公司 |
| 5 | 其他办公设备（照片封塑机） | **雷盛LK4-320**  过塑宽度：320mm；  规格：A3；  过胶厚度：35—175mic(mm);  过胶速度：500mm/分钟；  耗电：1.5千瓦/时  标准配件，全国联保，享受三包服务。 | 台 | 1 | 550 | 550 | 5个工作日 | 佛山  佛山市南海和顺雷盛五金电器有限公司 |
| 6 | 其他打印设备（照片打印机） | **爱普生L1800**  产品定位：墨仓式彩色喷墨打印机；  最大幅面：A3+无边距打印；分体式墨盒；  接口类型：USB（兼容USB2.0）；  打印最高分辨率：5760\*1440dpi;  喷头配置：共540个，90×6色（黑色/青色/洋红色/黄色/淡青色/淡洋红色）；  逐份打印：支持；  光学分辨率：5760dpi；  色彩深度：彩色，输入48位，输出24位；  彩色打印速度：约38ppm（经济模式）\*1/约4.8ipm\*2(A4);  介质类型：普通纸，高质量光泽照片纸；  介质尺寸：A3+/A3/B4/A4/A5/A6/Letter/legal;  供纸盒容量：100页（A4普通纸）；  系统平台：W7/XP/Vista;  标准配件，全国联保，享受三包服务。 | 台 | 2 | 4800 | 9600 | 5个工作日 | 北京  爱普生（中国）有限公司 |
| 7 | 其他打印设备（照片打印机） | **DNP DP-DS820**  呈像技术：热升华式YMCO连续色调输出；  解析度：300 dpi；  打印尺寸：8"\*4"—8"\*12"；  打印速度：8"\*10"（203\*254mm)约30秒；  色带/相纸：YMCO/相纸卷；电力规格：AC100—240V ，50/60Hz；  电脑介质：USB2.0，  缓冲记忆体：126MB；  作业系统：Windows XP,Vista/Win7/Win8；  标准配件，全国联保，享受三包服务。 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 5个工作日 | 长野  大日本印刷株式会社 |
| 8 | 通用摄像机（手持式摄像机） | **索尼PXW-X280**  产品定位：专业摄影机；  传感器类型：3CMOS;  传感器尺寸：（1/2）英寸；光学变焦：17倍；  实际焦距：f=5.6-95.2mm；  最大光圈：F1.9-F16;  液晶屏尺寸：3.5英寸；  取景器描述：0.45英寸；对焦方式：自动对焦，手动对焦；  对焦范围：广角 50mm-无穷远；  长焦 800mm-无穷远；  最近对焦距离：5cm;  快门描述：1/32-1/2000秒；  白平衡：预设（3200k),内存A，内存B/ATW;  麦克风：内置立体声；  防抖性能：光学防抖；  无线性能：WIFI；  NFC功能：支持；  USB接口：USB2.0；  AV端子：音频输入 XLR型3针（母）（x2);  HDMI接口：支持；  存储介质：ExpressCard/34插槽/SD/SDHC卡；  供电时间：使用BP-U90电池时 约4.5小时，使用BP-U30电池时 约1.5小时；  耗电量：约18-23W；标准配件，全国联保，享受三包服务。 | 台 | 1 | 34750 | 34750 | 5个工作日 | 北京  索尼(中国)有限公司 |
| **投标总报价人民币：（大写）壹拾陆万玖仟元整， ￥：169000元** | | | | | | | | |
| **备注：无** | | | | | | | | |

投标人名称： 许昌鼎昌电脑科技有限公司 （加盖公章）

日期： 2017年7月6日