# 一、开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| / | 防冲撞硬隔离护栏 | 大写：伍拾壹万叁仟捌佰柒拾壹元伍角整  小写：513871.50元 | 25日历天 | 报价包含设备、材料元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用 |
| / | / | 大写： 无 小写： 无 | / | / |

投标人（公章）：河南昶维路桥养护工程有限公司

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 2017 年 07 月 24 日

注：工期指安装调试完毕的最终时间（日历天）。

# 二、投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 防冲撞硬隔离护栏 | 防冲撞硬隔离护栏  1500×1200mm | 1、护栏长1500，高1200，底座支撑宽450，每套护栏重约23kg。2、主要材料：不锈钢复合管Ф51\*2.0、不锈钢复合管Ф43\*2.5、不锈钢复合管Ф22\*1.5、不锈钢内复合管按GB/T18704-2008执行；  3、禁止翻越警示牌材质为不锈钢201材质，尺寸为600\*200\*1.0；  4、每套护栏有4套连接设备，材质为不锈钢201材质。连接钢筋为φ12不锈钢实心钢筋,须全部穿入φ51管内，再进行满焊处理。连接管为φ16\*1.0不锈钢管，安装及拆卸须方便快捷。  5、未注明尺寸单位为：mm。 | 米 | 1999.5 | 257.00元/米 | 513871.50元 | 产地：郑州  厂家：河南昶维路桥养护工程有限公司  品牌：昶维 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合 计 | | 大写：伍拾壹万叁仟捌佰柒拾壹元伍角整 小写：513871.50元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南昶维路桥养护工程有限公司

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 2017 年 07 月 24 日