# 分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 机框 | 欧迈OMUXCR-6U12 | 局端采用刀片式机框；  不高于6U(不计风扇盘)；  具备双电源热备份功能，接220V交流电，（含电源）；  ☆一个机框可接入12个单位；  支持板卡热插拔 | 台 | 6 | 1500 | 9000 | 产地：天津，  厂家：天津欧迈通信技术有限公司 |
| 2 | 网管卡 | 欧迈OMUX240BF4W | 支持SNMP、WEB SERVER或CORBA等管理方式；  管理接口可以使用以太网接口；  可通过网管软件进行管理。 | 块 | 6 | 800 | 4800 | 产地：天津，厂家：天津欧迈通信技术有限公司 |
| 3 | 局端业务板卡 | 欧迈OMUX240BF4C-IX | 局端设备采用卡式；  ☆ 设备使用可插拔单模单纤光模块、单模双纤光模块（含光模块），带宽最低2.5G；  10台80KM、40台40KM；  ☆8路物理隔离的1000M以太网电接口，包括2个GX光接口（光模块选配）和6个GE电接口，通道间相互物理隔离、可通过网管系统灵活配置接口带宽,且至少可以同时支持两个1000M，6个100M带宽全开；  至少8路E1透明传输，E1码型为HDB3，符合ITU-T G.703。E1输出抖动符合ITU-T G.823和ITU-T G.742。E1端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路，接口使用BNC；  支持VLAN透传、支持LFP功能，支持流量控制；  双路光纤热备份功能，能实现主备自动切换或人工切换，自动切换可对切换条件进行设置；  电话传输：至少1台16路，2台12路，7台8路；  告警信号完备，告警内容包括光消失，帧失步，各E1支路信号中断等,可显示对端设备的告警指示情况，具备交流电源断电/掉纤检测区分和指示功能，可屏蔽未使用的E1支路的告警。 | 块 | 50 | 7000 | 350000 | 产地：天津，厂家：天津欧迈通信技术有限公司 |
| 4 | 远端复用光端机 | 欧迈OMUX240BF4-IX | 远端采用机架式设备、可安装在标准机柜上，与局端板卡配套使用；  采用220V电源供电；  设备使用可插拔单模单纤光模块（含光模块），带宽2.5G，10台80KM、40台40KM；  至少6路以太网电接口，通道间相互物理隔离、可通过网管系统灵活配置接口带宽, 且至少可以同时支持两个1000M，4个100M带宽全开；  至少4路E1透明传输，E1码型为HDB3，符合ITU-T G.703。E1输出抖动符合ITU-T G.823和ITU-T G.742。E1端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路，接口使用BNC；  支持VLAN透传、支持LFP功能，支持流量控制。  双路光纤热备份功能，能实现主备自动切换或人工切换，自动切换可对切换条件进行设置；  电话传输：至少1台16路，2台12路，7台8路；告警信号完备，告警内容包括光消失，帧失步，各E1支路信号中断等,可显示对端设备的告警指示情况，具备交流电源断电/掉纤检测区分和指示功能，可屏蔽未使用的E1支路的告警。 | 台 | 50 | 15000 | 750000 | 产地：天津，厂家：天津欧迈通信技术有限公司 |
| 5 | 网管软件 | 欧迈OMUX-240BF4-VI WEB管理软件V1.0 | 支持SNMP、WEB SERVER或CORBA等管理方式；  支持b/s或C/S架构；  服务器端支持WINDOWS、LINUS或UINX等主流操作系统；  可通过个人办公电脑进行操作；  使用网管软件可对全局所有板卡进行管理；  具有图形可视化操作功能；  中文控制界面；  网管功能包括：调整配置以太网口带宽、进行本地和远端的E1线路环回、端口状态查询、端口重启、系统重启、以太网MIB counter等，只需登录本端设备即可实现本端和远端的管理；  能实现双路承载网光纤的主备自动切换或人工切换，自动切换可对切换条件进行设置；  最大接入数不低于100路复用光端机。 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 产地：天津，厂家：天津欧迈通信技术有限公司 |
| 6 | 短信模块 | 千里通QLT-68B | 提供短信发送服务；  发生故障时可实时向至少3名维护人员发送告警短信息；  可对需告警故障进行设置。 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 产地：江苏南京，厂家：南京千里通信息技术有限责任公司 |
| 7 | 网线 | 大唐保镖DT2900-5 | 超五类 | 箱 | 10 | 500 | 5000 | 产地：北京，厂家：北京盛成大唐科技有限公司 |
| 8 | 交换机 | H3C  S5560-54S-EI | 交换容量：5.98Tbps；  包转发率：252Mpps；  48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，  4个万兆SFP+口；  2个40G QSFP+口  至少一个1个RJ-45 Console管理串口；  支持64K MAC地址容量；  支持跨设备聚合；  支持Jumbo Frame；  支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、以太环网保护协议（G.8032）；  IP路由：支持静态路由,RIPv1/v2，RIPng, OSPFv3, BGP4+；  支持IGMP Snooping v1/v2/v3，组播VLAN, IGMP v1/v2/v3，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，MSDP；  支持OpenFlow 1.3标准，多控制器、Group table、Meter；  支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、VLAN的包过滤功能；  安全特性：支持用户分级管理和口令保护，802.1X认证，MAC认证，支持RADIUS，支持SSH 2.0，支持端口隔离，端口安全，PORTAL认证，支持动态ARP检测，防止ARP攻击 ，BPDU 保护，防止IP欺骗，防范病毒和攻击； 支持IP/Port/MAC的绑定功能，可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；  管理与维护：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON ，网管系统、WEB网管，系统日志，分级告警， Ping、Tracert，电缆检测功能，支持Loopback-detection 端口环回检测。 | 台 | 16 | 9500 | 152000 | 产地：杭州市，厂家：新华三技术有限公司 |
| 9 | 交换机 | H3C  S5130S-52S-EI | ☆ 交换容量：336Gbps；  ☆ 包转发率：166Mpps。  ☆ 48个10/100/1000Base-T自适应以太网电接口、4万兆以太网光接口 (非复用接口)  支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN。  路由协议：支持IPv4/IPV6路由协议，支持RIP。  安全特性：支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。  设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等；  支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由管理。 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 产地：杭州市，厂家：新华三技术有限公司 |
| 10 | 交换机 | H3C  S5130S-28S-EI | ☆ 交换容量：336Gbps；  ☆ 包转发率：126Mpps；  ☆ 24个10/100/1000Base-T自适应以太网电接口、4万兆以太网光接口 (非复用接口)  支持STP/RSTP/MSTP协议，支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN。路由协议：支持IPv4/IPV6路由协议，支持RIP。  安全特性：支持基于标准、扩展、VLAN的ACL；支持MAC认证、802.1X认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定；  设备管理：支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等；  支支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由管理。 | 台 | 3 | 4000 | 12000 | 产地：杭州市，厂家：新华三技术有限公司 |
| 11 | 多模10G光模块 （交换机用） | H3C  SFP-XG-SX-MM850-E | 多模双纤，含光纤跳线，与序号8“交换机”同品牌 | 对 | 4 | 1800 | 7200 | 产地：杭州市，厂家：新华三技术有限公司 |
| 12 | 多模1.25G光模块 （交换机用） | H3C  SFP-GE-SX-MM850-A | 多模双纤，含光纤跳线，与序号8“交换机”同品牌 | 对 | 20 | 750 | 15000 | 产地：杭州市，厂家：新华三技术有限公司 |
| 13 | 标签打印机 | 新北洋BTP-6300I | ☆ 点密度300DPI；  热转印打印；  自动剪切；  支持300M碳带卷；  打印标签可以编辑，含编辑工具；  最大打印宽度不低于100mm。 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 产地：山东威海，厂家：山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 14 | 工具、耗材、打印纸等 | 钢盾S035019 | 工具：网线钳2把， | 批 | 1 | 1000 | 1000 | 产地：杭州市，厂家：杭州巨星钢盾工具有限公司 |
| 钢盾S035019 | 工具：电话线压线钳2把， | 产地：杭州市，厂家：杭州巨星钢盾工具有限公司 |
| 钢盾S035027 | 同轴线缆端子压线钳（六边形对边）1把 | 产地：杭州市，厂家：杭州巨星钢盾工具有限公司 |
| 精明鼠NF-838 | 寻线仪2个：具有电话线、网线的对线、寻线功能。 | 产地：深圳市，厂家：深圳市诺方舟电子有限公司 |
| 爱谱华顿跳接光纤YD/T 1272-2005 | 耗材：满足光端机通信需要的跳接光纤、 | 产地：上海市，厂家：上海爱谱华顿电子科技集团有限公司 |
| 爱谱华顿光纤法兰盘AP-P-04-M-12A | 光纤法兰盘、 |
| 爱谱华顿网线水晶头AP-S-03W、 | 网线水晶头、 |
| 爱谱华顿电话线水晶头AP-S-03D | 电话线水晶头、 |
| 爱谱华顿2M线 | 2M线（含两端BNC、L9等接头）若干； |
| 爱谱华顿AP-48-HK | E1配线架：至少48路 | 产地：上海市，厂家：上海爱谱华顿电子科技集团有限公司 |
| 蓝码通用混合基碳带80mm\*300M | 碳带：混合基：80mm宽 300M， | 产地：广州，厂家：广州市蓝码新材料科技有限公司 |
| 蓝蓝码通用混合基碳带100mm\*300M | 碳带：混合基：100mm宽 300M； | 产地：广州，厂家：广州市蓝码新材料科技有限公司 |
| 蓝码通用树脂碳带80mm\*100M | 全树脂基：80mm宽 100M； | 产地：广州，厂家：广州市蓝码新材料科技有限公司 |
| 欣码（SINMARK）80mm\*30mm、100mm\*45mm | 标签打印纸：不干胶铜版纸，80mm\*30mm 1300张，100mm\*45mm 700张； | 产地：上海市，厂家：上海登元信息技术有限公司 |
| 欣码（SINMARK）A4不干胶打印纸、 | A4不干胶打印纸：可用于激光喷墨打印机，大于1000张 | 产地：上海市，厂家：上海登元信息技术有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹佰叁拾贰万捌仟圆整  小写：¥1328000.00 | | | | | | |