# 开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| ZFCG－T2017051-2号 | 视频监控设备 | 大写：壹拾陆万捌仟肆佰陆拾圆整　　　　　　　　小写：168460.00 | 20日历天 |  |

投标人（公章）： 河南硕奥电子科技有限公司

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2017 年 10 月 11 日

# 投标分项报价一览表

|  |
| --- |
| **一、监控部分** |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 4.2x变焦半球型摄像机 | 海康威视 DS-2CC51A2DP-VFIR3 | \*分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻有效像素PAL:976(水平)×582(垂直)NTSC:976(水平)×494(垂直);1/3" EXVIEW HAD CCD II\*低照度,彩色 0.001Lux @(F1.2,AGC ON),黑白 0.0001Lux @ (F1.2,AGC ON)快门1/50(1/60)秒至1/100,000秒;\*镜头4.2x光学变焦（手动）2.8~12mm@ F1.4水平视场角:92°-27.2°;调整角度水平:0°~355°,垂直: 0°~180°,旋转: 0°~355°;支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控;视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)Test Monitor OUT[1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC),装置线];\*信噪比:大于62dB;支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置;\*支持数字宽动态功能;\*支持强光逆转功能;\*支持数字降噪功能;工程设计先进,三轴旋转,可靠性高;电源供应:AC24V±10% / DC12V±10%;功耗:4W MAX(当ICR切换时, 4.5W MAX);包含: 定焦镜头、电源、支架，配球形保护罩。考场摄像头保证可以监控所有考生. | 台 | 9 | 1400 | 12600 | 杭州/杭州海康威视 |
| 2 | 拾音器 | SiZ-145 | 1：全向拾音器，专为音频监控设计，监控范围大，灵敏度高的优点。2：内置AGC微控制器，可调电阻掌控灵敏度，监控10-80平方米内不失真。3：音色优美，音质纯净灵敏度高，对刺耳杂音有很好的削弱功能。4：杜比全向逻辑环绕声标准设计，高速语音DSP处理单元，动态降噪处理。5：内置ALC电平控制电路，自动调节语音高、低强度和瞬间电压、电流冲击。6：拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。7：集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等。8：适用于银行，学校，审讯室，监狱等环境的同步监控录音。 | 只 | 9 | 200 | 1800 | 广州/思正电子科技有限公司 |
| 3 | 集中供电电源 | 翔宇12V/10A | 10A,12V | 个 | 10 | 200 | 2000 | 河南/河南翔宇电子科技有限公司 |
| 4 | 视频编码器 | JF-E0406E | 1、支持本地存储，同时处理4路音/视频信号接入,支持四通道D1格式模拟信号输入,采集分辨率:720\*576；2、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 成都/成都佳发安泰科技股份有限公司 |
| 5 | 编码器硬盘 | ST-2000G | 希捷企业级硬盘监控专用硬盘，SV35系列，2000G存储 | 块 | 12 | 1050 | 12600 | 无锡/希捷国际科技有限公司 |
| 6 | 落地式机柜 | 定制120\*60\*60 | 表面处理:脱脂,酸洗,防锈磷化,纯水清洗,静电喷塑，落地式机柜120\*60\*60 全部采用优质冷轧钢板制作;方孔条1.5㎜,其它1.0㎜。 | 台 | 5 | 1500 | 7500 | 河南定制 |
| 7 | 客户端电脑 | 戴尔5250AIO | 一体机电脑，CPU： i5 7500u/ 3.4GHz ，内存：4G/DDR4 2400MHZ ；硬盘1TB 7200转；屏幕： 22英寸 分辨率 1920\*1080 ；内置摄像头，集成网卡 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 厦门/中国戴尔有限公司 |
| 8 | 操作控制台 | 定制 | 2联，钢架结构，长120厘米，宽60厘米，高75厘米； | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 河南定制 |
| 9 | 电源线主干 | 安普RVV3\*1.5 | 国标无氧铜，RVV3\*1.5 线。各楼层间编码器供电、每个考场身份认证终端和作弊防控阻断设备供电。考场身份认证终端和作弊防控阻断设备供电，完全符合要求220V市电接到摄像机下方，做2-3孔插座预留。 | 米 | 800 | 4.5 | 3600 | 深圳/安普线材公司 |
| 10 | 电源线 支线 | 安普RVV2\*0.5 | 无氧铜国标足米，RVV2\*0.5线 | 米 | 2000 | 2.5 | 5000 | 深圳/安普线材公司 |
| 11 | 音频线 | 安普RVV2\*0.5 | 无氧铜国标足米，RVV2\*0.5线 | 米 | 2000 | 2.5 | 5000 | 深圳/安普线材公司 |
| 12 | 视频线 | 安普75-5 | 国标无氧铜，视频线拉至楼层的编码器处用 SYV75-5线，四台摄像头供一台编码设备 | 米 | 2000 | 2.5 | 5000 | 深圳/安普线材公司 |
| 13 | 网线 | 普天0.55 | 超五类双绞线。注：含每个考场2个网络信息点，做RJ45接头，供身份认证终端和作弊防控阻断设备使用。按规定要求预留足够长度。 | 箱 | 18 | 750 | 13500 | 深圳/普天线材公司 |
| 14 | 支架 | 定制 | 专用定制支架 | 个 | 10 | 50 | 500 | 河南定制 |
| 15 | 存储服务器 | DELL R430 | CPU： Intel 至强处理器E5-2603； 内存：DDR4 8G 存储： SATA接口 最大支持4块3.5寸硬盘 标配硬盘容量8T 其它 ： DVD光驱 1000M网卡 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 厦门/中国厦门有限公司 |
| 16 | 光纤 | 安普4芯 | 4芯单模光纤 | 米 | 50 | 10 | 500 | 深圳/安普线材公司 |
| 17 | 光纤收发器 | NET LINK | 千兆100/1000自适应光纤收发器 | 对 | 2 | 500 | 1000 | 广州/NET LINK科技公司 |
| 18 | 液晶电视机 | 海信LED55EC720US | 屏幕尺寸： 55英寸，背光源LED，分辨率 4K高清（3840\*2160），可以支持WIFI； | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 青岛/青岛海信电器股份有限公司 |
| **二、室内网络布线** |
| 1 | 接入交换机 | 华为S1720-28GFR-4TP | 1、固化端口：24个10/100/1000M bps自适应2、以太网RJ45端口、2个光电复用Combo端口（光口为1000BASE-X SFP端口，Combo端口为光模式优先）含身份认证终端和作弊防控阻断设备接入容量。 | 台 | 5 | 2200 | 11000 | 福州市/锐捷网络股份有限公司 |
| 2 | 网络面板 | 安普双口 | 双口RJ45 | 个 | 13 | 50 | 650 | 深圳/安普线材公司 |
| 3 | 网络模块 | 安普模块 | RJ45 国际标准ISO/IEC11801超五类 | 个 | 78 | 20 | 1560 | 深圳/安普线材公司 |
| 4 | 插座 | 公牛 | 五孔插座 | 个 | 78 | 45 | 3510 | 浙江宁波/公牛集团有限公司 |
| 5 | PVC线槽 | 联塑30 | 标准30线槽 | 米 | 120 | 2 | 240 | 广州/联塑管材厂家 |
| 6 | 明装底盒 | 安普86 | 86底盒 | 个 | 40 | 10 | 400 | 深圳/深圳安普线材 |
| **三、USP部分** |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | UPS电源 | 艾佩斯10KVA | 1、10KVA/8KW。2、单相二线+地线3、高输入功率＞0.99。 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 广州/广州艾佩斯电池有限公司 |
| 2 | 电池 | 艾佩斯UD100-12 | 100AH电池 | 只 | 16 | 1200 | 19200 | 广州/广州艾佩斯电池有限公司 |
| 3 | 电池柜 | 定制 | 厂家定制，长100厘米，宽90厘米，高80厘米； | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 河南定制 |
| 4 | 配电柜 | 定制 | 厂家定制，长40厘米，厚18厘米，高25厘米； | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 河南定制 |
| 合 计 | 大写：壹拾陆万捌仟肆佰陆拾圆整　　　　　　 小写：168460.00 |

投标人（公章）： 河南硕奥电子科技有限公司

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2017 年 10 月 11 日