# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 路面养护车 | LTZ5020TYH5JL | **整车技术参数：**  产品型号:LTZ5020TYH5JL  底盘型号:JX1020PSGD5  发动机型号:JX4G18E5L  发动机功率:130 kw  发动机排量:1764 mL  燃料种类:汽油  外形尺寸（长/宽/高）:5505 mm×1690 mm×1680 mm  货箱尺寸:1830×470×1470  总质量:2405 Kg  整备质量:1800 Kg  额定质量:280 Kg  前排乘客:2+3  接近角/离去角:24/25  前悬/后悬:840/1185 mm  轴距:3000 mm  轴数:2  最高车速:160 km/h  弹簧片数:7  驱动型式:4×2后轮驱动  轮胎规格:LT 215  前轮距:1445  后轮距:1425  转向形式:方向盘  底盘依据标准:国五  **开槽设备技术参数：**  外形尺寸（长×宽×高）:750×650×950  整备质量：55 kg  发动机型号：本田GX390  发动机功率：9.6 kw  燃料种类：汽油  开槽宽度：8-15 mm （可调）  开槽深度：0-35 mm （可调）  油箱容积：5.0 L  刀鼓数量：6片合金刀片，集成于刀盘上  **吹风机技术参数：**  发动机型号：X-Torg  发动机功率：2.9 kw  燃料种类：汽油  气缸排量：65.6 cm³  风速：106 m/s  燃油箱容积：2.2 L  燃油消耗：1.72 L/h  重量：11.2 kg  **灌缝设备技术参数：**  外形尺寸：1830 mm×830 mm×1130 mm  整机重量：200 kg  燃料类型：柴油  灌缝方式：灌缝枪3.5 m长软管  适用范围：普通沥青和灌封胶  发电机：本田EC2500C  发动机功率：2 kw  额定电压：220 V  额定频率：50 Hz  额定输出：2 KVA  型式：四冲程空冷  启动方式：手启动  发动机油箱容量：3.7 L  连续工作时间：4 h  料箱容积：100 L  釜体直径：φ470  罐体结构：圆形、多层高保温结构，最外层为硅酸铝保温材料，厚度达30 mm，钢制外壳，具有高保温性。  保温性能：每小时降温不超过2℃  加料方式：热熔釜顶部加料，保证操作人员人身安全。  加料口尺寸：釜的半圆口  上料高度：900 mm  熔胶能力：100 L/h  釜内加热面积：1.2 m²  导热油容量：8 L  加热方式：通过加热导热油间接加热材料，从底部和四壁加热材料，提高了熔化速度，加热均匀，材料不易老化。  燃烧器：3万大卡的利雅路G3柴油燃烧器。  点火方式：安全自动电子点火  搅拌方式：手动搅拌，导热油间接加热，均匀快速提高釜内加热温度。  首次加热时间：40 min  料箱满罐料加热时间：30-45 min  温控范围：50-290℃  油箱容积：30 L  控制方式：全程恒温控制，可根据普通沥青及灌缝胶安全加热温度设置加热温度。  温度显示：采用温控仪数字液晶显示  电器控制形式：电路集中控制  沥青泵型号：WCB-75齿轮泵  沥青泵电机功率：350 W  沥青泵流量：26 L/min，流量可通过电控调节  灌缝机灌缝时工作压力：2.5 Mpa外置泵压力式灌缝 | 台 | 11 | 273500.00元 | 3008500.00元 | 许昌/  河南路太养路机械股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：叁佰万零捌仟伍佰元整 小写：¥3008500.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南路太养路机械股份有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：