# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 路面养护车 | LTZ5020TYH5JL | **整车技术参数：**产品型号:LTZ5020TYH5JL底盘型号:JX1020PSGD5发动机型号:JX4G18E5L发动机功率:130 kw发动机排量:1764 mL燃料种类:汽油外形尺寸（长/宽/高）:5505 mm×1690 mm×1680 mm货箱尺寸:1830×470×1470总质量:2405 Kg整备质量:1800 Kg额定质量:280 Kg前排乘客:2+3接近角/离去角:24/25前悬/后悬:840/1185 mm轴距:3000 mm轴数:2最高车速:160 km/h弹簧片数:7驱动型式:4×2后轮驱动轮胎规格:LT 215前轮距:1445后轮距:1425转向形式:方向盘底盘依据标准:国五**开槽设备技术参数：**外形尺寸（长×宽×高）:750×650×950整备质量：55 kg发动机型号：本田GX390发动机功率：9.6 kw燃料种类：汽油开槽宽度：8-15 mm （可调）开槽深度：0-35 mm （可调）油箱容积：5.0 L刀鼓数量：6片合金刀片，集成于刀盘上**吹风机技术参数：**发动机型号：X-Torg发动机功率：2.9 kw燃料种类：汽油气缸排量：65.6 cm³风速：106 m/s燃油箱容积：2.2 L燃油消耗：1.72 L/h重量：11.2 kg**灌缝设备技术参数：**外形尺寸：1830 mm×830 mm×1130 mm整机重量：200 kg燃料类型：柴油灌缝方式：灌缝枪3.5 m长软管适用范围：普通沥青和灌封胶发电机：本田EC2500C发动机功率：2 kw额定电压：220 V额定频率：50 Hz额定输出：2 KVA型式：四冲程空冷启动方式：手启动发动机油箱容量：3.7 L连续工作时间：4 h料箱容积：100 L釜体直径：φ470罐体结构：圆形、多层高保温结构，最外层为硅酸铝保温材料，厚度达30 mm，钢制外壳，具有高保温性。保温性能：每小时降温不超过2℃加料方式：热熔釜顶部加料，保证操作人员人身安全。加料口尺寸：釜的半圆口上料高度：900 mm熔胶能力：100 L/h釜内加热面积：1.2 m²导热油容量：8 L加热方式：通过加热导热油间接加热材料，从底部和四壁加热材料，提高了熔化速度，加热均匀，材料不易老化。燃烧器：3万大卡的利雅路G3柴油燃烧器。点火方式：安全自动电子点火搅拌方式：手动搅拌，导热油间接加热，均匀快速提高釜内加热温度。首次加热时间：40 min料箱满罐料加热时间：30-45 min温控范围：50-290℃油箱容积：30 L控制方式：全程恒温控制，可根据普通沥青及灌缝胶安全加热温度设置加热温度。温度显示：采用温控仪数字液晶显示电器控制形式：电路集中控制沥青泵型号：WCB-75齿轮泵沥青泵电机功率：350 W沥青泵流量：26 L/min，流量可通过电控调节灌缝机灌缝时工作压力：2.5 Mpa外置泵压力式灌缝 | 台 | 11 | 273500.00元 | 3008500.00元 | 许昌/河南路太养路机械股份有限公司 |
| 合 计 | 大写：叁佰万零捌仟伍佰元整 小写：¥3008500.00元 |

投标人（公章）：河南路太养路机械股份有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：