# 投标文件（二）

## 一、开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| 1 | 国民体质监测成人检测仪器 | 大写：贰拾陆万玖仟元整 小写：269000元 | 签订合同后10日内 | 无 |

投标人（公章）： **奥美之路（北京）健康科技股份有限公司**

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2017年 12 月 18 日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 二、投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 身高体重测试仪 | 恒康HK6800-ST | 测量范围：身高90～215cm 体重0～200kg 分度值：身高0.1cm 体重0.1kg  精度：身高±0.2% 体重±0.3%  1)体重平台为平面设计，并配有水平仪，可调校体重称水平；保证任意一点都可测出受试者的体重，并所得数值一样；水平压板自动升降控制操作。  2)自动测试身高与体重，同时显示身高、体重、BMI值等数据；  3)外设内置高容量可充电锂电池，无需外接电源，可连续工作10小时以上； | 台 | 2 | 15500元 | 31000元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 2 | 肺活量测试仪 | 恒康HK6800-FH | 测量范围：0～9999mL 分度值：1mL 精度：±1%  1)外设具备OLED显示屏，与主机同步显示，也可脱离主机单独使用  2)自动测试人体呼吸的最大通气能力；准确性好，可防积水  3)配备1个外设，可根据要求扩充至4个外设同时测试  4)外设内置高容量可充电锂电池，可连续工作10小时以上 | 台 | 2 | 10700元 | 21400元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 3 | 台阶试验测试仪 | 恒康HK6800-TJ | 脉搏：测量范围：0～900次 分度值：1次 精度：±1次  节拍器：测量范围：120次/分 分度值：1次 精度：±1次  1)使用红外血氧传感器通过手指测量脉搏  2)配备6人同时测试，可扩展至12-24人同时测试，同时测量；  3)对无法完成3分钟踏台动作的人可中途停止踏台动作，继续测试心率 | 台 | 2 | 17500元 | 35000元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 4 | 握力测试仪 | 恒康HK6800-WL | 测量范围：0～100kgf 分度值：0.1kgf 误差：精度：±0.2 kgf  1)手柄可根据手的大小进行调整，耐久性好；  2)外设具备OLED显示屏，与主机数据同步显示，外设可脱离主机单独使用  3)标配1人测，可根据要求扩充至4个外设同时测试  4)外设内置高容量可充电锂电池，可连续工作10小时以上 | 台 | 2 | 9500元 | 19000元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 5 | 坐位体前屈测试仪 | 恒康HK6800-TQ | 测量范围：-20～40cm 分度值：0.1cm 精度：±0.1cm  1)外设具备OLED显示屏，与主机同步显示，也可脱离主机单独使用  2)手推板可自动复位  3)外设内置高容量可充电锂电池，可连续工作10小时以上 | 台 | 2 | 14500元 | 29000元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 6 | 一分钟仰卧起坐测试仪 | 恒康HK6800-YW | 测量范围：0～9999 次 分度值：1次 精度：±1次  1)自动测试一分钟内完成仰卧起坐的次数，外设运用人体工程学，采用背带式设计，无需使用肩部传感器协助测试，适用各种身材测试者；外设采用多轴传感器技术，自动感应判断人体运动姿势与位置，准确性好，有效解决作弊及动作不规范的计数准确性；  2)外设内置高容量可充电锂电池，无外接电源可连续工作10小时以上。 | 台 | 2 | 15500元 | 31000元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 7 | 反应时测试仪 | 恒康HK6800-FY | 测量范围：0～60000ms 分度值：1ms 精度：±0.1%  1)自动测试出选择反应时成绩  2)外设内置高容量可充电电池，可连续工作10小时以上 | 台 | 2 | 14800元 | 29600元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 8 | 闭眼单脚站立测试仪 | 恒康HK6800-ZL | 测量范围：0～9999s； 分度值：0.1s ；精度：±0.1s。  1)自动测试出闭眼单脚站立时间，为了保障测试者的安全，外设采用红外对射技术，测试区域不能小于一米，红外对射杆之间不能有连接线，防止测试者绊倒受伤。  2)外设由高容量可充电锂电池供电，连续工作10小时以上 | 台 | 2 | 13500元 | 27000元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 9 | 俯卧撑测试仪 | 恒康HK6800-FW | 测量范围：0～9999次 分度值：1次 精度：±1次  1）自动测试俯卧撑次数  2)标配2人测试，可同时2人进行测试，也可根据要求扩充至4人同时测试；  3)外设内置高容量可充电电池，可连续工作10小时以上 | 台 | 2 | 9800元 | 19600元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 10 | 纵跳测试仪 | 恒康HK6800-ZT | 测量范围：0～200cm 分度值：0.1cm 精度：±1%  自动测量人体滞空时间计算纵跳高度，人性化设计；为了保障测试者的安全，外设采用红外对射技术，测试区域不能小于一米，红外对射杆之间不能有连接线，防止测试者绊倒受伤；外设由高容量可充电锂电池供电，连续工作10小时以上 | 台 | 2 | 13200元 | 26400元 | 产地：深圳 厂家：**深圳市恒康佳业科技有限公司** |
| 合 计 | | 大写：贰拾陆万玖仟元整 小写：269000元 | | | | | | |

投标人（公章）：**奥美之路（北京）健康科技股份有限公司**

投标人法定代表人 （或代理人）签字：