**河南三晶电子有限公司三级救治网络之信息化建设C包投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格及型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 视讯终端 | HUAWEITE30 | 1.采用嵌入式一体化结构设计，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构，集成编解码器、麦克风、摄像头等，方便安装部署。2.支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，同时支持IPv4和IPv6双协议栈；3.支持64Kbps-4Mbps接入速率；4.支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等图像编码协议；5.终端支持SVC协议，6.支持720P 25/30帧、4CIF、 CIF；7.支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议，且满足三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能；8.支持快速回声消除(AEC)、自动噪声抑制 、自动增益控制、语音清脆化(VoiceClear)、语音增强 (AudioEnhancer)、9.支持唇音同步等音频特性。10.支持H.239和BFCP双流协议；11. 支持2路高清视频输入、支持2路高清视频输出；12.支持2路音频输入和2路音频输出；13.支持1个10M/100M自适应网口；14.支持WIFI无线网络接入，能够通过WIFI网络进行视频通信，方便进行网络布线；15.内置全高清摄像机，200万像素，1/3英寸CMOS，支持1080/P 60fps视频图像采集；16.摄像机支持12倍光学变焦，水平视角72°17.内置数字阵列麦克风，拾音半径6米；18.具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；19.支持70%的网络丢包下, 声音清晰流畅；20.支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；21.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在sip下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全；22.支持终端主席会控功能：呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、静音/闭音、结束会议、录播控制、延长会议、多画面设置、声控切换、锁定演示、轮询、点名；23.支持在终端前面板显示运行状态、IP地址、会场号码；24.支持中英文语音呼叫功能, 通过说出会场名称，可直接入会，简单方便。25.支持标准H.460和独有SNP防火墙穿越技术，可使视频通话方通过防火墙实现公私网、不同私网的安全连接。 | 台 | 100 | 39000 | 3900000 | 产地：东莞厂家：华为技术有限公司 |
| 2 | 电视机 | HisenseLED55K300UD | 产品定位:LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视1.尺寸：55英寸；2.物理分辨率：4K(3840×2160)3.屏幕比例16:94.响应时间：4ms；5.亮度：800nit；6.光源类型：D-LED；7.背光源：第二代LED背光8.厚度：8.6cm；9.处理器：64位14核配置；10.内存：1.5G运行内存；11.WiFi模块：2.4G/5G；12.网络：内置WIFI、华数TV视频资源、多屏互动、OTA升级；13.安卓：安卓4.414.视频制式：PAL NTSC；15.伴音功率:10W+10W；16.产品外观:黑色高光超窄边框外观；17.接口：射频1个，HDMI\*3、分量输入\*1、视频输入\*1、PCMCIA\*1、数字同轴输出\*1、USB\*3，网口\*1、含壁挂支架。18．电源性能220V/50Hz19.AI节能变频系统：明亮、柔和、光感变频、立体变频、舒适变频、自定义，自动感应改变背光源工作频率、根据画面场景亮暗变化进行数字分析，精确背光调节，更绚丽节能。20. 蓝光高清：H.265高级解码 | 台 | 200 | 3000 | 600000 | 产地：青岛厂家：青岛海信电器股份有限公司 |
| 3 | 计算机 | acerVeriton D430  | 1、CPU：Intel i5-7400 3.0GHz 6M缓存2、内存：4G DDR4 2400MHz3、硬盘：1T 7200转，硬盘STAT III，支持双硬盘或SSD扩展4、显卡：集成高性能显卡，5、显示器：19.5寸高清宽屏LED显示器，显示器具备低蓝光功能以减少对眼睛的损害;6、键盘鼠标：键鼠光电抗菌鼠标及防水抗菌键盘7、有线网卡：1000Mbps以太网卡8、网络接口RJ45（网络接口）9、接口：6个USB（前面板顶置2个3.0，后置2个USB2.0和2个USB3.0）；1\*PCI，2\*PCI-E x1，1\*PCI-E x16，1\*COM，2\*PS/2，2组音频接口，1\*VGA接口，1\*DVI接口、1\*M.2接口10、音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口11、电源：220W电源12、预装正版windows7.0及以下操作系统，具有正版标识。13、立式机箱，顶置机箱提手，主机前面板具有可拆卸防尘网罩 | 台 | 200 | 3500 | 700000 | 产地：深圳厂家：宏基电脑（上海）有限公司 |
| 4 | 高拍仪 | 良田S1000 | 1.CMOS镜头，1000万图像有效像素(3651\*2738)。2.伸缩拉杆，可拍摄A4/A5/A6/A7幅面。金属机身构架，端庄稳重，铝合金伸缩性支杆带有A4/A5幅面刻度，精准定位各幅面扫描。3.可识别 、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光。4.8颗白光LED灯；智能补光。5.USB接口供电, 无需外接电源。6.镜头可至少270°折叠和旋转。7.快速扫描、快速抓图、一秒钟扫描存档。8.实物展示，动态下视频展示功能。9.可以将文档图像转化为Word/Excel文件。10.支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。11.支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器。12.生动投影展示，配合打印机行动复印。13.动态状态下缩放，翻转。14.自动裁边，自动去黑边。15.实现图片增加水印功能。16.扫描介质文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品 18．接口类型USB2.0，1PCS（PC接口）19．输出格式扫描图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS20．录像格式：AVI，WMV | 台 | 100 | 800 | 80000 | 产地：深圳厂家：深圳市新良田科技股份有限公司 |
| 5 | 打印机 | HPLaserJet Pro P1106 | 黑白型激光打印机分辨率：600×600dpi、最高分辨率1200×1200dpi黑白打印速度：18ppm内存2MB首页打印时间8.5秒月打印负荷5000页接口类型USB2.0采用0秒预热技术介质类型纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，糙纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)150页进纸盒：147×211-216×356mm介质重量60-163g/㎡进纸盒容量标配：150页出纸盒容量标配：100页 | 台 | 100 | 900 | 90000 | 产地：中山市厂家：惠普贸易（上海）有限公司 |
| 6 | 防火墙 | 华为USG6510-WL | 1.千兆电口8，具备wifi接口，SSL VPN并发用户95；IPSec VPN隧道900；虚拟防火墙数量10；2.采用多核架构，支持LTE 4G功能，实现无线接入；设备自带Wifi接口，实现无线接入； 3.吞吐量1Gbps，最大并发连接数25万，每秒新建连接数6000；4.能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置；5.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；6.支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议7.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；8.支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，安全策略优化建议9.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配10.支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等11.基于特征检测，支持超过3000种特征的攻击检测和防御；可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护；12.支持HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量的安全检测。13.支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能。14.可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。 | 台 | 100 | 5000 | 500000 | 产地：东莞厂家：华为技术有限公司 |
| 7 | 分屏器 | 迈拓MT-1502 | 1分2VGA分配器带宽：500MHz(-3dB),满载，0-10MHz@±0.1dB，0-100Mhz@±0.6dB 分辨率：支持2048×1536；微分增益误差：0.1%,3.58-4.43MHz 亮色度干扰(多通道对一通道串扰和)：-55dB@10MHz，-40dB@100MHz | 台 | 100 | 0 | 0 | 产地：东莞厂家：广州市迈拓维矩电子有限公司 |
| 8 | 集成费 |  | 电视、视讯终端、电脑、打印机、高拍仪等设备的集成、安装、调试费用。 | 套 | 100 | 800 | 80000 |  |
| **合计** | **大写：伍佰玖拾伍万元整 小写：5950000.00** |