## 1、开标一览表

项目名称：教育信息化

项目编号：ZFCG－G2017174号 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| 第一标段 | 教育信息化 | 大写：陆拾叁万柒仟元整小写：637000元整 | 合同签订后25日历天内完成所有设备调试完成 | 付款方式：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。 |
| 交货地点：许昌高中、许昌实验小学指定地点 |

投标人（公章）：河南豫教云网络科技有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2017年12月18日

## 2、投标分项报价一览表

项目名称：教育信息化

项目编号：ZFCG－G2017174号 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格及型号** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单 价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 3D系统虚拟系统及主机 | datavideo（含虚拟课堂制作系统v2.0)TVS-1000A | 我公司提供的设备参数：1、同时具有虚拟抠像、信号切换、字幕编辑、视频录制、支持rtmp协议编码推流等功能；2、摄像机虚拟机位4个；3、支持Mini phone jack音频输入、音频与PGM视频加嵌HDMI输出；4、具备两组DSK，支持抠像（ Chroma key/Luminance key）向导功能；5、视频输入接口HDMI x 1，摄像机输入接口HDMI x 1,视频输出接口HDMI x 3，支持视频格式:1080 30P/29.97P/25P，1080 60i/59.94i/50i，720 50P/59.94P。音频输入接口 Mini Phone Jack x 1；6、视频播放2路 (DDR)，内置虚拟场景库100套；静态照片2路，静态字幕2路；7、视频格式支持 H.264并且码流大小可设置，可进行流媒体发布（ Adobe Flash media/Ustream/ Live Stream）；8、提供免费虚拟场景网站下载，虚拟场景数量 120套，并持续更新；9、系统硬盘1TB；外接抽插式移动硬盘500G | 套 | 2 | 85450 | 170900 | 中国，上海洋铭数码科技有限公司 |
| 2 | 虚拟场景编辑系统 | 豫教云3D资源制作软件V2.0 | 我公司提供的设备参数：1、提供虚拟场景编辑软件，制作3D虚拟场景；2、可编辑制作微课配套使用的虚拟场景；3、可以实现视频、PPT等文件作为虚拟场景的全屏背景；4、编辑场景过程中可实时添加场景、人物、物件、屏幕图层，并可对人物、物件、屏幕图层实现三维自由旋转调整和四点自由调整； | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 中国，河南豫教云网络科技有限公司 |
| 3 | 虚拟场景切换台 | datavideoRMC-220 | 我公司提供的设备参数：1、支持设置快捷键；2、支持软硬切和黑场功能；3、支持录制启动停止，场景切换、推拉，台标、和字幕的进出功能； | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 中国，上海洋铭数码科技有限公司 |
| 4 | 高清专业级摄像机 | JVCGY-HM606 | 我公司提供的设备参数：1、像素250万，传感器尺寸1/3英寸，光学变焦倍数23X，滤镜直径72mm；2、视频接口支持HDMI和SDI输出，音频输入支持XLR输入接口，支持耳机音频输出；3、录制格式：支持MOV视频格式； 4、具有取景器，支持自动/手动对焦。 5、支持内存卡存储  | 台 | 2 | 26500 | 53000 | 中国，优源科技（深圳）有限公司 |
| 5 | 单反相机 | 佳能EOS 5D MARK II | 我公司提供的设备参数：1、有效像素2000万；2、传感器：类型：CMOS，传感器尺寸：全画幅；3、光学变焦：4倍；5、最高分辨率可调大中小：大2100万像素（5616×3744）；中1110万像素（4080×2720）；小520万像素（2784×1856）；6、等效35mm焦距：24-105mm；7、实际焦距：24-105mm，对焦范围：450mm-无穷远，近拍距离：450mm-无穷远；8、最大光圈：F4.0-F22；9、变焦类型：变焦环；10、存储卡类型：I或II型CF卡，UDMA兼容；11、文件格式：JPEG，RAW，可以同时记录：RAW+JPEG；12、视频接口音频/视频输出端子：3.5毫米直径立体声微型插孔；外接麦克风输入端子：3.5毫米直径立体声微型插孔 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 中国，佳能（中国）有限公司 |
| 6 | 人物LED面光灯 | 南冠CN-600SA | 我公司提供的设备参数：1、LED 灯珠数量600颗， 灯珠寿命5万小时；2、优质ABS塑料，背面独立凹槽设计；4、色温：标准5600K，显色指数Ra：95，功率：36W，亮度：3668LM，显色指数：RA:95 ；5、亮度支持无级调光 ；6、电源类型：14.8V DC100-240V AC 或 V型卡口电池。 | 组 | 24 | 2200 | 52800 | 中国，广东南光影视器材有限公司 |
| 7 | 三脚架 | 意美捷G50 | 我公司提供的设备参数：1、液压三脚架，承重5KG；2、阻尼：1-4，动态平衡：1-8。 | 件 | 2 | 3000 | 6000 | 中国，宁波意美捷影像设备有限公司 |
| 8 | 多画面监看显示器 | AOC315LM00016 | 我公司提供的设备参数：1、屏幕尺寸32英寸，分辨率2560x1440，屏幕比例：16：9（宽屏），高清标准：2K，动态对比度：5000万：1，亮度250cd/m²，可视角度176°； 2、具有VGA，DVI-D，HDMI视频接口。 | 台 | 4 | 1850 | 7400 | 中国，武汉艾德蒙科技股份有限公司 |
| 9 | 音频调音台 | 湖山MX802 | 我公司提供的设备参数：1、输入4个通道，输入立体声通道2个，输出2个通道；2、支持48V幻象电源供电 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 中国，四川湖山电器有限责任公司 |
| 10 | 返送信号监视器 | 飞利浦55PUF6092/T3 | 我公司提供：1、显示尺寸55英寸；2、显示分辨率1920\*1080。 | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 中国，飞升（上海）电子科技有限公司 |
| 11 | 无线领夹麦克风 | 湖山DS-U6C | 我公司提供的设备参数：1、天线程式采用1/4波长天线；2、接收距离20米。 | 套 | 2 | 2100 | 4200 | 中国，四川湖山电器有限责任公司 |
| 12 | 提词器 | datavideoTP-300 | 我公司提供的设备参数：1、兼容Apple iP AD与Android 2 .x以上平板计算机，字稿内容容易作业与操作。2、 专用60 /40玻璃，字体反射清晰容易读取。3、 机体可直接安装于手持式摄像机镜头前，提供字稿显示及摄影双功能。4、 无线方式控制字幕，提供演出人员自行控制字稿内容、播放速度及字体调整。5、 拆卸简单轻松，不需要任何工具即可安装即拆卸。6、D v p r o m p t e r 提詞器免费软件， A p p l e 的A p p Store即可以下载。 | 套 | 2 | 5600 | 11200 | 中国，上海洋铭数码科技有限公司 |
| 13 | 交换机 | 中兴5250-28TS-L | 我公司提供的设备参数：1、产品类型：千兆以太网交换机；2、应用层级：二层；3、背板带宽：256Gbps；4、包转发率：42Mpps；5、端口结构：非模块化；6、端口描述：24个10/100/1000Base-T | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 中国，中兴通讯股份有限公司 |
| 14 | 流媒体平台 | ZGYZGYMS基础版 | 我公司提供的设备参数：设备配置：单颗Intel Xeon E5-2630 CPU，内存8G，硬盘2\*2TB；1、支持视频直播和点播；2、支持rtmp协议，H.264视频流输入；3、支持一路rtmp\hls视频直播；支持电脑和手机端访问；4、支持MP4格式文件在线点播,支持ftp协议上传；5、支持500人同时在线访问； | 套 | 2 | 45000 | 90000 | 中国，河南中广云软件科技有限公司 |
| 15 | 非编系统 | 惠普电脑（含EDIUS操作软件）480G4 | 我公司提供的设备参数:硬件配置：1、CPU：i7-7700，主频3 GHz；2、内存：8G DDR4；3、显卡：独立显卡，显存3G；4、硬盘：1TB HDD+128G SSD；5、内置正版Windows系统软件；软件：1、正版非编软件；2、支持Blackmagic Design的Deck­Link 4K Extreme，Ultra Studio 4K，AJA KONA 3G (仅预览)非编硬件，支持使用Grass Valley HQX编码的EDL 或 AAF 导入/导出，与DaVinci Resolve 11交换时间线校色流程支持Blackmagic Design, Matrox 和 AJA的第三方板卡；3、混编多种分辨率素材-从24\*24到4K\*2K，在同一时间线实时转换不同帧速率；4、支持文件格式-SONY XAVCAM (Intra/ Long GOP)/XAVC S, Panasonic AVC-Ultra/AVC-Intra 4K 422及Canon XF-AVC(仅输入)；5、源码编辑视频格式，包括: SONY XDCAM, Panasonic P2, Ikegami GF, RED, Canon XF 和 EOS 电影格式；6、可做到3层实时编辑；7、可达16机位的多机位编辑能力，并可实时进行视频输出，增强的MPEG和264/AVC编解码能力 | 套 | 2 | 20000 | 40000 | 中国，中国惠普有限公司 |
| 16 | 录制监听耳机 | AKGK272HD | 我公司提供的设备参数：1、 HiFi耳机频响范围：16-28000Hz 2、产品阻抗：55欧姆；3、灵敏度：91dB ；4、额定功率：200mW；5、耳机插头：3.5mm插头(直型，镀金) | 台 | 2 | 750 | 1500 | 中国，爱科技（AKG）奥地利公司 |
| 17 | 灯光行架 | 定制 | 我公司提供的设备参数：铝合金定制（移动伸缩） | 套 | 2 | 9800 | 19600 | 中国，河南豫教云网络科技有限公司 |
| 18 | 路由器 | 中兴E8810 | 我公司提供的设备参数：1、支持移动设备设置 Wi-Fi，同步双频 802.11n，支持 WLAN 的设备连接到，4GHz 和5GHz 频段的无线网络；2、兼容 802.11.a、802.11b、802.11g 和 802.11n 规范的设备。 | 台 | 2 | 1400 | 2800 | 中国，中兴通讯股份有限公司 |
| 19 | 平板电脑 | 三星SM-P583 | 我公司提供的设备参数：1、尺寸9英寸，储存32G，处理器主频1.8GHz；2、触摸屏，屏幕分辨率1920\*1080。3、续航时间9小时4、机身材质：铝镁合金 | 台 | 2 | 3400 | 6800 | 中国，三星（中国）投资有限公司 |
| 20 | 网络接收盒子 | 苹果MGY52CV/A | 我公司提供的设备参数：1、视频接口HDMI1个；2、内存8G。 | 台 | 2 | 1400 | 2800 | 中国，苹果公司 |
| 21 | 操作台及机柜 | 国标 | 我公司提供的设备参数：定制，长度3米，含椅子2把 | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 中国，河南中孚家具制造有限公司 |
| 22 | 视音频线材及附件 | 绿联 | 我公司提供的设备参数：有线键鼠套装、HDMI、 转接线、音频线为国标线材。 | 批 | 2 | 6000 | 12000 | 中国，深圳市绿联科技有限公司 |
| 23 | 装修 | 国标 | 我公司提供的设备参数：1、专业抠像箱体制作，制作面积约54㎡；2、墙面吸音处理，面积约60㎡；3、监视操作间隔断处理；4、吊顶面积约40㎡；5、顶灯、应急灯安装，保证正常照明使用；6、电路改造 | 　 | 2 | 36000 | 72000 | 中国，河南豫教云网络科技有限公司 |
| 合计： 大写：陆拾叁万柒仟元整 小写：637000元整 |

投标人（公章）：河南豫教云网络科技有限公司投标人法定代表人（或代理人）签字： 日期：2017年12月18日