技术规格和商务条款偏差表

投标人：河南传奇医疗设备有限公司 项目名称：长葛市人民医院“所需肌电诱发电位系统（进口）等医疗设备采购”项目

包号：C包　　 货物名称：运输用培养箱　　　　 金额单位：160800元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 条款号 | | 技术参数及要求 | | | | 对招标文件偏差 | 描述 | | 备注 | |
| 招标文件要求 | | 投标文件响应 | |
| 1 | | **产品**  **简介：** | | 具有箱温和肤温两种温度控制模式 | | 具有箱温和肤温两种温度控制模式 | | 无偏离 |  | |  | |
| 2 | |  | | 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源 | | 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源 | | 无偏离 |  | |  | |
| 3 | |  | | 设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示 | | 设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示 | | 无偏离 |  | |  | |
| 4 | |  | | 独立的超温保护系统 | | 独立的超温保护系统 | | 无偏离 |  | |  | |
| 5 | |  | | 产品具有自检功能，多种故障报警提示 | | 产品具有自检功能，多种故障报警提示 | | 无偏离 |  | |  | |
| 6 | |  | | 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式 | | 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式 | | 无偏离 |  | |  | |
| 7 | |  | | 采用进口有机玻璃 | | 采用进口有机玻璃 | | 无偏离 |  | |  | |
| 8 | |  | | 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出 | | 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出 | | 无偏离 |  | |  | |
| 9 | |  | | 推车具有高度调节、减震、锁定功能 | | 推车具有高度调节、减震、锁定功能 | | 无偏离 |  | |  | |
| 10 | |  | | 前面板具有温度校正功能 | | 前面板具有温度校正功能 | | 无偏离 |  | |  | |
| 11 | |  | | 具有肤温传感器脱落报警提示功能 | | 具有肤温传感器脱落报警提示功能 | | 无偏离 |  | |  | |
| 12 | |  | | 具有正门独立锁定装置 | | 具有正门独立锁定装置 | | 无偏离 |  | |  | |
| 13 | |  | | 具有供氧装置 | | 具有供氧装置 | | 无偏离 |  | |  | |
| 14 | |  | | 具有LED照明灯 | | 具有LED照明灯 | | 无偏离 |  | |  | |
| 15 | |  | | 具有普通手推车配置 | | 具有救护车型推车配置 | | 正偏离 | 方便救护车上下车 | |  | |
| 16 | | **基本**  **配置：** | | 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统 | | 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统 | | 无偏离 |  | |  | |
| 17 | | **可选**  **配置：** | | >37℃温度跨越模式设置，救护车型手推车配置 | | >37℃温度跨越模式设置，救护车型手推车配置 | | 无偏离 |  | |  | |
| 18 | | **主要**  **技术**  **参数：** | | 交流工作电源：AC220V/ 50HZ | | 交流工作电源：AC220V/ 50HZ | | 无偏离 |  | |  | |
| 19 | |  | | 直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A | | 直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A | | 无偏离 |  | |  | |
| 20 | |  | | 输入功率：≤400VA | | 输入功率：≤400VA | | 无偏离 |  | |  | |
| 21 | |  | | 控温方式：箱温和肤温两种温度控制 | | 控温方式：箱温和肤温两种温度控制 | | 无偏离 |  | |  | |
| 22 | |  | | 箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.） | | 箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.） | | 无偏离 |  | |  | |
| 23 | |  | | 肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.） | | 肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.） | | 无偏离 |  | |  | |
| 24 | |  | | 升温时间：≤30min | | 升温时间：≤30min | | 无偏离 |  | |  | |
| 25 | |  | | 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃ | | 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃ | | 无偏离 |  | |  | |
| 26 | |  | | 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃）  ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃） | | 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃）  ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃） | | 无偏离 |  | |  | |
| 27 | |  | | 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃ | | 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃ | | 无偏离 |  | |  | |
| 28 | |  | | 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 | | 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 | | 无偏离 |  | |  | |
| 29 | |  | | 婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下] | | 婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下] | | 无偏离 |  | |  | |
| 30 | |  | | 故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等 | | 故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等 | | 无偏离 |  | |  | |
| 31 | |  | | 蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池) | | 蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池) | | 无偏离 |  | |  | |
| 32 | | **产品**  **资质：** | | 产品通过CMD、ISO13485、ISO90001、CE013等认证 | | 产品通过CMD、ISO13485、ISO90001、CE013等认证 | | 无偏离 |  | |  | |
| **商务条款** | | | | | | | | | | | | |
|  | | 条款号 | | 内 容 | |  | |  | | |  | |
| 1 | |  | | 长葛市人民医院 | | 长葛市人民医院 | | 无偏离 | | |  | |
| 2 | |  | | 履约保证金金额：10%，合同货币 | | 履约保证金金额：10%，合同货币 | | 无偏离 | | |  | |
| 3 | |  | | 履约保证金形式：通过转账或电汇的形式 | | 履约保证金形式：通过转账的形式 | | 无偏离 | | |  | |
| 4 | |  | | 检验和测试标准方法和内容：  依据以下标准进行：  1)招标文件技术规格所述的标准；  2)货物来源国适用的最新版本的官方标准；  3)投标文件中承诺的内容。 | | 检验和测试标准方法和内容：  依据以下标准进行：  1)招标文件技术规格所述的标准；  2)货物来源国适用的最新版本的官方标准；  3)投标文件中承诺的内容。 | | 无偏离 | | |  | |
| 5 | |  | | 装运条件  合同货物：  1)运输条件和保险、运费支付：汽车运输、运保费由卖方支付；  2)交货日期认定：合同签订后30天内；  3)项目现场：长葛市人民医院。 | | 装运条件  合同货物：  1)运输条件和保险、运费支付：汽车运输、运保费由我方支付；  2)交货日期认定：合同签订后20天内；  3)项目现场：长葛市人民医院。 | | **正偏离** | | |  | |
| 6 | |  | | 伴随服务：  供方应提供以下伴随服务：  1)实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；  2)提供货物组装和／或维修所需的工具；  3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；  4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；  5)在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训；  6)技术规格规定的其它附加服务。 | | 伴随服务：  我方提供以下伴随服务：  1)实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；  2)提供货物组装和／或维修所需的工具；  3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；  4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；  5)在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训；  6)技术规格规定的其它附加服务。 | | 无偏离 | | |  | |
| 7 | |  | | 备品备件要求：除随机必备的备件外，提供一年正常使用所需的消耗品及备品备件。其费用包含在投标总价中。  质量保证期后正常运行技术指标中要求的年限所需的备品备件以及供、需方认为有必要提供的其他备件。  各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。 | | 备品备件要求：除随机必备的备件外，提供一年正常使用所需的消耗品及备品备件。其费用包含在投标总价中。  质量保证期后正常运行技术指标中要求的年限所需的备品备件以及供、需方认为有必要提供的其他备件。  各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。 | | 无偏离 | | |  | |
|  | |  | | 质量保证期：壹年（以采购单位实际要求为准）。  各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。 | | 质量保证期：壹年各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。 | | 无偏离 | | |  | |
| 8 | |  | | 技术服务：（以采购单位实际要求为准）。 | | 技术服务：见售后服务承诺书 | | 无偏离 | | |  | |
| 9 | |  | | 售后维修：（以采购单位实际要求为准）。 | | 售后维修：见售后服务承诺书 | | 无偏离 | | |  | |
| 10 | |  | | 付款方式：  合同款统一由采购单位支付。  付款条件：  申请付款时必须提交以下文件和资料。  1、资金支付申请；  2、合同；  3、由需方签字的验收报告或由第三方验收检验报告；  4、进口产品须提交海关、商检、原产地等手续；并于合同签订后及时联系采购单位办理免税等相关手续。 | | 付款方式：  合同款统一由采购单位支付。  付款条件：  申请付款时提交以下文件和资料。  1、资金支付申请；  2、合同；  3、由需方签字的验收报告或由第三方验收检验报告；  4、进口产品提交海关、商检、原产地等手续；于合同签订后及时联系采购单位办理免税等相关手续。 | | 无偏离 | | |  | |
| 11 | |  | | 卖方通知送达地址：长葛市人民医院 | | 卖方通知送达地址：长葛市人民医院 | | 无偏离 | | |  | |