# 开标一览表

项目名称：许昌市农村公路管理处“滑移装载机”项目

招标编号：ZFCG-G2017209号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| / | 许昌市农村公路管理处“滑移装载机”项目 | 大写：叁佰零伍万元整  小写：3050000元 | 合同签订后当天交货 | / |

投标人（公章）：河南天助工程机械有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2017年12月18日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 第二章、投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 滑移装载机 | SR250 | 一、整机规格  最小离地间隙：200mm  轴距：1300 mm  长、宽、高：3600 mm、1800mm、2000mm  二、作业范围  铲斗在地面的收斗角：30.7°  铲斗铰接销最大高度：3200mm  卸载距离：500mm  卸载高度：2600mm  行驶速度：19.2km/h  三、油箱容量  ★燃油箱：96.5L  四、操作系统  无钥匙启动，全液压驱动，配备手脚油门。低维护电池，低温使用温度-18°。装载臂举升方式为径向举升。钢质燃油箱和液压油箱，散热性好，安全可靠。防滚翻、防落物驾驶室，带空调。高强度驱动链条—长寿命、高可靠性。  五、发动机  动机型式：四冲程、四缸，水冷、直喷式涡轮增压柴油发动机，Tier III 排放标准。  ★额定功率：90Hp  ★最大扭矩340 N.m | 台 | 5 | 410000元 | 2050000元 | 上海凯斯工程机械（上海）有限公司 |
| 2 | 破碎锤 | 凯斯SR250滑移装载机标配 | 1、破碎锤参数：冲击能量420J  破碎头直径72mm | 套 | 5 | 50000元 | 250000元 | 上海凯斯工程机械（上海）有限公司 |
| 3 | 清扫收集器 | 72英寸 | 1、清扫收集器参数：工作宽度1829mm  滚刷直径660mm  收料斗容量0.48m³  滚刷材料为钢丝和尼龙混合  驱动方式为液压马达驱动 | 套 | 5 | 20000元 | 100000元 | 上海凯斯工程机械（上海）有限公司 |
| 4 | 铣刨器 | 60公分 | 1、铣刨器参数：铣刨宽度60公分  最大铣刨深度15公分  铣刨鼓为开片式设计 | 套 | 5 | 130000元 | 650000元 | 上海凯斯工程机械（上海）有限公司 |
| 5 | 斜角清扫器 | 72英寸 | 清扫器宽度：1981mm、工作宽度：1830mm、滚刷直径：660mm、工作重量：416kg | 套 | 1 | 免费 | 免费 | 上海凯斯工程机械（上海）有限公司 |
| 6 | 爬梯 | / | / | 套 | 5 | 免费 | 免费 | 上海凯斯工程机械（上海）有限公司 |
| 7 | 车衣 | / | / | 套 | 5 | 免费 | 免费 | 上海凯斯工程机械（上海）有限公司 |
| 合计 | | 大写：叁佰零伍万元整　　 小写：3050000元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南天助工程机械有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：