# 一、开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| 一 | 靶场设备 | 大写：肆拾万元整　小写：400,000.00 | 20日历天 |  |
| 无 | 无 | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

投标人（公章）：陕西老枪科技工程有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：2018年01月05日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

# **二、投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地、  厂家及品牌 |
| 1 | 便携式单兵  战术靶 | SIT62-E2R | （1）战术动作：起倒、转动、摇摆、平出四种；  （2）隐现角度：90°起倒、45°摇摆、45-90°135°-90°摇摆、90°摇摆、90°转动、180°转动；  （3）靶机重量：20kg（不含底座）；  （4）额定功率：600W；  （5）额定扭矩：60n.m；  （6）抗风能力：6级；  （7）防雨性：可小雨天气使用；  （8）控制方式：遥控/红外/命中均可控制，手机APP控制； | 套 | 10 | 23000 | 230,000.00 | 产地：西安  厂家：陕西老枪科技工程有限公司  品牌：老枪 |
| 2 | 多功能移动靶车平台 | MIT1602-E3R | （1）总重量：65kg； （2）总功率：1600W； （3）驱动方式：四轮驱动；  （4）最大载重能力：150kg时不影响正常行驶； （5）移动速度：最大时速：25km/h，0到25km/h八档可调； （6）转弯方式：可原地转弯和行走转弯。转弯半径：1米； （7）适应地形：适合多种地形(越障高度80mm，坡度：45度）；  （8）防撞设计：靶车前后方需装有雷达感应，遇障碍后会自动停车或反方向运行，雷达探测距离可调，调节范围0～4.5m；  （9）运动方式：有轨和无轨；有轨可做横向、斜向移动靶使用；无轨可作为冲撞靶车或追击靶车使用； | 套 | 3 | 55000 | 165,000.00 | 产地：西安  厂家：陕西老枪科技工程有限公司  品牌：老枪 |
| 3 | 半身  靶标  （含靶杆） | BSN2 | （1）耐弹靶标，耐弹性：2500发/块；  （2）靶标尺寸：满足标准半身靶要求；  （3）靶杆：长度1米-1.8米 | 块 | 20 | 250 | 5,000.00 | 产地：西安  厂家：陕西老枪科技工程有限公司  品牌：老枪 |
| 合 计 | | 大写：肆拾万元整 小写：400,000.00 | | | | | | |

投标人（公章）：陕西老枪科技工程有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：