# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 服务器 | 戴尔 | Power Edge R730 | 服务器参数  1)产品类型:机架式；  2)产品结构：2U  3)CPU型号：E5-2650V4  频率： 2.9GHz；  4)CPU数量：2颗；  5)内存容量：32GB；  6)硬盘接口类型：SAS/SATA；  7)内存类型：ECC DDR4；  8)硬盘：2T×4块  9)显卡芯片：Intel C610；  10)RAID模式：PERC H730；  11)电源功率: 750W×2；  12)网络控制器：四端口千兆网卡/双端口万兆网卡；  13) 操作系统:WINDOWS SERVER；  14)带导轨； | 台 | 1 | 41000 | 41000 | 厦门  戴尔（中国）有限公司 |
| 2 | 服务器 | 戴尔 | Power Edge R730 | 1)产品类型:机架式；  2)产品结构：2U  3)CPU型号：E5-2650V4  频率： 2.1GHz；  4)CPU数量：2颗；  5)内存容量：64GB；  6)硬盘接口类型：SAS/SATA；  7)内存类型：ECC DDR4；  8)硬盘：2T×4块  9)显卡芯片：Intel C610；  10)RAID模式：PERC H730；  11)电源功率: 750W×2；  12)网络控制器：四端口千兆网卡/双端口万兆网卡；  13) 操作系统:WINDOWS SERVER；  14)带导轨； | 台 | 2 | 43500 | 87000 | 厦门  戴尔（中国）有限公司 |
| 3 | 服务器 | 戴尔 | Power Edge R730 | 1)产品类型:机架式；  2)产品结构：2U  3)CPU型号：E5-2650V3  频率： 2.40GHz；  4)CPU数量：2颗；  5)内存容量：4\*8GB；  6)硬盘接口类型：SAS/SATA；  7)内存类型：ECC DDR4；  8)硬盘：2TB×4块  9)显卡芯片：Intel C610；  10)RAID模式：PERC H730；  11)电源功率: 750W×2；  12)网络控制器：四端口千兆网卡/双端口万兆网卡；  13) 操作系统:WINDOWS SERVER；  14)带导轨； | 台 | 1 | 31500 | 31500 | 厦门  戴尔（中国）有限公司 |
| 4 | 服务器 | 戴尔 | Power Edge R730 | 1)产品类型:机架式；  2)产品结构：2U  3)CPU型号：E5-2609V3  频率： 1.9GHz；  4)CPU数量：1颗；  5)内存插槽24个  6)内存容量：32GB；  6)硬盘接口类型：2TSAS；  7)内存类型：ECC DDR4；  8)硬盘：16TB×8块  9)显卡芯片：Intel C610；  10)RAID模式：PERC H730；  11)电源功率: 750W×2；  12)网络控制器：四端口千兆网卡/双端口万兆网卡；  13) 操作系统:WINDOWS SERVER；  14)带导轨； | 台 | 1 | 31200 | 31200 | 厦门  戴尔（中国）有限公司 |
| 5 | 服务器 | 戴尔 | Power Edge R730 | 1)产品类型:机架式；  2)产品结构：2U  3)CPU型号：E5-2650V4  4)CPU数量：2颗；  5)内存插槽24个  6)内存容量：4\*8GB；  6)硬盘接口类型：SAS；  7)内存类型：ECC DDR4；  8)硬盘：2TB×8块  9)显卡芯片：Intel C610；  10)RAID模式：PERC H730；  11)电源功率: 750W×2；  12)网络控制器：四端口千兆网卡/双端口万兆网卡；  13) 操作系统:WINDOWS SERVER；  14)带导轨； | 台 | 2 | 32500 | 65000 | 厦门  戴尔（中国）有限公司 |
| 6 | 交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 1）端口数量：28个，可同时独立使用；  2）端口描述：24个10/100/1000Base-T，4个100/1000Base-X SFP；  3）背板带宽：256Gbps；  4）包转发率：66Mpps;  5）支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；  6）支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN；  支持静态路由 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 深圳市  华为技术有限公司 |
| 7 | 机柜 | 大唐保镖 | A36042 | 标准服务机柜，网孔门，黑色，6类非屏蔽网线（机制），5根10米，5根3米，高标准PDU插排（30孔插排）。 | 个 | 1 | 3000 | 3000 | 北京  盛成大唐科技有限公司 |
| 8 | KVM | 蓝宝 | AS-7108ULG | 1）内置8端口KVM  2）支持输入输出接口：PS/2，USB混接  **3）分辨率H x V：**1280×1024  4）超薄键盘，99键（82键主键盘+17键独立数字键盘）  5）其他性能：显示屏类型：17英寸WXGA TFT  6）色彩显示：16.7M  7）亮度：250cd/m2  8）对比度：600：1  9）像素间隔(mm)：0.297(H)×0.297(W)  10）可视角度：140°(H)×120°(V)  11）LCDMTBF：>50,000小时  12）背光灯：CCFL2灯型  13）切换方式：OSD屏幕选单、热键、面板按键  14）电气规格 电源电压： 120V/230V  15）其他特性 工作温度： 0℃-40℃ 工作湿度 0-80% RH,无凝结  存储温度 -20℃-60℃  16）特点 Slideaway LCD KVMP抽拉式多电脑切换器是一套先进的控制方案，其可通过一组PS/2或USB KVM控制端(键盘、鼠标及显示器)存取多台服务器。一台CL5708可分别直接管理8台服务器；通过菊链方式另外再串接31台KVM多电脑切换器，即可从单一控制端管理多达256台服务器。 | 套 | 1 | 10500 | 10500 | 北京  蓝宝天禾科技有限公司 |
| 9 | 工作站 | 戴尔 | Dell Precision Tower 3620 | 1）处理器：CPU系列英特尔 酷睿i7 6代系列； CPU主频： 3.4GHz 最高睿频： 4GHz 标配CPU数量 1颗 ，最大CPU数量 1颗 ，制程工艺 14nm ，三级缓存 8MB ，总线规格： DMI3 8GT/s ，CPU核心 四核 CPU线程数 ：八线程 ；  2）硬盘容量1TB,硬盘描述7200转;  3）主板芯片组Intel H81;  4）显卡/声卡, 显卡芯片NVS 315,显存容量1GB1,显示器\*2，显示器尺寸27英寸,显示器描述LED宽屏,网络通信;27寸显示器、16:9、1920\*1080、VGA、HDMI  5）内存容量8GB,内存类型DDR4;  6）光驱类型DVD-16倍速;  7）双屏显示器托架；  8）一根HDMI转VGA视频线；  9）主板扩展插槽 1个全高第三代PCIe x16插槽 1个全高第三代PCIe x16插槽(有线x4)  1个麦克风端口 1个耳机插孔 4个SATA 6 Gb/秒端口；6个USB 3.0端口（正面2个、背面4个) 1个全高第三代PCIe x1插槽 1个全高PCI插槽 1个M.2插槽（22x80 毫米）；  操作系统 Windows 10 家庭版 中文版 (64位) 简体中文 I/O接口 6个USB 2.0端口（正面2个、内置2个、背面2个）；  后置 2个PS2端口 2个DisplayPort端口 1个HDMI端口 1个RJ45网络接口 1个串行端口 1个音频输入/麦克风端口 1个音频输出端口 电气性能 额定电压(V) 金牌认证电源 其他参数 Office 办公软件：不含工作套件 | 台 | 2 | 12500 | 25000 | 厦门  戴尔（中国）有限公司 |
| 合 计 | | 大写：贰拾玖万捌仟柒佰拾圆整　　　　　　 小写：298700.00元 | | | | | | | |

投标人（公章）：许昌鑫联科技有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：