# 投标报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 产地及厂家 |
|  | 基站控制单元 | 品牌： 海格恒通  规格型号：RCU  主要参数：采用双核CPU，主频500MHz，内存4G，可带电插拔。最多控制16个载频。支持冗余热备份配置。配RTC模块。 | 块 | 1 | 4300.00 | 4300.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 以太接口单元 | 品牌：海格恒通  规格型号：EIU  主要参数：提供8个外部10M/100M Base-TX 接口。用作接入控制器内各模块单元之间的IP互联。 | 块 | 1 | 2325.00 | 2325.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 电源单元 | 品牌： 森树强  规格型号：SK21G  主要参数：提供直流电源给控制器机箱。 | 块 | 1 | 1635.00 | 1635.00 | 合同签订后5天内 | 深圳、  森树强 |
|  | 机箱 | 品牌：海格恒通  规格型号：CXB-B  主要参数：采用开放式高强度铝合金机箱。19英寸，3U高度。尺寸483×358.7×132mm。 | 个 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | PDT系统基站控制软件 | 品牌：海格恒通  规格型号：SW\_PDT\_RCU  主要参数：提供用户呼叫控制、无线资源管理、基站时基管理等系统控制功能。 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 交换机 | 品牌： 华三  规格型号：S3110-26TP  主要参数： 24 个 百兆LAN口，2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口和 2 个复用的 100/1000Base-X SFP 端口；背板带宽：4.8Gbps。 | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 合同签订后5天内 | 杭州、  华三 |
|  | 以太网桥 | 品牌： CTC  规格型号：FRM220A  主要参数：提供链路E1接口转IP接口，进行基站联网。 | 块 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 合同签订后5天内 | 中国、  CTC |
|  | 本地信道机 | 品牌：海格恒通  规格型号：TR-800-U3  主要参数：50W新型多制式基地台，内置信道控制单元、电源模块，提供2个数字信道。标准19英寸机箱，2U高度。350～390MHz频段。含时基线转接附件。具有三个独立接收通道，实现三分集接收。 | 台 | 4 | 58000.00 | 232000.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 腔体合路器 | 品牌：海格恒通  规格型号：CB-204  主要参数：四合一，360-370MHz定制，插入损耗≤4.0dB。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 分路器 | 品牌：海格恒通  规格型号：PD-204  主要参数：一分四，350MHz定制，增益0-5dBi。 | 台 | 3 | 1025.00 | 3075.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 宽带双工器 | 品牌：海格恒通  规格型号：SGQ-350B  主要参数：360-370MHz定制，插入损耗≤2.0dB。 | 个 | 1 | 1185.00 | 1185.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 带通滤波器 | 品牌：武汉中原  规格型号：KLBQ-350D  主要参数：回波损耗（dB）≥20.0，插入损耗（dB）≤1.20，带外抑制（dB）≥80.0。 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 合同签订后5天内 | 湖北、  武汉中原 |
|  | 玻璃钢全向天线 | 品牌：健博通  规格型号：TQJ-350C  主要参数：工作频段330-390MHz，10dBi增益，4.7米高。采用N型母座接头。 | 根 | 3 | 525.00 | 1575.00 | 合同签订后5天内 | 佛山、  健博通 |
|  | 同轴馈线 | 品牌：汉胜  规格型号：RF5012Z  主要参数：350兆频段衰减小于3.95dB/100米。 | 米 | 200 | 15.00 | 3000.00 | 合同签订后5天内 | 珠海、  汉胜 |
|  | 避雷器 | 品牌：健博通  规格型号：BL-23RP  主要参数：接口阻抗50欧姆，插入损耗0.1dB，承受功率：400W连续。 | 个 | 3 | 60.00 | 180.00 | 合同签订后5天内 | 佛山、  健博通 |
|  | 天馈安装附件 | 品牌：海格恒通  规格型号：ACC-12  主要参数：含1/2”馈线接头、馈线接地件、固定夹、防水胶等。 | 套 | 1 | 625.00 | 625.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 机柜及安装附件 | 品牌：海格恒通  规格型号：BK790-42  主要参数：2米高，42U，尺寸600\*600\*2000mm。 | 套 | 1 | 2850.00 | 2850.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
|  | 运输及安装服务费 | 无 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 合同签订后5天内 | 四川、  海格恒通 |
| 投标总报价人民币：（大写） 　　贰拾柒万贰仟柒佰元整　　　　　　　　　　 ￥：　272700.00　元 | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

　注：交货期指最终交货时间（日历天）。