租赁基本农田巡护车辆**采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况（*各项必填*）

（一）项目名称：租赁基本农田巡护车辆

（二）采购方式：租赁/三年

（三）主要内容、数量及要求：15辆国产皮卡车

（四）预算金额：2145000元/三年；最高限价：2145000元/三年(租赁费用)

（五）交付时间：合同签订一个月

（六）交付地点：鄢陵县国土资源局（双方约定）

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

（九）服务期限：三年（增加）

二、需要落实的政府采购政策（*必填*）

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√（*选填*）等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）投标人须提供有效期内项目所在地或企业注册所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标（*文字简要描述*）

能与省厅的云台设备相对接一致，能快速传递数据。

（二）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：符合河南省国土资源厅车辆要求，同时云台设备和定位设备能与国土厅的执法平台相一致，数据相统一。

（三）采购清单（*服务项目可使用表格或文字*）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 皮卡车 | 如下 | 辆 | 15 | 是 |
| 2 | 云台 |  | 台 | 15 | 否 |
| 3 | 定位系统 | 支持GPS/北斗两种模式 | 台 | 15 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 车型 | 双排带头皮卡车 |
| 规格 | 标准 |
| 驱动形式 | 2WD |
| 排放标准 | 国V |
| 最大爬坡度(%) | 30 |
| 乘坐人数(人) | 5 |
| 油箱容量(L) | 60 |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 发动机 | 型号 | 汽油 |
| 制动及悬挂 | 前盘后鼓 | ● |
| 前悬挂：双叉臂独立式 | ● |
| 后悬挂：钢板弹簧 | ● |
| 舒适配置 | 中控门锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 安全配置 | 卤素前大灯 | ● |
| ABS+EBD | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 高位制动灯 | ● |

**车载云台**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 1 | 7寸液晶显示屏 | 按键数量8个 直接放置（防滑）、支架固定 非触摸屏 分辨率为800\*RGB\*480 支持1路视频输入 支持1路音频输入、扬声器输出 支持+/-反接不会烧机 DC6V～DC36V自适应 功率≤7W 支持温度范围在-20℃～+65℃的环境下工作 支持湿度范围在0～90%的环境下工作 支持气压范围在86kpa~106kpa的环境下工作 显示屏大小为198.4mm\*138.7mm\*31mm 防护等级IP54 符合GB/T19951-2005 符合GB/T17619 -1998 符合GB/T21437-2008 符合GB/T19951-2005 符合水平燃烧：HB40,垂直燃烧V-0. | 1 |
| 2 | 三维键盘 | RS232 通过串口线连接，波特率固定为：9600 地址码固定为：01、【RESET】切回4画面2、【SHOT】抓图3、【AUTO】1,2,3,4通道的切换4、【1】雨刷5、【2】无功能6、【3】模拟触发报警17、变倍：按摇杆上的左右旋钮8、摇杆 上下左右 控制云台 | 1 |
| 3 | 200万高清车载云台摄像机 | 图像总像素达到200W图像水平解析度大于1000TVL"支持彩色：0.015Lux@F1.6支持黑白：0.002Lux@F1.6"信噪比≥55dB支持水平范围0°～360°连续旋转支持垂直范围-20°～90°翻转±0.5°支持自动/半自动/手动聚焦4.5mm～135mm支持30倍焦距4.5mm～135mm，支持100米补光距离 | 1 |
| 4 | 车载主机 | 1DIN支持鼠标、遥控器、控制键盘操作支持数字支持G711A支持H.264支持4\*1080P视频输入支持1路VGA输出、1路PAL/NTSC，航空接口（1.0VP-P，75Ω）复合视频信号输出,支持TV/VGA视频同时输出支持1/4画面"支持实时监视1080P/720P/4CIF支持录像回放1080P/720P/4CIF支持双码流功能，辅码流分辨率 4CIF/CIF"支持图像画质6档可调支持画面显示通道信息、时间信息、GPS信息、车牌信息、保密遮盖区域支持4路航空头/1路语音对讲支持1路航空头/1路语音对讲支持最大1个2T硬盘支持1张256G支持扩展硬盘盒支持固态硬盘"支持手动录像/动态检测录像/定时录像/报警录像支持录像的优先级：手动录像>报警录像>动态检测>定时录像"支持1分钟～120分钟可设置（默认为60分钟）支持报警、动态监测及定时自动控制等监视轮训功能支持TV/VGA视频同时输出支持双码流功能，辅码流分辨率 4CIF、CIF支持语音对讲，1路有源MIC输入，1路Line out输出支持硬盘循环覆盖录像支持根据时间、类型、通道号查询录像支持多种慢放速率，多种快放速率，手动单帧播放、倒放等模式"支持可切换到正在播放的上一个文件或下一个文件或文件列表任意的文件支持切换到当前播放通道同一时刻的其他任意通道的文件（如存在文件）支持文件的连续播放，一个文件放完后，继续播放同一个通道的下一个文件"支持1路回放"支持普通硬盘保存备份支持外接USB2.0存储设备（如普通U盘、移动硬盘）支持USB型刻录光驱（可扩展）支持网络下载保存""支持远程访问前端通道监控画面支持通过网络客户端软件或浏览器访问、设置系统参数支持通过客户端或浏览器网络升级程序，实现远程维护支持通过网络查看外部报警、动态检测、视频丢失等报警信息支持网络云镜控制支持录像文件下载存储及录像回放支持与相关软件（多机版客户端）配套可实现多台设备联网共享信息支持网络方式报警输入、输出支持语音对讲支持短信发送功能支持短信激活和电话激活支持自动选择网络支持配置网络类型和参数支持网络信号强度显示"支持联动录像，或在设置的时间段内联动外部报警或弹出屏幕提示支持6路报警输入，报警输入电压范围是DC 5V-DC 25V支持2路报警输出，其中一路是开关输出，另一路是可控的12V电源输出支持GPS功能支持WIFI功能支持3G/4G功能 | 1 |
| 5 | 车载硬盘 | 12.5寸硬盘  | 1 |
| 6 | 云台固定支架 | 根据车型不同，需要定制，备注车型和“球形云台”这四个字。 | 1 |
| 7 | 支架垫脚 | 支架垫脚 |
| 8 | 网线 | CAT5E标准网线(两端水晶头) 10米 | 1 |
| 9 | 航空线缆 | 车载相机4芯航空母头转4芯航空公头线缆(105度) 6米 | 1 |
| 10 | 车载专用电源线 | 车载专用线-(装车取电线,3芯6.3间距孔型转3芯裸线)-黑色-4000mm | 1 |

车载定位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 车载OBD智能设备（乘用车） | 台 | GPS/北斗双模定位模块，支持通过车辆OBD读取车辆行车信息，支持4G网络，双卡双通，GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，必须是可插拔无线模块设计 |  |
| 政策说明 | 1、SIM卡标准流量为每月30M，超流量后按1元/M收费； |
| 2、含上门安装及售后维护费用； |
| 3、车机类产品硬件提供5年质保； |

（三）采购标的执行标准：无（*需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范*）

（四）服务标准、期限、效率等要求：车辆能行驶二十万公里无故障或行驶十年无故障。（按国家或行业三包标准执行）

（五）验收标准

由采购人（鄢陵县国土资源局）成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、*按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；*

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、……。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求（*根据项目具体情况填写*）

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法√

六、采购资金支付

（一）支付方式：转账

（二）支付时间及条件：验收结束无误后一个月，经财政局审批，转账。