**投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 产地及厂家 |
|  | 一体机电脑 | **品牌型号：S5250-28**  1.显示屏：23寸IPS液晶屏，超窄边框设计，分辨率1920x1080，多功能底座支持左右45度旋转及高低升降，支持VESA标准壁挂安装；  2. CPU：英特尔(R)I3-6100T处理器，主频2.9GHZ  3.内存：4GB DDR4 2133MHZ，最大支持2\*8G  4.硬盘：500GB 7200RPM硬盘，SATA接口，支持原生M.2 PCIe 固态SSD扩展；  5.显卡：集成高性能显卡；  6.无线通信：集成100/1000MB自适应网卡；802.11ac无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙4.0，原厂标配蓝牙锁功能，可通过手机对计算机进行锁定  7.摄像头：屏幕下置HD720P高清摄像头，带隐私保护开关,可实现人脸识别登陆操作系统  8.光驱：Slim Rambo刻录光驱；  9.键鼠：USB浮岛式商务抗菌键鼠（具有相应机构检验报告）  10.接口： 5个USB接口，USB3.0=2，HDMI输出接口\*1（扩展外接显示设备），HDMI输入接口\*1，RJ45接口，M.2固态硬盘接口\*1，麦克风&耳机组合接口；6合1读卡器；  11.安全及应用：BIOS底层支持智能USB技术，可设置仅识别键鼠，可通过手机对计算机进行锁定，满足数据安全需求； | 台 | 16 | 5150 | 82400 | 合同签订后20天 | 北京、联想（北京）有限公司 |
|  | 笔记本电脑 | **品牌型号：V330-14IKB02**  1.处理器：英特尔(R)酷睿™i5-8250U四核8线程处理器；  2.内存：4G DDR4 2400MHZ；  3.显卡：AMD R5 M530 2GB DDR5显存显卡；  4.硬盘：1000G机械硬盘；  5.无线及通讯：1000M以太网卡，原厂802.11AC无线网卡，蓝牙4.1，可以依据随身蓝牙设备与电脑之间的距离，动态锁定计算机，确保数据安全；  6.显示器：14寸LED显示器分辨率1920\*1080，转轴支持180°开合  7.触摸板：多点触摸式触控板（按键与触控板一体式）；  8.接口：USB3.0=2，TYPE-C\*1，HDMI接口\*1，VGA接口\*1，RJ45接口，6合1读卡器，集成音箱，集成720P摄像头；可选双电池 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 合同签订后20天 | 北京、联想（北京）有限公司 |
|  | 打印机 | **品牌型号：兄弟HL-2260**  产品类型 黑白激光打印机  产品定位 个人办公  最大打印幅面 A4  最高分辨率 600×600dpi  黑白打印速度 30ppm  内存 标配：8MB，最大：8MB  双面打印 手动  打印性能  首页打印时间 小于10秒  打印语言 GDI  接口类型 USB2.0 | 台 | 6 | 1700 | 10200 | 合同签订后20天 | 深圳、兄弟高科技（深圳）有限公司 |
|  | 复印机 | **品牌型号：京瓷TASKalfa2010**  涵盖功能 复印/打印/扫描  处理器 500MHz  复印功能  复印速度 20cpm  复印分辨率 600×600dpi  复印尺寸 A3-A6R  预热时间 17.2秒  首页复印时间 5.7秒  连续复印页数 1-999页  缩放范围 25-400%  复印其它性能 2合1复印，4合1复印，ID卡复印  打印功能  打印控制器 标准配置  打印速度 单面：20ppm，双面：10ppm  打印分辨率 1200×1200dpi | 台 | 1 | 5230 | 5230 | 合同签订后20天 | 东莞、京瓷办公信息系统(东莞)有限公司 |
|  | 扫描仪 | **品牌型号：中晶I2600**  产品类型 平板式  最大幅面 A4  扫描元件 CIS  光学分辨率 2400×4800dpi  扫描速度 彩色，A4，300dpi：约16秒  彩色，4\*6"，300dpi：约7秒 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 合同签订后20天 | 上海、上海中晶科技有限公司 |
|  | 自动升降会议桌 | **品牌型号：普特斯MX-M05**  从会议桌下面升到桌面、当不使用显示器时，升降机自动下降，显示器隐藏在会议桌内，起到防尘，防盗，保持桌面平整美观。  ◎产品类型：液晶屏电动升降器；  ◎面板材质：优质铝合金；  ◎面板颜色：黑色拉丝、银色拉丝；  ◎控制方式：手控、遥控；  ◎运行方式：同步皮带配合直线导轨  ◎电机功率：20W; 220V; 50/60Hz；  ◎俯仰角度：0°～11°；  ◎环境温度：-20～60℃；  ◎相对湿度：20％～80％；  ◎接口设置：电源220AC VGA输入RS232/RS485输入输出。  产品特性  同步带升降，升降平稳，低噪音。铝合金拉丝面板，双电机  手动控制、无线摇控、集中控制并支持RS232和RS485  颜色：黑色，银色;参考尺寸： 面板：490\*158\*5mm 内孔: 413\*86mm 箱体：466\*146\*600mm开孔尺寸：491\*159\*5mm（一级面板）470\*148mm（二级通孔） ;功能特征：  1、电动控制，升降自如，显示器后仰角可调整至30°以达到最佳的视角效果。2、使用灵活，稳定性好（双电机、双导轨、单同步带传动原理，运行升降快速平稳），抗震性能好、并具有防夹手功能。采用自动复位内置锁定，稳定性强.抗震性好  3、可安装绝大多数品牌的液晶显示器。适用于17寸、19寸、22寸、24寸的液晶显示器，可以定做  4、采用铝合金面板经拉丝，氧化等先进工艺精工细巧而成。自动开合装饰板，超薄设计，外形美观大方，角度自动调节。  5、可单机使用和通过中控实现集中控制。  6、选用微型原装进口电机，高精密度的导轨和直线轴承配合，传动流畅，低发热，低噪音（运行时声音低于30分贝），工作性能稳定，使用寿命长。7、所有线路采用屏蔽技术，抗信号和磁场干扰，对人体无辐射，环保安全。本产品具有防水、防盗、防尘、防污染功能，整洁桌面，方便，安全，耐看，耐用  8、所有线路都采用标准双重绝缘和安全接地防漏电保护装置，不带感应电，不漏电，使用安全。  9、控制线路板采用全球先进集成智能识别芯片组，限位开关双重保护，经专业测试，使用寿命达20000次无异常。 | 套 | 1 | 41000 | 41000 | 合同签订后20天 | 深圳、深圳市普特斯科技有限公司 |
| **投标总报价人民币：（大写） 壹拾肆万玖仟零叁拾元整 ￥：149030元** | | | | | | | | |