**二次投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 一、wifi覆盖系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 路由器 | 锐捷 | ＲＧ-EG2000D | 最大功耗：40W  电源：60W（24V，2.5A）电源适配器电源输入：110-240VAC  LED指示灯： Status  系统：速度、链路、活动  第三层转发性能  数据包大小：64Bytes  数据包大小：512Bytes或更大  处理器：双核1.2GHz,MIPS64  系统内存：2GB DDR3 RAM  板载内存：4GB  更快的光纤连接  带有两个连接光缆的复用端口，用做骨干上连。  强大的防火墙功能  为您提供更高级的防火墙策略来防护您的网络及数据。 | 台 | 1 | 4700 | 4700 | 北京星网锐捷网络技术有限公司/北京市 |
| 2 | 交换机 | 华为 | Quidway S5700-48TP-SI-AC | 交换能力：256Gbps  转发速率：108Mpps  最大功耗：150W  供电方法：100-240VAC/50-60Hz  电源：AC/DC,内部，150W DC  网络接口：（16）10/100/1000Mbps RJ45以太网端口管理接口：（1）RJ45串口，以太网输入/输出频带更快的光纤连接带有两个连接光缆的复用端口，用做骨干上连。强大的防火墙功能为您提供更高级的防火墙策略来防护您的网络及数据。 | 台 | 1 | 7500 | 7500 | 深圳市  华为技术有限公司/深圳市 |
| 3 | 网桥（发射端） | TP-LINK | TL-BS210 | 机盒特性：室外UV稳定型塑料处理器：MIPS74Kc内存：128MB网络接口：（1）10/100Mbps最大功耗：8W电源：24V供电方式：被动式即插即用安装无线设备与扇形天线、 全向天线和八木天线完美相容，可用于 PtP 和 PtMP 链接。每根 天线均具有内置固定装置，因此的安装无需使用工具。高级软件技术频率和信道的灵活性有多个频率型号可用，并支持多种信道带宽，依具体型号和所在地区法规而异。 | 台 | 1 | 800 | 800 | 深圳市  普联技术有限公司/深圳市 |
| 4 | 天线 | TP-LINK | TL-ANT2415MS | 突破性设计和性能创新的扇形天线具有电信级构造和 2x2 双极性性能。更小的干扰，更高的增益射频隔离和波束宽度选项每根天线均具有内置固定装置 | 台 | 1 | 950 | 950 | 深圳市  普联技术有限公司/深圳市 |
| 5 | 网桥（接收端） | TP-LINK | TL-CPE210 | 传输速率：300Mbps额定电压：15V，0.8A，含POE电源适配器集成2X2MIMO天线，抱杆方式固定，含抱箍POE 供电模式，以太网取电（4，5为正，7，8为负）突破性设计和性能扇形天线具有电信级构造和 2x2 双极性性能。更小的干扰，更高的增益射频隔离和波束宽度选项每根天线均具有内置固定装置 | 台 | 10 | 600 | 6000 | 深圳市  普联技术有限公司/深圳市 |
| 6 | 光纤接收机 | 光为 | ＧＷ-ＷＳ02-20ＫＭ | * 支持：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x；1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；平均发射光功率：-9~-1dBm * 接收灵敏度：-22dBm；1个1.25Gbps SC光纤接口1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 | 台 | 10 | 300 | 3000 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 7 | 光纤发射机 | 光为 | ＧＷ-ＷＳ02-20ＫＭ | * 支持：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x；1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；平均发射光功率：-9~-1dBm   接收灵敏度：-22dBm；1个1.25Gbps SC光纤接口1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 | 台 | 10 | 300 | 3000 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 8 | 光纤终端盒 | 光为 | 8口 | 8芯工程专用 | 台 | 10 | 50 | 500 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 9 | 光纤跳线 | 光为 | Sc-sc | ＳＣ-ＳＣ工程专用 | 根 | 10 | 35 | 350 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 10 | ＡＰ | TP-LINK | TL-AP1201GP | 传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段传输速率：1200M机身材质分类：塑料机身传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a电源：24V,0.5A适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz接口类型：0/100/1000网络接口流线形工业设计可顺利安装在任何墙壁或杆柱上（内含安装套件）。LED 指示灯可简化部署和配置。可在极端室外环境中使用坚固的防风雨机壳可承受室外条件，包括风、雨和雪。 | 套 | 10 | 850 | 8500 | 深圳市  普联技术有限公司/深圳市 |
| **二、微信扫码听讲解系统** | | | | | | | | | |
| 1 | 微信扫码听讲解系统 |  |  | 提供灞陵桥景区内各个景点的优质语音讲解服务，讲述景点的旅游文化、历史、传说等，同时结合景区内各景点特定区域的点播式讲解，丰富景区旅游文化宣传，给人以身临其境的优质体验。  在景区入口、游客中心、重要景点等处设置扫码听讲解服务宣传牌，游客只需要用手机微信扫一扫宣传牌上的二维码，就能聆听真人语音讲解景区内的N个主要景点，或在游玩到具体景点如“关帝庙”时听到真人语音讲解，真正实现自主点播，随身播放。 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| **三、票务系统** | | | | | | | | | |
| 1 | 智慧景区  电子门票管理系统 | 道控 | 智景综合管理平台v2.0-1 | 电子门票管理系统  (包括系统管理、基础设置、员工管理、客户管理、销售中心、库存管理、财务管理、报表中心、系统维护等核心软件模块)1、门票销售管理系统（销售、退票、门票查询、门票重打印）； 2、会员卡销售管理系统（开卡、续卡、补换卡、会员卡查询、退卡、挂失、会员卡修改、初始化）； 3、网络订单管理系统（取票、重打印、同步）； 4、后台管理系统（用户管理、角色管理、其他操作、基本设置、经营单位、景区设置、景点设置、售票站点、售票窗口、验票站点、检票机设置、仓库设置、票类管理）； 5、业务管理系统（客户管理、支付方式、优惠设置、游客类型设置、客源地管理、员工卡管理、会员卡管理）； 6、报表管理系统：售检票报表（票类汇总、月报表汇总、年报表汇总、客户票类汇总、售票员票类汇总、客户支付汇总、售票员支付汇总、售票站点汇总、验票站点汇总、销售明细查询、支付明细查询、验票明细查询、验票票类汇  总）； 7、权限管理是系统最为重要的参数设置功能，定义了整个系统的部门组织和操作人员的层级架构。自由定义多级权限架构；可设计公司、部门、员工组织架构；可设计角色、职务权限；可设计权限组功能； 8、客户端管理系统（销售明细、销售汇总、支付明细查询、销售班结、票务审计查询、密码修改）； | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 深圳市道控技术有限公司/深圳市 |
| 2 | 智慧景区  电子售票系统 | 道控 | 智景综合管理平台v2.0-2 | 电子售票系统  （包括系统登录、销售、散客窗口、团队开单、团队收银营销开单、其他输入、系统设置、打印设置和帮助中心等核心软件模块） | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 深圳市道控技术有限公司/深圳市 |
| 3 | 智慧景区  电子检票系统 | 道控 | 智景综合管理平台v2.0-3 | 电子检票系统  （PC端包括系统管理、检票管理、记录管理、系统调试等核心软件模块）（检票机嵌入端系统包括系统管理、端口管理、检票机设置、记录管理、系统调试等核心软件模块） | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 深圳市道控技术有限公司/深圳市 |
| 4 | 接ＯＴＡ |  | 云分销平台v2.0 | 系统针对网上OTA分销业务，提供了相关的业务管控功能，帮助甲方便捷地对接各个OTA平台网站和渠道资源。提供标准OTA分销中间件，对接所有网络渠道； 支持分销商合同管理功能，可保存、查阅、对比历史合同、价格参数；支持分销商账户清算功能，系统自动按时清算各分销商发生账户，并出具结算通知； | 套 | 1 | 17500 | 17500 |  |
| 5 | 售票专用电脑 | 联想 | 启天Ｍ2300 | 配置：显示器LCD宽屏21.5英寸、处理器英特尔 奔腾双核、硬盘500GB 7200转、显卡Intel GMA HD 4000、内存4GB DDR3 1600MHz、DVD光驱 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 联想北京集团有限公司/北京市 |
| 6 | 票务数据服务器 | 联想 | ＴＤ350 | Xeon E5-2600、v4系列（支持2颗CPU） DDR4 2400（支持12根内存、ECC自动纠错） 标配4个3.5英寸盘位（可选8个3.5英寸盘位） Intel C610 系列 默认集成阵列卡，可选独立阵列卡H330、H730、H730P  Broadcom 5720 千兆网卡（双口） 5U塔式 DVD刻录光驱PCIe 3.0插槽 标配450W有线电源（可选750W、1100W） | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 联想北京集团有限公司/北京市 |
| 7 | 条码打印机 | 新北洋 | ＢＩＰ-2200Ｅ | 产品类型工商用打印机  分辨率203dpi  打印方式热敏或热转印  打印速度254mm/s  最大打印宽度104mm  最大打印长度3.99m  条形码类型一维\二维  内存：内存16MB，闪存8MB  通信接口：USB2.0，串行接口，并行接口CPU：32位处理器 | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 山东新北洋信息技术股份有限公司/威海市 |
| 8 | 条码扫描枪 | 科密 | ＥＰ-88 | 光　　源： 650nm±10nm可视化激光二极管功　　率： 0.96mW  景　　深： 0mm-203mm for 13 mil bar code扫描宽度： 64mm@face；249mm@203mm扫描速度： 72±2次/秒最小条宽： 0.127mm（5mil）  扫描模式： 单线扫描 | 把 | 1 | 1720 | 1720 | 广州科密股份有限公司/广州市 |
| 9 | 智能三辊闸验票机 | 道控 | ZJ-H618 | 进出双向，进入需验证；   1. 全机芯及控制器，全自动专利技术机芯，采用全铝材料模块化制作，运用编码器与牙钳式离合机构，机芯防撞，可根据游客流量方便设置通道双向或单向模式，闸机需要带轮和固定装置。 2. 最新ARM技术工业级主控板参数： 3. CPU：采用三星工业级处理器，主频最高可达533MHz 4. 内存：采用64/128M SDRAM 5. 存储器：256/512MBNand Flash和2MB Nor Flash 6. 数据总线：32Bit，支持133MHz稳定运行 7. 1个USB2.0 Host接口，1个USB Salve接口 8. 1个10/100M 自适应以太网口 9. 4个RS232全双工3线制串口 10. 2路韦根接口，支持常用的韦根32和韦根26模式 11. 标准音频输入和输出接口，4路经过隔离的IO输入口，直接与CPU相连，可实现微秒级的IO检测，3路继电器输出口 12. 嵌入式wince系统，开放式开发平台 13. 主器件等级：军工级   （12）功能模块：语音模块、工业级电源、模具成型定制、中文条频显示、具备自检测、自诊断、自动报警功能、多种友好信息显示、报警声光提示、可根据游客流量方便设置通道双向或单向模式   1. ★机芯寿命：1500万次。   4、★基本参数：通行速度：40人次/分钟—60人次/分钟，智能识别系统反应速度：<200MS，人员识别率：>99%。  5、★通讯模式：TCP/IP通讯接口，以太网10/100M自适应。 可选配：Wireless兼容 b/g/n,无线接口。  6、★电气要求：漏电流：U2=268mv/500,在标准范围之内，在动力电路导线和保护接地电路之间施加500VDC时测的绝缘电阻不应小于1MΩ电气设备的电路导线和保护接地电路之间应经受至少1s时间，电压为1000V，频率20Hz的耐压测试。   1. ★标准通信网络TCP/IP通讯模式、兼容一维&二维条码检票模块（可兼容手机彩信二维码) 2. ★防尘防水：等级达到IP65以。 | 台 | 2 | 18000 | 36000 | 深圳市道控技术有限公司/深圳市 |
| 10 | 二维码扫描平台 | 新大陆 | ＦＲ30 | 扫描条形码 （兼容一维&二维条码检票模块、可兼容手机彩信二维码） | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 新大陆科技集团有限公司/福州市 |
| 11 | 网络交换机A | 华为 | S1724Ｇ | 24个10/100/1000Mbps端口•每个端口均支持全/半双工模式•网络配置的自动学习•流量控制，保护数据避免丢失•半双工模式背压流控•端口MDI/MDIX自动适应功能•简明内置的LED指示灯•内置通用电源•标准19英寸机架安装 | 台 | 1 | 600 | 600 | 深圳市  华为技术有限公司/深圳市 |
| 12 | 网络交换机B | 华为 | S1724Ｇ | 24个10/100/1000Mbps端口•每个端口均支持全/半双工模式•网络配置的自动学习•流量控制，保护数据避免丢失•半双工模式背压流控•端口MDI/MDIX自动适应功能•简明内置的LED指示灯•内置通用电源•标准19英寸机架安装 | 台 | 1 | 600 | 600 | 深圳市  华为技术有限公司/深圳市 |
| **四、监控系统** | | | | | | | | | |
| 1 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4432-16P-GS | 支持80M/160M/256M网络接入带宽，最大支持6MP摄像机接入，支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出 支持最大8/16/32路同步回放和多路同步倒放；支持4SATA，每个硬盘支持最大6T | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 浙江大华技术股份有限公司/杭州 |
| 2 | 彩色一体摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW1225M-I2 | 200万1/2.8”CMOS筒型网络摄像机，红外50米，支持H.265编码 | 台 | 21 | 350 | 7350 | 浙江大华技术股份有限公司/杭州 |
| 3 | 红外高速智能球形摄像机 | 大华 | DH-SD6C82F-GN | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR等功能 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 | 台 | 3 | 2500 | 7500 | 浙江大华技术股份有限公司/杭州 |
| 4 | 硬盘 | 希捷 | ST1000DM010 | 适用类型 台式机  硬盘容量 1000GB  盘片数量 1片  单碟容量 1000GB  缓存 64MB  转速 7200rpm  接口类型 SATA3.0  接口速率 6Gb/秒 | 块 | 4 | 1000 | 4000 | 希捷科技有限公司/北京市 |
| 5 | 显示器 | ＡＯＣ | I2490VXH | 23.8英寸性能参数：亮度250cd/㎡ 动态对比度：5000000:1:1 分辨率：1360\*768（60hz） 响应时间5ms 水平可视角度：170° 水平可视角度170° 色数 16.7M 最大功率≤15w | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 艾徳蒙科技股份有限公司/武汉 |
| 6 | 支架 |  |  |  | 个 | 21 | 20 | 420 |  |
| 7 | 12Ｖ电源 | 小耳朵 | ＳＴＤ-Ｋ8Ｌ | 输入电压范围：100-240ＶＡＣ;额定输出电源　2Ａ白色 足安 | 块 | 21 | 20 | 420 | 小耳朵电源有限公司/深圳市 |
| 8 | 机柜 | 大唐 | Ａ36933 | 主体采用承受能力强 耐腐蚀 易导电的优质辅材为主体结构 配合优质冷轧钢板 让用户长久使用无压力 | 台 | 1 | 900 | 900 | 吉祥腾达科技有限公司/深圳市 |
| 9 | 网线 | 联谊 | 0.5 | 国标超五类 保证传输距离 全新材料 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 江苏帝一集团有限公司/扬州 |
| 10 | 电源线 | 联谊 | ＲＶＶ2\*1.0 | 无氧铜 保证传输效果 | 米 | 3000 | 2.5 | 7500 | 江苏帝一集团有限公司/扬州 |
| 11 | 交换机 | 华为 | S5720S-28P-SI-AC | 28个10/100/1000Base-T以太网端口,交换能力：336Gbps  转发速率：96Mpps  最大功耗：150W  供电方法：100-240VAC/50-60Hz  电源：AC/DC,内部，150W DC  网络接口：（16）10/100/1000Mbps RJ45以太网端口管理接口：（1）RJ45串口，以太网输入/输出频带更快的光纤连接带有两个连接光缆的复用端口，用做骨干上连。强大的防火墙功能为您提供更高级的防火墙策略来防护您的网络及数据。 | 台 | 1 | 600 | 600 | 深圳市  华为技术有限公司/深圳市 |
| 12 | 光纤接收机 | 光为 | ＧＷ-ＷＳ02-20ＫＭ | * 支持：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x；1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；平均发射光功率：-9~-1dBm * 接收灵敏度：-22dBm；1个1.25Gbps SC光纤接口1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 | 台 | 24 | 200 | 4800 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 13 | 光线发射机 | 光为 | ＧＷ-ＷＳ02-20ＫＭ | * 支持：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x；1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；平均发射光功率：-9~-1dBm   接收灵敏度：-22dBm；1个1.25Gbps SC光纤接口1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 | 台 | 24 | 200 | 4800 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 14 | 光纤终端盒 | 光为 | 8口 | 8芯工程专用 | 台 | 24 | 30 | 720 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 15 | 光纤跳线 | 光为 | ＳＣ | ＳＣ-ＳＣ | 根 | 24 | 30 | 720 | 深圳光为视讯通信设备有限公司/深圳市 |
| 16 | Pvc管（25） |  |  |  | 米 | 3000 | 2 | 6000 |  |
| 17 | 辅材 |  |  | 水晶头 绝缘胶布 管子 扎带等等 | 批 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 18 | 立柱 | 雅克 |  | 常用视频立柱高度在2.5~3米，多为圆形或多边形;为使摄像机安装更加灵活方便，立柱横臂一般长度为30CM，可根据工程监控区域或范围等要求进行上下调整，使工程施工过程更加灵活、快捷、高效。监控立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于：IP55，立杆及其主要构的防等级应满足露天使用环境的要求 | 根 | 3 | 800 | 2400 | 郑州雅克电子设备有限公司/郑州 |
| 19 | 立柱 | 雅克 |  | 常用视频立柱高度在2.5~3米，多为圆形或多边形;为使摄像机安装更加灵活方便，立柱横臂一般长度为30CM，可根据工程监控区域或范围等要求进行上下调整，使工程施工过程更加灵活、快捷、高效。监控立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于：IP55，立杆及其主要构的防等级应满足露天使用环境的要求 | 根 | 7 | 800 | 2400 | 郑州雅克电子设备有限公司/郑州 |
| **五、自助查询系统** | | | | | | | | | |
| 1 | 游客自助查询机 | 联京华 | ＵＢＯＸ-9ＸＡ | 46寸液晶自助终端机；  （数控切割技术、造型简约，美观大方、采用一级冷轧钢板、汽车烤漆、防磁、防锈、防静电、流线性设计、专业数控机床生产、做工精细、内部结构设计合理、符合人体工程学、可防尘、防磁、防锈；信步工业级控制板；46寸液晶显示器，分辨率为1280\*1024，LED背光；触摸屏采用红外触摸屏,具有防尘、防暴、防水、防刮的特性、使用寿命长,精准度高、透光度>98%、反应速度快、分辨率4096\*4096,单点使有寿命>6000万次；集成5V、12V及24V的直流电源、端子排等的电源单元，支持650VA 的在线式APC不间断电源；音响、彩灯等多媒体系统；罗技Pro ；150度广角高清针孔摄像头等核心配置） | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 联京华科技有限公司/北京 |
| **六、广播系统** | | | | | | | | | |
| 1 | 智能音乐编程播放器 | 派思达 | PS-2801 | 1．微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单，电脑编程预置播放，同时支持远距离遥控，无线点播距离达300米。可通过遥控器点播点遥控主机只音频文件，广泛应用于教学、运动会、广播体操等重大室外公共活动需求。  2.分区功能：自带8分区器，可任意组合；  3. 停电保护：具有停电保护所有编程设定功能，时钟遇停电正常走时；  4.接口俱全：电源接口，音频输入、分区接口等一应俱全。  5. 存储方式：内置2G内存或外置SD卡。  6.支持音频格式：MPEG1/2 Layer3、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC  7.支持调谐器功能，收音方式：FM88-108MHz.  8.整体音噪比：≥85dB  9 可控电源输出：～220V/50Hz（MAX1600W）。 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 2 | 广播话筒 | 派思达 | PS-E02 | 1.专业桌面鹅颈式话筒，轻触开关。2．指向特性：单一指向型；驻极体电容式3. 频率响应：60Hz-15KHz4. 灵敏度：-47dB/±3dB（1KHz）5.电源:-220V/50Hz,DC9V6. 拾音距离远，灵敏度高 | 套 | 1 | 350 | 350 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 3 | DVD播放机 | 派思达 | PS-2007 | USB接口可以直接播放，电源：：220VAC/50-60Hz、信噪比：100dB、输出电平：0.775V、输出频率：20-20KHz、标准机箱设计，铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；微电脑控制轻触式操作;可播放DVD/MP3/CD/VCD；自动播放控制系统+ESS解码方案,超强纠错功能，机架式工程用机。 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 4 | 前置放大器 | 派思达 | PS-2011 | 10路音源信号输入(5路话筒输入、2路优先功能、3路线性输入）独立音量控制,统一音量控制，有强切优先功能,高低音音效调节 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 5 | 纯后级功放 | 派思达 | PS-1500 | 额定输出功率1500W,60HZ-15KHZ S/N RATIO：>70dB 70V、100V输出,4-16欧定阻输出,、RCA插口及XLR插口方便地环接，产品具有短路、过载、过热保护，1通道LINE不平衡TRS输入和级联输出，1通道LINE平衡XLR输入和级联联输，机器工作状态LED灯显示，一目了然。  1. 电 源 AC 220V～240/50～60Hz  2. 额定功率1500W  3. 输出方式 定阻输出：4～16；定压输出：70V,100V  4. 线路输入 10KΩ < 1V (0dB) ,不平衡  5. 线路输出 10KΩ < 0.775V ～1V (0dB) ,不平衡  6. 频率响应 70Hz～16KHz（±2dB）  7. 信噪比S/N >70dB  8. 功能控制 音量开关一个（VOLUME），电源开关一个  9. 冷却方式 DC 12V强制风冷式  10. 指示灯 电源：POWER，电平显示，削峰：CLIP，信号：SINGNAL  a) 保护：PROT，超温：TIMP  11. 保护 FUSE\*8A  a) 负载短路、温度过高、直流输出、输出过载  12. 最大电源功耗 880W | 台 | 1 | 6500 | 6500 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 6 | 监听器 | 派思达 | PS-2012 | 10路信号输入任意选择，内置有源监听喇叭。标准机架式。 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 7 | 机柜 | 大唐 | Ａ36923 | 1000\*600\*600mm专业广播机柜 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 吉祥腾达科技有限公司/深圳市 |
| 8 | 室外防雨音柱 | 派思达 | PS-409 | 功率：60W /80W；输入电压：70V/100V；灵敏度：100dB,频响：70Hz-15KHz | 只 | 8 | 800 | 6400 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 9 | 草坪音响 | 派思达 | CS-801 | 功率：15W/30W；输入电压：70V/100V；灵敏度(1m,1W)：88dB；最大声压级(1m)：101dB；, 频响：90Hz-16KHz,全频喇叭/高频喇叭：5″x1，2″x1，工程树脂材质，色彩真实，造型逼真，高强度，音质纯美。 | 只 | 25 | 500 | 12500 | 广州人本电子科技有限公司/广州市 |
| 10 | 音柱立杆 | 雅克 |  | 4.5米高监控杆，做音柱悬挂杆 | 根 | 5 | 600 | 3000 | 郑州雅克电子设备有限公司/郑州 |
| 11 | 线槽、线管 |  |  | PVC20mm | 米 | 3000 | 1.5 | 4500 |  |
| 12 | 音频信号线 | 联谊 |  | RVV2\*1.5 | 米 | 3000 | 3.2 | 9600 | 江苏帝一集团有限公司/扬州 |
| 13 | 草坪音箱基础 |  |  | 预置水泥底座 | 套 | 25 | 200 | 5000 |  |
| 14 | 音频插头 |  |  | 工程专用 | 个 | 25 | 20 | 500 |  |
| 15 | 线排，膨胀螺丝等辅材 |  |  | 工程专用 | 批 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| **七、智能停车场系统** | | | | | | | | | |
| 1 | 系统管理软件 | 洛德尔 | LDE-DZ2336 | 临时车辆计时收费、已登记车辆自动放行；车辆信息、人员信息管理，系统维护管理；车辆出入记录、查询，流量数据统计。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 洛德尔科技发展有限公司/深圳 |
| 2 | 车牌识别一体机 | 洛德尔 | LDE-200FS-2 | 内置500万数字高清摄像机及高清镜头；外置35WLED补光灯；内置道闸及显示屏控制电路；AC 220V电源供电，内置工业开关电源；15吋铸铝防护罩,配备3方向铸铝万向节；优秀的识别算法与像机控制相结合，自动抑制车大灯、顺逆光保证全天候高识别率。 | 台 | 4 | 8000 | 32000 | 深圳洛德尔科技发展有限公司/深圳 |
| 3 | 立杆 | 雅克 |  | "3mm壁厚，1.2m高；  出线孔采用一体连接方式，防雨、防尘；" | 根 | 4 | 500 | 2000 | 郑州雅克电子设备有限公司/郑州 |
| 4 | 语音播报显示屏 | 洛德尔 | HXS-890 | 64\*32点阵、P3.75半户外高亮LED屏自动跟随环境亮度，阳光下清晰显示、夜间不刺眼语音播报金额、播报信息直接连接车牌识别一体机485串口控制高音喇叭内置，无需音频线  抱杆式安装，与一体机立杆完美结合 | 块 | 4 | 2500 | 10000 | 深圳洛德尔科技发展有限公司/深圳 |
| 5 | 车辆检测器 | 洛德尔 | LDE-DG101A | 单路车检器 | 台 | 4 | 400 | 1600 | 深圳洛德尔科技发展有限公司/深圳 |
| 6 | 道闸 | 洛德尔 | LDE-DZ206 | 1、停电手摇电机手轮起杆；2、曲臂连杆机芯结构，起落杆平稳；3、支持红外保护、环路感应器、压力传感器；4、提供限位状态信号给停车场系统；5、延时落杆功能；6、无线遥控起落杆；7、红绿灯接口（可外接小于40瓦的风扇）；8、额定功率：180W；9、起落速度6秒 | 台 | 4 | 5000 | 20000 | 深圳洛德尔科技发展有限公司/深圳 |
| 7 | 感应线圈 | 洛德尔 | LDE-XQ100 | 耐高温屏蔽线 | 组 | 8 | 300 | 2400 | 深圳洛德尔科技发展有限公司/深圳 |
| 8 | 系统主机 | 联想 | 启天Ｍ2300 | 配置：显示器LCD宽屏21.5英寸、处理器英特尔 奔腾双核、硬盘500GB 7200转、显卡Intel GMA HD 4000、内存4GB DDR3 1600MHz、DVD光驱 | 台 | 2 | 3800 | 3800 | 联想北京集团有限公司/北京市 |
| 合 计 | | 大写：肆拾伍万肆仟元整　　　　　　 小写：454000元 | | | | | | | |