# 一、开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| / | 护栏清洗设备 | 大写：捌拾肆万叁仟伍佰圆整　　　　　　小写：843500.00元 | 合同签订后10日内 | / |

投标人（公章）：河南路柯尔道路机械制造有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018年4月20日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

# 

# 二、投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 大型护栏清洗车 | 华通牌 | HCQ5070GQXE5 | 基本参数  1、整车参数：  (1)底盘：采用国内知名二类汽车底盘  (2)排放标准：国Ⅴ  （3）燃油类型：柴油  （4）发动机功率(kw)：功率：75Kw，副发动机：57kw;  （5）整车外形尺寸：：5995×2500×2400(mm)  （6）整备总质量：5190㎏  （8）最大总质量：7360㎏  （9）轴距：3308mm  （10）前悬/后悬：1040/1602mm；  （11）前轮距：1503mm;  （12）后轮距：1494mm;  （13）接近角/离去角：20/12（°）；  （14）最小离地间隙：200mm;  （15）倒车监控：具备倒车监控功能  2、行驶性能：  （1）制动距离；10m;  （2）最大行驶速度：95km/h；  （3）最小转弯直径：8m;  （4）最大爬坡度：30%;  （5）传动型式；副发动机、传动轴传动;  （6）清洗作业速度：3-15km/h；  3、液压装置：  （1）型式：开式，电液控制集中操纵;  （2）主要元件：齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀、集成块等;  （3）溢流压力（MPa）：12;  （4）液压油容量：80L;  4、清洗装置：  （1）型式：在正副驾驶室后车架一侧对称布置4个清洗刷，由液压马达驱动，刷子升出后内外可液压自动调节。  （2）清洗刷直径；500mm  （3）清洗刷马达转速；300r/min  （4） 清洗刷数量（个）：4  （5）单个清洗刷数量（片）：55  （6） 清洗高度（mm）:140-160  5、喷水系统：  （1）水箱容积：3000L  （2）水泵压力：2.5MPa  （3）喷嘴数量：24个  6、电气系统  （1）组成：由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。  （2）底盘车系统电压（V）:12  (3) 工作装置系统电压(V):12  7、技术服务：  （1）每台随机提供修理、保养工具一套（附清单及单价）；  （2）每台随机提供易损件一套（满足质量保证期内正常使用要求：附清单及单价）；  （3）每台随机提供说明书、操作手册、零件图册、维修保养手册等必要的技术资料两套；  （4）负责对所提供设备的现场调试及指导和服务。  二、技术要求  1、需含相关附属设备、维修工具和配件。  2、主要用途：采用两冲、两刷的清洗工艺，两面同时清洗，使清洗更加彻底。清洗过程：首先刷辊前面的两排喷水管喷出水将护栏充分预湿，车体前移的过程中，中间的两排刷辊对护栏依次进行刷洗，最后由刷辊后面的两排喷水管喷出水将残留的灰尘冲去。  3、整车应配备主、副发动机。  4、具有高效率、机械化、机动性强的特点，维修容易。  5、工作地点及环境：海拔高度≤1500m，环境温度0-60℃。 | 台 | 2 | 421750.00元 | 843500.00元 | 湖北随州、湖北五环专用汽车有限公司 |
| 合 计 | | 大写：捌拾肆万叁仟伍佰圆整.　　　　　　 小写：843500.00元 | | | | | | | |

投标人（公章）：河南路柯尔道路机械制造有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018年4月20日