**采购清单**

项目编号：**XZZ-G2018047**

项目名称：襄城县交通运输局升降限高架安装及配套设施建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号技术参数** | **单 位** | **数 量** | | **单价** | **总价** |
| 1 | 限高架 | 我公司所投限高架：根据现场定制  驱动电源 市电AC220V 电池电压 DC36/48 1.总 高 度：6m 2.标准限高度：2.9m 3.龙门架立柱：采用400MM 圆钢  4.限高杆横梁：采用208 圆钢 （两根焊接） 5.龙门架横梁：采用208 圆钢 6.升降 速度：2-4米/分钟 7.升降 方式：采用遥控升降，升降按钮可手动升降。 8.内置 油缸：采用150\*120 4支 9.内置 泵站：采用3.5kw 4台 10.固定 方式：32\*1800MM螺栓预埋件 24根 12MM螺纹钢焊接固定 共8套 11.应急启动 -有（电源断电可继续升降30次以上，恶劣天气除外） | 套 | 1 | | 393600 | 393600 |
| 2 | 隔离墩 | 我公司所投水泥墩：根据现场定制 | 个 | 6 | | 1500 | 9000 |
| 3 | 限高标牌 | 我公司所投限高标牌定制1.4\*2.4米 | 套 | 9 | | 700 | 6300 |
| 4 | 限高标牌立杆 | 我公司所投限高标牌立杆：定制高6米，横臂2米，含预埋地笼及C30商砼 | 套 | 9 | | 10500 | 94500 |
| 5 | 爆闪灯 | 我公司所投海洋王YFW3200太阳能LED爆闪灯 | 套 | 7 | | 400 | 2800 |
| 6 | 限高架基坑 | 根据现场开挖：机械开挖长2.5米\*宽2米\*深2.2米、C30商砼浇筑 | 个 | 6 | | 9200 | 55200 |
| 7 | 编程分区控制器 | 我公司所投编程分区控制器：ITC T-6232A  1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储，可以无限扩展存储容量； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道； 4.设网络总线，可控制16台分区器，最大可达16个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7.设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座； | 台 | 1 | | 1000 | 1000 |
| 8 | 综合管理平台 | 我公司所投综合管理平台:海康威视IVMS-8700  1.支持多系统一体化管理，包含视频、报警、门禁、可视对讲、停车场、访客、巡查、考勤、梯控、消费、动环、运维等多个子系统； 2.支持AD域账户鉴权登录、标准CAS鉴权登录； 3.WEB端支持用户有效时间段进行设置管理； 4.WEB端支持HTTPS安全加密访问认证； 5.支持热成像相机接入，预览回放、热成像温差、温度、火点检测、可见光烟雾监测事件、火点烟火报警联动等功能； 6.支持流媒体集群，负载均衡； 7.中心客户端支持手动重拍车牌修改、异常放行控制；支持无人值守模式下，系统自动放行或车主操作抬闸； 8.支持车底扫描检测功能 | 套 | 1 | | 4500 | 4500 |
| 9 | UPS不间断电源 | 我公司所投UPS不间断电源：华为UOS2000-G-15KRTL  1.产品具有CE，CB，CQC（政府节能认证）证书，  2. ups功率≥20kva，纯在线双变换结构。支持4台并联冗余。机架式。 3.所投产品具有能源之星证书，提供了相关证明材料证明。 4.输入功率因数＞0.99 5.支持单进单出、三进单出、三进三出 6.输入电压范围应不小于80-280Vac（提供了厂家彩页证明） 7.UPS设备输入频率范围不小于：40Hz~70Hz  8.UPS设备输出电压稳压精度应小于±1％ 9.UPS设备线性负载输出波形失真度应不大于2％ 10.UPS设备非线性负载输出波形失真度应不大于4％ 11.UPS设备所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3 12.在100%负载率情况下的效率应不低于94% 13.直流电压384-480VDC可调（提供了厂家彩页证明） 14.125%过载5min后转旁路 15.150%过载1min后转旁路 16.UPS旁路可用范围：电压范围：-20%/+15%，频率范围：±5Hz 17.风扇故障预警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警，在风扇转速不正常时，可以提前预警 18.电容器故障预警：母线电容容值降低时，应能发出声光告警，请投标方应答是否具备电容器预警功能 19.电池故障预警：根据核对性容量测试的实时容量，对比蓄电池额定容量，判定蓄电池健康状态，电池容量下降较大时应能发出告警，请投标方应答是否具备电池故障预警 20.UPS系统耐雷电流等级和技术要求，应符合YD/T1095—2000、YD/T944—2007、IEC/EN62040-2、IEC/EN61000-4-5的要求，交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求（提供了厂家彩页证明） | 套 | 1 | | 2100 | 2100 |
| 10 | 照明设备 | 我公司所投产品：海洋王YFW6211/HK1  1、采用35W汽车金卤灯作光源，光效高、显色性好、低耗电，比普通光源节约近1/2的电力消耗，平均使用寿命长达10000h以上。 2、采用进口高纯铝反光镜并通过专业配光设计，反射效率高、聚光效果好，灯具中心光达64000cd；照射距离远。 3、优良电路设计，具有光源极性防反接和低压保护功能，电源电压过低时，灯具自动切断照明输出，当电压恢复正常再接通照明。 4、灯具采用智能化的可编程IC遥控控制，20米范围内移动操作，灯具可上下、左右自动调节旋转角度，上下可在180度之间旋转，水平可360度旋转，可快速实现全方位多角度照明。（提供了国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告） 5、灯具底盘有磁铁及磁力调节开关，便于安装和拆卸；磁力强，可满足100公里/小时的时速要求。 6、优良的结构设计和密封设计、外壳防护等级为IP66，外形为一键式复位折叠，使用方便。（提供了国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告进行证明） 7、灯具可直接连接12V或24V备用电池组使用。 8、整体灯具保用3.5年，光源保用半年。 | 台 | | 2 | 3500 | 7000 |
| 11 | 施工辅材 | 辅助性材料,综合布线,其他设备架设及安装 | 批 | | 1 | 10000 | 10000 | 批 | 1 |  |
| 12 | 合计 | **￥586000.00** | | | | | |

投标人（公章）：河南鑫卓飞智能化工程有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：