**襄城县公安局装备采购项目（2018年下半年政法转移支付资金）询价通知书**

襄城县政府采购中心受襄城县公安局的委托，对“襄城县公安局装备采购项目（2018年下半年政法转移支付资金）”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称及编号：

项目名称：襄城县公安局装备采购项目（2018年下半年政法转移支付资金）

项目编号：XZZ-X2018039号

1. 项目简要说明及采购预算：

襄城县公安局装备采购项目（2018年下半年政法转移支付资金）。预算金额：319200元（超出者为无效投标）。（具体要求详见询价通知书及参数要求)。

三、供应商资格要求：
 （一）符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定并提供相关材料；

（二）须具有相关经营范围内的生产商或供应商。

（三）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询网站：信用中国和中国政府采购网，并提供报名时间内网站截图为准，并加盖单位公章）；

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）询价开标、资格后审。

四、询价通知书的领取与响应文件递交：
 领取方式：网上下载；

领取时间：自询价通知书在网上发出之日起至提交响应文件（询价表）截止时均可报名并下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；
 递交响应文件（询价表）：请于2018年9月27日15：30分前递交到襄城县政府采购中心开标室（襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室，迟到按自动放弃处理）；

五、参加开标时必须提供以下证明文件原件及复印件一份（复印件须加盖公章）：

 (一）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
 （二）具有相关经营范围的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;

（三）投标保证金缴纳回执单；

 (四）投标人应具备履行合同的能力和完善的售后服务体系；（五）询价表（须密封，询价表及密封处加盖单位公章）；
（六）其它要求的相关资质、资料。

六、投标保证金的提交：

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人向招标人提交**6000元**的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四） 提交投标保证金

 5.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

**保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。**

5.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

5.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

5.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

5.4.7中心不开具保证金收款收据。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

5.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

5.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六） 特殊情况处理

 5.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。

5.6.2凡响应人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

5.6.3投标人无故不参加投标且未于递交投标文件截止时间前书面通知采购人或采购机构，投标保证金不予退还。

5.6.4因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

七、询价时间及地点：

询价开标时间：2018年9月27日15：30分（迟到按自动放弃处理）；

询价开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；

八、其他要求；

1、询价表需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标；

2、本项目采购预算金额：319200元，超出者无效投标；

3、本采购文件所列需求为最低要求，投标标准不得低于最低要求。未尽之处，以国家有关规定为准；

4、本次询价采购根据质量和服务均能满足实质性采购要求,且报价最低的原则,确定成交候选人；

5、须在询价表中标明所投货物明确投标产品的品牌、型号、产地、单价、技术参数

等所要求的相关数据，所投产品必须与外观样式图片一致；

1. 供货期：合同签订后30日历天内

7、供货地点：襄城县公安局

8、付款方式：银行转账；支付时间及条件：验收合格后支付中标金额的95%，质保期一年后支付剩余的5%。

九、本次招标联系事项：

集中采购机构：襄城县政府采购中心
 联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼

联系电话：0374-3998026

采购单位：襄城县公安局

地址：襄城县

联系电话：0374-3582955

襄城县政府采购中心

2018年9月18日

**附：询价表及采购技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **外观样式图片** | **参数** | **数量** | **备注** |
| **1** | 外腰带 | IMG_256 | 功能特点：外腰带为标准5CM宽，内部PU板夹层确保腰带硬度与坚挺，挂载械具时不会外翻，佩戴舒适。配有双保险插扣，腰带带箍采用双四合扣，操作简便牢靠。腰带尺码：均码、S、M、L、XL或根据客户需求定制其他尺码。主要材料：1680D尼龙牛津布、PU板、双保险聚甲醛材质插扣、尼龙魔术贴技术参数：带体拉伸强力≥920N带体粘着强力≥38N。耐磨擦色牢度：干磨4-5级湿磨4-5级耐汗色牢度：变色4级 | 120 |  |
| **2** | 快拔手铐套 | IMG_257 | 主要材料：1680D尼龙牛津布功能特点：半开放式，可快速抽取械具，背部尼龙搭扣与四合扣配合，可在不拆解腰带的情况下单独拆装套具。带体拉伸强力≥920N带体粘着强力≥38N。耐磨擦色牢度：干磨4-5级湿磨4-5级耐汗色牢度：变色4级 | 120 |  |
| **3** | 工作包 | IMG_258 | 功能特点：主要材料为1680D牛津复合布、防水拉链，组合式设计——前方副包可放置手铐及手铐钥匙，主包内可放置个人物品或证件；双头拉链设计可适应左右两侧任意拉开。主要材料：尼龙PA66、尼龙织带、四合扣。技术参数：尼龙塑胶材料温度适应性：-30℃~+55℃，四合扣侧掀强度28N。耐磨擦色牢度：干磨4-5级湿磨4-5级耐汗色牢度：变色4级沾色4级耐光色牢度：5级 | 120 |  |
| **4** | 通用对讲机套 | IMG_259 | 采用1680D尼龙牛津布制成，背部设有魔术搭扣，可在不拆卸腰带的情况下根据使用习惯任意设定摆放位置；通用型设计，适配摩托罗拉、建武等市面上多数的对讲机。主要材料：1680D尼龙牛津布、聚甲醛插扣、尼龙魔术贴。技术参数：带体粘着强力≥38N。耐磨擦色牢度：干磨4-5级湿磨4-5级耐汗色牢度：变色4级沾色4级耐光色牢度：5级 | 120 |  |
| **5** | 催泪喷射器快拔套 | IMG_260 | 主要材料：工程塑胶功能特点：套具外形为全塑胶结构，能承受挤压与碰击；具备较高的牢固性，外观新颖、轻便灵活、操作简单方便；使用快速灵活。只需直接提取械具即可。背部腰带扣袢为模块式，可在不打开腰带的情况下拆装套具。该装具套适配公安单警标配的催泪喷射器。技术参数：尼龙塑胶材料温度适应性：-30℃~+55℃。 | 120 |  |
| **6** | 水壶包 | IMG_261 | 功能特点：通用型水壶套，可适配圆形、扁形或太空杯等水壶技术参数：带体粘着强力≥38N。耐磨擦色牢度：干磨4-5级湿磨4-5级耐汗色牢度：变色4级沾色4级耐光色牢度：5级 | 120 |  |
| **7** | 手铐 | IMG_262 | 尺寸：L：52~56mm，H（最大）：55±2mm，H（最小）：47±2mm，B（最大）：82±2mm，B（最小）：51±2mm质量：≤255g灵活度：金属手铐钥匙应能从正反两面插入铐体锁孔，进行接触反锁和开启手铐。金属手铐反锁、开启及锁闭应灵活、无阻反锁定位：反锁定位功能可靠，1500N防拨性能：防拨净工作时间2min强度：2200N耐用度：7000次，每1000次反锁同时进行强度检测后正常使用跌落可靠性：1.5m耐腐蚀：金属手铐耐腐蚀等级6级，喷雾周期24h | 120 |  |
| **8** | 强光战术手电 | IMG_263IMG_264 | 1、亮度：高亮的初始光通量：810-1100Lm； 中亮的初始光通量：210 -300Lm；低亮的初始光通量：8Lm-15Lm（☆检测报告中体现）2、质量：165±5g（☆检测报告中体现）3、尺寸：长度为167±1mm，头盖外径为38.4±1mm，手柄外径为26.5±1mm，尾盖外径为31±1mm4、照射距离：≥180m（☆检测报告中体现）5、高亮运行时间：≥2.5小时（☆检测报告中体现）6、抗跌落性能：满足自由跌落2米的高度（☆检测报告中体现）7、产品使用正常温度：-20℃~40℃（☆检测报告中体现）8、防护等级：IPX7（☆检测报告中体现）9、开关控制：1）尾盖战术开关：任意模式状态下轻按点亮，重按爆闪（拥有专利）2）侧按勤务开关：分别有高亮、中亮、低亮模式，长按开关3秒进入S.O.S模式（☆检测报告中体现）10、电池：兼容18650及CR123A电池11、充电：隐藏式Micro USB直充设计，带充电指示12、电量提示：侧按开关内嵌低电量提醒功能，电量剩下20%及10%两个阶段会有红灯提醒，随时掌握手电电量状态13、攻击头：超高硬度陶瓷珠攻击头设计，硬度仅次于金刚石，可轻松击碎钢化车窗玻璃14、配有战术快拔套，适配多种腰带，可360°旋转，套内正常使用，解放双手照明 | 120 | 要求出具相关部门检测报告 |
| **9** | 机械警棍 | **IMG_265IMG_266** | 1、材质：合金钢42CrMo+铝合金70752、质量：≤350g（☆检测报告中体现）3、尺寸：握把直径28±1mm，收缩长度225±1mm，伸展长度505~508mm（☆检测报告中体现）4、配合间隙：伸展锁定后，小管顶端水平摆动间距围绕轴心小于2mm，小管、中管的纵向垂直活动间隙小于1mm，收缩时，各节无晃动、碰撞、异向（☆检测报告中体现）5、防脱出性能：产品在缩合状态时，小管在承受5N轴向拉力时，不应被拉出6、耐腐蚀：8h盐雾试验，耐腐蚀等级不低于9级（☆检测报告中体现）7、伸缩可靠性：连续伸缩10000次，产品正常使用（☆检测报告中体现）8、温度：-40℃~50℃（☆检测报告中体现）9、抗拉强度：伸展状态1000N（☆检测报告中体现）10、抗弯性能：伸展状态5000N（☆检测报告中体现）11、扬尘试验：GB/T2423,37-2006，La2方法8h后正常使用（☆检测报告中体现）12、抗击打性能：3000次（☆检测报告中体现）13、配有专用快拔套，棍套可360°旋转，适合多种佩戴角度，适配多重腰带，并可实现拔棍时即开棍 | 120 | 要求出具相关部门检测报告 |
| **10** | 肩灯 | **IMG_267** | 质量：17.5±2g尺寸：长54.5±1mm，宽43.0±1mm，厚20±1mm初始光通量：≥13lm初始照度：≥28lx白光照射距离：≥10m时间：白光≥7h，红蓝光闪烁≥60h抗跌落：0.8m防护等级：IPX4该产品为多功能照明灯，具有白光照明、红蓝频闪警示工作模式，配备可拆卸报夹，使用两节AAA电池供电 | 120 |  |
| **11** | 92快拔枪套 | IMG_268 | 主要材料：高强度工程塑胶适用范围：刑侦缉毒、防暴特警、边防武警、便衣侦察等军警执勤、训练、射击比赛。功能特点：枪套的外形为全工程塑料结构，外观新颖、配带舒适、防潮防霉隐蔽性强；具备较强的牢固性，能承受较大挤压冲击，不会变形；整个枪套与枪体配合协调；操作简单轻便、使用方便灵活，前方设有开口，出枪速度快，使用时只需用食指按下闭锁装置即可快速出枪。该枪套具备万向角度调节功能，三款枪托供选择，可根据使用人的不同使用习惯进行多角度调节。 | 20 |  |
| **12** | 警用工具组 | IMG_269 | 钢材：5CR15MOV尺寸：全长：156mm，闭合105mm，齿刃：68mm，全刃：70mm重量：346g功能：1/4英寸螺母、锉刀、锥子、螺栓口、开瓶器、开罐器、锯齿刃、多头螺丝批、一字螺丝批、平板螺丝刀、大号一字螺丝刀、尖嘴钳、十字螺丝刀、直尺、小号一字螺丝刀、直刃、线卷压口、钢丝钳、木锯复合 | 20 |  |
| 13 | 打印一体机 |  | HP MFP1005 A4幅面激光打印机，20张/分钟。 | 5 |  |
| 14 | 台式电脑 |  | 英特尔® 酷睿™ i3-7500 处理器 (四核, 8MB, 8T, 3.4GHz, 65W) /8GB 2400MHz DDR4 内存/1000GB硬盘/AMD Radeon™ R5 430X, 2GB显卡, (DP, SL-DVI-I)/DVD刻录机/6个USB 3.0端口（2个正面/4个背面 - 1个带有PowerShare功能）/4个USB 2.0端口（2个正面/2个背面 - 1个正面有带PowerShare功能）/内置USB 3.0端口，带有智能开机功能/1个RJ-45端口 /P2/串行端口/2个Display Port 1.2端口/1个HDMI端口/1个UAJ端口/22 显示屏 ,预装Windows系统.  | 10 |  |
| **15** | 高拍仪 |  | 良田 1000万像素A4幅面自动对焦高拍仪 | 7 |  |
| **16** | 合计 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附件2****襄城县政府采购中心询价表** |
| 项目名称： 年 月 日 |
| 供应商名称（公章） | 　法人或委托代理人（签名） | 　 | 电话 | 　 | 联系人 | 　 |
|  项目 货物名称 | 品牌、型号、产地、技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　　　　 | 　　　 | 　　　 | 请根据实际情况，自行设置表格 |
| 合计 |  大写： 小写： |
| 注：此表格可扩展，也可另附技术参数 |