**鄢陵县人民检察院电子化档案室改造项目**

**采购需求**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县人民检察院电子化档案室改造项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：空调、除湿机、防磁柜、吸尘器、温湿度表、装订机、装订机、缝纫机、刻录机、高速扫描仪、平板扫描仪、照相机、摄相机、电脑、打印机等。

（四）预算金额：22万元； 最高限价：22万**元**

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15日历天内

（六）交付（服务、施工）地点**：**鄢陵县检察院

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

（九）标段划分：本项目共划分一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调 | 内机包装尺寸 ≥1900x650x440mm  内机尺寸 ≥490x1740x308mm  内机毛重 51kg  外机包装尺寸 ≥1040x480x810mm  外机尺寸 ≥921x712x398mm  外机毛重 58kg  室外机净质量 52kg  室内机净质量 37KG  空调类型 柜机  冷暖类型 冷暖电辅  空调功率 大2匹  适用面积 23-34㎡  工作方式 定速  制冷功率 1640W  制冷量 5250W  制热功率 1650W  制热量 5800W  室内机噪音 43dB  室外机噪音 53dB  电辅加热功率 1800W  是否循环风量 1000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 除湿机 | 最大日除湿量: 0.84L/h  水箱容量: 4L适用面积: 20-80㎡  除湿量: 1.1L/h以下  功率: 500W以下 | 台 | 1 |
| 3 | 防磁柜 | 双光盘75片/抽屉，单光盘150片/抽屉，LT03磁带45盘/抽屉，1300\*525\*480MM，重量75KG，容量150L  高效6抽的 | 台 | 2 |
| 4 | 吸尘器 | 产品名称：真空吸尘器3C  保修期: 36个月  功率: 1000W  最大噪音: 80dB  功能: 干湿两用式  吸尘器类型: 立式(含筒式)储尘  线长: 5m  特殊吸嘴类型: 扁吸嘴 | 个 | 1 |
| 5 | 温湿度表 | 材质：ppc+玻璃  温度测量范围：-20～40℃  湿度测量范围：0%～90% | 个 | 1 |
| 6 | 装订机 | 品名：电动三孔打印机  装订厚度：38mm  孔径：3mm/3.5mm/4mm  孔距：83mm  毛重：22kg  进纸深度：自由  进纸幅宽：330mm（可调节）  机器尺寸：≥470\*390\*390mm  台面尺寸：470\*390mm | 台 | 1 |
| 7 | 缝纫机 | 缝纫机针织机类型: 电动台式型缝纫机  质保期限：1年 | 台 | 1 |
| 8 | 刻录机 | 光驱类型: DVD-RW  可支持的盘片标准: CD-R CD-ROM CD-RW DVD+R DVD+RDL DVD+RW DVD-R DVD-RAM DVD-RDL DVD-ROM DVD-RW  刻录格式: DVD+RW  接口类型: USB  最大DVD刻录速度: 8X  成色: 全新  售后服务: 全国联保  包装体积: 142\*142\*20MM  毛重: 280g | 个 | 1 |
| 9 | 高速扫描仪 | 产品名称：图像扫描仪  扫描元件: CCD  扫描仪类型: 文件扫描仪  售后服务: 全国联保  最大幅面: A4  接口类型: USB2.0  光学分辨率(dpi): 600x600dpi | 台 | 1 |
| 10 | 平板扫描仪 | 扫描仪类型：快速平板扫描  扫描幅面：A3  光学分辨率：支持600dpi以上  联机接口：高速USB2.0接口  体积 (宽× 长×高)  428mm × 589mm × 135mm  功率 < 38瓦  重量 7.6 kg  扫描仪特性：是一款A3幅面彩色平板扫描仪。高速扫描，1秒完成A3彩色200dpi扫描。600dpi光学分辨率，保证文档影像输入的高品质。Twain扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。 | 台 | 1 |
| 11 | 防霉防虫药剂 | 国家档案局、中央档案馆检测认可，纯天然防虫、防霉、杀虫芳香制品。  主要成分：以对人体无毒、无害的除虫菊、白芷、灵香草等十余种名贵中草药配制而成。  功能特点：杀虫、防蛀、防霉、抗菌、驱避，对档案纸张、字迹无影响。  使用范围：档案馆、图书馆、企事业单位档案室、储藏室、需长期保存文件资料、图书报刊、文化艺 术品、及服装衣物等。  用法用量:每0.1至0.15立方米箱柜体积内放1至3包，书架 、货架按室内体积计算放置，请每袋分开放置。 | 箱 | 1 |
| 12 | 二氧化碳灭火器 | 执行标准：GB4351.1-2005  喷射时间：>9秒  喷射距离：>2米  保质期：1年  使用温度：-20°~ 55°  灭火成分：二氧化碳灭火剂  驱动气体：氮气  工作压力：6.5Mpa | 个 | 2 |
| 13 | 照相机 | 单反级别: 入门级  屏幕尺寸: 3英寸  像素: 2416万  储存介质: SD卡  电池类型: 锂电池  单反画幅: APS-C画幅  感光元件类型: CMOS  对焦点数: 11点  是否支持外接闪光灯: 支持  是否支持机身除尘: 不支持  是否支持机身马达: 不支持  传感器尺寸: 23.5mmx15.6mm  曝光模式: 快门优先 | 台 | 1 |
| 14 | 录音笔 | 产品名称：多媒体播放器  颜色分类: 黑色  内存容量: 16GB  产品类别: 录音笔  存储类型: 闪存  存储卡类型: 不支持扩展卡  视频播放格式: 不支持视频  电池规格: 锂电池  附加功能: 头戴式MP3 录音功能 外放功能  屏幕尺寸: 1.2英寸  音频播放格式: MP3 WMA WAV  显示屏类型: 单色屏 | 台 | 1 |
| 15 | 摄相机 | 存储介质: 闪存式DV  数码像素: 301-400万  感光元件: CMOS  屏幕尺寸: 3  传感器尺寸: 1/4.85英寸  防抖性能: 双重防抖  是否触摸屏: 触摸屏  静态有效像素: 约328万总像素  动态有效像素: 约207万像素(1920×1080)  接口类型: HDMI USB AV 耳机接口  电池类型: 锂电池 | 台 | 1 |
| 16 | 电脑 | 处理器：Core i5处理器  内存：DDR4 4G内存 频率2133-4266Mhz  系统：windows10系统  硬盘：1T机械硬盘  显卡：集成显卡 显示器：19.5英寸 用途：档案查询及物品交接录入 | 台 | 2 |
| 17 | 监控 | 内存容量: 16GB 32GB 64GB  无呈像颜色: 彩色  质保年限: 2年  焦距: 4mm 6mm 8mm 12mm  焦段: 广角  清晰度: 720p 960P 1080p  感光面积: 1/3英寸  有效距离: 10(含)-30m(不含) | 套 | 1 |
| 18 | 密集架 | 密集架规格（长\*宽\*高）  标准档案：4700\*560\*2450mm（共6层）  财会凭证：4700\*660\*2450mm（共12层）  导轨规格：长度为12.4米，宽度为12.5厘米，轨道距离南面墙体距离为30厘米，西墙体距离第一根导轨（导轨中线）的距离为1.2米，导轨（导轨中线）与导轨（导轨中线）之间的距离均为1.61米。  采用优质热轧钢板，钢板厚度≥1.0mm，钢板表面经过酸洗，碱洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强 | 立方米 | 80 |
| 19 | 搁板 | 密集架配套设备 | 套 | 90 |
| 20 | 书车 | 密集架配套设备 | 部 | 1 |
| 21 | 梯子 | 密集架配套设备 | 部 | 1 |
| 22 | 服务器 | CPU: 2.4GHz 2个  内存:16G DDR4 2133 2个  RAID:支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 1个  硬盘:1TB/SAS/7200RPM/3.5寸 4块  硬盘:2TB/SAS/7200RPM/3.5寸 1块  电源:550W 电源2个  附件:滑轨 1个 | 台 | 1 |
| 23 | 打印机 | 彩色激光多功能一体机,A4幅面,支持网络打印,双面打印,打印速度黑19PPM,彩色4PPM,分辨率600X600 | 台 | 2 |

（二）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后15日历天内，不响应者为无效投标。

5、最高限价：22万元 ，超出者为无效投标。

6、付款方式：验收合格后支付90%,剩余10%一年后支付。不响应者为无效投标。

（三）采购标的执行标准

主要采用（但不限于）下列规范及标准的最新版本：

* GB/T13667.3—2013 钢制书架 第 3部分：手动密集书架
* GB1720 -1979 漆膜附着力测定法
* GB/T4893.5-2013 家具表面漆膜理化性能试验 第 5部分：漆膜厚度测定法
* GB/T4893.6-2013 家具表面漆膜理化性能试验 第 6部分：光泽测定法
* GB/T4893.8-2013 家具表面漆膜理化性能试验 第 8部分：耐磨性测定法
* GB6807-2001 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件

（四）服务标准、期限、效率等要求

产品保修期为5年，保修期内出现质量问题，接到采购人维修通知后，应在1小时内响应，4小时内到达现场，提供免费的人力、部件、上门维修服务。产品由中标供应商包修包换，并承担修理调换等费用。质保期过后，中标供应商仍需要提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅收取成本费。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

依照GB/T13667.3-2013“手动密集书架技术条件”国家标准检测方法进行检验。验收内容如下：

1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

5、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

6、在一个组合之间的产品零部件应能保持互换性。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、中标供应商必须负责中标货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

2、中标供应商负责培训采购人工作人员至熟练使用产品。实行质量跟踪服务，定期和不定期维护和保养，为采购人提供操作指导、技术咨询等服务。设备投入运行后，每半年对采购人进行一次回访及免费上门调试服务。

3、所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

五、采购资金支付

（一）支付方式：转账支付.

（二）支付时间及条件：验收合格后支付90%,剩余10%一年后支付。

六、联系方式

联系人姓名：李盼      联系电话：0374-726578

单位地址：鄢陵县花都大道629号.

鄢陵县人民检察院

2018年 月 日