**鄢陵县2017年于寨闸维修养护工程采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县2017年于寨闸维修养护工程

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：鄢陵县2017年于寨闸维修养护工程是在于寨闸下游桩号0+000处，消力池右侧进行格宾石笼护底378m³，护底范围为15m\*12m\*2.1m。

（四）预算金额：180000.00元；最高限价：162521.25元

（五）交付（服务、完工）时间：2个月

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县安陵镇于寨村

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件

投标人须具备行政主管部门颁发的水利水电专业施工总承包三级及以上资质，并具备有效的企业安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理具备水利水电专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

该项目建成后能有效保证于寨闸汛期安全运行，充分发挥补源效益，为鄢陵县经济发展，社会稳定提供有力的水利保证，同时也将使当地生态环境得到大大改善。

（二）采购清单

（三）采购标的执行标准

1、《防洪标准》GB50201-2014

2、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000

3、《堤防工程设计规范》GB50286-2013

4、《水闸设计规范》SL265-2016

5、《水工建筑物抗震设计规范》SL203-97

6、其他有关现行规程、规范和规定

（四）服务标准、期限、效率等要求

服务标准：建筑物级别：工程等级为IV等，堤防工程级别为4级，临时建筑物级别为5级。

服务期限：2个月

效率：根据施工总进度计划，结合施工导流特点，合理安排工程施工程序，对缩短工期和保证工程质量至关重要。

1. 验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1. 按照《防洪标准》GB50201-2014；《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000；《堤防工程设计规范GB50286-2013；《水闸设计规范》SL265-2016；《水工建筑物抗震设计规范》SL203-97；其他有关现行规程、规范和规定验收

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

施工技术要求：格宾网采用镀高尔凡钢丝，材质必须符合GB/T700-2006标准规定：格宾网网片网孔必须均匀，不得扭曲变形，网孔孔径偏差应小于设计孔径的5%，间隔网与网身应成900相交，绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。格宾网其他技术要求参见格宾网供应厂家施工技术说明，并要求生产厂家现场进行技术指导。

五、采购资金支付

（一）支付方式：国库集中支付

（二）支付时间及条件：工程量完成50%,支付30%工程款；项目完工验收合格，支付60%工程款；工程审计结束支付剩余10%工程款。

六、联系方式

联系人姓名：陈宏民     联系电话：0374-2708199

单位地址：鄢陵县水利局