**襄城县城市综合管理办公室购置道路养护清洗车项目中标人标的概况**

**采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| 1 | 道路养护清洗车 | 见附表1 | 辆 | 4 | 是 |

附表1

道路养护清洗车4辆

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 总质量 | ≥2100kg |
| ★整备质量 | ≥1600kg |
| 额定载质量 | ≥400kg |
| ★发动机 | 国五汽油  |
| ★发动机功率kw | ≥70 |
| 副发动机kw | ≥9.35  |
| ★轴距 | ≥2900 |
| ★外形尺寸 | ≥4550×1600×1900 |
| 水箱容积m³ | ≥1.5 |
| 轴荷 | ≥860/1290 |
| 最高压力 | ≥150bar |
| 流量 | ≥48L/min |
| 喷水宽度（m） | ≥1.5 |
| 系统水压 | ≥8mpa |
| 其它配置 | 驾驶室配冷暖空调 |

主要性能描述：

1、采用高压泵机组，高压水泵由汽油机驱动，与外接行车系统不干涉。高压清洗机系统采用原装的高压水泵，最高压力可达150bar，流量达48L/min；副发采用国际知名品牌的汽油机。前喷水架最大清洗宽度达1.5米。作业时，系统水压最小到8MPa。

2、配备清洗装置由手动喷枪、手推式喷管清洗机构，清洗功能多样化，能满足不同污染程度路面的清洗、养护工作。

3、配置手动喷枪装置、手推式喷管清洗装置，可清洗小广告、人行步道、路沿广告牌等各类公共设施，方便小巧灵活操作。

4、采用高压力小流量泵，狭缝喷嘴，射流水压力大流量可控，可延长连续作业时间。

5、清水箱采用国标4MM武钢优质板材制作，抗震性强，不变形，耐锈蚀。箱体尺寸：1.5m\*1m\*1m水箱设有低水位观察仪，防止高压水泵因缺水而损坏。