**报价函**

**致：**长葛市交通运输局

 河南万里交通科技集团股份有限公司 正式授权 魏娟、职员、工程师 为我方代表，参加你公司组织的 长招采竞字【2018】165号 、长葛市坡胡超限站西迁新站工程项目（四标段） / 项目谈判采购的有关活动，并对此采购项目进行谈判。

为此，我方按谈判文件规定提供货物及相关服务的所报总价为人民币（大写）

壹佰肆拾万零贰佰柒拾贰元，（小写）￥1400272元。

1. 我方同意在本采购项目谈判文件中规定的谈判之日起三十天内遵守本谈判响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备谈判文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 提供谈判文件规定的全部报价文件，包括响应文件正本1份，副本3份。

4. 如果我方成交，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守谈判文件的全部规定。

6. 我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价。

7. 我方愿意向你公司提供任何与本采购项目谈判有关的数据、情况和技术数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9. 我方承诺接受谈判文件中政府采购合同条款及合同专用条款的全部内容且无任何异议。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以投标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在评审过程中与采购单位私下进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

**与本谈判有关的一切往来通讯请寄：**

地址： 许昌市永昌西路 邮编： 461000

电话： 0374-8319851 传真：0374-8319851

电子函件：1690848175@qq.com

供应商名称（并加盖公章）：河南万里交通科技集团股份有限公司

法定代表人（代表人）的授权委托人（签字）：

签署日期： 2018 年 12 月 16 日

**格式2**

**报价一览表**

采购项目名称：长葛市坡胡超限站西迁新站工程项目（四标段）

采购项目编号：长招采竞字【2018】165号

 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价 | 期限 | 备注 |
| 长葛市坡胡超限站西迁新站工程项目（四标段） | 大写：壹佰肆拾万零贰佰柒拾贰元小写：1400272元 | 合同签订后30日历天内完成供货 |  |

**填写说明：**

1. 谈判时，本表中的内容与谈判响应文件中的报价函、价格明细表的内容不一致的，以本表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2. 报价为采购范围所列全部服务的报价总和，并应与价格明细表保持一致。

供应商名称（并加盖公章）： 河南万里交通科技集团股份有限公司

法定代表人（代表人）或其授权委托人： .

签署日期： 2018 年 12 月 16 日

**格式3**

**货物价格明细表**

采购项目名称：长葛市坡胡超限站西迁新站工程项目（四标段）

采购项目编号：长招采竞字【2018】165号

 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 生产厂家及品牌 | 供货期 | 单价 | 备注 |
| **一** | **超限管理设备采购、安装** |  | 1 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 494800 |  |
| 1.1 | 轴组式称重平台 | 3.3×3.2米，额定称量≥60吨；静态精度OILMⅢ级；动态精度2级,±2%；单轴最大过载能力≥200%；传感器额定容量30T； | 2 | 厂家：北京市中山新技术设备研究所品牌：维尔法 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 110000 | 产地：北京 |
| 1.2 | 车辆分离器 | 检测距离：1～2Om；判断正确率晴好天气≥99.5%；雨雾天气≥98% | 2 | 厂家：天津吉泰自动化技术有限公司品牌：吉泰 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 8500 | 产地：天津 |
| 1.3 | 数据采集控制器 |  通信速率9600bps，具备速度修正，防做弊功能，可有效应对车辆跳磅、冲磅，走S型等做弊行为。 | 2 | 厂家：北京市中山新技术设备研究所品牌：维尔法 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 19500 | 产地：北京 |
| 1.4 | 管理软件 | 显示出当前车辆的信息，并对系统所采集的各项信息进行归类、统计分析、并可按照用户的要求打印有关图表和数据  | 2 | 厂家：北京市中山新技术设备研究所品牌：维尔法 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 2600 | 产地：北京 |
| 1.5 | 安装辅材 |  | 2 | 厂家：北京市中山新技术设备研究所品牌：维尔法 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 3000 | 产地：北京 |
| 1.6 | 安调费 |  | 2 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 7600 |  |
| 1.7 | 计量检定费 |  | 2 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 5000 |  |
| 1.8 | 轴组秤基础 | 深基坑基础施工，手井预制，穿线管制安。不含站区排水改造。 | 2 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 26900 |  |
| 3.1 | 单秤台框架 | 拆除、整理。 | 1 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 6200 |  |
| 3.2 | 安调费 |  | 1 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 3520 |  |
| 3.3 | 单秤台基础 |  | 1 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 24600 |  |
| 4.1 | 车牌识别摄像机 |  200万像素，H.264编码，支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码；支持H.264码流输出；输出图片格式：JPEG；车牌识别准确率：≥95%； | 2 | 厂家：杭州海康威视系统技术有限公司品牌：海康威视 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 12900 | 产地：杭州 |
| 4.2 | 摄像机补光灯 | LED频闪灯，PWM跟随触发，支持相机误触发保护功能，内置自动光控设计，环境低照度下自动开启，结构采用IP66设计，防水、防尘； | 2 | 厂家：杭州海康威视系统技术有限公司品牌：海康威视 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 2600 | 产地：杭州 |
| 4.3 | 摄像机立柱 | 　 | 2 | 定制 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 490 |  |
| 4.4 | 管理计算机 | Intel Core2 E5300 2G双核/500G硬盘/ATX 250W电源；串口数量2个；PCI总线界面；RS232串行接口； | 2 | 厂家：研祥智能科技股份有限公司品牌:EVOC | 合同签订后30日历天内完成供货 | 7500 | 产地：深圳 |
| 4.5 | 显示屏 | 　 | 2 | 厂家：三星电子显示器公司品牌：三星 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1400 |  |
| 5.1 | 便携式轴重仪 | TH | 1 | 厂家：北京市中山新技术设备研究所品牌：维尔法 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 44500 | 产地：北京 |
| **二** | **清洗设备（洗车台含显示大屏）** | 长6m，宽5m | 2 | 厂家：巨鹿县九佳机械设备厂品牌：九佳 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 84980 | 产地：巨鹿县 |
| **三** | **喷雾洒水设备** | 射程25~30m | 4 | 厂家：巨鹿县九佳机械设备厂品牌：九佳 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 6990 | 产地：巨鹿县 |
| **四** | **液压式限高架** |  | 2 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 45090 | 产地：济南 |
| 1 | 215圆管 | 6米\*4.5厚 | 8根/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 405 | 产地：济南 |
| 2 | 80圆管 | 6米\*3.0厚 | 20根/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 305 | 产地：济南 |
| 3 | 油缸 | 1.8米 | 2根/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1800 | 产地：济南 |
| 4 | 泵站 |  | 1台/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 4500 | 产地：济南 |
| 5 | 油管 |  | 30米/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 15 | 产地：济南 |
| 6 | 平衡阀 |  | 1台/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1200 | 产地：济南 |
| 7 | 基础 |  | 2个/套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 4500 |  |
| 8 | 遥控器 |  | 1台/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 800 | 产地：济南 |
| 9 | 配电箱 |  | 1台/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 300 | 产地：济南 |
| 10 | 限位器 |  | 2台/套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 100 | 产地：济南 |
| 11 | 液压油 |  | 100斤 | 厂家：中国石化润油有限公司品牌：长城 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 7 | 产地：天津 |
| 12 | 运费、安装费、人工工资等 |  | 1套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 15000 |  |
| **五** | **公示牌** |  | 2 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 67600 |  |
| 1 | 基础 |  | 2个/套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 10000 |  |
| 2 | 角铁 | 5\*5\*5 | 40支 | 厂家：邯郸市精密无缝钢管有限公司品牌：宏凌 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 149 | 产地：邯郸 |
| 3 | 铝板 | 6米\*8米\*8米 | 48平方/块 | 厂家：长葛市瑞佳铝业有限公司品牌：瑞佳 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 398 | 产地：长葛 |
| 4 | 215圆管 | 5.0厚 | 6支 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 596 | 产地：邯郸 |
| 5 | 镀锌方管 | 4\*6\*1.8厚 | 40支 | 厂家：邯郸市精密无缝钢管有限公司品牌：宏凌 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 69 | 产地：邯郸 |
| 6 | 运费 |  | 1套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1200 |  |
| 7 | 人工、安装、吊装、小件等 |  | 1套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 15000 |  |
| **六** | **固定式限高架** |  | 3套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 75744 | 产地：济南 |
| 1 | 165圆管 | 6米 | 6支 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 649 | 产地：济南 |
| 2 | 75圆管 | 6米 | 24支 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 250 | 产地：济南 |
| 3 | 60圆管 | 6米 | 65支 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 170 | 产地：济南 |
| 4 | H型钢 | 6米300\*200 | 6支 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 2000 | 产地：济南 |
| 5 | 底板 | 　 | 1套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 2500 | 产地：济南 |
| 6 | 踏网板 | 　 | 1套 | 厂家：济南旭友液压升降机机械有限公司品牌：旭友 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1000 | 产地：济南 |
| 7 | 运费 | 　 | 1套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1000 |  |
| 8 | 安装费 | 　 | 1套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1800 |  |
| 9 | 人工工资小件等 | 　 | 1套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 15000 |  |
| 10 | 吊装费 | 　 | 1套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 1500 |  |
| 11 | 基础 | 1.5\*3米坑 | 2个/套 |  | 合同签订后30日历天内完成供货 | 10000 |  |
| 七 | **翻板式路障机** | 整体材质：A3钢，背板壁厚：30mm设备长度：4000mm设备宽度：1000mm设备拦截高度：500mm举升力：5T防锈处理：热镀锌防锈抗压能力：通行100吨瞬间抗冲击力：不小于1000吨运动形式：双路液压驱动模式工作环境：-20℃～+70℃升降控制：线控 / 遥控 / 与其他系统联动控制方式：OMRON PLC 可编程控制器控制联动模式：可与A/B门系统控制距离：≤100M升/降时间：2-4秒可调动力系统电压：380V 50Hz断电应急处理方式：手动升降单元输出功率：5kw(包含施工) | 3 | 厂家：深圳市通达智科技有限公司品牌：通达智 | 合同签订后30日历天内完成供货 | 84980 | 产地：深圳市路障机施工：完全响应招标文件要求 |
| 合计报价（元）：大写：壹佰肆拾万零贰佰柒拾贰元（¥：1400272） |
| 备注： |

**填写说明：**

**1. 供应商须认真填写本表的每项内容，不得漏项。**

2. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价。

3.报价为采购范围所列全部货物的报价总和，并应与价格明细表保持一致。

供应商名称（并加盖公章）： 河南万里交通科技集团股份有限公司

法定代表人（代表人）或其授权委托人： .

签署日期： 2018 年 12 月 16 日**格式4**

**技术指标响应表**

采购项目名称：长葛市坡胡超限站西迁新站工程项目（四标段）

采购项目编号：长招采竞字【2018】165号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 谈判文件的技术指标 | 谈判响应文件的技术指标 | 偏离程度 | 证明资料 |
| **一** | **超限管理设备采购、安装** |  |  |  |  |
| 1.1 | 轴组式称重平台 | 3.3×3.2米，额定称量≥60吨；静态精度OILMⅢ级；动态精度2级,±2%；单轴最大过载能力≥200%；传感器额定容量30T； | 3.3×3.2米，额定称量≥60吨；静态精度OILMⅢ级；动态精度2级,±2%；单轴最大过载能力≥200%；传感器额定容量30T； | 无偏离 |  |
| 1.2 | 车辆分离器 | 检测距离：1～2Om；判断正确率晴好天气≥99.5%；雨雾天气≥98% | 检测距离：1～2Om；判断正确率晴好天气≥99.5%；雨雾天气≥98% | 无偏离 |  |
| 1.3 | 数据采集控制器 |  通信速率9600bps，具备速度修正，防做弊功能，可有效应对车辆跳磅、冲磅，走S型等做弊行为。 |  通信速率9600bps，具备速度修正，防做弊功能，可有效应对车辆跳磅、冲磅，走S型等做弊行为。 | 无偏离 |  |
| 1.4 | 管理软件 | 显示出当前车辆的信息，并对系统所采集的各项信息进行归类、统计分析、并可按照用户的要求打印有关图表和数据  | 显示出当前车辆的信息，并对系统所采集的各项信息进行归类、统计分析、并可按照用户的要求打印有关图表和数据  | 无偏离 |  |
| 1.8 | 轴组秤基础 | 深基坑基础施工，手井预制，穿线管制安。不含站区排水改造。 | 深基坑基础施工，手井预制，穿线管制安。不含站区排水改造。 | 无偏离 |  |
| 3.1 | 单秤台框架 | 拆除、整理。 | 拆除、整理。 | 无偏离 |  |
| 4.1 | 车牌识别摄像机 |  200万像素，H.264编码，支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码；支持H.264码流输出；输出图片格式：JPEG；车牌识别准确率：≥95%； |  200万像素，H.264编码，支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码；支持H.264码流输出；输出图片格式：JPEG；车牌识别准确率：≥95%； | 无偏离 |  |
| 4.2 | 摄像机补光灯 | LED频闪灯，PWM跟随触发，支持相机误触发保护功能，内置自动光控设计，环境低照度下自动开启，结构采用IP66设计，防水、防尘； | LED频闪灯，PWM跟随触发，支持相机误触发保护功能，内置自动光控设计，环境低照度下自动开启，结构采用IP66设计，防水、防尘； | 无偏离 |  |
| 4.4 | 管理计算机 | Intel Core2 E5300 2G双核/500G硬盘/ATX 250W电源；串口数量2个；PCI总线界面；RS232串行接口； | Intel Core2 E5300 2G双核/500G硬盘/ATX 250W电源；串口数量2个；PCI总线界面；RS232串行接口； | 无偏离 |  |
| 5.1 | 便携式轴重仪 | TH | TH | 无偏离 |  |
| **二** | **清洗设备（洗车台含显示大屏）** | 长6m，宽5m | 长6m，宽5m | 无偏离 |  |
| **三** | **喷雾洒水设备** | 射程25~30m | 射程25~30m | 无偏离 |  |
| **四** | **液压式限高架** |  |  | 无偏离 |  |
| 1 | 215圆管 | 6米\*4.5厚 | 6米\*4.5厚 | 无偏离 |  |
| 2 | 80圆管 | 6米\*3.0厚 | 6米\*3.0厚 | 无偏离 |  |
| 3 | 油缸 | 1.8米 | 1.8米 | 无偏离 |  |
| **五** | **公示牌** |  |  | 无偏离 |  |
| 2 | 角铁 | 5\*5\*5 | 5\*5\*5 | 无偏离 |  |
| 3 | 铝板 | 6米\*8米\*8米 | 6米\*8米\*8米 | 无偏离 |  |
| 4 | 215圆管 | 5.0厚 | 5.0厚 | 无偏离 |  |
| 5 | 镀锌方管 | 4\*6\*1.8厚 | 4\*6\*1.8厚 | 无偏离 |  |
| **六** | **固定式限高架** |  |  | 无偏离 |  |
| 1 | 165圆管 | 6米 | 6米 | 无偏离 |  |
| 2 | 75圆管 | 6米 | 6米 | 无偏离 |  |
| 3 | 60圆管 | 6米 | 6米 | 无偏离 |  |
| 4 | H型钢 | 6米300\*200 | 6米300\*200 | 无偏离 |  |
| 11 | 基础 | 1.5\*3米坑 | 1.5\*3米坑 | 无偏离 |  |
| 七 | **翻板式路障机** | 整体材质：A3钢，背板壁厚：30mm设备长度：4000mm设备宽度：1000mm设备拦截高度：500mm举升力：5T防锈处理：热镀锌防锈抗压能力：通行100吨瞬间抗冲击力：不小于1000吨运动形式：双路液压驱动模式工作环境：-20℃～+70℃升降控制：线控 / 遥控 / 与其他系统联动控制方式：OMRON PLC 可编程控制器控制联动模式：可与A/B门系统控制距离：≤100M升/降时间：2-4秒可调动力系统电压：380V 50Hz断电应急处理方式：手动升降单元输出功率：5kw(包含施工) | 整体材质：A3钢，背板壁厚：30mm设备长度：4000mm设备宽度：1000mm设备拦截高度：500mm举升力：5T防锈处理：热镀锌防锈抗压能力：通行100吨瞬间抗冲击力：不小于1000吨运动形式：双路液压驱动模式工作环境：-20℃～+70℃升降控制：线控 / 遥控 / 与其他系统联动控制方式：OMRON PLC 可编程控制器控制联动模式：可与A/B门系统控制距离：≤100M升/降时间：2-4秒可调动力系统电压：380V 50Hz断电应急处理方式：手动升降单元输出功率：5kw(包含施工) | 无偏离 |  |

我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

供应商名称（并加盖公章）： 河南万里交通科技集团股份有限公司

法定代表人（代表人）或其授权委托人： .

签署日期： 2018 年 12 月 16 日