**投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018197号

项目名称：负三十度医用冷库

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **规格****参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **产地及****厂家** |
| 1 | 库板 | 鸿维制冷150CIE-D03 | 采用硬质防火内芯板材建造，内板材料为不锈钢（304）厚度≥0.8mm，必须为国家规定防菌及卫生标准；外表面彩钢板，钢板厚度≥1.2mm；库板厚度：≥120mm | ㎡ | 78 | 550 | 42900 | 江苏昆山昆山鸿伟制冷有限公司 |
| 2 | 发泡门 | 鸿维制冷 | 采用双侧库体开门，冷库门采用防火内芯，全埋设计 | 扇 | 24 | 2000 | 48000 | 江苏昆山昆山鸿伟制冷有限公司 |
| 3 | 检修门 | 鸿维制冷 | 采用防火内芯，全埋设计 | 扇 | 1 | 4500 | 4500 | 江苏昆山昆山鸿伟制冷有限公司 |
| 4 | 压缩机组 | LCU-NL72FJ | 制冷压缩机、冷凝器为进口松下品牌产品原厂生产制造 | 台 | 2 | 98000 | 196000 | 大连松下冷链（大连）有限公司 |
| 5 | 冷风机 | 松下CCCD6000LH | 采用吊挂式高效空气冷却器两套，互为备用冷库具备自动除霜功能进口松下品牌产品原厂生产制造 | 台 | 2 | 65000 | 130000 | 大连松下冷链（大连）有限公司 |
| 6 | PCL控制器 | 松下SEC-CC2000/2001 | 电控系统各采用pcl系统与触摸屏控制，触摸屏与电脑均可操作，温度传感器直接接入冷库内，并显示库内温度，温度数据保存及温度数据查询功能 | 台 | 1 | 52000 | 52000 | 大连松下冷链（大连）有限公司 |
| 8 | 储血搁架 | 松下 | SUS304 | 套 | 10 | 4000 | 40000 | 大连松下冷链（大连）有限公司 |
|  | 储血盒 | 松下 | SUS304 | 个 | 300 | 300 | 90000 | 大连松下冷链（大连）有限公司 |
| 9 | 附属设备 | 松下 | 制冷配件、制冷剂、铜管及保温，库体隔气防潮层、保护装置、监控 | 套 | 1 | 75600 | 756000 | 大连松下冷链（大连）有限公司 |
| 合计 | 大写：陆十柒万玖千元　　　　　　小写：679000.00 元 |

投标人（公章）：河南乘济医疗器械有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：张艳菲