四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：JZFCG-G2018114-1 号

项目名称：许昌市东城区社会治安综合治理办公室“许昌市东城区技防体系五期工程项目”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格型号 | | 技术参数 | | 单 位 | | 数 量 | | 单价 | | 总价 | 产  地 及 厂 家 |
| 一、治安监控 | | | | | | | | | | | | | |
| 1、储存中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 摄像机 接入授 权许可 | LIS-V  ideo Manag er 3.0-C  am-10 0 | 品牌：宇视科技 1.视频管理服务软件-视频接入许可  -200 路授权费用-基于市局原有平台 | | 套 | | 1 | | 18000 | | 18000 | | 杭  州  、 浙 江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 2 | 60 盘 位网络 云存储 主机 | CX306 0 | 品牌：宇视科技  1.设备采用控制器架构，采用 Intel 64 位多核处理器；设备更加稳定 | | 台 | | 1 | | 339608 | | 339608 | | 杭  州  、 浙 江 宇 |
| 2.磁盘通道数 60,支持硬盘热插拔，维  护更加方便；可接磁盘类型 SATA/SSD/SAS/NL-SAS； | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ★3.云存储系统配合安全设备，可对  符合 MAC 地址、TCP/IP 协议、IP 地址、 国标 GB/T 28181 协议或者是白名单中 的设备在通信前进行准入检测，不符 合授权认证要求的直接拒绝接入进行 存储业务； |  |  |  |  | 视  科 技 有 限 公 司 |
| 4.支持分布式块存储，无碎片，系统  无存储空间和性能衰减； |
| ★5.支持视频抽 I 帧、1/2、1/4 抽帧， |
| 全帧备份，支持对 SVC 相机进行码流 |
| 压缩备份存储； |
| ★6.支持进行告警联动备份，将告警 |
| 时间段前后可调时间内的录像备份下 |
| 来，并可根据告警事件和告警时间进 |
| 行检索调取； |
| 7.全扁平网络架构，数据平面与信令 |
| 控制平面分离，数据路径最短化，即 |
| 使所有云存储管理服务器（元数据服 |
| 务器）异常，历史数据不丢失，存储 |
| 节点已配置存储业务不中断，能够查 |
| 询到宕机期间的录像信息； |
| ★8.支持多副本/纠删码按不同故障 |
| 域设置，可按磁盘，节点，机架设置。 |
| 能够指定资源池所在的域和对应的副 |
| 本个数。支持云存储中各个资源池的 |
| 副本数不同； |
| 9.系统中不需要单独的服务器进行数  据切片，直接由存储节点完成； |
| 10.支持系统内多存储节点故障后，集 |
| 群中只有单块盘时仍能按照 N+M 冗余 |
| 继续写入数据，并能继续正常读写， |
| 业务不中断； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.支持磁盘漫游，磁盘在节点内和节  点间迁移，以及异常存储节点的正常 磁盘插入其他存储节点，数据不丢失， 可以继续利用； |  |  |  |  |  |
| ★12.支持在云存储中已经存在多种  冗余级别文件情况下，将任意一个节 点的任意块磁盘对调到另外一个节 点，或插入全新节点，前后数据完整 并可读； |
| 13.云存储系统在监控组网时支持音  视频、图片、智能结构化、文件等数 据以块直存的方式直接写入到存储节 点； |
| 14.本次配置的云存储与许昌市公安  局现有云存储系统均为浙江宇视科技 有限公司生产，可以实现无缝兼容， 能被现有云存储系统统一管理； |
| 15.本次配置 60 块 8TB 云存储专用硬  盘，功耗＜900W（满配）； |
| 3 | 交通媒 体服务 器 | VS-TM S9500 | 品牌：宇视科技  1.软件功能：支持并发多条车辆信息/ 照片信息；支持图片存储、车辆信息 存储，能对车辆进行精确布防和模糊 布控，支持支持卡口、电警、违停球 违章图片合成,单设备并发处理能力 225 车道/秒； | 台 | 3 | 120000 | 360000 | 杭 州  、 浙 江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 2.服务器规格:2U 机架式，1 颗英特尔  至强处理器 ，主频 2.4GHz； |
| 3.内存 16GB，内置存储容量:1TB，可  扩展至 4 块，支持 RAID 冗余； |
| 4.7 个 GE 电口，可扩展 4 个 GE 电口或  者 2 个 10GE SFP+接口 |
| 5.支持双电源冗余；高性能集成显卡， |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持输出接口 VGA/HDMI； |  |  |  |  |  |
| 6.工作温度及湿度：0°C~40°C，  20%~80%（无冷凝）；满足各种环境下 的正常使用 |
| 7.内置 Linux 操作系统和应用管理软  件； |
| 4 | 机柜 | 2000M M\*600 MM\*10 00M | 品牌：江苏图腾 2000MM\*600MM\*1000MM，含两个 PDU（品  牌：大唐科技、型号：HP6606) | 面 | 1 | 5000 | 5000 | 江  苏  、 江 苏 图 腾 电 器 科 技 有 限 公 司  / 北 京  、 北 京 盛 成 大 唐 科 技 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | 有  限 公 司 |
| 2、治安监控 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 400W 防  水枪机 | IPC-S 234 | 品牌：宇视科技  1.400 万筒型网络摄像机，支持电动 变倍，满足不同焦距的需求 | 支 | | 85 | | | 2800 | 238000 | | 杭 州  、 浙 江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 2.水平解像力 1500 线，满足高清成像  的需求 |
| 3.支持光学宽动态，宽动态范围 105dB |
| ★4.通过 IE 浏览器开启/关闭红外灯  或使红外灯在低照度下自动开启，红 外补光可以达到 100 米；满足低照度 环境下的应用 |
| 5.支持 IR-CUT，支持彩转黑功能 |
| 6.1/6 秒至 1/8000 秒电子快门速度 |
| ★7.彩色最低照度：0.008Lux 彩色模  式 |
| 8.适用-40℃~60℃温度环境工作；满  足恶劣环境下的应用 |
| 9.可以选配 128GB 本地监控码流存储  卡；满足断网条件下的本地存储 |
| 10.1 个报警输入/1 个输出口，满足环  境告警需求 |
| 11.摄像机提供 100M 以太网自适应电  口 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ★12.提供 DC12V 电源输入口，与 PoE |  |  |  |  |  |
| 供电互为备份。DC12V 供电时，若电 |
| 源无法正常供电，可自动切换为 POE |
| 供电，不影响设备正常工作；后续 POE |
| 供电时，若电源无法正常供电，可自 |
| 动切换为 DC12V 供电，不影响设备正 |
| 常工作 |
| ★13.DC12V 电源输入口满足长时间在  ±30％电压波动电网中工作 |
| 14.支持 H.265，H.264 High  Profile，支持三码流，支持双向语音 对讲； |
| 15.支持宽动态效果自动开启； |
| 16.设备在非法访问、网络断开、IP  冲突时，可给出报警提示； |
| 17.支持网络自适应，在进行抗丢包 |
| （20%）试验时，通过 IE 浏览器对主 |
| 码流进行画面浏览，无明显延时、丢 |
| 顿、卡顿情况 |
| 18.支持 IP67 防尘防水等级；满足雨  天、沙尘情况下的设备正常运转 |
| 19.网口防雷达到±6KV；有效避免雷  击 |
| 20.支持视频遮挡检测告警； |
| 21.支持人脸抓拍功能，可对经过设定 |
| 区域的行人进行人脸检测和人脸跟 |
| 踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图 |
| 片，抓拍图片数量可设； |
| 22.支持区域入侵、越界入侵等智能分 |
| 析功能，并且当行为达到设定的阈值 |
| 时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给 |
| 出报警提示； |
| 23.提供 SDK 供第三方厂家进行开发 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调用；满足系统的对接 |  |  |  |  |  |
| 24.支持标准 ONVIF 协议、GB/T 28181  国家标准；满足系统的对接 |
| 6 | 摄像机 电源 | FY-75  -24 | 品牌：君临 DC24V 2.5A | 个 | 85 | 50 | 4250 | 温  州  、 温 州 君 临 电 气 科 技 有 限 公 司 |
| 7 | 200 万  像素天 网卡口 摄像机 | HIC27 21 | 品牌：宇视科技  1.1080P 星光级天网卡口，1/1.8 英寸 CMOS Sensor，摄像机单元与护罩一体 化,内置白光补光 | 支 | 85 | 5500 | 467500 | 杭 州  、 浙 江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 2.水平解像力 1100 线，满足高清成像  的需求 |
| 3.宽动态范围可以达到 105db，支持  宽动态自动切换 |
| 4.支持光学透雾，满足有雾天气下的  正常录像 |
| ★5.彩色最低照度：0.0005Lux；满足  低照度情况下的高清成像 |
| 6.支持 H.265、H.264、MGPEG 视频编  码协议 |
| 7.支持 AAC 宽频语音、支持 48kHz 语 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 音采样 |  |  |  |  |  |
| 8.支持 OSD 字符叠加，支持 OSD 自定  义 |
| 9.支持网络自适应，20%丢包网络环境  下图像效果良好 |
| 10.支持区域入侵、停车、越界入侵、  人员聚集、进入区域、离开区域、快 速移动、物品移除、物品遗留、徘徊 智能行为分析功能 |
| 11.支持车、非机动车及人识别，支持  车、非机动车及人流量统计 |
| ★12.支持车辆抓拍及车牌识别，车辆  捕获率：白天 99%,晚上 99%；车牌识 别率：白天 99%,晚上 99%； |
| 13.支持镜头虚焦、场景变更、声音异  常检测告警 |
| ★14.可通过 IE 浏览器或客户端软件  设置身份认证模式，设置选项包括无、 Basic 和 Digest 三种认证模式 |
| 15.支持关闭 telnet 端口、web 弱密  码校验、错误登录抑制等安全访问机 制 |
| 16.支持 IP 过滤，有效屏蔽非法 IP 地  址访问 |
| 17.2 个报警输入/1 个输出口，满足环  境告警需求 |
| 18.支持音频输入/输出，支持两路独  立音频的输入 |
| 19.摄像机自带 100M 以太网自适应电  口，网口防雷达到±6KV |
| 20.内置摄像机单元提供镜头 ZOOM  /FOCUS 控制接口，方便对镜头进行远 程控制 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21.支持 GB/T 28181 国家标准和 onvif  协议 |  |  |  |  |  |
| 8 | LED 补  光灯 | LAMP- W12 | 品牌：宇视科技  1.兼顾卡口抓拍同步补光和夜间实况 补光； | 个 | 85 | 580 | 49300 | 杭  州  、 浙 江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 2.色温范围 5000k； |
| 3.光通量 2600lm； |
| 4.支持光敏触发方式； |
| 5.补光距离 16-24m； |
| 6.支持光控、时控可调； |
| 7.支持 IP66 防护等级； |
| 8.功率 24W； |
| 9.支持 AC220V±15%宽压变化 |
| 10.适用-30～70℃温度环境气候工  作； |
| 9 | 防雷接 地 | 翔迅 定制 | 品牌：翔迅科技 符合国标 | 套 | 116 | 100 | 11600 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 立杆 | 翔迅 定制 | 品牌：翔迅科技  Q235 材质，地笼 M22×300×1m×4， 立杆采用 6 米八棱杆，下口 200，上 口 130，臂厚 4.0mm，下法兰 320mmx320mm，x18mm，上法兰 260mm  ×260mm×14mm，横臂采用八棱臂，大 口 140，小口 80，臂厚 3.5mm，挑臂 5 米，热镀锌喷塑 | 个 | 116 | 2750 | 319000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 11 | 立杆基 础 | 1m\*1.  1m\*1. 1m | 品牌：翔迅科技  C30 由混凝土和钢筋地龙两部分组 成。挖 1 米深，1.1 米\*1.1 米见方地 坑浇筑混凝土，将钢筋地龙坐入正中。 | 个 | 116 | 2800 | 324800 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 12 | 机箱 | 翔迅 定制 | 品牌：翔迅科技  2mm 以上优质冷钢板，热镀锌喷塑， 含空开(品牌：正泰、型号 NXB-63)、 | 个 | 116 | 150 | 17400 | 西 安  、 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 插排(品牌：大唐科技、型号：HP6606)  要求防雷接地和防水防尘 |  |  |  |  | 西  安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 13 | 防雷器 | KlK-2 01A/E | 品牌：秋田科技  信号、电源二合一 ;多功能防浪涌过 电压精细保护;交直流电源通用;三级 滤压串联保护 | 个 | 170 | 320 | 54400 | 深  圳  、 深 圳 市 秋 田 科 技 有 限 公 司 |
| 14 | 网线 | UTP  cat5e | 品牌：扬州联谊 国标，超五类 | 米 | 2973 | 3 | 8919 | 扬  州  、 扬 州 联 谊 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 线  缆 有 限 公 司 |
| 15 | 电源线 | RVV-3 00/50  0-2\*2  .5 | 品牌：江苏帝诚 国标.RVV2\*2.5 | 米 | 18308 | 4 | 73232 | 扬  州  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 16 | 管材 | 直径 20 | 品牌：金牛  国标 直径 20 pvc 材质 | 米 | 14461 | 3 | 43383 | 武  汉  、 武 汉 金 牛 经 济 发 展 有 限 公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 司 |
| 17 | PE 管材 | 口径 32 | 品牌：金牛  国标 口径 32 耐腐蚀 | 米 | 595 | 4 | 2380 | 武  汉  、 武 汉 金 牛 经 济 发 展 有 限 公 司 |
| 18 | 施工辅 料及其 他费用 | 翔迅 定制 | 品牌：翔迅科技 水晶头、套管、穿线管、软管、胶栓、 自攻丝、胶带、扎带、膨胀丝等 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 3、分局指挥中心大屏幕升级盖章 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 55 寸液 晶拼接 单元 | M55PJ DZ-DS | 品牌：创维  1.原装 DID FHD-LED 屏，亮度：500cd/㎡， 对比度：3500：1，W1213.5mm×H684.3 mm ， 上下左右物理拼接缝≦3.5mm；  ★2.大屏具有输入信号丢失检测的方法及 装置，能有效防止因传送数据丢失而引起的 模糊现象。 3.大屏具有 SD 智检引擎，可自 动检测显示单元的各项功能是否正常，对设 备出现的情况及时做出诊断。 | 台 | 8 | 9800 | 78400 | 深  圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 4.大屏具有 SS 智控引擎，对设备进行实际  工作时间的统计，为用户对该产品的工作稳 定性或寿命评估提供参考； |
| ★5.大屏采用内置电源板及能量释放电路  技术，可有效释放静电、灰尘等外物引起的 瞬时电流过高，延长整机使用寿命。； |
| 6.采用智能能耗实时核心算法，实时检测拼 接单元运行功耗，实现智能降低能耗， 含 拼接控制软件； |
| 20 | 图像拼 接控制 器 | LCD-C ONTRO LLER1 2-V5 | 品牌：创维  1、16 路 HDMI 信号输入，同时满足 4 路 HDMI 信号输出，可实现单屏、多屏、任意屏拼接 显示。 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 深  圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 防 科 |
| ★2、支持冷开机功能，即通过多屏图像处  理系统中配置专用电源控制系统，可以在整 个系统完全或者意外掉电时，再次恢复供电 之后通过控制软件仍可以正常控制处理器 的开关、重启等功能，无需人工按键。 |
| ★3、支持单屏 64 个画面同时显示，且运行  64 个信号窗口模式的开窗速度小于 2 秒。 单路 SDI 信号可开 6 个窗口，单路 DVI 信号 可开 12 个窗口，单路 VIDEO 信号可开 32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 窗口。 |  |  |  |  | 技  股 份 有 限 公 司 |
| 21 | 电视墙 支架 | 创维 定制 | 品牌：创维 标准电视墙支架 | 套 | 8 | 700 | 5600 | 深  圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 22 | 拼接墙 配件 | 创维 定制 | 品牌：创维 机柜、底座和设备系统中配套的 VGA/视频  /RS-485/网络线等线缆(不含前端输入线 缆)、及电源（品牌：君临、型号：FY-75-24） 排插(HP6606)等 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 深  圳  、 深 圳 市 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 创  维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 二、东区管委会视频监控 | | | | | | | | | |
| 23 | 网络高 清摄像 机 | DS-2CD2T 26DWD-I5 | | 品牌：海康威视  1.200 万星光级 1/2.7”CMOS ICR 红外  阵列筒型网络摄像机,最高分辨率可达 1920×1080 @ 25 fps | 个 | 46 | 680 | 31280 | 杭 州  、 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 |
| 2.支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区  域增强编码、SVC 自适应编码技术,支持 smart265 编码 |
| 3.码流平滑设置，适应不同场景下对图  像质量、流畅性的不同要求 |
| 4.支持 GBK 字库，支持更多汉字及生僻  字叠加 |
| 5.支持 OSD 颜色自选 |
| 6.高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距  离最远可达 30 米(I3)/50 米(I5)/80 米 (I8) |
| 7.支持 smart IR，防止夜间红外过曝 |
| 8.ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的  日夜监控 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.支持日夜两套参数独立配置 |  |  |  |  | 司 |
| 24 | 硬盘录 像机 | DS-9664N  -H8 | 品牌：海康威视  1.64 路 16 盘位可对视频画面叠加 8 行  字符，每行可输入 20 个汉字。 | 个 | 2 | 11000 | 22000 | 杭 州  、 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 |
| 2.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在  回放控制条上显示当前拖动时间点的缩 略图。 |
| 3.支持报警输入触发一键撤防功能，撤  防的报警类型可选（弹出报警画面、声 音警告、上传中心、发送邮件、触发报 警输出）。 |
| 4.支持对任一录像进行添加自定义标  签，单个文件最大支持 196 个标签，最  大可以打 4096 个标签。 |
| 5.支持设置图案密码，用户通过绘制图  案来解锁并登录。 |
| 6.支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、  GB/T28181 协议的设备，可一键激活并 添加局域网内 IPC。 |
| 7.支持 2 组 4 屏显示输出，每组包含 HDMI  和 VGA 各一个，同一组内为同源输出， 两组之间可异源输出视频图像，并可分 别控制进行预览、回放、配置等操作， 支持 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏 预览。 |
| 8.支持 4000X3000 格式的高清网络视频  的解码显示。 |
| 9.支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、  16、32、64、128、256 等倍速回放录像， 支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 |
| 10.支持最大接入总带宽 512Mbps 的 64  路视频图像。 |
| 11.接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 频编码格式的 IPC。 |  |  |  |  |  |
| 12.支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持  硬盘热插拔和休眠。 |
| 13.支持 2 个以太网口，可将 2 个网口设  置不同网段的 IP 地址，分别接入不同网 段 IP 地址的 IPC。 |
| 14.支持 16 个 SATA 接口，支持 2 个  USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路 报警输入，8 路报警输出接口。 |
| 25 | 硬盘 | NI-HD400 0V-03 | 品牌：宇视科技  工业级 4T 7200 转（储存 100 天） | 个 | 32 | 1200 | 38400 | 杭  州  、 浙 江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 26 | 24 口交 换机 | H3C S5024EV2  -EI | 品牌：新华三  24 个 10/100/1000BASE-T,4 个  1000BASE-X), 交流供电 | 个 | 2 | 3000 | 6000 | 杭  州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 司 |
| 27 | 视频监 控显示 屏 | PJ-B508P | 品牌：雅迅达  50 寸 LED 液晶，2K，HDMI | 个 | 1 | 4000 | 4000 | 深  圳  、 深 圳 市 雅 迅 达 液 晶 电 子 设 备 有 限 公 司 |
| 28 | HDMI 切  换器 | 3-Port3  ×1 | 品牌：翔迅科技  HDMI 三进一出，含线缆 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 任  公 司 |
| 29 | 监控操 作工位 | 翔迅定制 | 含二联监控操作台一个，办公转椅一把， 无线鼠标两个 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 30 | 光纤收 发器 | FC314B-2 0 | 品牌：科苑科贸 单纤单模，四电口，千兆 | 对 | 7 | 600 | 4200 | 郑  州  、 郑 州 科 苑 科 贸 有 限 公 司 |
| 31 | 网络交  换机 | H3C  S5008PV2 | 品牌：新华三  8 口千兆 | 个 | 7 | 900 | 6300 | 杭  州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -EI |  |  |  |  |  | 、  新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 32 | 液晶电 视 | 55E388G | 品牌：创维  55 寸 4K 智能网络平板液晶电视机，含 挂架 | 个 | 1 | 7800 | 7800 | 深  圳  、 深 圳 创 维  - R G B  电 子 有 限 公 司 |
| 33 | 音箱 | N-134CS | 品牌：万昌音响  木质 HIFI 音响 笔记本低音炮 | 个 | 1 | 2500 | 2500 | 广  州  、 广 州 万 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 昌  音 响 有 限 公 司 |
| 34 | 光纤 | GYXTW-4B 1 | 品牌：江苏帝诚 单模，4 芯 | 米 | 600 | 4 | 2400 | 江  苏  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 35 | 网线 | UTP  cat5e | 品牌：扬州联谊 国标，超五类，305 米 | 米 | 305  0 | 3 | 9150 | 扬  州  、 扬 州 联 谊 线 缆 有 限 公 司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 阻燃电 源电缆 | RVV-300/ 500-2\*1.  5 | 品牌：江苏帝诚 阻燃纯铜线缆，2×1.5 | 米 | 200  0 | 3 | 6000 | 江  苏  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 37 | 防静电 地板 | 600mm\*60 0mm\*35mm | 含加厚架空支撑架，每块 600mm\*600mm\*35mm | 平 方 米 | 12 | 800 | 9600 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 38 | 墙面涂 料 | 定制 | 专用墙体涂料 | 平  方 米 | 26 | 260 | 6760 | / |
| 39 | 墙体隔  断 | 定制 | 轻钢龙骨，石膏板隔断 | 平  方 | 13 | 980 | 12740 | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 40 | 实木门 | 定制 | 实木门一扇，含门套 | 樘 | 1 | 2500 | 2500 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 41 | 跳线 | 定制 | 光纤跳线，SC 双头，单模 | 根 | 18 | 120 | 2160 | / |
| 42 | 尾纤 | 定制 | SC 单头尾纤，单模 5 米长 | 根 | 18 | 60 | 1080 | / |
| 43 | 终端盒 | 定制 | 光纤终端盒 | 个 | 18 | 120 | 2160 | / |
| 44 | 室外防 水箱 | 400mm\*30 0m | 室外防水箱，含空开(品牌：正泰、型号 NXB-63)插排(品牌：大唐科技、型号： HP6606) | 个 | 9 | 280 | 2520 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 司 |
| 45 | PVC 管 | 直径 32mm | PVC 管，直径 32mm | 米 | 700 | 5 | 3500 | 武  汉  、 武 汉 金 牛 经 济 发 展 有 限 公 司 |
| 46 | PVC 管 | 直径 20mm | PVC 管，直径 20mm | 米 | 130  0 | 3 | 3900 | 武  汉  、 武 汉 金 牛 经 济 发 展 有 限 公 司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 线槽 | 80mm\*40m m | 室内线槽，80mm\*40mm | | 米 | | 200 | 5 | | 1000 | 武  汉  、 武 汉 金 牛 经 济 发 展 有 限 公 司 |
| 三、祥和小区 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 枪型摄 像机 | DS-2CD2T 4XYZUV-A BCDEF | 品牌：海康威视  1.400 万像素 CMOS 传感器。 | 台 | | 180 | | 650 | 117000 | | 杭  州  、 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 |
| 2.内置 2 颗白光补光灯。 |
| 3.最低照度彩色：0.0004 lx。白天  或夜晚均可输出彩色视频图像。 |
| 4.具有 20 路取流路数能力，以满足  更多用户同时在线访问摄像机视频。 |
| 5.在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度  1400TVL。 |
| 6.支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编  码格式，且具有 High Profile 编码 能力。 |
| 7.信噪比 55dB。 |
| 8.支持 8 行字符显示，字体颜色可设  置，具有图片叠加到视频画面功能。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.具备人脸检测、区域入侵检测、越  界检测、虚焦检测、进入区域、离开 区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景 变更等功能。 |  |  |  |  | 有  限 公 司  、 温 州  、 温 州 君 临 电 器 科 技 有 限 公 司 |
| 10.具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、  SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补 偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、 视频水印等功能。 |
| 11.摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿  度小于 93%环境下稳定工作。 |
| 12.设备与客户端之间用 100 米网线  进行传输，数据包丢包率小于 0.1%。 |
| 13.IP67 防尘防水等级。 |
| 14.支持 DC12V 供电，且在不小于  DC12V±30%范围内变化时可以正常 工作。 |
| 15.设备工作状态时，支持空气放电  8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持  6kV 峰值电压。 |
| 16.同一静止场景相同图像质量下，  设备在 H.265 编码方式时，开启智能 编码功能和不开启智能编码相比，码 率节约 1/2。 |
| 17.含电源（品牌：君临、型号：  FY-75-24） 支架 |
| 49 | 硬盘录 像机 | DS-9664N  -H8 | 品牌：海康威视  1.64 路 16 盘位可对视频画面叠加 8  行字符，每行可输入 20 个汉字。 | 台 | 1 | 100  00 | 10000 | 杭  州  、 杭 州 海 |
| 2.支持缩略图,拖动回放时间进度  条，在回放控制条上显示当前拖动时 间点的缩略图。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.支持报警输入触发一键撤防功能，  撤防的报警类型可选（弹出报警画 面、声音警告、上传中心、发送邮件、 触发报警输出）。 |  |  |  |  | 康  威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 |
| 4.支持对任一录像进行添加自定义 |
| 标签，单个文件最大支持 196 个标签， |
| 最大可以打 4096 个标签。 |
| 5.支持设置图案密码，用户通过绘制  图案来解锁并登录。 |
| 6.支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、  GB/T28181 协议的设备，可一键激活 并添加局域网内 IPC。 |
| 支持 2 组 4 屏显示输出，每组包含 |
| HDMI 和 VGA 各一个，同一组内为同源 |
| 输出，两组之间可异源输出视频图 |
| 像，并可分别控制进行预览、回放、 |
| 配置等操作；支持 |
| 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预 |
| 览。 |
| 7.支持 4000X3000 格式的高清网络视  频的解码显示。 |
| 8.支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、 |
| 16、32、64、128、256 等倍速回放录 |
| 像，支持录像回放的剪辑和回放截图 |
| 功能。 |
| 9.支持最大接入总带宽 512Mbps 的  64 路视频图像。 |
| 10.接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC  视频编码格式的 IPC。 |
| 11.支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；  支持硬盘热插拔和休眠。 |
| 12.支持 2 个以太网口，可将 2 个网  口设置不同网段的 IP 地址，分别接 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 入不同网段 IP 地址的 IPC。 |  |  |  |  |  |
| 13.支持 16 个 SATA 接口，支持 2 个  USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口。 |
| 50 | 显示器 | PJ-B248P | 品牌：雅迅达  24 寸 4K 液晶监视器； | 台 | 3 | 500 | 1500 | 深  圳  、 深 圳 市 雅 迅 达 液 晶 显 示 设 备 有 限 公 司 |
| 显示：LED 背光；物理分辨率 3840×  2160； |
| 亮度 300cd/㎡；对比度 1000:1，功  耗：52W， |
| 裸机尺寸 (W\*H\*D)(mm)： 566.4×  392.7×189.9， |
| 接口：1 个 VGA 输入接口，1 个 HDMI 输入接口，1 个 DP 输入接口，1 个 3.5mm 音频输入输出接口 |
| 51 | 监视器 | PJ-B191P | 品牌：雅迅达  19 寸液晶监视器， | 台 | 10 | 520 | 5200 | 深 圳  、 深 圳 市 雅 迅 达 |
| 显示：LED 背光； |
| 物理分辨率：1280×1024； |
| 亮度 250cd/㎡，对比度 1000:1； |
| 输入接口：HDMI\*1、VGA\*1、  S-Video\*1、BNC\*1、Audio\*1，输出 接口：BNC\*1，Audio\*1； |
| 电源：AC100V--240V，功耗：30W， |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 喇叭：8Ω 3W； |  |  |  |  | 液  晶 显 示 设 备 有 限 公 司 |
| 52 | 视频解 码器 | DS-6910U D | 品牌：海康威视  具备，20 个 RJ45 网络接口，1 路语 音输入，1 路语音输出，1 个 RS232 接口，1 个 RS485 接口，8 路报警输 入，8 路报警输出，1 个 VGA 视频输 入接口，1 个 DVI-I 输入接口。输出 口支持 10 个 HDMI 接口。 | 台 | 2 | 900  0 | 18000 | 杭 州  、 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 |
| 可接入 RTSP 协议、ONVIF 协议的前端  设备的视频流。 |
| 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、  25、36 画面分割显示。 |
| 对以下分辨率的视频图像进行解码  后输出：10 路分辨率为 4000×3000  （20fps）的视频图像；20 路分辨率 为 4096×2160（25fps）的视频图像； 20 路分辨率为 3840×2160（25fps）  的视频图像；30 路分辨率为 2592× 1944（30fps，25fps）的视频图像；  50 路分辨率为 2048×1536（30fps，  25fps）的视频图像；80 路分辨率为  1920×1080（30fps，25fps）的视频 图像；160 路分辨率为 1280×720  （30fps，25fps）的视频图像。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 核心交 换机 | H3C S5500v2- 34s-EI | 品牌：新华三 | 台 | 1 | 280  0 | 2800 | 杭 州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 24 千兆电口+4 千兆光口 网管型 |
| 一：智能识别技术和网络交换能力 |
| （采用创新的智能识别技术.自动发  现网络摄像机和 NVR，形成 IP 地址 表，先进的数据流识别能力和高背板 带宽，保证网络视频信号实时稳定传 输，不卡顿，不丢包。）二：强大的 网络管理功能和友好的管理界面（统 一管理全网设备.无需配置 IP 地址. 无需安装管理软件.无需专业网管知 识.自动生成网络拓扑图形.自动标 注端口连接状态，图形化的展示网络 连接情况.）三：可靠的网络安全功 能、灵活的配置选择（自动检测和阻 |
| 断网络环路交标注端口.隔绝网络风 |
| 暴.方便排查故障.可配置多组专网， |
| 多组网络可同时传输.） |
| 54 | 机房汇 聚交换 机 | H3C S5024EV2  -EI | 品牌：新华三 非网管型监控专用，24 千兆电口+2 千兆光口，内置电源；包转发率： 36Mpps；交换容量：56Gbps | 台 | 1 | 120  0 | 1200 | 杭  州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 55 | 视频专 用硬盘 | NI-HD400 0V-03 | 品牌：宇视科技  4T 7200 转（储存 100 天）工业级 | 块 | 48 | 120  0 | 57600 | 杭  州  、 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浙  江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 56 | 监控杆 | 翔迅定制 | 3.5 米、静电喷塑 | 根 | 45 | 100  0 | 45000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 57 | 混泥土 浇筑 | 翔迅定制 | 开挖深 80cm\*80cm 立方基础 | 个 | 45 | 300 | 13500 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技  有 限 责 任 公 司 |
| 58 | 汇聚网 络箱 | 翔迅定制 | 30cm\*40cm，含空开(品牌：正泰、型 号 NXB-63)、插排（HP6606）（不锈 钢） | 个 | 50 | 200 | 10000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 光纤收 发器 | AEO-GF10 04 | 品牌：秋田科技  自动兼容 IEEE802.3、IEEE802.3U、  IEEE802.3X 等网络协议.配置成 4 个 100M 自适应电端口和 1 个 100M 单模 或多模.单纤或双纤光端口.采用 1 组 10/100M 单模 SC 光纤端口，可灵活 选择不同公里数设计配置.标配传输 距离 20KM 超宽工作温度范围：  -10~60℃.电源、链路、数据动态指 示灯..支持拨码开关设置监控模式， 延长 IPC 接入距离，最大可延长至 250 米支持拨码开关设置 VLAN 功能： 阻断下联端口间相互通讯，提高数据 转发效率，保障系统安全；抑制网络 风暴功能：自动识别并过滤广播包。 DC5V 电源适配器(品牌：君临、型号： FY-100-5) | 对 | 50 | 380 | 19000 | 深 圳  、 深 圳 市 秋 田 科 技 有 限 公 司 |
| 60 | 交换机 | H3C S5008PV2  -EI | 品牌：新华三  外置电源(FY-75-24)；8 个千兆网口  +2 个千兆上联网口， 支持拨码开关 设置监控模式，延长 IPC 接入距离， 最大可延长至 250 米 支持拨码开关 设置 VLAN 功能：阻断下联端口间相 互通讯，提高数据转发效率，保障系 统安全；抑制网络风暴功能 | 台 | 20 | 300 | 6000 | 杭  州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 61 | 网线 | UTP  cat5e | 品牌：扬州联谊 超五类 | 米 | 8500 | 3 | 25500 | 扬  州  、 扬 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 州  联 谊 线 缆 有 限 公 司 |
| 62 | 主线电 缆 | RVV-300/ 500-2\*2.  5 | 品牌：江苏帝诚 RVV2\*2.5 | 米 | 4500 | 5 | 22500 | 江  苏  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 63 | 主光纤 | GYXTW-12 B1 | 品牌：江苏帝诚 单纤单模 12 芯 | 米 | 7000 | 5 | 35000 | 江  苏  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | 公  司 |
| 64 | 支线电 缆 | ZR-RVV-3 00/500-2  \*1.5 | 品牌：江苏帝诚 ZR-RVV2\*1.5 | 米 | | 300  0 | 3 | 9000 | 江  苏  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 65 | PVC 管 | φ 20mm | PVC 材质，φ 20mm | 米 | | 112  0 | 2 | 2240 | 武  汉  、 武 汉 金 牛 经 济 发 展 有 限 公 司 |
| 四、社区网络化建设 | | | | | | | | | |
| 1、硬件设备 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | GIS 服  务器 | H3C  UniServe r R4900 G3 | 品牌：新华三  1.国产品牌，产品在中国本土研发、设 计和生产，2U 机架式服务器，标配原厂 导轨。 | 台 | 1 | 66000 | 66000 | 杭 州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 2.支持 2 颗 Intel Xeon E5-2600 v4 系  列 CPU,可扩展 24 个内存插槽，支持最 大内存容量 1.5TB；支持高级 ECC、在线 备用内存、内存镜像等功能。 |
| 3.可扩展 25 个热插拔硬盘槽位，支持独 |
| 立 Raid 阵列卡，提供 1 条阵列卡专有插 |
| 槽，支持 RAID0/1/10/5/6/50/60/1E， |
| 缓存 2GB，支持缓存数据保护，后备保 |
| 护时间不受限制； |
| 4.支持 10 个 PCIE3.0 插槽（6 个全高）， |
| 配置 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网 |
| 接口，额外提供 1 个网卡专用插槽（不 |
| 占用 PCIE 扩展槽），可选配千兆或万兆 |
| 网卡。 |
| 5.支持 3 个双宽 GPU 显卡；配置 2 块热  插拔冗余电源，冗余风扇模块。 |
| 6.工作温度范围 5-45℃； |
| 7.配置 1Gb 的远程管理控制端口，配置 |
| 虚拟 KVM 功能，可实现与操作系统无关 |
| 的远程对服务器的完全控制，包括远程 |
| 的开机、关机、重启、更新 Firmware、 |
| 虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、 |
| 故障现场还原，支持智能电源管理，支 |
| 持服务器内部温度切面的 3D 显示，可支 |
| 持动态功率封顶。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.单台配置 E5-2650V4 CPU（主频  2.2GHz，核数 22 核）2 颗，128GB DDR4 内存，600GB 10K SAS 固态硬盘 3 块； 千兆以太网电接口 4 个，12Gb 2 端口 SAS RAID 卡(2GB 缓存,8 个 SAS 口)1 块；冗 余电源、冗余风扇、原厂机架导轨； |  |  |  |  |  |
| 9.为方便后期运维管理，我公司所投服  务器及交换机产品为同一品牌。 |
| 67 | 数据库 | H3C | 品牌：新华三 | 台 | 1 | 66000 | 66000 | 杭 州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 1.国产品牌，产品在中国本土研发、设 |
| 计和生产，2U 机架式服务器，标配原厂 |
| 导轨。 |
| 2.支持 2 颗 Intel Xeon E5-2600 v4 系  列 CPU,可扩展 24 个内存插槽，支持最 大内存容量 1.5TB；支持高级 ECC、在线 备用内存、内存镜像等功能。 |
| 3.可扩展 25 个热插拔硬盘槽位，支持独 |
| 立 Raid 阵列卡，提供至少 1 条阵列卡专 |
| UniServe | 有插槽，支持 |
|  |  | RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，缓存 2GB， |
| 服务器 | r R4900 |
| G3 | 支持缓存数据保护，且后备保护时间不 |
| 受限制； |
| 4.支持 10 个 PCIE3.0 插槽（6 个全高）， |
| 配置 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网 |
| 接口，额外提供 1 个网卡专用插槽（不 |
| 占用 PCIE 扩展槽），选配千兆或万兆网 |
| 卡。 |
| 5.支持 3 个双宽 GPU 显卡；配置 2 块热  插拔冗余电源，冗余风扇模块。 |
| 6.工作温度范围 5-45℃； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.配置 1Gb 的远程管理控制端口，配置 |  |  |  |  |  |
| 虚拟 KVM 功能，可实现与操作系统无关 |
| 的远程对服务器的完全控制，包括远程 |
| 的开机、关机、重启、更新 Firmware、 |
| 虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、 |
| 故障现场还原，支持智能电源管理，支 |
| 持服务器内部温度切面的 3D 显示，可支 |
| 持动态功率封顶。 |
| 8.单台配置 E5-2650V4 CPU（主频 |
| 2.2GHz，核数 22 核）2 颗，128GB DDR4 |
| 内存，4T 固态硬盘 4 块；千兆以太网电 |
| 接口 4 个，12Gb 2 端口 SAS RAID 卡(2GB |
| 缓存,8 个 SAS 口)1 块；冗余电源、冗余 |
| 风扇、原厂机架导轨； |
| 9.为方便后期运维管理，我公司所投服  务器及交换机产品为同一品牌 |
| 68 | 智能管 | H3C | 品牌：新华三 | 台 | 1 | 10840 | 10840 | 杭 州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 1.交换容量 330Gbps，转发性能 |
| 130Mpps； |
| 2.48 个 10/100/1000Base-T 电口、4 个  SFP+万兆光口； |
| 3.MAC 地址 16K； |
| 4.支持 IPv4/v6 静态路由、RIPv1/v2、  RIPng，OSPF 功能 |
| 理网络 | 5130S-52 | 5.支持堆叠功能，可以实现堆叠链路冗 |
| 交换机 | S-EI | 余保护能够快速收敛，且收敛时间≤ |
| 50ms,支持 9 台设备进行堆叠 |
| 6.支持本地端口镜像和远程端口镜像  RSPAN，支持流镜像，支持端口队列调度  （SP、WRR、SP+WRR） |
| 7.支持 openflow 1.3 协议; |
| 8.支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL，支持基于端口，VLAN，全局下发 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ACL，支持 IPv6 的 ACL 策略，支持双向  ACL |  |  |  |  |  |
| 9.支持 802.1X 认证，portal 认证,MAC  认证；实现 CPU 保护保护功能，能有效 限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换 机在各种环境下可以稳定工作； |
| 10.支持 SNMP V1/V2/V3、WEB 网管，支  持命令行接口（CLI），Telnet，Console 口进行配置 |
| 11.采用专业的内置防雷技术，支持 10KV  业务端口防雷能力，在比较恶劣的工作 环境中能极大的降低雷击对设备的损坏 率. |
| 69 | 应用服 务器 | H3C  UniServe r R4900 G3 | 品牌：新华三  1.国产品牌，产品在中国本土研发、设 计和生产，2U 机架式服务器，标配原厂 导轨。 | 台 | 1 | 66000 | 66000 | 杭 州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 2.支持 2 颗 Intel Xeon E5-2600 v4 系  列 CPU,可扩展 24 个内存插槽，支持内 存容量 1.5TB；支持高级 ECC、在线备用 内存、内存镜像等功能。 |
| 3.可扩展 25 个热插拔硬盘槽位，支持独  立 Raid 阵列卡，提供 1 条阵列卡专有插 槽，支持 RAID0/1/10/5/6/50/60/1E， 缓存 2GB，支持缓存数据保护，且后备 保护时间不受限制； |
| 4.支持 10 个 PCIE3.0 插槽（6 个全高），  配置 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网 接口，提供 1 个网卡专用插槽（不占用 PCIE 扩展槽），配千兆或万兆网卡。 |
| 5.支持 3 个双宽 GPU 显卡；配置 2 块热  插拔冗余电源，冗余风扇模块。 |
| 6.工作温度范围 5-45℃; |

**- 140 -**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.配置 1Gb 的远程管理控制端口，配置 |  |  |  |  |  |
| 虚拟 KVM 功能，可实现与操作系统无关 |
| 的远程对服务器的完全控制，包括远程 |
| 的开机、关机、重启、更新 Firmware、 |
| 虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、 |
| 故障现场还原，支持智能电源管理，支 |
| 持服务器内部温度切面的 3D 显示，可支 |
| 持动态功率封顶。 |
| 8.单台配置 E5-2650V4 CPU（主频  2.2GHz，核数 22 核）2 颗，128GB DDR4 内存，600GB 10K SAS 固态硬盘 3 块； 千兆以太网电接口 4 个，12Gb 2 端口 SAS RAID 卡(2GB 缓存,8 个 SAS 口)1 块；冗 余电源、冗余风扇、原厂机架导轨； |
| 9.为方便后期运维管理，我公司所投服  务器及交换机产品为同一品牌。 |
| 70 | 数据交 | H3C | 品牌：新华三 | 台 | 1 | 66000 | 66000 | 杭 州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 1.国产品牌，产品在中国本土研发、设 |
| 计和生产，2U 机架式服务器，标配原厂 |
| 导轨。 |
| 2.支持 2 颗 Intel Xeon E5-2600 v4 系  列 CPU,可扩展 24 个内存插槽，支持内 存容量 1.5TB；支持高级 ECC、在线备用 内存、内存镜像等功能。 |
|  |
|  | UniServe |
| 换服务 |  | 3.可扩展 25 个热插拔硬盘槽位，支持独 |
|
|  | r R4900 | 立 Raid 阵列卡，具有 1 条阵列卡专有插 |
| 器 |  |
| G3 | 槽，支持 RAID0/1/10/5/6/50/60/1E， |
| 缓存 2GB，支持缓存数据保护，且后备 |
| 保护时间不受限制； |
| 4.支持 10 个 PCIE3.0 插槽（6 个全高），  配置 4 个 10/100/1000M-BaseT 以太网 接口，额外提供 1 个网卡专用插槽（不 占用 PCIE 扩展槽），配千兆或万兆网卡。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.支持 3 个双宽 GPU 显卡；配置 2 块热  插拔冗余电源，冗余风扇模块。 |  |  |  |  |  |
| 6.工作温度范围 5-45℃; |
| 7.配置 1Gb 的远程管理控制端口，配置 |
| 虚拟 KVM 功能，可实现与操作系统无关 |
| 的远程对服务器的完全控制，包括远程 |
| 的开机、关机、重启、更新 Firmware、 |
| 虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、 |
| 故障现场还原，支持智能电源管理，支 |
| 持服务器内部温度切面的 3D 显示，支持 |
| 动态功率封顶。 |
| 8.单台配置 E5-2650V4 CPU（主频≥  2.2GHz，核数 22 核）2 颗，128GB DDR4 内存，600GB 10K SAS 固态硬盘 3 块； 千兆以太网电接口 4 个，12Gb 2 端口 SAS RAID 卡(2GB 缓存,8 个 SAS 口)1 块；冗 余电源、冗余风扇、原厂机架导轨； |
| 9.为方便后期运维管理，我公司所投服  务器及交换机产品为同一品牌。 |
| 71 | 防火墙 | 蓝盾万兆 防火墙  BD-Ultra FW-GT751 0 | 品牌：蓝盾  1.产品架构：支持双机热备，标配冗余 双电源；接口可扩展 10M/100M/1000M， 电口 16 个，千兆光口 8 个，万兆光口 4，接口 4\*100/1000M 电口，4 个千兆光 口（标配 2 千兆光模块），2 个万兆光 口（标配 2 万兆光模块）； 1 个 Console 接口，2 个管理口，2 个 USB 接口; | 台 | 1 | 80560 | 80560 | 广  州  、 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 |
| 2.指标性能： 吞吐量≥10Gbps；最大并  发连接数≥3600000；每秒新建连接数≥ 300000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.基础网络适应性：支持桥接、路由、  NAT、虚拟线等网络部署模式、支持 PPPOE 拨号设备接入，具备断线重连技术、支 持以虚拟设备的方式部署在 VMWare、 |  |  |  |  | 有  限 公 司 |
| FusionShpere、KVM、Xen、Hyper-V 等 |
| 主流虚拟化平台 |
| 4.支持静态路由、ECMP 路由、OSPF、RIP、  BGP 动态路由功能、支持 VLAN 间路由； 支持 ISP 路由，内置 ISP 地址列表、IGMP V1、V2、V3 组播路由协议 |
| 5.支持 IPV6 地址/地址组配置，且支持 |
| 基于 IPV6 地址/地址组配置防火墙安全 |
| 策略、入侵防御策略、防病毒策略、文 |
| 件过滤策略、流量控制策略 |
| 6.支持入侵痕迹分析、自动投放、获取 |
| 目标主机静态信息、获取目标主机动态 |
| 信息、监听目标主机网络通信、主机类 |
| 型分析、入侵痕迹提取分析、远程控制 |
| 等功能，黑客攻防控制子模板具有国家 |
| 版权局颁发的《软件著作权登记证书》. |
| 7.支持自学习的动态建模，支持管理人  员对策略进行调整 |
| 8.智能防御：支持自动反扫描，防火墙 |
| 能快速发现网络中的扫描器，并即时断 |
| 开连接，同时将该 IP 地址列入黑名单， |
| 对该 IP 地址实施访问控制 |
| 9.支持策略自动演进，防火墙能感知网 |
| 络中安全态势，并自动生成安全策略， |
| 同时根据网络环境的安全态势变化即时 |
| 调整更新安全策略 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10.支持对数据库审计（支持的数据库包  括 ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、 INFORMIX、KINGBASE、GBASE、CACHE、  DM、TERADATA、OSCAR 等），并生成相 应审计日志 |  |  |  |  |  |
| 11.支持对 WiFi 分享网络中移动终端进  行检测，能检测到移动终端的系统类型 包括安卓、苹果等，并对 WiFi 分享行为 进行管控 |
| 12.支持系统登录日志、恢复与备份日  志、重启关机日志、管理员操作日志、 资源告警日志、防火墙日志、IPS 日志、 防病毒日志、web 应用防护日志、信息 泄露防护日志、DDOS 攻击防护日志、应 用管控日志、URL 访问日志、用户认证 日志、网中网检测日志、VPN 日志、VPN 功能运行日志、VPN 系统初始化日志、 L2TP 日志、DHCP 日志、僵尸网络日志 |
| 72 | 数据库 | 蓝盾数据 库与业务  应用安全 | 品牌：蓝盾  1. 产品架构：支持双机热备，2U 标准 机架式机箱；标配冗余双电源,支持端口 镜像、分光器、TAP 等采集数据；支持 分布式部署、集中式管理模式； | 台 | 1 | 92000 | 92000 | 广  州  、 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 有 限 |
| 2.性能指标：峰值处理能力（SQL 语句、 |
|  | 条/秒）≥32000；日志存储容量≥1T, 最 |
|  | 监控审计 |
| 审计 |  | 大可存储日志数量≥80 亿条； |
| 系统 |
| BD-DAA-N | 3.接口可扩展 10M/100M/1000M 电口 16 |
| S2000 | 个，千兆光口 8 个，万兆光口 4，本次 |
| 配置接口：网络接口 4 个百兆/千兆自适 |
| 应电口，4 个千兆光口；1 个 Console 接 |
| 口，2 个 USB 口； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.支持数据库类型：oracle、SQLserver、  Mysql、DB2、infomix、Sybase、达梦、 人大金仓、Oscar（神通），数据仓库： teradata；其他数据库运维防护协议： HTTP、Telnet、SMTP、POP3、FTP； |  |  |  |  | 公  司 |
| 5.审计规则：支持双向审计，不仅支持 |
| 对数据请求的报文进行审计，同时支持 |
| 返回结果审计; |
| 6.数据库弱点静态检测：支持 oracle、  SQLserver、Mysql 数据库漏洞检测 |
| 7.数据库攻击实时动态监测：针对数据 |
| 库所在主机、数据库本身的网络攻击行 |
| 为进行实时检测，支持对 SQL 注入、跨 |
| 站脚本攻击、远程命令执行等攻击方式， |
| 对任何尝试的攻击操作都会产生告警； |
| 预置 telnet、FTP 高危指令检测规则， |
| 当数据库所在服务器的运维发生高危指 |
| 令时立即告警； |
| 8.数据库动态建模和自动更新：数据库 |
| 访问基线自动建模，可根据访问端 IP、 |
| 数据库用户名等对数据库的访问规律 |
| （如：访问流量、增删改查操作量、访 |
| 问的数据库、表、字段等属性）进行动 |
| 态学习，建立数据库正常访问的使用基 |
| 线，从而可进行违规异常行为的判断； |
| 9.三层关联：支持通过审计探针部署方  式实现三层 B/S 系统 100%准确关联，支 持 Java、PHP、.NET 等探针类型； |
| 10.业务翻译：提供 SQL 语句的语义分 |
| 析，将复杂的 SQL 操作语句翻译成通俗 |
| 的业务操作行为，直观理解操作内容； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 11.日志报表：支持自定义报表，可以根  据数据库服务器生成统计报表；支持严 格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标 准要求生成综合报告。 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2、软件模块 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 城 区 社 会 管 理 服 务 综 合 信 息 平 台 | 智慧 社区 综合 服务 门户 子系 统 | | 蓝盾 定制 开发 | | 品牌：蓝盾  为采购人提供统一服务门户，对采 购人的区县、街镇、社区提供四级 服务支持。服务门户包括具体内容 包括： | 套 | | 1 | | 360000 | | 360000 | | 广 州  、 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 有 限 公 司 |
| 1.首页：包括政务公告、要闻动态、  办事流程、便民服务、业务推广、 信息检索、在线投票、相关链接、 浮游公告、重要信息窗口弹出等。 |
| 2.政务公告：包括通知公告、工作  简报、普发性文件等。 |
| 3.政务动态：包括智慧社区新闻动  态、重要新闻选编、街镇动态等。 |
| 4.便民服务：包括房屋租赁服务、  实有人员自助申报服务、服务站点 查询服务。 |
| 5.政务公开：包括组织机构、政策  法规、发展规划等。 |
| 6.互动：包括投诉及反馈、投票互  动等。 |
| 7.相关链接：提供其他相关单位官  方门户网站的友情链接。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础 | 蓝盾 | 品牌：蓝盾 | 套 | 1 | 370000 | 370000 | 广 州  、 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 有 限 公 司 |
| 人口基础数据库: 将采购人的各项 |
| 信息资源进行整合，包括实有人口 |
| 信息、实有房屋信息、实有单位信 |
| 息、社区智能门禁信息、社区移动 |
| 巡查信息等进行统一整合。另外， |
| 平台还可通过定制接口，在实现信 |
| 息化业务整合时，还可根据采购人 |
| 的新业务需求，对原有信息化业务 |
| 进行梳理和定制开发。 |
| 功能要求： |
| 1.统一身份认证：本项目基于采购 |
| 人现有的用户组织架构管理体系进 |
| 行账号管理和统一单点登录。门户 |
| 框架提供用户认证接口:提供基于 |
| 库信 | 用户名密码、客户端标识的认证接 |
| 息平 | 定制 | 口，并针对客户端返回特定的认证 |
| 台子 | 开发 | 令牌，支持门户的单点登录系统集 |
| 系统 | 成。 |
| 2.实有房屋管理：包括房屋栋/套的 |
| 新增、房屋栋/套查询、房屋信息修 |
| 改、房屋注销、房屋平面图管理、 |
| 房屋照片管理、房屋隐患登记及分 |
| 级分类管理等。 |
| 3.实有人员管理：包括实有人员信 |
| 息登记、实有人员信息来源分类管 |
| 理、实有人员信息补齐、实有人员 |
| 信息修改、实有人员信息注销、实 |
| 有人员信息变更、实有人员信息查 |
| 询等。 |
| 4.实有单位管理：包括实有单位登 |
| 记、实有单位查询、实有单位修改、 |
| 实有单位注销等。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.日常巡查信息管理：包括巡查隐 |  |  |  |  |  |
| 患登记、巡查记录查询、隐患分级 |
| 管理、隐患分类管理、隐患告书知 |
| A4 纸打印等。 |
| 6.业务支撑管理：①移动采集客户 |
| 端发布管理：包括应用发布、应用 |
| 版本更新管理、应用权限管理等； |
| ②移动终端设备管理：包括设备台 |
| 账、发放登记、配发情况统计等； |
| ③移动终端的地图定位及轨迹。 |
| 7.整合户籍人口、流动人口、关注 |
| 人群等数据，实现人口基础信息的 |
| 采集、查询、统计。 |
| 社区 综合 管理 平台 子系 统 | 蓝盾 定制 开发 | 品牌：蓝盾  1.房屋分级分类管理体系建设：房 屋分级分类管理体系的分类分级是 多层次、多维度的，它的层级和维 度包括管理规模（层）、管理区域  （片）、自然管理状况（级）、安 全管理现状（等）、安全隐患类别  （类）等。投标人根据层、片、级、 等、类等多维度、多层级等对房屋 分级分类管理体系进行详细的方案 设计，关键功能提供设计截图 | 套 | 1 | 1240000 | 1240000 | 广  州  、 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 有 限 公 司 |
| 2.人员分级分类体系建设：人员的 |
| 分级分类维度包括居住人员情况、 |
| 从事行业、居住地方情况等，具体 |
| 如下： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1) 居住人员情况：根据采购人录 |  |  |  |  |  |
| 入系统中的特殊人员、有违法犯罪 |
| 前科人员名单，以及管理员通过移 |
| 动巡查录入的居住人员信息，并按 |
| 照恶意登记入住人员、有现实违法 |
| 犯罪嫌疑人员、有违法犯罪前科人 |
| 员、户籍人员、外国人、普通流动 |
| 人员（含随迁子女）六中情况进行 |
| 分类； |
| 2) 从事行业：根据管理员通过移 |
| 动巡查录入的居住人员信息中的工 |
| 作情况，并按照白领（使领馆、公 |
| 司、厂企、行政机关管理者）、银 |
| 领（拥有高级技术登记证书的高级 |
| 技术人才）、灰领（餐饮、服务业、 |
| 社会管理、服务雇工）、蓝领（厂 |
| 企、企业工人）进行行业分类; |
| 3) 居住地方情况：根据管理员通 |
| 过移动巡查录入的居住人员信息， |
| 并按照出租屋、单位宿舍、亲友房、 |
| 自购房、工棚工地进行分类; |
| 4) 投标人根据居住人员情况、从 |
| 事行业、居住地方情况等多个维度 |
| 给出详细的人员分级分类管理体系 |
| 方案设计，关键功能提供设计截图。 |
| 3.社区巡查管理体系建设：基于智 |
| 慧社区移动采集 APP，对社区存在的 |
| 各类安全隐患进行排查登记，巡查 |
| 的信息覆盖消防类 14 项，治安类 13 |
| 项，违建类 1 项，危房类 1 项，燃 |
| 气类 2 项，工商类 3 类，宗教类 1 |
| 项，卫计类 1 项，食品药品类 1 项， |
| 文化类 1 项，租赁类 1 项，税收类 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项，水务类 1 项，环保类 1 项，其  他类 1 项 |  |  |  |  |  |
| 4.数字网格系统建设要求:运用空 |
| 间网格技术、地理编码技术、嵌入 |
| 式地理信息引擎技术、以社会创新 |
| 管理业务为依托建设而成的信息系 |
| 统。通过整合区域内的地理信息系 |
| 统，实现对区域内的实有人口、实 |
| 有房屋、实有单位进行直观的网格 |
| 化管理， 网格化系统主要包括以下 |
| 内容： |
| 1) 社区网格管理:通过对本区科 |
| 学设置网格，按照地域相邻、人员 |
| 相熟、文化相近、构成相似的原则 |
| 划分网格。 |
| 2) 人房户网格化管理：实现人口、 |
| 房屋、单位入格管理和网格信息查 |
| 询功能。 |
| 网格事件管理：社区巡查事件可以  在网格中呈现 |
| 民情日记管理。 |
| 智慧  社区 终端 服务 平台 | 蓝盾 定制 开发 | 品牌：蓝盾  1.智能采集支持：支持蓝牙读证能 力、手机摄像头证件识别读证能力、 二维码门牌扫描识别能力。 | 套 | 1 | 290000 | 290000 | 广  州  、 蓝 盾 信 息 |
| 2.离线模式支持：在没有网络或网 |
| 子系 | 络信号不好的时候，系统支持离线 |
| 统 | 操作、离线查询的能力。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3.房屋管理：包括房屋栋管理和房  屋套管理；房屋栋管理包含房屋栋 查询、栋详情查看、栋信息修改； 房屋套管理包含房屋套查询、房屋 套详情查看、房屋套信息修改、居 住人员历史记录查询。 |  |  |  |  | 安  全 技 术 有 限 公 司 |
| 4.人员登记巡查：基于智能采集技 |
| 术，实现人员登记、人员信息查询、 |
| 人员信息修改、人员注销等。 |
| 5.房屋巡查功能：包括房屋巡查、 |
| 房屋巡查历史记录查询、房屋隐患 |
| 拍照及历史隐患照片比对，房屋事 |
| 件登记、房屋事件查询，房屋（套） |
| 预新增。 |
| 6.人员巡查功能：包含人员快速新 |
| 增、人员得你、人员登记批量设置、 |
| 人员查询、人员修改、人员详情查 |
| 看、人员居住历史、人员注销、人 |
| 员核查、人员无证核查登记、随行 |
| 人员管理。 |
| 7.房屋坐标采集：支持基于地图的 |
| 模式采集房屋坐标，可实现手工纠 |
| 偏，实现坐标与房屋地址关联。 |
| 8.支持数据上传、支持数据下载、 |
| 支持系统设置、支持检查更新、支 |
| 持使实用资料速查、支持记事本、 |
| 支持数据上传日志查询、支持零时 |
| 数据上传。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 交换 平台 子系 统 | | 蓝盾 定制 开发 | 品牌：蓝盾 根据系统建设的需要，将公安、民 政、计生、人社等部门业务数据与 社会管理平台的数据进行交换，保 证社会管理服务综合信息平台上人 口基础数据、房屋基础数据等信息 的完整率、鲜活率和准确率，并为 社会管理类数据交换建立相应的标 准与规范。 | | 套 | 1 | 380000 | | 380000 | 广  州  、 蓝 盾 信 息 安 全 技 术 有 限 公 司 |
| 五、五个办事处综治分中心 | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 55 寸液 晶拼接 单元 | | M55PJDZ-DS | | | 品牌：创维  原装 DID FHD-LED 屏 | 台 | 20 | | 9800 | 196000 | 深  圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 |
| 亮度：500cd/㎡ |
| 对比度：3500：1 |
| W1213.5mm×H684.3 mm |
| 上下左右物理拼接缝≦3.5mm  ★1、大屏具有输入信号丢失检测 的方法及装置，能有效防止因传 送数据丢失而引起的模糊现象。 |
| 2、大屏具有 SD 智检引擎，可自  动检测显示单元的各项功能是否 正常，对设备出现的情况及时做 出诊断。 |
| 3、大屏具有 SS 智控引擎，对设  备进行实际工作时间的统计，为 用户对该产品的工作稳定性或寿 命评估提供参考。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ★4、大屏采用内置电源板及能量  释放电路技术，可有效释放静电、 灰尘等外物引起的瞬时电流过 高，延长整机使用寿命。 |  |  |  |  | 限  公 司 |
| 5、采用智能能耗实时核心算法，  实时检测拼接单元运行功耗，实 现智能降低能耗。含拼接控制软 件。 |
| 75 | 图像拼 接控制 器 | LCD-CONTROL LER12-V5 | 品牌：创维  1、满足 16 路 HDMI 信号输入，同 时满足 4 路 HDMI 信号输出，可实 现单屏、多屏、任意屏拼接显示。 | 套 | 5 | 20000 | 100000 | 深  圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| ★2、支持冷开机功能，即通过多  屏图像处理系统中配置专用电源 控制系统，可以在整个系统完全 或者意外掉电时，再次恢复供电 之后通过控制软件仍可以正常控 制处理器的开关、重启等功能， 无需人工按键。 |
| ★3、支持单屏 64 个画面同时显  示，且运行 64 个信号窗口模式的 开窗速度小于 2 秒。单路 SDI 信 号可开 6 个窗口，单路 DVI 信号 可开 12 个窗口，单路 VIDEO 信号 可开 32 窗口。 |
| 76 | 电视墙 支架 | 创维定制 | 标准电视墙支架 | 个 | 20 | 700 | 14000 | 深  圳  、 深 圳 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市  创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 77 | 拼接墙 配件 | 创维定制 | 机柜、底座和设备系统中配套的 VGA/视频/RS-485/网络线等线缆 (不含前端输入线缆)、及电源（品 牌：君临、型号：FY-75-24）排 插（HP6606)等 | 套 | 5 | 1200 | 6000 | 深  圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 公  司 |
| 78 | 控制电 脑 | | 启天 B425-B009 | | 品牌：联想  处理器基本频率 2.8GHz;显示芯 片 NVIDIA GT730 显存容量独立 2GB;8GB 内存；最大支持容量  32G； | | 台 | 5 | | 7000 | | 35000 | | 北  京  、 联 想  （ 北 京  ） 有 限 公 司 |
| 六、许都广场视频监控 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | 枪型摄 像机 | | DS-2CD2T4X YZUV-ABCDE F | | 品牌：海康威视  具有 400 万像素 CMOS 传感器。 | 台 | | 39 | | 650 | | 25350 | 杭 州  、 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 |
| ★内置 2 颗白光补光灯。 |
| ★最低照度彩色：0.0004lx。 |
| 白天或夜晚均可输出彩色视频  图像。 |
| 具有 20 路取流路数能力，以满  足更多用户同时在线访问摄像 机视频。 |
| 在 2560x1440 @ 25fps 下，清  晰度不小于 1400TVL。 |
| 支持 H.264、H.265、MJPEG 视  频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。 |
| 信噪比 55dB。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持 8 行字符显示，字体颜色  可设置，具有图片叠加到视频 画面功能。 |  |  |  |  | 有  限 公 司  、 温 州  、 温 州 君 临 电 器 科 技 有 限 公 司 |
| 具备人脸检测、区域入侵检测、 |
| 越界检测、虚焦检测、进入区 |
| 域、离开区域、徘徊、人员聚 |
| 集、逆行、场景变更等功能。 |
| 具有电子防抖、ROI 感兴趣区 |
| 域、SVC 可伸缩编码、自动增 |
| 益、背光补偿、数字降噪、强 |
| 光抑制、走廊模式、视频水印 |
| 等功能。 |
| 摄像机能够在-30~60 摄氏度，  湿度小于 93%环境下稳定工作。 |
| 设备与客户端之间用 100 米网 |
| 线进行传输，数据包丢包率小 |
| 于 0.1%。 |
| IP67 防尘防水等级。 |
| 支持 DC12V 供电，且在 DC12V  ±30%范围内变化时可以正常 工作。 |
| 设备工作状态时，支持空气放  电 8kV，接触放电 6kV，通讯端 口支持 6kV 峰值电压。 |
| 同一静止场景相同图像质量 |
| 下，设备在 H.265 编码方式时， |
| 开启智能编码功能和不开启智 |
| 能编码相比，码率节约 1/2。 |
| 含电源(品牌：君临、型号：  FY-75-12) 支架 |
| 80 | 球形摄 像机 | (i)DS-2DE7 2ABCDE-XYZ | 品牌：海康威视  ★视频输出支持 1920× 1200@25fps，分辨力不小于 | 台 | 18 | 5200 | 93600 | 杭  州  、 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L\_VWS | 1200TVL，红外距离可达 650  米。 |  |  |  |  | 杭  州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 |
| ★支持最低照度可达彩色  0.0003Lux，黑白 0.0001Lux。 |
| 设备支持可见光及红外光补 |
| 光，开启可见光补光，可识别 |
| 距设备 50m 处的人体轮廓。 |
| 镜头采用 F1.2 大光圈。 |
| ★支持水平手控速度 750°/S， |
| 垂直速度不小于 120°/S，云 |
| 台定位精度为±0.1°。 |
| 水平旋转范围为 360°连续旋 |
| 转，垂直旋转范围为-35° |
| ~90° |
| 支持 300 个预置位，支持 35 条 |
| 巡航路径，支持 7 条以上的模 |
| 式路径设置，支持预置位视频 |
| 冻结功能；可实现 RS485 接口 |
| 优先或 RJ45 网络接口优先控 |
| 制功能。 |
| 信噪比 61dB，网络延时 100ms。 |
| 动态范围 106dB，照度适应范 |
| 围 138dB，宽动态能力综合得 |
| 分 135。 |
| 支持智能红外、透雾、强光抑 |
| 制、电子防抖、数字降噪、防 |
| 红外过曝功能。 |
| ★球机具备本机存储功能，支  持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持采用 H.265、H.264 视频编  码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/ G.722.1/AAC。 |  |  |  |  |  |
| 支持 GB28181 协议，支持标准  Onvif 协议。 |
| 支持区域入侵、越界入侵、徘  徊、物品移除、物品遗留、人 员聚集、停车，并联动报警。 |
| 具备较好的防护性能环境适应  性，支持 IP67，8kV 防浪涌， 工作温度范围可达-50℃  -80℃. |
| 81 | 硬盘录 像机 | iDS-8632NX  -I8/S | 品牌：海康威视  ★支持周界报警过滤功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区 域入侵报警进行去误报，可去 除由树叶、灯光、车辆、阴影 以及小动物引起的误报，最大 支持 16 路。 | 台 | 1 | 16000 | 16000 | 杭  州  、 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 |
| 支持接入人体抓拍机，当抓拍  机侦测到人体并触发报警时， NVR 可联动录像、保存人体图 片、弹出报警画面、声音警告、 上传中心、发送邮件、触发报 警输出，可按通道、时间检索 图片。 |
| 支持对人体抓拍机上报的报警  图片进行二次识别，去除非人 体报警。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持对人体图片进行结构化识  别，可提取出人体属性（性别、 |  |  |  |  | 公  司 |
| 年龄段、衣服颜色、戴眼镜、 |
| 背包、骑车），并支持按属性 |
| 进行检索人体图片；可对图片 |
| 进行建模，并支持人体以图搜 |
| 图。 |
| 可对视频画面叠加 9 行字符，  每行可输入 20 个汉字。 |
| 支持设置图案密码，用户通过  绘制图案来解锁并登录。 |
| 支持视频摘要回放功能：将不 |
| 同时间段的多个目标叠加在一 |
| 个背景上同时回放。 |
| 支持多屏输出，可设置 2 组 4 |
| 屏显示输出，每组包含 HDMI 和 |
| VGA 接口各一个，同一组内为 |
| 同源输出，两组之间可以异源 |
| 输出视频图像。支持 |
| 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏 |
| 预览。 |
| 支持同时输出 3 路 H.264 编码、 |
| 20fps、4000×3000 格式的视 |
| 频图像。 |
| ★支持 1/8、1/4、1/2、1、2、 |
| 4、8、16、32、64、128、256 |
| 倍速回放录像，支持录像文件 |
| 剪辑和回放截图功能。 |
| 支持最大接入总带宽 512Mbps  的 32 路视频图像。 |
| 接入 H.265、H.264、MPEG4、  SVAC 视频编码格式的 IPC。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持带有越界、区域入侵、进 |  |  |  |  |  |
| 入/离开区域、人员聚集、快速 |
| 移动、物品遗留/拿取、停车、 |
| 徘徊、场景变更、虚焦、音频 |
| 异常报警、PIR 报警功能的网 |
| 络摄像机接入与相关报警联动 |
| 功能。 |
| 支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；  支持硬盘热备和休眠。 |
| 支持将 2 个网口设置不同网段  的 IP 地址。 |
| 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA |
| 接口，至少支持 2 个 USB2.0， |
| 1 个 USB3.0 接口；支持 16 路 |
| 报警输入，8 路报警输出接口。 |
| 82 | 核心交 换机 | H3C S5500v2-34 s-EI | 品牌：新华三 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 杭 州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 司 |
| 24 千兆电口+4 千兆光口 网 |
| 管型 一：智能识别技术和网 |
| 络交换能力（采用创新的智能  识别技术.自动发现网络摄像 机和 NVR，形成 IP 地址表，先 进的数据流识别能力和高背板 带宽，保证网络视频信号实时 稳定传输，不卡顿，不丢包。） 二：强大的网络管理功能和友 好的管理界面（统一管理全网 设备.无需配置 IP 地址.无需 安装管理软件.无需专业网管 知识.自动生成网络拓扑图形. 自动标注端口连接状态，图形 |
| 化的展示网络连接情况.）三： |
| 可靠的网络安全功能、灵活的 |
| 配置选择（自动检测和阻断网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 络环路交标注端口.隔绝网络  风暴.方便排查故障.可配置多 组专网，多组网络可同时传 输.） |  |  |  |  |  |
| 83 | 4 口千兆 一纤环 通 | AEO-8814D | 品牌：秋田科技  网络端口：4 个 10/100/1000Base-T(X) 自适 应以太网端口；光口速率： 1000Mbps；光纤端口：2 组单 模 FC 光纤端口(光纤尺寸 9/125 µm)；光纤端口属性：单 模 1310/1550nm，多模 850/1310nm；传输距离：默认  20km 单模，可定制距离；额定 输入电压：DC12V；功耗：5W； 背板带宽：12G；工作温度：-40  ~ 85℃；工作湿度：5% ~ 90%； 外形尺寸：174×174×30mm. | 台 | 34 | 2050 | 69700 | 深  圳  、 深 圳 市 秋 田 科 技 有 限 公 司 |
| 84 | 立杆 | 翔迅定制 | 5 米景观杆，2 米横臂、静电喷 塑 | 根 | 21 | 2500 | 52500 | 西  安  、 西 安 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 翔  迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 85 | 立杆 | 翔迅定制 | 3.5 米、1.5 米横臂、静电喷塑 | 根 | 6 | 1500 | 9000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 86 | 混泥土 浇筑 | 翔迅定制 | 开挖深 80cm\*80cm 立方基础 | 个 | 27 | 500 | 13500 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技  有 限 责 任 公 司 |
| 87 | 汇聚网 络箱 | 翔迅定制 | 品牌:翔迅科技  4 口千兆一纤环通(1 个)（品 牌：秋天科技、型号  AEO-8814D)，漏电保护空开 16A1(NXB-63)个，导轨插座 5  孔 2 个(HP6606)，光纤终端盒  1 个（4 出口）， | 个 | 27 | 270 | 7290 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 88 | 9 路千兆 监控专 用交换 机 | H3C S5008PV2-E I | 品牌：新华三  外置电源(FY-75-24)；8 个千 兆网口+2 个千兆上联网口 | 台 | 5 | 760 | 3800 | 杭  州  、 新 华 三 技 术 有 限 公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 司 |
| 89 | 网线 | UTP cat5e | 品牌：扬州联谊 超五类 | 米 | 900 | 3 | 2700 | 扬  州  、 扬 州 联 谊 线 缆 有 限 公 司 |
| 90 | 电缆 | RVV-300/50 0-2\*2.5 | 品牌：江苏帝诚 ZR-RVV2\*2.5 | 米 | 600  0 | 5 | 30000 | 江  苏  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 91 | 主光纤 | GYXTW-12B1 | 品牌：江苏帝诚 单纤单模 12 芯 | 米 | 600  0 | 6 | 36000 | 江  苏  、 江 苏 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 帝  诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 92 | 尾纤熔 接 | 定制 | 尾纤热熔接 | 根 | 140 | 20 | 2800 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 93 | PVC 管 | 直径 20 | PVC 材质，直径 20，防火耐腐 蚀 4m/根 | 米 | 800 | 3 | 2400 | 武  汉  、 武 汉 金 牛 经 济 发 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 展  有 限 公 司 |
| 94 | 自攻丝 | 翔迅定制 | 防锈自攻丝 | KG | 5 | 50 | 250 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 95 | 电工胶 带 | 翔迅定制 | 防腐、防水 | 卷 | 38 | 25 | 950 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公  司 |
| 96 | 视频专 用硬盘 | NI-HD4000V  -03 | 品牌：宇视科技  工业级 4T 7200 转（储存 100 天） | 块 | 16 | 1200 | 19200 | 杭  州  、 浙 江 宇 视 科 技 有 限 公 司 |
| 97 | 机柜 | 22U | 品牌：图腾 22U | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 江  苏  、 图 腾 电 子 设 备  （ 昆 山  ） 有 限 公 司 |

视频工 98

作站

PJ-B191P/

启天 B425-B009

品牌：雅迅达、联想 含显示器（PJ-B191P），软件， 电脑主机（启天 B425-B009）

北

京

、 联 想

（ 北 京

） 有 限 公 司

、 深 圳

套 1 15000 15000 、

深 圳 市 雅 迅 达 液 晶 显 示 设 备 有 限 公 司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | PDU | | HP6606 | | 品牌：大唐科技  8 位 10A 防雷 多用孔 开关 | 根 | | 2 | | 120 | | 240 | 北  京  、 北 京 盛 成 大 唐 科 技 有 限 公 司 |
| 100 | 显示器 | | TE24-10 | | 品牌：联想 24 寸 | 台 | | 2 | | 1500 | | 3000 | 北  京  、 联 想  （ 北 京  ） 有 限 公 司 |
| 七、主综治办中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 55 寸 液晶拼 接单元 | M55PJEGL  -DS | | 品牌：创维  原装 DID FHD-LED 屏 | | 块 | 24 | | 26500 | | 636000 | | 深  圳  、 深 |
| 亮度：500cd/㎡ | |
| 对比度：3500：1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W1211.5mm×H683.3 m 智能 m |  |  |  |  | 圳  市 创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 上下左右物理拼接缝≦1.8mm8)  ★1、大屏具有输入信号丢失检测的 方法及装置，能有效防止因传送数 据丢失而引起的模糊现象。 2、大 屏具有 SD 智检引擎，可自动检测显 示单元的各项功能是否正常，对设 备出现的情况及时做出诊断。 |
| 3、大屏具有 SS 智控引擎，对设备  进行实际工作时间的统计，为用户 对该产品的工作稳定性或寿命评估 提供参考。 |
| ★4、大屏采用内置电源板及能量释  放电路技术，可有效释放静电、灰 尘等外物引起的瞬时电流过高，延 长整机使用寿命。 |
| 5、采用智能能耗实时核心算法，实  时检测拼接单元运行功耗，实现智 能降低能耗。 含拼接控制软件 |
| 102 | 图像拼 接控制 器 | LCD-CONT ROLLER12  -V5 | 品牌：创维  1、满足输入信号(满足 40 路 HDMI 信号输入,24 路 HDMI 输出)，可实 现单屏显示、多屏、全屏拼接组合 显示，带开窗、漫游、叠加功能。 | 套 | 1 | 68000 | 68000 | 深 圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 |
| ★2、支持冷开机功能，即通过多屏  图像处理系统中配置专用电源控制 系统，可以在整个系统完全或者意 外掉电时，再次恢复供电之后通过 控制软件仍可以正常控制处理器的 开关、重启等功能，无需人工按键。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ★3、支持单屏 64 个画面同时显示，  且运行 64 个信号窗口模式的开窗 速度小于 2 秒。单路 SDI 信号可开 6 个窗口，单路 DVI 信号可开 12 个  窗口，单路 VIDEO 信号可开 32 窗口。 |  |  |  |  | 防  科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 103 | 电视墙 支架 | 创维定制 | 标准电视墙支架（含机柜、底座） | 个 | 1 | 700 | 700 | 深  圳  、 深 圳 市 创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 104 | 拼接墙 配件 | 创维定制 | 机柜、底座和设备系统中配套的  VGA/视频/RS-485/网络线等线缆 (不含前端输入线缆)、及电源（品 牌：君临、型号：FY-75-24）排插 (HP6606)等 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 深  圳  、 深 圳 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | |  |  |  | |  | 市  创 维 群 欣 安 防 科 技 股 份 有 限 公 司 |
| 105 | 控制电 脑 | | | 启天 B425-B00  9 | 品牌：联想  处理器基本频率 2.8GHz;显示芯片 NVIDIA GT730 显存容量独立 2GB;8GB 内存；最大支持容量 32G； | | 个 | 2 | 7000 | | 14000 | 北  京  、 联 想  （ 北 京  ） 有 限 公 司 |
| 八、自然村视频监控改造提升 | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | 光 纤 | GYTA-24B1 | | | 品牌：江苏帝诚 单模，24 芯 | 米 | 32000 | | 6 | 192000 | 江  苏  、 江 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苏  帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 107 | 电 源 线 | ZR-RVV-300/500-2  \*2.5 | 品牌：江苏帝诚 ZR-RVV2×2.5 | 米 | 32000 | 4 | 128000 | 江  苏  、 江 苏 帝 诚 线 缆 有 限 公 司 |
| 108 | 防 水 箱 | 翔迅定制 | 40mm\*50mm 含空开(品牌：正 泰、型号 NXB-63) 插排(品牌：大唐科技、型 号：HP6606)（不锈钢） | 套 | 100 | 300 | 30000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 责  任 公 司 |
| 109 | 防 水 箱 | 翔迅定制 | 80mm\*120mm 含空开(品牌： 正泰、型号 NXB-63) 插排(品牌：大唐科技、型 号：HP6606)（不锈钢） | 套 | 20 | 200 | 4000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 110 | 网 线 | UTP cat5e | 品牌：扬州联谊 超五类纯无氧铜 产品适用 1000Base-T 最大单段长度  100 米  传输速率 100Mbps 包装长度 305 米纠错 | 米 | 5000 | 3 | 15000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 辅 料 | | 翔迅定制 | 胶带，水晶头，软管、步步 紧、PVC 管等 | 批 | 10 | | 200 | 2000 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 光纤租赁固定费用 | | | | | | | | | | |
| 112 | 光 纤 租 赁 | | 翔迅定制 | 12 个月线路租用服务费和 新建通信线路 | 批 | / | 403200 | | 403200 | 西  安  、 西 安 翔 迅 科 技 有 限 责 任 公 司 |
| 合计 | | 大写：捌佰叁拾玖万叁仟贰佰肆拾贰元整 小写：8393242 元 | | | | | | | | |

投标人（公章）：西安翔迅科技有限责任公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字: