**鄢陵县中医院购置急诊救护车采购项目**

**采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

     （一）项目名称：鄢陵县中医院购置急诊救护车采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：急诊救护车1辆

（四）预算金额：25万元 ；最高限价：25万元。

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后 10日历天

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县中医院

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。且营业执照经营范围包含本次招标项目。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **名称** | | **参数** | **单位** | **数量** | **是否为**  **核心**  **产品** |
|  | 基  本  参  数 | 总质量（kg) | | ≥3300 | 辆 | 1 | 是 |
|  | 成员人数（人） | | 3-8 |
|  | 轴距（mm） | | ≥2900 |
|  | 最小离地间隙(mm) | | ≥160 |
|  | 车速(km/h) | | ≥100 |
|  | 排量 | | 2.2 |
|  | 额定功率(kw) | | ≥100 |
|  | 油箱容量(L) | | ≥70 |
|  | 外形尺寸(mm) | | 长≥4900，宽≥2000，  高≥2600 |
|  | 医疗舱尺寸(mm) | | 长≥2400，宽≥1700，  高≥1600 |
|  | 驱动方式 | | 两驱后驱驱动 |
|  | 变速箱 | | 6速 |
|  | 悬挂型式 | | 麦弗逊独立悬挂，霍奇基斯后悬 |
|  | 转向型式 | | 齿轮齿条式，液压制动 |
|  | 轮胎规格 | | ≥210/75R16LT |
|  | 承载式车身结构 | |  |
|  | 最大扭矩 | | ≥300/1500-2000 |
|  | 形式 | | 直列四缸高压共轨柴油 |
| 车辆辅助配置 | | | | | | | |
| 车身结构 | | | 采用钢质加强型框架结构设计，安全可靠。车体右侧配滑动门，后端采用双开尾门结构、开口宽度大便于医患人员、担架的上下。 | | | | |
| 车辆外观 | | | 全车身白色，车头贴大救护花，驾驶室左右车门贴小救护花，双开尾门玻璃贴小救护花，颜色鲜艳、醒目，有效警示。 | | | | |
| 警示灯具 | | | （高分子材料注塑一体成型）车顶长排菱形警灯总成，有效警示。 | | | | |
| 医疗舱救护设施 | | | | | | | |
| 救护系统 | | | 折叠担架：骨架采用铝合金型材、圆型管，重量轻、承重量大，担架采用铝合金骨架和帆布结构，承重159kg。  输液支架：两个悬挂式输液瓶夹持器，承重2.5kg，造型美观，质量可靠。 | | | | |
| 医用氧气控制系统 | | | 救护舱标配一个10L钢质氧气瓶，公称压力15MPA（重量轻，便于装卸更换）配套墙式氧气吸入器，含湿化瓶，配套单表气瓶减压阀，病人吸氧时可控制出氧量，并配有湿化瓶为病人提供湿润氧气，更利于病人吸氧。 | | | | |
| 医疗电器系统 | | | | | | | |
| 温控设备 | | | 1套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制,根据需要合理调控舱内温度。 | | | | |
| 照 明 灯 | | | 2只12V舱内照明灯，光源稳定，照射面大。 | | | | |
| 消 毒 灯 | | | 1盏智能化定时的紫外线消毒，保证舱内卫生安全。 | | | | |
| 医疗舱橱柜内饰配置 | | | | | | | |
| 中隔墙总成 | | | 驾驶室与医疗舱之间安装新型环保材料（重量轻，环保，可二次利用）中隔墙，分开前后车厢，分隔墙上设有一个观察窗，便于观察，沟通。 | | | | |
| 橱柜总成 | | | 医疗舱配置1套医疗柜体（PVC药品柜，新型环保材料器械柜 ）。 | | | | |
| 医疗舱内饰 | | | 原车内饰防尘耐脏，后舱六个单人座椅，舒适，右侧最后座椅下配一个1.05KG灭火器。 | | | | |

（二）其他要求：

1、 投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、 投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、 本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后10日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价：25万元 ，超出者为无效投标。

6、整车质保一年，不响应者为无效投标。

(三)、本项目需实现的功能或者目标

我院急诊急救数量逐年上升，为满足急诊急救工作需求需购置救护车1辆。

（四）验收标准

1、本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、按照国家及行业相关标准验收。

4、本项目为交钥匙工程（包括制作、运输、验收等产生的所有费用）。

五、评标方法和评标标准

本项目采用最低评标价法。

六、采购资金支付

（一）支付方式：自筹转账支付。

（二）支付时间及条件：交货验收合格后转账支付合同总额的90%，剩余10%一年后无质量问题付清余款。

六、联系方式

联系人姓名：潘先生       联系电话：7195055

单位地址：鄢陵县花都大道113号

鄢陵县中医院