采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 挂桶垃圾车 | 1.程力威牌CLW5041ZZZB5型自装卸式垃圾车生产厂家：程力专用汽车股份有限公司生产地点：湖北随州 | 辆 | 5 | 是 |
| 2 | 240L挂桶式垃圾桶 | 2.浩源牌HY-240L挂桶式垃圾桶生产厂家：湖北浩源塑胶有限公司生产地点：湖北随州 | 个 | 300 | 是 |

## 挂桶垃圾车公告参数表

|  |
| --- |
| **【整车技术参数】** |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
| 产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5041ZZZB5 |
| 总质量(Kg) | 4294 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 1015 | 外形尺寸(mm) | 4815×1840×2350 |
| 整备质量(Kg) | 3149 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1100 |
| 轴荷(Kg) | 1650/2644 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 1、防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):380。2、ABS 系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS 系统控制器型号为:CM4Y.ABS 系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.3、选装挂铁桶装置。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |
| **【底盘技术参数】** |
| 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2600 |
| 轮胎规格 | 6.00-15LT | 10PR,6.00R15LT | 10PR |  |
| 钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005 国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |

**生产厂家：程力专用汽车股份有限公司 生产地点：湖北随州**箱体材质：Q235 碳钢；

自卸功能：液压双油缸；

挂桶式垃圾车，又叫自装卸式垃圾车，该车主要用于城镇垃圾的收集、运转和卸料。操作开提升控制阀将垃圾桶随提升机向上升起并翻转倾斜，桶内垃圾被倒入车厢内完成垃圾单次装载，反向操作提升控制阀，垃圾车桶随提升机而放下， 完成垃圾装载后再进行倾卸时，操作自卸控制阀，垃圾箱绕后翻转轴倾斜体举， 箱体后门打开，垃圾倾卸出箱体，该车由液压控制系统来完成该车的提升机的上升和下降及垃圾车的自卸功能，降低了工人的劳动强度和改善环境，该垃圾车的收运方式是目前国内广泛采用的垃圾车收集运转方式，装置的功能均以汽车发动机为动力，车辆的箱体采用优质碳钢板钢板全密封焊接结构，具有强度高、重量、防尘、防溢不产生三次污染。

**240L挂桶式垃圾桶**

**240L挂桶式垃圾桶参数表**

|  |
| --- |
| 外形尺寸（mm)：725X575X1074(MM) |
| 容积：240L |
| 材质：高密度聚乙烯其它配置： 1、厚度：①桶壁厚度：5.02mm②桶底厚度：5.21mm③桶盖厚度：4.03mm④桶口加强筋壁厚：5.5mm |
| 2、配件：①橡胶轮规格：Ф 197.5＊46.5mm,材质：外圈为橡胶，内圈为聚乙烯②橡胶轮重量：1.1kg/只＊2-2.2kg③杆轴规格：Ф 21.5＊510mm，材质：45#实心钢，防锈处理 |
| 3、重量：①桶身重量：8.8kg②桶盖重量 1.2kg |
| 4、全套重量：①桶身+桶盖+轮+空心轴=12.6kg②桶身+桶盖+轮+实心轴=13.6kg |
| 5、加装镀锌内胆全套重量：桶身+桶盖+轮+实心轴+镀锌内胆=18.3kg |
| 6、桶体前口能与侧翻挂桶垃圾运输车翻转机构配合，翻转部位加厚，与车辆提升机架配合牢固，翻转部位设有加强筋匹配翻转过程不松动不变形不折断。 |

**生产厂家：湖北浩源塑胶有限公司 生产地点：湖北随州**