**4、商务部分**

**4.1 投标分项报价表**

项目编号：XZZ-G2019001号

项目名称：襄城县农村中小学教师周转宿舍生活设施采购项目（二次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **技术规格及主要参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 实木单人床（含床垫） | 1.1实木床：海棠色，原木色。长200cm、宽120cm、床头高100cm。内部结构：**松木**排骨架 6cm\*6cm加粗大床腿，5根**松木**加粗龙骨（3cm\*6cm），实木铺板厚**2.0cm**。床骨架为防腐硬实木。**不开裂、不变形，两层漆清漆罩面无毒、无异味。**1.2床垫：材质为环保高弹棕垫，规格：长200cm、宽120cm、厚5cm；有**加海绵**的外套包装（**舒服**结实耐用）。（用料环保，床体坚固结实，床面平整，床垫舒适耐压。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。放置平稳安全。）厂家：联发家具厂品牌：联发 | 张 | 410 | 780元 | 319800元 | / |
| 2 | 衣柜 | 2.1样式：三开门。2.2规格：长≥120cm、·宽≥**56cm**米、高≥200cm。2.3材质：厚≥**2.0cm**高密度板。（柜内可挂衣服，也可叠放衣服和叠装棉衣（被）等。用料环保，坚固结实；材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。放置平稳安全。）厂家：联发家具厂品牌：联发 | 套 | 410 | 790元 | 323900元 | / |
| 3 | 办公桌椅 | 3.1办公桌：规格≥140cm\*60cm\*76cm。技术参数:表面采用优质环保密度板，仿木皮，**木皮厚度0.6mm、四个抽屉一柜子（多一个抽屉）、方便居家、分类储物**。板材优于国家E1级环保标准的绿色优质纤维板，绿色环保产品甲醛释放量≤9mg/100g。滑道采用优质静音滑道，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标，要求达到国家新检测标准E1级。3.2椅子：座面≥40cm\*40cm，座面高≥45cm，背高≥90cm。**海绵采用高回弹一次成型PU泡棉**。材质:采用优质实木可拆装办公椅子，内部采用优质环保高密度重制海绵。（绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。）厂家：金鹰办公家具有限公司品牌：金鹰 | 套 | 410 | 580元 | 237800元 | / |
| 4 | 钢制镀铬沙发 | 2个镀铬钢制单人沙发+1个小茶几。沙发宽：70cm，前后长68cm，总高87cm钢质架构，**采用进口优质一级环保皮**，**海绵采用高回弹一次成型PU泡棉。**木制扶手，西皮海绵垫、厚30mm;座间茶几一个：实木茶几，两层，高40cm，长60cm，宽40cm。（绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。）厂家：舒和办公家具有限公司品牌：舒和 | 套 | 410 | 560元 | 229600元 | / |
| 5 | 抽油烟机 | 款式类型：侧吸式。功率：≥300W节能等级：一级。面板材质：防爆玻璃冷凝面板。控制方式：开关及操作键灵敏度高，操作方便，安全可靠。噪音：≤**55**dB(A)LED节能冷光照明灯。排风量：≥**18**立方米/min。全封闭双电机、**全自动热清洗**钢化玻璃面板。表面及内部不沾油，不漏油，不滴油，易擦洗，不易划伤。免拆洗，大吸力，超静音，低耗能。触摸式开关。封闭式电路及电源盒，保障使用和人身安全。（全国联保，享受三包服务；**质保期3年半（整机3年半，主件4年半）；**电机终身保修。全程跟踪服务，提供专业的安装服务，免费送货上门，免安装人工费和安装材料费。每年给用户提供一次专业化的免费安检保养，保修期内实行免费保修，保修期外终生维修，且不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。）厂家：广东欧派科技有限公司品牌：欧派 | 台 | 410 | 790元 | 323900元 | / |
| 6 | 灶具（液化气灶和罐） | 6.1液化气灶：**双眼台嵌两用液化气灶**；**面板采用防爆钢化玻璃，美观干净易打理。**适用气源为液化气。全不锈钢，不锈钢厚1mm（或台嵌），易清洗。灶具整体结构坚固结实不变形。**脉冲点火、经久耐用**（优于电子点火）。**质保期3年半（整机包修3年半，火盖保用4年半）**，终身维修。（液化气灶免费送货上门安装调试。质量三包，保修期内实行免费保修，保修期外终生维修，且不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。节能高效，使用安全性能高。）6.2液化气罐：液化气专用智能钢瓶：带GPS定位，定时限量功能。能在襄城县气站加气，规格容积不小于十五公斤。（免费送货上门安装调试。符合国家液化气罐有关技术及安全标准。质量三包。**质保期6年半。**保修期内实行免费保修，保修期外维修，不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。）厂家：广东欧派科技有限公司品牌：欧派 | 套 | 410 | 490元 | 200900元 | / |
| 7 | 橱柜1.5米 | 长150cm、宽60cm，高80cm，柜内设计2个单门，1个双门对开其中1个单门不分层放液化气罐，其他柜内分2层，大理石台面，台面厚度为**2.2cm**。隔墙、柜底板材均为防潮板，晶钢板柜门,高档防水挡板。**铰链采用高强度精钢材质，使用次数保证五万次（10年以上）。**（免费送货上门安装。绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。） | 套 | 410 | 940元 | 385400元 | / |
| 合 计 |  | 大写：贰佰零贰万壹仟叁佰元整小写：2021300.00元 |

投标人（公章）：许昌精通设备销售安装有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

**4.2 技术标准偏离表**

项目编号：XZZ-G2019001号

项目名称：襄城县农村中小学教师周转宿舍生活设施采购项目（二次）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术参数** | **偏离** | **说明** |
| 1 | 实木单人床（含床垫） | 招标规格型号：1.1实木床：长200cm、宽120cm、床头高100cm。1.2床垫：规格：长200cm、宽120cm、厚5cm；  | 招标技术参数：1.1实木床：海棠色，原木色。内部结构：排骨架 6cm\*6cm加粗大床腿，5根加粗龙骨（3cm\*6cm），实木铺板厚1.8cm。床骨架为防腐硬实木。1.2床垫：材质为环保高弹棕垫，有外套包装（结实耐用）。（用料环保，床体坚固结实，床面平整，床垫舒适耐压。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。放置平稳安全。） | **正偏离** | **/** |
| 投标规格型号：1.1实木床：长200cm、宽120cm、床头高100cm。1.2床垫：规格：长200cm、宽120cm、厚5cm；  | 投标技术参数：1.1实木床：海棠色，原木色。长200cm、宽120cm、床头高100cm。内部结构：**松木**排骨架 6cm\*6cm加粗大床腿，5根**松木**加粗龙骨（3cm\*6cm），实木铺板厚**2.0cm**。床骨架为防腐硬实木。**不开裂、不变形，两层漆清漆罩面无毒、无异味。**1.2床垫：材质为环保高弹棕垫，规格：长200cm、宽120cm、厚5cm；有**加海绵**的外套包装（**舒服**结实耐用）。（用料环保，床体坚固结实，床面平整，床垫舒适耐压。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。放置平稳安全。）厂家：联发家具厂品牌：联发 |
| 2 | 衣柜 | 招标规格型号：2.2规格：长≥120cm、·宽≥55cm米、高≥200cm。 | 招标技术参数：2.1样式：三开门。2.3材质：厚≥1.8cm高密度板。（柜内可挂衣服，也可叠放衣服和叠装棉衣（被）等。用料环保，坚固结实；材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。放置平稳安全。） | **正偏离** | **/** |
| 投标规格型号：2.2规格：长120cm、宽**56cm**米、高200cm。 | 投标技术参数：2.1样式：三开门。2.3材质：**厚2.0cm**高密度板。（柜内可挂衣服，也可叠放衣服和叠装棉衣（被）等。用料环保，坚固结实；材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。放置平稳安全。）厂家：联发家具厂品牌：联发 |
| 3 | 办公桌椅 | 招标规格型号：3.1办公桌：规格≥140cm\*60cm\*76cm。3.2椅子：座面≥40cm\*40cm，座面高≥45cm，背高≥90cm。 | 招标技术参数：3.1办公桌：技术参数:表面采用优质环保密度板，仿木皮。板材优于国家E1级环保标准的绿色优质纤维板，绿色环保产品甲醛释放量≤9mg/100g。滑道采用优质静音滑道，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标，要求达到国家新检测标准E1级。3.2椅子：材质:采用优质实木可拆装办公椅子，内部采用优质环保高密度重制海绵。（绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。） | **正偏离** | **/** |
| 投标规格型号：3.1办公桌：规格140cm\*60cm\*76cm。3.2椅子：座面40cm\*40cm，座面高45cm，背高90cm。 | 投标技术参数：3.1办公桌：技术参数:表面采用优质环保密度板，仿木皮，**木皮厚度0.6mm、四个抽屉一柜子（多一个抽屉）、方便居家、分类储物**。板材优于国家E1级环保标准的绿色优质纤维板，绿色环保产品甲醛释放量≤9mg/100g。滑道采用优质静音滑道，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标，要求达到国家新检测标准E1级。3.2椅子：**海绵采用高回弹一次成型PU泡棉**。材质:采用优质实木可拆装办公椅子，内部采用优质环保高密度重制海绵。（绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。）厂家：金鹰办公家具有限公司品牌：金鹰 |
| 4 | 钢制镀铬沙发 | 招标规格型号：2个镀铬钢制单人沙发+1个小茶几。沙发宽：70cm，前后长68cm，总高87cm钢质架构，木制扶手，西皮海绵垫、厚30mm;座间茶几一个：实木茶几，两层，高40cm，长60cm，宽40cm。 | 招标技术参数：2个镀铬钢制单人沙发+1个小茶几。沙发宽：70cm，前后长68cm，总高87cm钢质架构，木制扶手，西皮海绵垫、厚30mm;座间茶几一个：实木茶几，两层，高40cm，长60cm，宽40cm。（绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。） | **正偏离** | **/** |
| 投标规格型号：2个镀铬钢制单人沙发+1个小茶几。沙发宽：70cm，前后长68cm，总高87cm钢质架构，木制扶手，西皮海绵垫、厚30mm;座间茶几一个：实木茶几，两层，高40cm，长60cm，宽40cm。 | 投标技术参数：2个镀铬钢制单人沙发+1个小茶几。沙发宽：70cm，前后长68cm，总高87cm钢质架构，**采用进口优质一级环保皮**，**海绵采用高回弹一次成型PU泡棉。**木制扶手，西皮海绵垫、厚30mm;座间茶几一个：实木茶几，两层，高40cm，长60cm，宽40cm。（绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。）厂家：舒和办公家具有限公司品牌：舒和 |
| 5 | 抽油烟机 | 招标规格型号：款式类型：侧吸式。功率：≥300W节能等级：一级。面板材质：防爆玻璃冷凝面板。控制方式：开关及操作键灵敏度高，操作方便，安全可靠。噪音：≤60dB(A)LED节能冷光照明灯。排风量：≥16立方米/min。全封闭双电机、易清洗钢化玻璃面板。表面及内部不沾油，不漏油，不滴油，易擦洗，不易划伤。免拆洗，大吸力，超静音，低耗能。触摸式开关。封闭式电路及电源盒，保障使用和人身安全。 | 招标技术参数：款式类型：侧吸式。功率：≥300W节能等级：一级。面板材质：防爆玻璃冷凝面板。控制方式：开关及操作键灵敏度高，操作方便，安全可靠。噪音：≤60dB(A)LED节能冷光照明灯。排风量：≥16立方米/min。全封闭双电机、易清洗钢化玻璃面板。表面及内部不沾油，不漏油，不滴油，易擦洗，不易划伤。免拆洗，大吸力，超静音，低耗能。触摸式开关。封闭式电路及电源盒，保障使用和人身安全。（全国联保，享受三包服务；质保期不少于2年（整机2年，主件3年）；电机终身保修。全程跟踪服务，提供专业的安装服务，免费送货上门，免安装人工费和安装材料费。每年给用户提供一次专业化的免费安检保养，保修期内实行免费保修，保修期外终生维修，且不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。） | **正偏离** | **/** |
| 投标规格型号：款式类型：侧吸式。功率：320W节能等级：一级。面板材质：防爆玻璃冷凝面板。控制方式：开关及操作键灵敏度高，操作方便，安全可靠。噪音：≤**55**dB(A)LED节能冷光照明灯。排风量：20立方米/min。全封闭双电机、**全自动热清洗**钢化玻璃面板。表面及内部不沾油，不漏油，不滴油，易擦洗，不易划伤。免拆洗，大吸力，超静音，低耗能。触摸式开关。封闭式电路及电源盒，保障使用和人身安全。 | 招标技术参数：款式类型：侧吸式。功率：320W节能等级：一级。面板材质：防爆玻璃冷凝面板。控制方式：开关及操作键灵敏度高，操作方便，安全可靠。噪音：≤**55**dB(A)LED节能冷光照明灯。排风量：20立方米/min。全封闭双电机、**全自动热清洗**钢化玻璃面板。表面及内部不沾油，不漏油，不滴油，易擦洗，不易划伤。免拆洗，大吸力，超静音，低耗能。触摸式开关。封闭式电路及电源盒，保障使用和人身安全。（全国联保，享受三包服务；**质保期3年半（整机3年半，主件4年半）；**电机终身保修。全程跟踪服务，提供专业的安装服务，免费送货上门，免安装人工费和安装材料费。每年给用户提供一次专业化的免费安检保养，保修期内实行免费保修，保修期外终生维修，且不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。）厂家：广东欧派科技有限公司品牌：欧派 |
| 6 | 灶具（液化气灶和罐） | 招标规格型号：6.1液化气灶：双眼台式灶；适用气源为液化气。全不锈钢，不锈钢厚1mm（或台嵌），易清洗。6.2液化气罐：液化气专用智能钢瓶：带GPS定位，定时限量功能。能在襄城县气站加气，规格容积不小于十五公斤。（免费送货上门安装调试。符合国家液化气罐有关技术及安全标准。 | 招标技术参数：6.1液化气灶：双眼台式灶；适用气源为液化气。全不锈钢，不锈钢厚1mm（或台嵌），易清洗。灶具整体结构坚固结实不变形。电子点火（或优于电子点火）。质保期不少于2年（整机包修2年，火盖保用不少于3年），终身维修。（液化气灶免费送货上门安装调试。质量三包，保修期内实行免费保修，保修期外终生维修，且不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。节能高效，使用安全性能高。）6.2液化气罐：液化气专用智能钢瓶：带GPS定位，定时限量功能。能在襄城县气站加气，规格容积不小于十五公斤。（免费送货上门安装调试。符合国家液化气罐有关技术及安全标准。质量三包。质保期不少于5年。保修期内实行免费保修，保修期外维修，不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。） | **正偏离** | **/** |
| 投标规格型号：6.1液化气灶：**双眼台嵌两用液化气灶**；适用气源为液化气。全不锈钢，不锈钢厚1mm，易清洗。6.2液化气罐：液化气专用智能钢瓶：带GPS定位，定时限量功能。能在襄城县气站加气，规格容积十五公斤。（免费送货上门安装调试。符合国家液化气罐有关技术及安全标准。 | 投标技术参数：6.1液化气灶：**双眼台嵌两用液化气灶**；**面板采用防爆钢化玻璃，美观干净易打理。**适用气源为液化气。全不锈钢，不锈钢厚1mm，易清洗。灶具整体结构坚固结实不变形。**脉冲点火、经久耐用**（优于电子点火）。**质保期3年半（整机包修3年半，火盖保用4年半）**，终身维修。（液化气灶免费送货上门安装调试。质量三包，保修期内实行免费保修，保修期外终生维修，且不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。节能高效，使用安全性能高。）6.2液化气罐：液化气专用智能钢瓶：带GPS定位，定时限量功能。能在襄城县气站加气，规格容积十五公斤。（免费送货上门安装调试。符合国家液化气罐有关技术及安全标准。质量三包。**质保期6年半。**保修期内实行免费保修，保修期外维修，不降低服务标准，不乱抬价和加价收费。）厂家：广东欧派科技有限公司品牌：欧派 |
| 7 | 橱柜1.5米 | 招标规格型号：长150cm、宽60cm，高80cm | 招标技术参数：长150cm、宽60cm，高80cm，柜内设计2个单门，1个双门对开其中1个单门不分层放液化气罐，其他柜内分2层，大理石台面，台面厚度为2cm。隔墙、柜底板材均为防潮板，晶钢板柜门,高档防水挡板。（免费送货上门安装。绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。） | **正偏离** | **/** |
| 投标规格型号：长150cm、宽60cm，高80cm。 | 投标技术参数：长150cm、宽60cm，高80cm，柜内设计2个单门，1个双门对开其中1个单门不分层放液化气罐，其他柜内分2层，大理石台面，台面厚度为**2.2cm**。隔墙、柜底板材均为防潮板，晶钢板柜门,高档防水挡板。**铰链采用高强度精钢材质，使用次数保证五万次（10年以上）。**（免费送货上门安装。绿色环保，坚固耐用。材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。不变形、不开裂。放置平稳安全。） |

投标人（公章）：许昌精通设备销售安装有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：