**鄢陵县人社局基层公共服务平台规范化建设项目**

**采购需求**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县人社局基层公共服务平台规范化建设项目

（二）项目编号：Y2019HZ031

招标编号：鄢招公2019010403

（三）采购方式：公开招标

（四）主要内容、数量及要求：

一标段：电话传真一体机22台、社保卡读卡器140个、二代身份证读卡器140个、条形码扫描枪130个、指纹识别机12个、电脑196台、打（复）印机150台、双色信息发布屏(室外)68平方。

二标段：铁皮柜164组、办公桌140张、椅子140把、机构牌子130块、制度、流程版面260块。

（五）预算金额：一标段：209.37万元； 最高限价：209.37万元

二标段：18.83万元； 最高限价：18.83万元

（六）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日历天内

（七）交付（服务、施工）地点：鄢陵县人力资源和社会保障局

（八）进口产品：不允许

（九）分包：不允许

（十）标段划分：本项目共划两个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.本次招标不接受联合投标。

四、项目需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

提高全县人力资源社会保障基层公共服务平台服务能力，顺利通过省、市、考核验收。

（二）采购清单

**一标段：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 电脑耗材 | | | | | |
| 1 | 电话传真一体机 | 产品类型:热敏纸传真机;涵盖功能:[传真/复印](http://detail.zol.com.cn/fax/p21560/);介质类型:热敏纸;介质尺寸:A4，Letter;自动进稿器:支持，10页;兼容性:G3;适用线路:公用电话交换网;调制解调器速度:9.6kbps;传输速度:约15秒/页;传真分辨率:超精细;存储容量:28页;灰度等级:[64级](http://detail.zol.com.cn/fax/s4491/);数据压缩:MH/M | 台 | 22 | 否 |
| 2 | 社保卡读卡器 | 电压：DC5V±5％，（USB口取电）  电流：整机消耗电流不大于300mA  接口类型：USB2.0或3.0接口或兼容USB模式(HID协议或CCID协议)  电缆长度电缆长度：不小于1.5米  支持卡片标准：符合ISO7816 1/2/3的各类逻辑卡、CPU卡  电流：不大于50mA  卡电压：同时支持ISO7816的A类5V、B类3V、C类1.8V卡  卡读写速度：不小于115200bps  短路保护：所有的接线上提供短路保护。卡触点：8个  卡拨插寿命：最少200,000 次，且带电插拔卡对卡无损伤  PSAM卡槽模块数量：不少于2个。方式：内嵌式标准PSAM卡插槽  密码键盘模块键数：具有10个数字键，不少于3个功能键  通讯：通过电缆或USB接口与读卡器连接。电缆长度：不小于1.5米  寿命：按键寿命应不小于50万次。安全要求：同时支持DUKPT及Master/Session密钥管理、支持DES和3DES加密、支持ANSI X9.8/X9.19 MAC 算法、支持多组主密钥，支持多组工作密钥。LCD显示：液晶显示（2x16字符或128X32点阵。操作提示：同时支持语音、指示灯、蜂鸣器提示。  驱动程序：可支持各种windows操作系统如XP、WIN 7、WIN 8、WIN 10；支持Unix 和 Linux操作系统；支持各种语言开发平台，如Visual Basic 、Delphi 、Power Builder、Visual FoxPro、Visual C++、C++ Builder、VS.NET、Java等；  支持在线升级；适应C/S架构和B/S架构的不同业务系统软件平台。  标准接口:按照人社部门要求，提供标准系统接口。  通过的认证:国家质量监督检验检疫总局颁发的IC卡读写机生产许可证。 | 个 | 140 | 否 |
| 3 | 二代身份证读卡器 | 天线谐振频率：13.56MHz  有效读卡距离：0-50mm  电磁兼容：静电放电抗扰度符合GB 17626.2-1998表1规定的接触放电2级条件；辐射抗扰度符合GB 17626.3-1998表1规定的1级条件  通信接口:支持USB和RS232；  电源电压:5V±5%，采用USB接口馈电方式。无需外接电源  平均无故障工作时间:平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时  使用环境:工作温度：0℃～50℃ 相对湿度：≤90％  大气压力:86KPa～110Kpa  设备尺寸:（长×宽×高）: 112mm×86mm×22mm  设备外观:体积小巧，美观大方  设备规范要求:产品符合公安部GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；  开发支持:提供完善的SDK软件开发包供二次开发，支持VB/VC/Delphi/Java/PB等开发平台；支持Windows（WIN2000/XP/2003/WIN7/win8/win10）/UNIX/Linux操作系统  设备资质要求:1、出具公安部与警用电子产品质量检测中心出具的《社会公共安全产品认证检测报告》2、出具《中国公共安全产品认证证书》，即GA认证 | 个 | 140 | 否 |
| 4 | 条形码扫描枪 | 设备类型-条码扫描器-扫描速率(线/秒)-270次/秒  其他特性-激光远距扫描 延长景深447MM 能够轻松识别58厘米开外的大条码 识读一维条码， 可以扫隔着塑料膜扫条码- -  接口类型-多个接口，包括RS-232、键盘、USB、RS-232C、IBM RS485-其他特性-激光远距扫描 延长景深447MM 能够轻松识别58厘米开外的大条码 识读一维条码，可以扫隔着塑料膜扫条码  产品尺寸-150×112×79mm-产品重量-160g  环境参数-操作温度：0-50℃，存放温度：-40-60℃ 湿度：0-95% 无凝结- - | 个 | 130 | 否 |
| 5 | 指纹识别机 | 模块类型：半导体指纹模块；供电电压 / 电流：5.0V(USB 供电 )无需外接电源；通讯接口：USB1.1/2.0 兼容；采集窗口尺寸：14.25×19.3mm； 图像像素数：256×360pixel 分辨率：500ppi； 灰度级动态范围：≥ 150； 图像背景灰度不均匀度：≤ 10%；单帧图像采集时间：≤ 0.25 秒；产品尺寸：80mm(L)×76mm(W)×57.5mm(H)；产品净重：300g；  符合公安部《GA/T1011 2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》；550  自带提示音450箱，能配合采集软件提示被采集人的动作 | 个 | 12 | 否 |
| 6 | 电脑 | 显示屏：21.5寸LED 低蓝光显示器，具有VGA和DVI接口，与主机同一品牌；  CPU：酷睿i5四核处理器；  内存：4GB DDR4 2400MHZ，2个内存插槽；  硬盘：500GB SATA3 HDD；  声卡：集成5.1声道提供前置2个后置3个音频接口；  网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡；  键鼠：USB抗菌键鼠套装  机箱：MATX立式机箱，顶置提手及开关，散热良好体积不小于18L；  接口：前置USB3.0接口≥2个，后置USB接口≥4个（其中后置USB3.0≥2个）；HIDMI接口≥1个，VGA接口≥1个, PS2≥2个，COM口≥1个，内置PC1-E\*16≥1个，M.2固态硬盘接口≥1个，高PCI接口≥1个（必备接口，方便接驳专业设备）；  系统：预装正版windows操作系统，BIOS底层集成USB保护功能，可设置仅识别键鼠，防止保密区域内的文件泄露；  服务: 整机三年保修，第二自然日上门服务； | 台 | 196 | **是** |
| 7 | 打（复）印机 | 产品类型-[黑白激光多功能一体机](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2256/)  涵盖功能-[打印/复印/扫描](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s242/)  最大处理幅面-[A4](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2239/)  耗材类型-[鼓粉一体](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5223/)  预热时间-0秒预热  双面功能-[手动](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2259/)  网络功能-[不支持网络打印](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s4511/)  黑白打印速度-14ppm  打印分辨率-600×600dpi  首页打印时间-10秒  月打印负荷-达到5000页  复印速度-14cpm  复印分辨率-600×600dpi  连续复印-1-99页  缩放范围-25-400%  扫描控制器-标准配置  扫描类型-[平板式](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5214/)  扫描元件-CIS  光学分辨率-1200×1200dpi  最大分辨率-19200×19200dpi  扫描尺寸-216×297mm  扫描格式-JPEG，TIFF，PDF，GIF，BMP  色彩深度-24位  介质类型-普通纸，激光打印纸，信封，投影胶片，标签，卡片，明信片  介质尺寸-A4，A5，B5，C5，C6，DL，明信片，自定义：76×127-216×356mm  供纸盒容量-标配：150页，优先进纸插槽：10页  输出容量-100页  显示屏-16字符液晶显示屏  处理器-230MHz  内存 -32MB  系统平台- Windows7/ Windows10，Mac OS X v10.3和更高版本  接口类型-[USB2.0](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/p13665/)  电源电压-AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz），1.5A  耗电量-打印：230W，待机/睡眠：7W  产品尺寸-437×363×308mm  产品重量-8.5kg  工作噪音-49dB(A)  环境参数-工作温度：20-27℃，工作湿度：20-27%RH | 台 | 150 | **是** |
| 8 | 双色信息发布屏(室外) | 基本参数.像素间距.4.75mm.  .像素结构.1R1G.  .像素密度.44321Dots/㎡.  .模组分辨率.64\*32dot.  .模组尺寸.304mm\*152mm.  .箱体尺寸.定制.  .扫描方式.16扫.  光学参数.单点亮度、色度校正.有.  .白平衡亮度.≥800cd/㎡.  .色温.3200K-9300K可调.  .水平视角.≥140°.  .垂直视角.≥130°.  .可视距离.≥4米.  .亮度均匀性.≥95%.  .对比度.≥4000:1.  .控制距离.网线：100米，光纤：10公里.  .驱动方式.1/16scan.  .换帧频率.≥60HZ.  .刷新率.≥1920HZ.  .控制方式.同步或异步.  .杂点率.小于0.0002.  使用参数.连续工作时间.≥10000小时.  .寿命典型值.100000小时.  .防护等级.1P20.户外防水  .工作温度范围.-20℃至50℃.  .存储温度范围.-20℃至60℃.  电气参数.工作电压.DC:4.2-5V.  .供电要求.AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz.  .最大功率.650W/㎡.  .平均功耗.200W/㎡ | 平方 | 68 | 否 |

**二标段：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
|  | | | | | |
| 1 | 铁皮柜 | 主柜尺寸：850mm(±50mm)\*340mm(±30mm)1800mm（±20mm）  主材：柜体采用铁皮厚度≥0.6mm，表面经去油除锈，酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂（热固性粉末涂料：符合HG/T2006-2006 标准。）涂式层表面硬度高不变色。  五金件：符合QB/T 2189-2013 技术标准。连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。  结构性能描述：上下门均为对开门，上部为玻璃门，下部为钢板门，带锁，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板，暗扣手。  整体需符合文件柜技术要求标准。  颜色：亚光白。 | 组 | 164 | 否 |
| 2 | 办公桌 | 尺寸：1400mm（±50mm）\*700mm（±30mm）\*760mm（±20mm）  基材：采用环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，吸收厚度膨胀率≤9.0，甲醛释放量＜3mg/100g；  面材：采用优质天然木皮，符合GB/T13010-2006 刨切单板标准要求，木板厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，无结疤，无瑕疵，美观大方。  油漆：采用环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；  胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg；  五金件：采用优质五金配件；  整体需符合GB/T3324-2008 木家具通用技术条件标准要求。  颜色：接近深红色。 | 张 | 140 | 否 |
| 3 | 椅子 | 尺寸：总高约900mm（±40mm）、腿高约430mm(±30mm)、坐面宽约450mm(±30mm）、坐面深约450mm（±30mm）。  实木框架，面材：采用优质深环保皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。  海绵：采用高弹性成型泡沫，采用优质海绵，采用环保喷胶粘合。  油漆：采用环保油漆，符合GB18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；  胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；  框架：经防虫、防腐化学处理，无开裂、弯曲现象。  五金件：采用优质五件配件。  颜色：主材接近深红色，坐垫、靠背为黑色。 | 把 | 140 | 否 |
| 4 | 机构牌子 | 宽60CM×高40CM 铜牌 | 块 | 130 | 否 |
| 5 | 制度、流程版面 | 长80cm ×宽120 cm写真板 | 块 | 260 | 否 |

（三）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、招标文件中所列需求为最低要求，对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，投标人必须给予实现，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后20日历天内，不响应者为无效投标。

5、最高限价：一标段：209.37万元；二标段：18.83万元，超出者为无效投标。

6、针对本项目采购清单所列采购需求，投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料（投标截止时间前最新一期节能产品政府采购清单）且加盖投标单位公章，否则为无效投标。  
 采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。（招标文件中未列明本次采购的产品在节能清单之外采购的，均属于强制采购范围）。

7、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

8、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

（四）、采购标的执行标准：需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范、合格。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、按照采购人指定地点安装到位。

4、包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

五、评标方法

评标方法：本项目采用最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格，财政资金到位后拨付合同总价款的95%，剩余5%作为质保金一年后无质量问题一次性付清。

七、联系方式

联 系 人：李女士

联系电话：15617220199

单位地址： 鄢陵县人力资源和社会保障局（鄢陵县开发区梅里路北段429号）

鄢陵县人力资源和社会保障局

2019年 4 月 2 日