**政府采购项目采购需求提交说明**

鄢陵县政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），**对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。**

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

**2018年鄢陵县新型农业经营主体粮食生产装备水平提升项目**

**采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：2018年鄢陵县新型农业经营主体粮食生产装备水平提升项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

购置植保无人机3台、自走式水旱两用喷杆喷雾机1台、谷物干燥设备2套。

（四）预算金额：一标段：408000.00元

二标段：592000.00元

（五）交付（服务、完工）时间：自签订合同后20日历天；

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县区域

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为推进粮食适度规模经营，培育一批管理规范化、生产标准化、技术集成化、装备现代化的新型农业经营主体，带动提升新型农业经营主体粮食生产的规模化、集约化、社会化、现代化水平，促进全县粮食生产持续稳定发展。

（二）采购清单

**一标段：1、自走式水旱两用喷杆喷雾机**

**一、需求：**自走式水旱两用喷杆喷雾机1台

**二、技术参数：**

1）过滤器≥3级

2）配套泵形式：三缸柱塞泵

3）驱动方式：四轮转向，四轮驱动,前后同轨

\*4）配套动力：进口三缸四冲程水冷柴油发动机≥22马力

5）配套泵工作压力2.5-4Mpa

6）泵总效率≥70%

7）喷幅:≥12米

8）药箱容量≥500升

\*9）喷杆形式：喷杆前置，自动延伸，自动升降,高度可自动调整幅度 0.5-1.8米

10）作业效率:≥80亩/小时

\*11）整机重量:≤1300千克

12）轮距:1.5米

\*13）离合器：液压助力

14）地隙高度：≥110cm

15）轮胎：柳叶形实心橡胶轮胎宽度≤10厘米

16）驾驶棚：半封闭简易驾驶棚（钢化玻璃）

17）附加功能：撒肥、精准施药装置、GPS装置

**三、要求**：提供产品检验报告、鉴定报告、农机推广鉴定证书、3C认证证书、ISO9001质量管理体系证书、发动机国III排放标准证书、所投产品必须进入河南省2018年农机购置补贴产品目录；提供省级或省级以上田间试验示范报告。

**2、植保无人机**

**一、需求：**植保无人机3台

**二、技术参数：**

1、四旋翼电动无人机；

2、全自主飞行：地面站控制,预定航线自主飞行及原点降落；

3、失控保护功能：无人机在导航通讯中断时，飞机能保持悬停，待通讯恢复后，可自动返回原点；

4、液泵形式：蠕动泵；

5、喷头型式：离心雾化喷头

6、整机喷雾量：300-500ml/min；

7、喷幅：1.5-5米（视作业高度而定）；

8、药箱：滑轨式药箱，即插即用，容量：≥10升；

9、作业效率：≥60亩/小时；

10、作业速度：1-8米/秒；

11、黑匣子：远程控制，锁机功能，作业数据，后台实时同步；

12、智能电池：滑轨式锂电池，即插即用,16000mAh,44.4v；

13、手持式地面站：有语音播报飞机状态，支持不规则地块的快速测绘；

14、GNSS RTK精准定位，厘米级误差，覆盖范围3千米，一站支持多机作业；

15、智能保姆充电器；

**三、要求**：提供产品检验报告。

**二标段： 谷物烘干设备**

**一、需求：**30吨粮食烘干机2套

**二、技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 技术参数 |
| 谷物种类及加工量 | 玉米 | 30000kg |
| \*整机重量（kg） | 约6400 |
| \*外形尺寸（mm） | 4505×3560×12410 |
| \*燃烧机 | 形式 | 一体枪式 |
| 使用燃料 | 天然气 |
| 结构 | 吹扫5秒 |
| 通风机 | 形式 | 斜流型 |
| 数量（台） | 2 |
| 转数（rpm） | 1450 |
| \*所需动力 | 额定电压（V） | 三相380—50HZ |
| 额定输出功率 | 提升机（kW） | 4.0 |
| 送风机（kW） | 5.5\*2 |
| 下搅龙电机（kW） | 2.2 |
| 控料器电机（kW） | 0.4 |
| 电机总功率（kW） | 17.6 |
| \*各项装置 | 安全装置 | 满量传感器、互感器精准检测电流、热风温度传感器、谷物温度传感器、过热保护器 |
| 标准装置 | 水分检测器 梯子 护栏 |
| 控制箱装备 | 彩色触摸屏、系统语音提示 |
| 采用无上螺旋设计，无洒盘设计 |

二、**要求：**提供产品检验报告、鉴定报告、农机推广鉴定证书、安全生产标准化证书、实用新型专利证书、所投产品必须进入河南省2018年农机购置补贴产品目录。

1. 采购标的执行标准

符合国家相关规范合格标准。

（四）服务标准、期限、效率等要求

满足业主单位项目要求的时间、进度、质量要求，达到要求的验收标准；合同签订后20日历天；

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

符合国家及省市粮食生产装备水平提升项目文件的规定及技术要求；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：国库集中支付

（二）支付时间及条件：采购货物交货、安装、验收合格后支付合同价款的90%，余款作为质保金，一年后无质量问题付清。

六、联系方式

联系人姓名：吴志萍 联系电话：18749593108

单位地址：鄢陵县农业农村局

鄢陵县农业农村局