**采购标准及要求**

1. **采购需求：**

本项目分为五个标包，本次只对二标包和三标包进行二次采购。

二标包：渗滤液在线监控设备及配套设施采购；

三标包：渗沥液处理设备专用药剂及耗材采购；

**二、付款方式：**与中标方签订合同后，完成安装、调试、人员培训，验收合格后按合同约定执行付款。

**三、验收标准**

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

**四、技术参数要求**

二标包：

在线监控室配套设施

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| 1 | 电脑 | 台 | 2 | 20寸 |
| 2 | 挂机空调 | 台 | 5 | 35 |
| 3 | 录像机（含硬盘） | 台 | 1 | 3T 8路 |
| 4 | 摄像头 | 个 | 3 | 环保专用 |
| 5 | 桌椅 | 套 | 3 |  |

在线设备及站房升级更换清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| 1 | COD在线监测仪 | 台 | 1 | / |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 台 | 1 | / |
| 3 | 等比例采样器 | 台 | 1 | DR-803K |
| 4 | 工控机 | 台 | 1 | SB-001 |
| 5 | USB不间断电源 | 台 | 1 | C3K |
| 6 | VPN数据传输 | 台 | 1 | AIG-1200 |
| 7 | 流量计 | 台 | 1 | WL-1A1 |
| 8 | 巴歇尔槽 | 台 | 1 | 不锈钢204/2mm |
| 9 | 在线监控站房改造升级 | / | / | / |
| 10 | 在线设备验收 | / | / | / |

敷设电缆预算清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 3\*120+1铜电缆K | 米 | 570 |
| 2 | 破路面挖沟 | 处 | 3 |
| 3 | 计量柜 | 面 | 1 |
| 4 | 敷设电缆施工费 | 米 | 570 |
| 5 | 其他辅材及施工费 |  | 1 |

三标包：

渗滤液处理设备专用药剂耗材清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|
| 1 | 碱性清洗剂 | CP-120固体 | KG | 1200 |
|
| 2 | 酸性清洗剂 | CP-120固体 | KG | 1200 |
|
| 3 | 阻垢剂 | ROHIB0100，液体 | KG | 1600 |
|
| 4 | 消泡剂 | 液体 | KG | 1700 |
|
| 5 | DTRO膜片 | 圆形 | 片 | 300 |
|
| 6 | 导流盘 | 30152，绿色 | 个 | 100 |
|
| 7 | O型密封圈 | 11058，导流盘适用 | 个 | 200 |
|
| 8 | 柱塞泵阀组 | 柱塞泵配套 | 包 | 4 |
|
| 9 | 高压泵机油 | 1L/瓶 | 瓶 | 120 |
|
| 10 | 折叠滤芯 | 30"/222接口/翅片 | 瓶 | 800 |

# 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。