|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | | **规格型号** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 4载频基站 | 基站控制器 | CXB-B | 采用双核CPU，主频500MHz，内存4G，可带电插拔。最多控制16个载频。支持冗余热备份配置。配RTC模块。 | 只 | 1 | 11,500 | 11,500 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 2 | PDT系统基站控制软件 | SW\_PDT\_RCU | 具备用户呼叫控制、无线资源管理、基站时基管理等系统控制功能。 | 套 | 1 | 1,000 | 1,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 3 | 本地信道机 | TR-800-U3 | 最大发射功率50W，多制式基地台，内置信道控制单元、电源模块。提供2个数字信道。工作频段：350-390MH频段，具有三路独立接收通道，实现三分集接收 | 台 | 4 | 52,500 | 210,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 4 | 腔体合路器 | CB-204 | 腔体合路器，四合一，350MHz工作频段，实际工作频点根据基站数据定制，插入损耗≤3.3dB | 台 | 1 | 10,000 | 10,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 5 | 分路器 | PD-204 | 一分四分路器，350MHz定制，含螺旋接收滤波器，增益0-15dBi | 台 | 3 | 7,500 | 22,500 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 6 | 带通滤波器 | KLBQ-350D | 带通滤波器，回波损耗≥20dB，插入损耗≤1.2dB，带外抑制≥80dB | 台 | 2 | 2,000 | 4,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 7 | 双工器 | SGQ-350B | 收发双工器，350MHz定制，5MHz带宽，常温插入损耗≤1.0dB，高低温损耗≤1.2dB | 个 | 1 | 3,000 | 3,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 8 | 玻璃钢全向天线 | TQJ-350C | 玻璃钢全向天线，工作频段330-390MHz，10.2dBi增益，采用N型母座接头。 | 根 | 3 | 800 | 2,400 | 产地：佛山  品牌：健博通 |
| 9 | 同轴馈线 | HCTAYZ-50-22 | “7/8”馈线，350兆频段衰减小于2.45 dB/100米 | 米 | 200 | 25 | 5,000 | 产地：江苏  品牌：中天日立 |
| 10 | 避雷器 | BL-23RP | 天馈避雷器，接口阻抗50欧姆，插入损耗小于0.1dB，承受功率：400W连续，保护设备遭受雷击。 | 个 | 3 | 400 | 1,200 | 产地：佛山 品牌：健博通 |
| 11 | 天馈安装附件 | ACC-78 | 天馈安装附件，包含7/8馈线接地件、固定夹、防水胶等，满足工程安装需要 | 套 | 1 | 3,500 | 3,500 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 12 | 机柜及安装附件 | G266379001X | 19英寸标准机柜，37U高，包含必须的其他安装附件 | 套 | 1 | 5,500 | 5,500 | 产地：深圳 品牌：图腾 |
| 13 | 2载频基站 | 基站控制器 | CXB-B | 采用双核CPU，主频500MHz，内存4G，可带电插拔。最多控制16个载频。支持冗余热备份配置。配RTC模块。 | 只 | 1 | 11,500 | 11,500 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 14 | PDT系统基站控制软件 | SW\_PDT\_RCU | 具备用户呼叫控制、无线资源管理、基站时基管理等系统控制功能。 | 套 | 1 | 1,000 | 1,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 15 | 本地信道机 | TR-800-U3 | 最大发射功率50W，多制式基地台，内置信道控制单元、电源模块。提供2个数字信道。工作频段：350-390MH频段，具有三路独立接收通道，实现三分集接收 | 台 | 2 | 52,500 | 105,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 16 | 宽带合路器 | CB-302 | 宽带合路器2合1，350兆，含发射腔体滤波器，常温插损<4.5dB，高低温损耗＜4.7dB。2U高度。 | 台 | 1 | 5,000 | 5,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 17 | 分路器 | PD-202 | 一分二分路器，350MHz定制，含螺旋接收滤波器，增益0-15dBi | 台 | 3 | 5,000 | 15,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 18 | 带通滤波器 | KLBQ-350D | 带通滤波器，回波损耗≥20dB，插入损耗≤1.2dB，带外抑制≥80dB | 台 | 2 | 2,000 | 4,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 19 | 双工器 | SGQ-350B | 收发双工器，350MHz定制，5MHz带宽，常温插入损耗≤1.0dB，高低温损耗≤1.2dB | 个 | 1 | 3,000 | 3,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 20 | 玻璃钢全向天线 | TQJ-350C | 玻璃钢全向天线，工作频段330-390MHz，10.2dBi增益，采用N型母座接头。 | 根 | 3 | 800 | 2,400 | 产地：佛山  品牌：健博通 |
| 21 | 同轴馈线 | HCTAYZ-50-22 | “7/8”馈线，350兆频段衰减小于2.45 dB/100米 | 米 | 200 | 25 | 5,000 | 产地：江苏  品牌：中天日立 |
| 22 | 避雷器 | BL-23RP | 天馈避雷器，接口阻抗50欧姆，插入损耗小于0.1dB，承受功率：400W连续，保护设备遭受雷击。 | 个 | 3 | 400 | 1,200 | 产地：佛山 品牌：健博通 |
| 23 | 天馈安装附件 | ACC-78 | 天馈安装附件，包含7/8馈线接地件、固定夹、防水胶等，满足工程安装需要 | 套 | 1 | 3,500 | 3,500 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 24 | 机柜及安装附件 | G266379001X | 19英寸标准机柜，37U高，包含必须的其他安装附件 | 套 | 1 | 5,500 | 5,500 | 产地：深圳 品牌：图腾 |
| 25 | 4载频车载基站 | 车载基站 | B-5000 | 4载频PDT基站，一体化设计，工作频段350MHz～390MHz，功耗330W，重20Kg，尺寸447mm\*357mm\* 203mm，AC220V电源输入。内置基站控制模块及软件、信道机模块及软件、电源模块、合路器、分路器及双工器。防水等级IP56 | 套 | 1 | 200,000 | 200,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 26 | 车载天线 | TQJ-350BI | 全向玻璃钢天线，330MHz～390MHz，7.8dBi增益。1.8米高。采用N型母座接头。中心频率359.00MHz | 根 | 2 | 500 | 1,000 | 产地：佛山  品牌：健博通 |
| 27 | 避雷器 | BL-23RP | 天馈避雷器，接口阻抗50欧姆，插入损耗小于0.1dB，承受功率：400W连续，保护设备遭受雷击。 | 只 | 2 | 400 | 800 | 产地：佛山  品牌：健博通 |
| 28 | 9D馈线 | HRCAYZ-50-9 | 低损耗阻燃软馈线，1根长度至少6米，衰减<6.8dB/100米。 | 根 | 2 | 400 | 800 | 产地：江苏  品牌：中天日立 |
| 29 | 9D馈线接头 | N-J9-1 | 9D电缆专用接头，L16mm，N型，公头，50欧姆。 | 只 | 4 | 30 | 120 | 产地：扬州  品牌：精诚 |
| 30 | 安装支架 | BJSX-002 | 可选壁挂、抱杆或机柜安装方式，结合实际安装需求配置。 | 个 | 1 | 3,580 | 3,580 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 31 | 超长电源线 | WDZ-RVV3\*2.5 | 三芯电源线 ，线径2.5mm，材质为铜线，含三芯电源线插头。 | 米 | 80 | 15 | 1,200 | 产地：深圳  品牌：金龙羽 |
| 32 | 网线 | DTT-C5-21048 | 超五类屏蔽网线，含水晶头2个。 | 米 | 80 | 10 | 800 | 产地：成都  品牌：大唐 |
| 33 | 天馈安装附件 | ACC-12 | 天线安装附件，包括捆绳，防水胶、绝缘胶等，满足工程安装需要。 | 套 | 1 | 2,000 | 2,000 | 产地：四川  品牌：海格恒通 |
| 合 计 | | | 大写：人民币陆拾伍万贰仟元　　　　　　 小写：￥652,000 | | | | | | |