## 分项报价表（货物类项目）

项目编号：长招采竞字【2019】068号

项目名称：长葛市司法局“视频会议设备采购项目”二次

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及** |
| **参数** | **厂家** |
| 1 | 多点控制单元（MCU） | YMS1000 | 1.采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统；MCU不得采用PC或工控机构架提供第三方权威机构检测报告证明。2.支持ITU-T H.323、H.320、IETF SIP协议，满足H.323、SIP协议终端同时接入，具备良好的兼容性；支持ITU-T H.264、H.264 HP、H.263视频协议；支持ITU-T H.239、BFCP双流协议。3.呼叫带宽支持128Kbps-4Mbps，支持1080p、720p、4CIF分辨率的活动视频。4. 所投设备配置20路1080P30fps编解码会场接入，为保证系统良好的可扩容性，要求所投设备具有灵活扩展能力，单台设备最大支持32路1080P30硬件处理能力，支持可平滑扩容。5. 所投设备支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影 响该会场，不会议影响整个会议效果；提供第三方权威机构检测报告证明。6.支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.729音频协议；支持三种20KHz的双声道宽频音频协议；7.支持以并不同分辨率混合会议；提供第三方权威机构检测报告证明； 8. 支持辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享；提供第三方权威机构检测报告证明。9.支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源；亿联：10.支持等分、单方全屏、1+N的布局模式。11.具备较强的抗丢包能力：20%丢包情况下下，语音依旧清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿；提供第三方权威机构检测报告证明。12.支持MCU资源池备份功能,当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议会议调度在其他MCU,无需断会及手动更改配置；备份切换时,会议中断的时间<10S；提供第三方权威机构检测报告证明。13.支持至少7\*24小时连续正常工作；提供第三方权威机构检测报告证明。14.支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验；15.支持主叫呼集功能，实现从会场终端上发起多方会议，无须后台人工干预；提供第三方权威机构检测报告证明。16.★提供所投设备的制造商盖章的电信入网证、3C证书、检测报告；17.★因下面各单位视频会议设备已采购，提供经甲方测试的无缝对接证明文件。 | 台 | 1 | 311932.00 | 311932.00 | 厦门市 /厦门亿联网络技术股份有限公司 |
| 2 | 高清视频终端 | VC200 | 1.所投产品与MCU同一品牌2.所投产品自身编解码器应支持IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。3.所投产品支持H.239和BFCP双流协议。 4.所投产品全高清摄像机，200万像素，支持1080P 30fps采集。5.所投产品摄像机支持3倍变焦。6.所投产品摄像机支持水平视角不小于85°。7.所投产品视频应支持H.264、H.264 HP或更高级的图像编码协议。8.所投产品音频支持G.722.1C，G.722等音频协议。9.所投产品支持BFCP双流协议。10.所投产品提供1路高清视频输入、1路高清视频输出。11.所投产品提供1路音频输出。12.所投产品支持1个10M/100M/1000M自适应网口。13.所投产品支持1个USB 2.0 Host接口。14.所投产品支持SRTP加密，保证会议安全。15.所投设备支持0~40℃工作温度。16.所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈，17.所投产品支持内置网络诊断工具，能够快速定位网络层数据包经过的主要节点，便于网络故障定位。18.所投产品支持LDAP地址本19. ★提供所投设备的检测报告、3C认证、入网许可证 | 　 | 3 | 19216 | 57648.00  | 厦门市 /厦门亿联网络技术股份有限公司 |
| 合计 | 大写：　叁拾陆万玖仟伍佰捌拾元整　　　小写：369580.00 |

供应商公章：河南道诚信息技术有限公司

法人代表或法人授权人签字：王伟娜