**分项报价表（货物类项目）**

项目编号：XZZ-X2019023号

项目名称：襄城县教育体育局采购学校厨房设备及餐具项目（二次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
|  | **主操作间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1米电磁大锅灶 | 1350\*1150\*1200ZFR-DGZ02H | 用最先进的电磁加热技术，加热速度快，电磁热能效率在98%以上，能源效应比传统燃油、燃气炉具高达50%；火力调节确保温度均匀和食品美味;优质不锈钢一次冲压成型，智能芯片主板，微电脑系统控制。设多重保护功能：过热保护、过压保护、过流保护、防水保护、抗干扰保护。**炉体骨架采用国标优质方管，内衬钢板采用3mm国标优质品；炉脚采用￠51不锈钢管，内含钢柱，可调炉脚，火咀、气阀、风阀均采用国优名牌产品；配摇摆水龙头，风机采用优质铜芯中压风机，高效环保易于操作，坚固耐用方便整洁。** | 台 | 2 | 5500 | 11000 | 产地：中国广东，厂家：佛山市顺德区灶夫人电子有限公司，（备注：品牌：灶夫人） |
| 2 | 料台 | 1200\*800\*500BN-LT | 台面用标厚1.2MM不锈钢板，池标厚1.2MM，腿用50MM不锈钢管标厚1.2MM,配可调重力不锈钢子弹脚。**清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形。** | 台 | 5 | 420 | 2100 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 3 | 吊汤锅 | 120升BN-TG | 采用优质不锈钢，1.2mm厚，**符合国家相关质量标准** | 台 | 1 | 460 | 460 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 4 | 24盘蒸柜 | 1450\*1400\*650KZ-100 | 采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，保温节能高效，机体采用优质不锈钢制造，密封牢固、坚固耐用。功率24KW，**柜体采用优质不锈钢板材，内胆采用 1.0mm厚不锈钢。** | 台 | 2 | 3400 | 6800 | 产地：中国山东，厂家：山东省博兴县欧宝厨房设备厂，（备注品牌：欧宝） |
| 5 | 双层工作台 | 1800\*800\*800BN-GZT02 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久难用。**采用优质201不锈钢板,台面下衬15mm木夹板。** | 台 | 4 | 690 | 2760 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 6 | 单星水池 | 600\*600\*800BN-SC | 台面用标厚1.2MM不锈钢板，池标厚1.2MM，腿用50MM不锈钢管标厚1.2MM,配可调重力不锈钢子弹脚。**脚管高低可调节，承接处圆角磨光。下带四个 38×38mm 可调 ABS 子弹脚。** | 台 | 1 | 310 | 310 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 7 | 四层货架 | 1500\*500\*1500BN-HJ04 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久难用。**壁厚1.5mm，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。** | 台 | 1 | 600 | 600 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
|  | **面点间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 和面机 | 50KGHWT-50 | 操作简单、方便、安全、轧辊调距大，效率高、噪音低、外形美观。**材质：机架、机体、和面桨叶、面箱、面箱盖均采用201不锈钢，面箱内表面与面桨叶为镜面抛光处理，加厚材质，双向和面，噪音低，工作效率高，结构紧凑，操作灵活简单，和面均匀，维修方便。** | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 产地：山东省，厂家：青州市望正机械厂备注（品牌）：兴利 |
| 2 | 木制案板 | 1800\*800\*800BN-AB | 采用优质不锈钢围板，台面采用优质水柳木，优质不锈钢腿，可调身高的可调脚。**采用201优质不锈钢板材。** | 台 | 2 | 800 | 1600 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 3 | 电饼铛 | 5KWXC-DBC | 采用201不锈钢板材，板材厚度1.2mm,本产品设计合理，安全可靠，采用国际新的技术标准设计、增加了超温保护装置，可靠性进一步提高。**采用红外线金属电热管，数字温控显示，上下加热自动恒温，温控范围 0-300 度** | 台 | 3 | 1200 | 3600 | 产地：北京，厂家：北京轩厨科贸有限公司，（备注品牌：北京轩厨） |
| 4 | 立式炸锅 | 13KWDZ-A型 | 采用优质不锈钢，1.2mm厚，**外壳采用不锈钢设计，自动控温。** | 台 | 2 | 1400 | 2800 | 产地：南京，厂家：金冠厨房设备有限公司，（备注品牌：金冠） |
| 5 | 双层工作台 | 1800\*800\*800BN-GZT02 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久难用。**采用优质201不锈钢板,台面下衬15mm木夹板。** | 台 | 2 | 690 | 1380 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
|  | **粗加工间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200\*700\*800BN-SC02 | 台面用标厚1.2MM不锈钢板，池标厚1.2MM，腿用50MM不锈钢管标厚1.2MM,配可调重力不锈钢子弹脚。**配下水器、水龙头。** | 台 | 2 | 500 | 1000 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 2 | 四层货架 | 1500\*500\*1500BN-HJ04 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久耐用。**壁厚1.5mm，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作。** | 台 | 2 | 600 | 1200 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 3 | 土豆去皮机 | 450型TP-450 | 优质不锈钢板材，1.2mm厚，**去皮桶、机壳采用优质不锈钢材料加工制作，易于清洗、美观豪华，永不生锈，采用优质轴承和全铜芯电机，性能稳定、噪音小、运转平稳** | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 产地：山东省，厂家：青州市望正机械厂备注（品牌）：兴利 |
|  | **净菜及切配间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 切菜机 | 3KWYQC-660 | 优质不锈钢板材，1.2mm厚，**不锈钢外壳适用各种软硬蔬菜加工：切丝、切片、切丁、菱形等；速度可调，刀具更换方便** | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 产地：山东，厂家：章丘市鲁川炊具机械厂，（备注品牌：雄鹰） |
| 2 | 绞肉机 | QRLS-400 | 操作简便、清洗方便、质量可靠,适用于餐厅、饭店、食堂等. | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 产地：江苏，厂家：镇江市丹徒区辛丰明发食品机械厂（备注品牌：大力） |
| 3 | 单星水池 | 600\*600\*800BN-SC | 台面用标厚1.2MM不锈钢板，池标厚1.2MM，腿用50MM不锈钢管标厚1.2MM,配可调重力不锈钢子弹脚。**脚管高低可调节，承接处圆角磨光。下带四个 38×38mm 可调 ABS 子弹脚** | 台 | 1 | 310 | 310 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 4 | 四层货架 | 1500\*500\*1500BN-HJ04 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久耐用。**壁厚1.5mm，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作** | 台 | 1 | 600 | 600 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 5 | 双层工作台 | 1800\*800\*800BN-GZT02 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久耐用。**采用优质201不锈钢板,台面下衬15mm木夹板** | 台 | 2 | 690 | 1380 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 6 | 六门冰柜 | 1870\*1800\*670SLLDZ4-840 | 绿色环保无氟制冷剂；进口压缩机，加厚高压发泡层，保温更佳；优质不锈钢板材，经久耐用.高效节能。**直冷式制冷系统，内置全铜盘管，制冷效果更佳，整体用发泡剂环戊烷发泡，用环保制冷剂 R-134a，数码显示** | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 产地：杭州，厂家杭州江南集团有限公司，品牌：江南 |
|  | **洗涮间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池  | 1200\*700\*800BN-SC02 | 台面用标厚1.2MM不锈钢板，池标厚1.2MM，腿用50MM不锈钢管标厚1.2MM,配可调重力不锈钢子弹脚。**配下水器、水龙头** | 台 | 2 | 500 | 1000 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 2 | 沥水架 | 1800\*500\*450BN-LSJ | 台面用标厚1.2MM不锈钢板，池标厚1.2MM，腿用50MM不锈钢管标厚1.2MM,配可调重力不锈钢子弹脚。**201优质不锈钢板材** | 台 | 1 | 340 | 340 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
|  | **消毒间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门高温消毒柜 | 1200\*550\*1870KR-1 | **全不锈钢外壳，大容量800L，上下层左右室可独立控制，消毒温度125度，功率：1.8kw/220v。** | 台 | 2 | 3600 | 7200 | 产地：山东省博兴县，厂家：山东省博兴县康锐厨业有限公司，备注(品牌）：鑫康锐 |
| 2 | 保洁柜 | 1200\*550\*1600BN-BJG | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久耐用。 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
|  | **售饭间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品留样柜 | 1870\*630\*600JN-LYG | 绿色环保无氟制冷剂；进口压缩机，加厚高压发泡层，保温更佳；优质不锈钢板材，经久耐用.高效节能。 **U型盘管工艺使制冷面积更广，温度更均匀，制冷更快捷。加厚不锈钢内胆使保温效果长久。超静音运行。立体式循环制冷。** | 台 | 1 | 1100 | 1100 | 产地：杭州，厂家杭州江南集团有限公司，品牌：江南 |
| 2 | 双层工作台 | 1800\*800\*800BN-GZT02 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久耐用。**采用优质201不锈钢板,台面下衬15mm木夹板** | 台 | 4 | 690 | 2760 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
|  | **主副食库** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板货架 | 2000\*1000\*500BN-PHJ | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久耐用。**壁厚1.5mm，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作** | 台 | 2 | 940 | 1880 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 2 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 BN-HJ04 | 整体框架采用国标1.2mm厚优质不锈钢板加工制作而成，腿采用38\*38圆管制作，外形美观，经久耐用。**壁厚1.5mm，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作** | 台 | 4 | 600 | 2400 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
|  | **排烟及净化系统** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔油网烟罩 | 14500\*1300\*500厂制品 | 优质不锈钢板材，1.2mm厚，**201不锈钢国标面板** | 平方 | 18.85 | 940 | 17719 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 2 | 室内烟道 | 500\*600厂制品 | 优质镀锌板，**清理割口标准，无残渣，无毛刺** | 米 | 14.5 | 400 | 5800 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 3 | 弯头 | 600\*600厂制品 | 优质镀锌板，**焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形** | 个 | 2 | 450 | 900 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 4 | 变接 | 厂制品 | **清理割口标准，无残渣，无毛刺；焊接成型及折弯成型标准，横平竖直、焊接口光滑，美观，无变形；手工打磨成型后标准，直观看不到焊。** | 项 | 1 | 450 | 450 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 5 | 室外管道 | 600\*600厂制品 | 优质镀锌板，**清理割口标准，无残渣，无毛刺** | 米 | 6 | 450 | 2700 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 6 | 低噪音风柜 | 25寸BN-FG | **抽风风柜、轴流风机选用名优产品，风柜所用电机均为名牌产品，国标轴承、皮带、皮带轮、所有离心式抽风风柜、轴流风机噪音系数均达到国家环保要求** | 台 | 1 | 4700 | 4700 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 7 | 净化器 | 2万风量BN-20A | **净化器箱体采用一级冷轧板1.2mm-1.5mm厚,表面静电喷塑(室外粉)静电场:高低压0#纯铝1.0厚:高压放电包:国内知名品牌,有短路保护,触电保护等保护性能。** | 台 | 1 | 13800 | 13800 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 8 | 风柜及净化器支架 | 厂制品 | 优质槽钢焊接，坚固耐用。 | 套 | 1 | 297 | 297 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
| 9 | 安装附件 | 厂制品 | **符合国家相关质量标准** | 套 | 1 | 300 | 300 | 产地：中国河南，厂家：河南宝能实业有限公司，（备注品牌：河南宝能） |
|  | **其它** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 后厨小件厨具 | 厂制品，3.0厚50不锈钢多用桶、1.5厚70不锈钢盆、刀具、菜墩、大菜框、保鲜盒等 | 能够满足后厨加工需求 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 产地：广东省，厂家：潮州市东南不锈钢厂，备注(品牌）：东南 |
| 2 | 餐具 | 餐盘、碗、勺、筷，厂制品 | **采用优质不锈钢板材** | 套 | 1000 | 20 | 20000 | 产地：广东省,厂家：潮州市东南不锈钢厂,备注(品牌）：东南 |
| 合计 | 大写：壹拾叁万捌仟玖佰肆拾陆元整 小写：￥138946.00 |