**鄢陵县公安局扫描仪、电脑及执法记录仪设备采购 项目采购需求、评标标准等说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：鄢陵县公安局扫描仪、电脑及执法记录仪设备采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：执法记录仪80台、台式电脑30台、扫描仪10台。

（四）预算金额：33.22万元 最高限价：33.22万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天。

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县公安局。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料，营业执照具有与本次招标内容相关的经营范围。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

**四、采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** | **是否核心产品** |
| 1 | 执法记录仪 | 1. 存储：记录仪存储容量≥32G。2. ★质量、外形尺寸：≤ 85mm×65mm×30mm（长×宽×高），质量（外接设备除外）≤160g。3. 显示屏：具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.0in，最大亮度应≥550cd/m2，对比度≥400：1。4. ★外壳防护等级：应符合GB4208-2008中IP68要求。5. 视音频预录：应能在标称最大分辨率下预录触发前≥10s的视音频信息。6. 连接对讲机：可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器。7. ★视频性能：记录仪记录的视频分辨率2304×1296，该分辨率下视频分辨力≥1000线。8. 夜视功能：应具有夜视功能，在开启夜视功能后，不低于3m的有效拍摄距离处应能看清人物面部特征。9. ★自由跌落：裸机跌落高度2000mm，水泥地面，任意6个面各跌落3次，试验期间执法记录仪处于工作状态。10. 充电：应能通过随机配备的充电设备对电池充电，充电时应有明显的充电及完成状态指示。11. 省电模式：具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；按下任意按键应能进入取景预览模式。12. ★低温试验：在环境温度（-30±3）℃条件下，更换一次电池条件，持续时间≥4h。13. 电池工作时间：采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，连续摄录时间≥10h。14. ★视场角：记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应≥125°。15. 异常报警：应具有电池欠压、存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量应能保证记录仪正常摄录≥5min，但≤30min。16. ★几何失真:记录仪记录的视频在生产厂声明的所有分辨率条件下几何失真应≤10%。17. 最大记录间隔时间:记录仪采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.1s。18. ★照片性能：记录仪拍摄的照片分辨率最大支持3600万像素（8000×4500），该分辨率下照片分辨力≥1300线。19. 泄漏电流: 具有充电器接口的执法记录仪泄漏电流应≤0.01mA20. 开机时间: 记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间应≤3.0s。21. ★为了降低设备故障率，保障使用效果，执法记录仪平均无故障使用时长应≥50000h，须提供相应检测报告备注：须提供由公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件盖生产厂家公章，投标产品参数以产品检测报告是否具有对应检测项及检测项结果是否满足招标文件要求为评标依据。检测报告中无相关检测项及检测项结果不满足招标文件为不合格项。 | 台 | 80 | **是** |
| 2 | 商用台式电脑 | 机型：商用台式计算机CPU：Intel第八代六核及以上处理器，主频≥3.0GHz,缓存≥9MB主板：Intel B360系列或以上商用芯片组扩展槽：≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1，≥1个PCI声卡：集成或独立5.1声道声卡，提供后置3个立体声输出接口。内存：≥8G内存硬盘：≥1TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口显卡：≥高性能集成显卡网卡：≥集成10/100/1000M以太网卡 机箱：≥15L立式机箱，顶置电源开关键，标配顶置提手。标配接口：VGA接口≥1个，HDMI或DP高清接口≥1个，串口≥1个，USB 3.0接口≥6个，至少2个原生高速USB 3.1 Gen2接口前置。键盘及鼠标：防水键盘和光电鼠标显示器：≥21.5寸宽屏液晶，具有低蓝光护眼功能，并提供国际权威机构的产品检测证书认证：MTBF≥100万小时并获得节能产品认证，并入围国家最新一期的节能产品政府采购清单。 | 台 | 30 | **否** |
| 3 | 扫描仪 | •产品类型：馈纸式高速彩色文档扫描仪•扫描速度：35ppm / 70ipm\* （200 / 300dpi 黑白 / 灰度 / 彩色)•扫描元件：CMOS CIS•光源：RGB LED•光学分辨率：600×600dpi 、最大输出分辨率：1200dpi 、最大有效像素：5100 x 21600像素•像素深度：输入：10位 / 8位•文档尺寸：本机最小50.8×50.8mm本机最大215.9×6096mm•长纸扫描：6096mm•日扫描量：4,000页•接口：USB 3.0•纸张厚度27 g/m2 ~ 413 g/m2 小于等于A8：127 g/m2 ~413 g/m2•随机软件：Document Capture Pro(win)、Document Capture(mac)、 PrestoBizcard•整机原厂三年送修 | 台 | 10 | **否** |
|  |

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体‘评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标办法及评标标准:

（一）评标办法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成（总分100分） | 价格分值：40分商务部分：30分技术部分：30分 |
| 一、价格部分（满分40分） |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 | 40分 |
| 二、商务部分（满分30分） |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 荣誉 | 投标人获得过行政主管部门、行业主管部门颁发的荣誉证书、奖项的，每提供一项得2分，满分6分。 | 6分 |
| 企业实力 | 1、投标企业具备环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一项得2分，满分6分。2、投标人具有2016年以来类似项目业绩（以网站公示截图、中标通知书及签订合同为准），每份业绩得3分，满分9分。 | 15分 |
| 所投产品制造商实力 | 1、投标人所投台式机电脑货物制造商通过中国质量认证中心颁发的CCC现场检测实验室证书，CNAS实验室认可证书，每提供一项得2分，满分4分。2、投标人所投台式机电脑货物制造商原厂售后服务体系获得国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级）得5分，获得国家信息安全服务资质证书（安全工程类二级）得2分，满分5分。 | 9分 |
| 三、技术部分（满分30分） |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术部分 | 根据招标文件“技术规格及主要参数”要求中加★项评定，投标产品中每优于1项得2分，满分18分。 | 18分 |
| 售后服务 | 1、投标人需提供台式机电脑产品制造商平台能（通过微信服务平台）提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，可实现咨询在线客服、查询服务网点、预约服务及产品批量绑定并报修等功能者的6分，否则不得分（需提供微信平台功能截图）。2、对为招标人做出的实质性的服务承诺，评标委员会根据：1. 售后服务承诺
2. 服务保障措施及响应时间
3. 售前售中售后服务方案
4. 技术培训方案
5. 质保期内外售后服务
6. 售后优惠条件
7. 售后服务流程及规范等方面

综合评比：一般：1-2分；良：3-4分；优：5-6分； | 12分 |
| 注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则不得分。 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：验收合格后，一次性付清。

七、联系方式

联系人姓名：陈季仁  联系电话：18839901368

单位地址：鄢陵县锦华路

 单位名称：鄢陵县公安局

 2019年10 月17日