**鄢陵县政府办公楼信息化建设项目**

**招　标　文　件**

项目编号：Y2019HZ189

 招标编号：鄢招公2019080704

采 购 人：鄢陵县人民政府办公室

代理机构：鄢陵县政府采购中心

日 期：二○一九年十月

**目 录**

**第一章 投标邀请**

**第二章 投标人须知**

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

**第三章 项目需求及其他要求**

**第四章 政府采购政策功能**

**第五章 资格审查与评标办法、评标标准**

**第六章 合同条款**

**第七章 投标文件有关格式**

第一章 投标邀请

受鄢陵县人民政府办公室的委托，鄢陵县政府采购中心就“鄢陵县政府办公楼信息化建设项目”进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：鄢陵县政府办公楼信息化建设项目

（二）项目编号：Y2019HZ189

招标编号：鄢招公2019080704

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容：半球摄像机、高清360摄像机、光纤交换机等；（详见招标文件第三章项目需求）

（五）预算金额：728532.00元； 最高限价：728532.00元

（六）资金来源：财政资金，已落实

（七）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天

（八）交付（服务、施工）地点：采购人指定地点

（九）分包：不允许

（十）进口产品：不允许

（十一）标段划分：本项目共划分为一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一） 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交电子介质存储的投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

（三）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

 五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2019 年 11 月15日 09 时 00 分（北京时间），逾期送达或不符合规定的电子介质存储的投标文件不予接受。

（二）开标地点：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼开标二室）

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件（不再提供纸质投标文件）。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、备份文件2份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八**、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话**

（一）代理机构：鄢陵县政府采购中心

地 址：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼）

联 系 人：梁先生

电 话：0374-7607771

（二）采 购 人：鄢陵县人民政府办公室

地 址：鄢陵县人民路916号

联 系 人：潘先生

联系电话：15137431777

**特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。**

**温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。**

**1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件以外的其他资料。**

**2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。**

**3.电子投标文件的制作**

**3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（**[**http://221.14.6.70:8088/ggzy/**](http://221.14.6.70:8088/ggzy/)**）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。**

**电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。**

**3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。**

**3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。**

**一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用， “备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。**

**4.加密电子投标文件的提交**

**4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（**[**http://221.14.6.70:8088/ggzy/**](http://221.14.6.70:8088/ggzy/)**）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。**

**4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。**

**4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。**

**5.评标依据**

**5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。**

**5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以电子介质存储的投标文件为依据评标。**

**第二章 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：鄢陵县政府办公楼信息化建设项目项目编号：Y2019HZ145招标编号：鄢招公2019011401采购方式：公开招标资金来源：财政资金，已落实采购内容：半球摄像机、高清360摄像机、光纤交换机等。（具体技术要求详见招标文件第三章）交货期：合同签订后30日历天付款方式：（一）支付方式：银行转账（二）支付时间及条件：按财政拨付进度支付 |
| 2 | 采购人 | 名 称：鄢陵县人民政府办公室地 址：鄢陵县人民路916号联系人：潘先生 电话：15137431777 |
| 3 | 代理机构 | 名 称：鄢陵县政府采购中心地 址：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼）联 系 人：梁先生电 话：0374-7607771 |
| 4 | 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。3.本次招标不接受联合投标。 |
| 5 | 最高限价 | 728532.00元**超出最高限价的投标无效** |
| 6 | 现场考察 | 不组织 |
| 7 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 8 | 偏离 | 不允许 |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 |
| 10 | 投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性工作分包 | 不允许 |
| 12 | 电子投标文件递交截止时间及开标时间 | 2019年 11 月15日 09 时00 分（北京时间） |
| 13 | 递交电子投标文件及开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心（S219鄢陶路与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标二室） |
| 14 | 投标保证金 | 不收取。供应商应提供投标承诺函。 |
| 15 | 履约保证金(签订合同前缴纳) | 履约保证金递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的金额：中标合同金额的10%履约保证金的收款人：本项目采购人 |
| 16 | 采购人澄清的时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件质疑的截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 1、电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件2份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。2、电子投标文件和电子介质存储的投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 |
| 19 | 投标文件的签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 投标文件的密封 | 使用电子介质存储的投标文件2份单独密封包装，盖章提交。 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组建：由采购人代表和评审专家5人组成。确定方式：评审专家评标前在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 22 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 23 | 授权函 | 采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。 |
| 24 | 中标候选人 | 由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 中标人需提交的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向鄢陵政府采购中心发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知政府采购中心联系人。邮箱：610398994@qq.com。 |
| 26 | 电子化采购模式 | □√是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供(参加开标会议投标人代表须提供身份证明原件核验身份)。□否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 27 | 投标文件的拒收 | 1. 法定代表人或其委托代理人未在规定时间内持有效证件到

场的；2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件、电子投标文件在投标文件提交截止时间（开标时间）之前未成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统的；3、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的;4、开标时，投标人法定代表人未持法定代表人有效身份证明原件(法定代表人资格证明书和身份证)或其委托人未持授权委托证明原件(授权委托书和身份证)的; |
| 28 | 投标人/供应商注意事项： | l、需及时查看CA证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更（包括不能办理延期、丢失补锁、损坏补锁等）。2、使用电子签章需下载PDF阅读器。3、投标人/供应商需确保CA证书的单位、法人等电子签章有效可用。4、招标文件中“投标文件格式”发生变更的，投标人/供应商需重新下载招标文件（EGP版）并重新制作、上传投标文件。 |

**一、说 明**

**1.适用范围**

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件解释权属于《投标邀请》所述的采购人。

**2.定义**

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同；“项目需求”与“采购需求”；“电子投标文件”与“电子介质存储”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

**3.合格的投标人**

3.1 符合本项目《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.5 法律、行政法规规定的其他条件。

**4．合格的货物和服务**

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

* 1. 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则其投标将被拒绝。

4.4 根据《强制性产品认证管理规定》（质检总局第117号令）要求，如投标人所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

4.5 根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）要求，投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

**5．投标费用**

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**6．保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**7.语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**8.计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**二、招标文件**

**9．招标文件构成**

9.1 招标文件由以下部分组成：

(1) 投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）项目需求及其他要求

（4）政府采购政策功能

（5）资格审查、评标方法与评标标准

（6）合同条款

（7）投标文件有关格式

根据本章第10款和第11款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

**10.招标文件的澄清**

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布疑问内容，要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上，所有下载招标文件的投标人请及时查看。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

**11.招标文件的修改**

11.1 在投标截止时间15天前，招标人在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布修改招标文件，各投标单位请及时查看。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

11.2 招标文件澄清和修改作为招标文件的组成部分，前后矛盾时以最后发出的为准。

备注：如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在许昌市公共资源交易系统平台发布，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。

**三、投标文件**

**12.投标文件的组成**

12.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

12.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

12.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。
本项目采购单位不允许分包。

12.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

12.6 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

**13.投标报价**

13.1 投标人根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价。

13.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是采购人指定地点的交货价格，包括各种税费、运费、设计费、安装费、装卸费、质量检测费以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用。）

13.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

13.4 各投标人单位的投标报价中若出现采购范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。

13.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

13.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

**14. 投标货币**

本次招标项目的投标均以**人民币**报价。

**15．投标有效期**

15.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算为**60天**，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于《投标人须知》前附表载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行

完毕为止。

16.**投标文件格式**

16.1投标文件应参照招标文件第七章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

**17. 投标文件的签署**

17.1 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

**18 .备选投标方案**

 不允许递交备选投标方案。

**四、投标文件的递交**

**19.投标文件的密封**

19.1 使用电子介质存储的投标文件2份单独密封包装，盖章提交。

19.2 电子投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

**20．投标截止时间**

投标人必须在《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的投标截止时间前，将所有电子投标文件送达招标文件指定的开标地点。

**21. 迟交的投标文件**

投标截止时间之后送达的电子投标文件，招标人将拒绝接收。

**22. 投标文件的修改和撤回**

22.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

22.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.3投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.4 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.5投标人不得在投标有效期内撤销投标文件。

22.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

**五、开标和评标**

**23. 开标**

23.1 开标时间和地点招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标截止时间后，投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用代理机构CA数字证书进行再次解密。

23.5 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用电子介质存储的投标文件的方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

23.6 投标人不足3家的，不得开标。

23.7 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.8投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.9 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**24. 资格审查**

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

**25.评标委员会的组成**

25.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成.评标委员会成员人数确定方式见投标人须知前附表。

25.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

25.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.5 采购人不得担任评标小组长。

25.6 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

**26. 符合性审查**

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。。

26.2评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

26.3.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

**27. 投标文件的澄清**

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

**28.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。**

**29. 投标文件报价出现前后不一致的修正**

29.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《投标人须知》27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**30.评标原则**

评标活动遵循公开、公平、公正的原则。

**31.评标方法及评标标准（见第五章资格审查、评标方法及评标标准）**

**32.评审意见无效情形**

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

32.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

32.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》28条规定的情形除外；

32.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

32.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

32.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

32.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

32.7 其他不遵守评标纪律的行为。

**33. 保密**

32.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

32.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

**六、定标和授予合同**

**34. 确定中标人**

34.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

34.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

**35. 中标公告、发出中标通知书**

35.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

35.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

**36.质疑**

36.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

36.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：
36.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
36.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
36.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
**37.档案保存**

招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。

**38.签订合同**

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

**39.重新招标**

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后实质性响应招标文件的供应商不足三家的。

**第三章 项目需求及其他要求**

一、采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 监控 | 半球摄像机 | \*1. 具有500万像素CMOS传感器。\*2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（提供公安部型式检验报告证明）3. 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。4. 红外补光距离不小于40米。\*5. 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（提供公安部型式检验报告证明）6. 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。（提供公安部型式检验报告证明）7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。8. 信噪比不小于55dB。9. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。10. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。11. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。12. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。（提供公安部型式检验报告证明）13. 需支持智能后检索功能。14. 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。15. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。16. 需具有1对报警输入/输出、1对音频输入/输出、RS-232接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。17.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。（提供公安部型式检验报告证明）18. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。\*19. 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（提供公安部型式检验报告证明）\*20.提供生产厂家针对本项目产品授权书、售后服务承诺书原件\*21.厂家获得中华人民共和国公安部颁发的的重点实验室、获得国家信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级证书 | 台 | 32 |
| 2 | 高清360摄像机 | 1. 内置GPU芯片2. 具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合\*3. 红外距离不小于550米4. 支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像5. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux6. 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB7. 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°8. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。9. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见\*10. 网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包（提供公安部检验报告）11. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。\*12. 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（提供公安部检验报告）13. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。\*14. 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。\*15. 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%（以公安部检验报告为准）16.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌\*17.提供生产厂家针对本项目产品授权书、售后服务承诺书原件\*18.厂家获得中华人民共和国公安部颁发的的重点实验室、获得国家信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级证书 | 台 | 2 |
| 3 | 光纤交换机1 | 1、整机交换容量：≥256Gbps2、包转发率：≥96Mpps3、端口形态：≥24个100/1000BASE-XSFP端口，≥8个10/100/1000BASE-TCombo口，≥4个1/10GBASE-XSFP+端口4、IP路由：支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、支持IPv6静态路由、RIPng5、链路聚合：支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合6、端口特性：支持IEEE802.3x流量控制（全双工）、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS/BPS的风暴抑制7、支持网络管理 | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机1 | 1、标准：IEEE802.310BASE-T以太网、IEEE802.3u100BASE-TX快速以太网、IEEE802.3ab1000Base-T千兆以太网、ANSI/IEEE802.3NWay自动协商、IEEE802.3x流控2、固定端口：24个10/100/1000MBase-T以太网端口、2个1000MSFP光口3、支持10/100/1000Mbit/s传输速率4、支持半双工、全双工、自协商工作模式5、连接器类型：LC6、POE供电：支持7、交换容量：56Gbps8、转发能力：39Mpps9、交换模式：存储转发模式 | 台 | 6 |
| 5 | 接入交换机2 | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：96Gbps5、包转发率：42Mpps6、端口数量：24个7、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 2 |
| 6 | 光模块 | 原装H3C或者华为SM1310单模光纤模块，传输距离10KM | 个 | 12 |
| 7 | 硬盘录像机 | 1. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字2. 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图3. 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声4. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）5. 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签\*6. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录7. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放8. 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像\*9. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）10. 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览\*11.支持双码流同时录像（以公安部检测报告为准）12. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能13.支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件（以公安部检测报告为准）14.支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）15. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）16. 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）17. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）18.支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠19. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC（以公安部检测报告为准）20.支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口21.提供生产厂家针对本项目产品授权书、售后服务承诺书原件 | 台 | 1 |
| 8 | 监控硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 块 | 12 |
| 9 | 监控显示器 | 55寸液晶显示器，支持HDMI视频输入，包含配套挂架 | 台 | 2 |
| 10 | UPS | 1、额定容量(KVA/KW):1OKVA/9KW;2、输入电压范围：L-N 80-280VAC;3、输入频率范围：40-70Hz;4、输入功率因数：≥0.99;5、旁路输入：L-N220/230/240VAC;50/60±6Hz;6、电池电压：192-240VDC:7、输出电压：L-N220/230/240VAC±l%;8，基于在线双变换方式，采用IGBT整流技术：9、延时≥4小时； | 台 | 1 |
| 11 | UPS电池 | 国标12V100A铅蓄电池，国标电池，国内知名品牌质量不低于汤浅、沈松、山特，提供电池厂家检测报告 | 块 | 20 |
| 12 | 电池柜 | A20电池柜，包含配套连接线和附件 | 个 | 1 |
| 13 | 国标电源线1 | 国标BV6平方纯铜线缆电源线 | 米 | 600 |
| 14 | 国标电源线2 | 国标RVV3\*1.0电源线 | 米 | 1200 |
| 15 | 国标线管1 | 国标φ32线管，质量不低于联塑线管，包含配套线卡及固定配件 | 米 | 600 |
| 16 | 国标线管2 | 国标φ25线管，质量不低于联塑线管，包含配套线卡及固定配件 | 米 | 1200 |
| 17 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC11801，EN50173，IEC61156-5，IEC60332-12.产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准，通过标准最高传输频率250MHz测试3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m，额定传输速率(NVP)：68%；4.导体：无氧圆铜、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离6.产品传输性能支持6节点100米标准信道和4节点9米短链路并提供第三方检验报告\*7.提供符合ISO/IEC11801:2011、IEC60332-1标准原厂盖章的DELTA、ETL、FCC检测报告8.提供符合YD/T1019-2013标准的泰尔认证证书和产品检测报告；9.提供符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道四节点和六节点的第三方检验报告\*10.产品符合ROHS指令和REACH法规并提供第三方检验报告11.质量不低于安普、一舟、TCL罗格朗品牌 | 米 | 3500 |
| 18 | 摄像机安装、调试 | 原有监控系统28套拆除、重新安装，重新布线和新装34套安装，包含安装和布线 | 点 | 62 |
| 19 | 会议室 | 高清投影机1 | 1、颜色：黑色2、投影画面尺寸:30-300英寸3、亮度(流明):≥4000流明4、标准分辨率:1280X800dpi兼容最大分辨率WUXGA(1,920x1,200)5、对比度: 10001-20000:16、投影光源:超高压汞7、灯泡显示技术:DLP8、投影镜头:F=25~267,f=2186mm~24mm9、梯形校正:手动矫正范围+/-40°10、输入端子: RGBx2\1HDMIx111、包含配套投影仪吊架 | 台 | 1 |
| 20 | 高清投影机2 | 1、投影机特性:3D2、投影技术:3LCD3、显示芯片:≥0.61英寸芯片4、亮度: ≥3000流明5、对比度: ≥70000:16、标准分辨率: ≥1920\*10807、光源功率:250W8、变焦方式:手动变焦9、聚焦方式:手动聚焦10、变焦比:1.6X11、实际焦距:f=18.2-29.2mm12、光轴(偏称轴):水平：-24%-24%\垂直：-60%-60%13、输入接口:2×HDMI1（HDMI2支持MHL）\1×VGAD-sub15针 | 台 | 1 |
| 21 | 投影升降吊架 | 遥控投影仪升降吊架，铰链式设计，升起后和吊顶持平，支持遥控投影升降，最大升降高度1.5米，合起高度不超过0.4米 | 套 | 2 |
| 22 | 高清投影幕布 | 120寸16:9拉线幕布，含配套升降遥控器 | 副 | 3 |
| 23 | 功放 | 1、标准2U高度设计，坚固钢制外壳，时尚创新及轻巧可靠。2、具有【双信道】或【单信道桥接】转换模式选择拨文件功能。3、具有精密和直观信号及削波LED显示器；4、具有可靠故障诊断能力及保护措施，电流限制，直流输出，过载及过热保护功能。5、立体声模式（双声道驱动）每声道平均持续输出功率： 8Ω 1KHz 0.5% THD 400W 4Ω 1KHz 0.5% THD 610W6、桥接单声道模式： 8Ω 1KHz 0.5% THD 1220W7、失真(SMPTE-IM)：<0.5%8、输入灵敏度：1.025V满负荷分配给4Ω负载9、频率响应：22Hz-20KHz10、信噪比：>100dB（A加权，在满负荷工作时）11、总谐波失真（THD）：<0.5%（在满负荷输出时，从20Hz-1KHz）12、互调失真（IMD）（4：1时，在60Hz和7KHz）额定功率下，输出值为-40dB时：<0.3%13、阻尼系数：10Hz-400Hz：＞20014、输入阻抗：平衡输入20KΩ；不平衡输入10KΩ | 台 | 1 |
| 24 | 音响1 | 1、嵌入式安装，8”低音单元；1”波导耦合高音单元2、频率响应（-10dB）: 50HZ～20KHZ 3、灵敏度1w/1m：91dB 4、大声压级：117dB 5、定阻负载功率：100W（EIA）、200W（Program）、400W（Peak） 6、定压负载功率（70V）：1.88W、3.75W、7.5W、15W、30W 7、标准阻抗：8ohms 8、覆盖角度：110°圆锥 9、体积（高×直径）：255×270mm  | 只 | 4 |
| 25 | 音响2 | 1、嵌入式安装，4”低音单元；1”波导耦合高音单元2、频率响应（-10dB）: 50HZ～20KHZ 3、灵敏度1w/1m：91dB 4、大声压级：60dB 5、定阻负载功率：20W6、有源音响 | 只 | 3 |
| 26 | 手牵手会议主机 | 1.符合IEC60914国际标准；2.支持“环形手拉手”连接技术；3.音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz和32 kHz音频采样频率；\*4.可通过USB接口或者SD卡插槽备份主机参数；\*5.具有带背光 LCD中文显示屏，可显示操作模式、语种等信息，并提供简/繁体中文、英文等多种语言的系统设置菜单；6.与控制电脑之间采用TCP/IP连接或RS-232控制方式；\*7.系统控制主机须具备有双主机热备份功能，当主工作主机发生故障时，备份主机须能自动接替工作并恢复系统正常工作状态，主备主机接替过程中，会议单元音频信号须在2秒钟内恢复正常；8.系统具有自动修复功能；9.支持线路的“热插拔”；10.频率响应 ≥ 30~20000 Hz；11.信噪比 ≥ 87 dBA；\*12.总谐波失真 ≤ 0.05%；\*13.所投会议系统提供产品彩页，并加盖制造厂家公章。14.所投会议系统产品通过国家广播电视产品质量监督检验中心检验，提供证明文件15.所投会议系统产品通过CE、FCC认证的,提供厂家证明文件16.所投会议系统产品原制造厂商具有有效期内ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书,提供厂家证明文件\*17.所投会议系统产品原厂商须提供5年质保，提供厂家售后服务承诺函原件\*18.制造厂商具有声频工程企业综合技术等级一级资质、具有中国驰名商标、制造厂商为ICCA国际大会及会议协会成员，提供加盖公章的技术证明文件 | 台 | 2 |
| 27 | 手牵手话筒主席单元 | 1.符合IEC60914国家标准；2.嵌入式设计3.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳；4.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术；\*5.“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性；6.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；7.支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应可达 30 Hz~20 kHz；8.可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果；9.驻极体超心形单指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈；10.具备以下会议控制功能:· 当已开启的话筒总数小于 6 时，按下话筒开关键可直接开关话筒· 具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元· 具有批准/否决代表发言请求的功能· 系统可连接多达 100 台主席单元，可设置全部或部分主席单元具备会议控制功能11.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。\*12.所投会议系统产品通过国家广播电视产品质量监督检验中心检验\*13.所投会议系统产品通过CE、FCC认证,提供厂家证明文件14.所投会议系统产品原厂商须提供5年质保，提供厂家售后服务承诺函原件\*15.制造厂商具有声频工程企业综合技术等级一级资质、具有中国驰名商标、制造厂商为ICCA国际大会及会议协会成员，提供加盖公章的技术证明文件 | 只 | 2 |
| 28 | 手牵手话筒代表单元 | 1.符合IEC60914国家标准；2.嵌入式设计3.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳；\*4.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术；\*5.“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性；6.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；7.支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应可达 30 Hz~20 kHz；8.可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果；9.驻极体超心形单指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈；10.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。\*11.所投会议系统产品通过国家广播电视产品质量监督检验中心检验,提供厂家证明文件\*12.所投会议系统产品通过CE、FCC认证的,提供厂家证明文件\*13.所投会议系统产品原厂商须提供5年质保,提供厂家证明文件 | 只 | 36 |
| 29 | 专用线缆 | 手牵手话筒配套专用线缆10米 | 条 | 2 |
| 30 | 桌面信息盒1 | 桌面信息接口盒，包含电源插头2个，HDMI插头1个，VGA插头1个,网络插头1个，USB充电插头2个，计算机音频插头1个 | 个 | 4 |
| 31 | 桌面信息盒2 | 桌面信息接口盒，包含电源插头2个，网络插头1个，USB充电插头2个 | 个 | 20 |
| 32 | 设备机柜 | 60公分高设备机柜，满足主机及功放安装需求 | 个 | 1 |
| 33 | 交换机 | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：96Gbps5、包转发率：42Mpps6、端口数量：24个7、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 34 | 无线投影模块 | 一拖二无线HDMI传输器，支持高清信号无线传输 | 套 | 3 |
| 35 | HDMI网传 | HDMI双绞线网络传输器 | 套 | 3 |
| 36 | 线路改造 | 室内网线、电线、音频线、信号线线路改造 | 套 | 3 |
| 37 | 网络 | 网络机柜 | 2米标准网络机柜，前后钢网面，包含pdu供电模块，标准机架安装 | 台 | 3 |
| 38 | 光纤交换机1 | 1、业务端口：24个100/1000Base-X千兆SFP口，8个Combo 10/100/1000Base-T自适应以太网端口（与后8个SFP口Combo），2个千兆SFP口，2个万兆SFP+口；2、整机交换容量：256Gbps3、包转发率（整机）：69Mpps4、链路聚合支持：GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合5、支持基于端口速率百分比和kbps的风暴抑制6、支持通过标准以太网接口进行堆叠7、支持本地堆叠和远程堆叠8、支持分布式设备管理，分布式链路聚合9、IP路由：支持静态路由、支持RIPv1/v2、RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持VRRPVLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）10、QoS：每个端口支持4个输出队列、支持802.1p/DSCP优先级、支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）、支持基于流的包过滤、支持基于流的流量统计11、镜像：支持端口镜像、支持流镜像、安全特性支持用户分级管理和口令保护 | 台 | 1 |
| 39 | 接入交换机1 | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：192Gbps5、包转发率：42Mpps6、端口数量：28个7、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口8、控制端口：1个Console口9、VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）10、QOS：每个端口支持4个输出队列 | 台 | 6 |
| 40 | 接入交换机2 | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：336Gbps5、包转发率：132Mpps6、端口数量：52个7、端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口8、控制端口：1个Console口9、VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）10、QOS：每个端口支持4个输出队列 | 台 | 6 |
| 41 | 六类配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2) 产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告3) 标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高4) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护5) 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸6) 完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖7) IDC：磷青铜8) 金针：磷青铜表面镀金9) 线缆保护盖：PC 材料10) 进线方式：180°进线，45°卡线设计11) 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG12) 打线方式：568A/568B13) 插头与插座插合次数：≥1000次14) 导线端接次数：≥250次15) 最高传输频率：250MHz16) 工作环境温度：-10℃～+60℃17) 产品符合ETL认证并提供证书 | 个 | 12 |
| 42 | 六类跳线 | 2米标准6类网线跳线 | 条 | 350 |
| 43 | 光模块 | 原装H3C或者华为SM1310单模光纤模块，传输距离10KM | 个 | 72 |
| 44 | 防静电地板 | 60\*60防静电地板，1mm后钢板，每平方重1000KG以上，钢板厚度符合机房建设标准，包含15公分底座等所有安装附件 | 平方 | 20 |
| 45 | 房间吊顶 | 60\*60房间矿棉板吊顶，包含配套吊顶龙骨，吊丝，包含4盏30Wled室内灯具 | 平方 | 20 |
| 46 | 室内墙面处理 | 室内原有旧墙面铲除，重新腻子粉刷2遍，打磨后乳胶漆刷涂，包含旧墙面修复 | 平方 | 50 |
| 47 | 窗户 | 3米\*2米规格，壁厚为1.4MM（国标），采用DL63规格型号的铝型材，根据要求定制，窗户外开，材质为茶色断桥铝窗户，钢化磨砂玻璃，根据现场情况定做 | 平方 | 6 |
| 48 | 壁挂机柜 | 30公分壁挂机柜 | 个 | 12 |
| 49 | 室内配电柜 | 包含漏电保护开关，正泰或者施耐德电气模块，室内配电柜，符合房间配电使用，根据实际要求定制 | 个 | 1 |
| 50 | 六类网络模块 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/ TIA-568-C.22) 产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告3) 180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面4) IDC 采用45度自锁式结构交叉设计5) IDC材料：磷青铜6) 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量7) 防尘盖：透明PC材料8) 插头与插座插合次数：≥1000次9) 导线端接次数：≥250次10) 打线方式： 568A/568B11) 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG12) 最高传输频率：250MHz13) 额定电流：1.5A（20℃）14) 工作环境温度：-10℃～+60℃15) 产品符合ETL认证并提供证书16) 产品符合YD/T926.3-2009标准的单体要求并提供第三方检验报告17) 产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路，信道四节点和信道六节点并提供第三方检验报告18) 产品符合REACH法规要求并提供第三方检验报告19）包含配套安装面板、配套安装底盒及附件 | 个 | 200 |
| 51 | 电话模块 | 1. 面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式2. 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露3. 风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入4. 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用5. 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm6. 颜色：白色7. 材料：ABS 8. 产品符合REACH法规并提供第三方检测报告9.包含配套安装面板、配套安装底盒及附件 | 个 | 100 |
| 52 | 六类网线 | 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC11801，EN50173，IEC61156-5，IEC60332-12.产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准，通过标准最高传输频率250MHz测试3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m，额定传输速率(NVP)：68%；4.导体：无氧圆铜、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离\*6.产品传输性能支持6节点100米标准信道和4节点9米短链路并提供第三方检验报告\*7.提供符合ISO/IEC11801:2011、IEC60332-1标准原厂盖章的DELTA、ETL、FCC检测报告\*8.提供符合YD/T1019-2013标准的泰尔认证证书和产品检测报告；\*9.提供符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道四节点和六节点的第三方检验报告\*10.产品符合ROHS指令和REACH法规并提供第三方检验报告11.质量不低于安普、一舟、TCL罗格朗品牌 | 米 | 16000 |
| 53 | 五类网线 | 1.标准：YD/T1019-2013；ANSI∕TIA-568-C.2；ISO/IEC11801：2008；IEC61156-5-20092.通过标准最高传输频率100MHz测试3.额定传输速率(NVP)：67%4.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m5.导体：软圆铜线、0.50mm±0.01mm，绝缘：HDPE，线对：4对6.屏蔽方式：U/UTP\*7.产品符合TLC认证、DELTA认证、FCC证书、CE证书并提供证书\*8.产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求并提供第三方检验报告\*9.产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道四节点并提供第三方检验报告\*10.产品符合ROHS指令和REACH法规并提供第三方检验报告11.质量不低于安普、一舟、TCL罗格朗品牌 | 米 | 8500 |
| 54 | 光纤 | 国标单模12芯光纤800米，国标单模24芯光纤800米，国标多模8芯光纤200米，室内皮纤3000米包含光缆布线费用 | 套 | 1 |
| 55 | 电源线 | BV-6平方三色电源线，国标纯铜，质量不低于三厂线缆 | 米 | 600 |
| 56 | 线槽 | 国标PVC线槽，39\*19规格，包含配套钉卡 | 米 | 1800 |
| 57 | 线管 | 国标φ32线管，包含配套线卡 | 米 | 400 |
| 58 | 桥架 | 200\*100国标1.2mm厚线缆桥架，含配套连接件及吊丝，包含盖板 | 米 | 500 |
| 59 | 附件 | 包含安装所需的72芯配线架3个，12芯配线架6个，24芯配线架6个，配套的耦合器，尾纤跳线和光缆熔接，电源插排等所有的安装附件 | 套 | 1 |
| 60 | 安装调试 | 包含不低于550个信息点的综合布线人工费用，室内网络所有的设备安装、调试、人工等费用,包含办公楼1-6层外围所有附属外挂线缆、办公楼1-6层走廊附属外挂线缆等拆除费用。 | 套 | 1 |

二、其他要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数否则为无效投标；

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后30日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价：72.8532万元，超出者为无效投标。

6、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

7、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

9、采购标的执行标准：国家相关标准。

10、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

10.1按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

10.2本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

**第四章 政府采购政策功能**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

**一、节能能源、保护环境**

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

**二、促进中小企业发展（不含民办非企业）**

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

**本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6% 的扣除；对微型企业产品的价格给予 6% 的扣除；给予联合体2%的价格扣除。**

**三、支持监狱企业发展**

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

**四、促进残疾人就业**

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、成交人为残疾人福利性单位的，招标人应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**第五章 资格审查与评标办法、评标标准**

**一、评标方法**

1、本次评标采用最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2、采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

**3、**因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

**二、资格审查**

1、开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

2、资格审查因素：见下表。（表格所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

3、资格审查因素中所涉及到的证书材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则为无效投标。

|  |
| --- |
| **资格审查因素** |
| **一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供）3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供）4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）5、自然人身份证明。（自然人投标提供） |
| **二、财务状况报告相关材料**1、2018年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明(有效期内)。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。）2、银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供） |
| **三、依法缴纳税收相关材料**投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） |
| **四、依法缴纳社会保障资金的证明材料**投标截止时间前三个月内任意一个月投标人缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| **五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人成立不足三年的，按成立之日计算）**投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| **六**、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及被授权人身份证。 |
| **七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。** |

**4、供应商信用信息查询：**

**未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。**

注：政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）查询截止时间：投标截止时间至资格性审查结束；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

**三、符合性审查**

**符合性审查中所涉及到的证明文件及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则为无效投标。**

评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并记录评审结果。

1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

**4、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等)雷同时,视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审,在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。**

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5、细微偏差不影响投标文件的有效性。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正后不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6、相同品牌投标人的认定

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

**四、评标结果**

评标结果按投标报价由低到高的顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

**第六章、合同条款**

**一、合同一般条款**

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方（简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自 年 月 日起至 年 月 日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

**二、合同特殊条款**

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. **合同书**

**（仅供参考，最终以签订合同为准，最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）**

合同编号：

供方：需方：

供、需双方根据年月日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期或工期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：　　　　　　小写： |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

 1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：年月日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：

十、法律责任

 1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

 2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

 3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

 4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

 5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

供方： 需方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

税务登记证号： 签定时间：

**第七章 投标文件有关格式**

一、投标文件封皮格式

 **项目名称**

投 标 文 件

项目编号：

招标编号:

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**二、开标一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 交付时间 | 投标有效期（天） |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：本表为本次招标的所有货物及服务的总报价是货物交付使用前的全部费用，

投标人: （全称） （公章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期(年/月/日)：

**三、资格审查证明材料**

**（一）法定代表人资格证明书**

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄 职务

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

**（二）法定代表人授权书**

本人　 *法人姓名*系　*投标人名称*的法定代表人，现委托　 *姓名* 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　 *项目名称*投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　 年 月　 日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

**(三) 没有重大违法记录的声明**

声　 明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

**（四）其他资格证明文件或材料**

（投标人须按照“第五章 资格审查与评标办法、评标标准”中“资格审查因素表”要求，提交其他资格证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后在此项下提交。）

**四、符合性审查证明材料**

（一）投 标 函

致：（采购人）

我们收到了项目编号 的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求提供 （项目名称） 的所有采购内容 ，投标总报价为 大写 小写 元人民币。详见“开标一览表”。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起 天。

如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们保证在收到中标通知书后，按招标文件的规定向采购人提交履约保证金。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、如果所提供的货物及服务没有达到采购方所提要求，由投标方负责按实际损失赔偿。

8、我们已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

 投标人：（盖章）

 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

 地 址：

 电 话：

 传 真：

 邮 编：

年 月 日

**（二）投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **规格****型号** | **技术****参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写：　　　　　　 小写： |

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

**（三）技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标文件****技术参数** | **投标技术****参数** | **偏离** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

**（四）投标承诺函**

致采购人：

经研究，我方自愿参与贵方 年\_\_\_\_月 日 （招标编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称:（盖章）

日　 期： 年 月 日

**（五）服务承诺**

（投标人根据招标文件要求自行编制）

**（六）其他符合性证明文件或材料**

**根据采购人要求或投标人认为需要提交的其他证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。**

**（七）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函**

**（投标人属于该类型的提供，否则不提供）**

**1、中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3. 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

**2、残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

**注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。**

**2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件（或图片）。**