**鄢陵县中小学校素质教育综合实践基地**

**设施设备项目采购需求**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县中小学校素质教育综合实践基地设施设备项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：学生用床（384张）、办公桌椅（21套）、办公桌椅（3套）、办公桌（10套）、档案柜（5个）、通玻璃档案柜（15个）、茶几（5个）、3人沙发（7个）、电脑（30台）、打印机（10台）、空调柜机（3台）、空调挂机（19台）

(四)预算金额：612500元； 最高限价：612500元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后30日历天

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县中小学校素质教育综合实践基地（陈化店镇）

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

（九）标段划分：本项目共划分为一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

 三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 是否为核心产品 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 否 | 办公桌椅 | 办公桌≥1400\*700\*750mm面材：优质0.6mm木皮，表面平整，纹理清晰自然；基材：国标A级高密度纤维板，符合E1级环保标准；优质环保胶粘剂，甲醛释放量符合GB18580--2001E1。配件：门铰、导轨及锁。办公椅：升降转椅**：**面料：优质环保皮，配件：气压棒，电镀五星脚，坚固耐用； | 套 | 21 |
| 2 | 否 | 办公桌椅 | 办公桌≥1600\*800\*750mm面材：优质0.6mm木皮，表面平整，纹理清晰自然；基材：国标A级高密度纤维板，符合E1级环保标准；优质环保胶粘剂，甲醛释放量符合GB18580--2001E1。配件：门铰、导轨及锁。办公椅：升降转椅**：**面料：优质环保皮，配件：气压棒，电镀五星脚，坚固耐用；功能：同步倾仰，拉力调节。 | 套 | 3 |
| 3 | 否 | 办公桌 | 桌子：≥140\*700\*750mm 材质：材质选用实木颗粒板，厚度2.5CM。四周封边,采用优质五金配件。 | 套 | 10 |
| 4 | 否 | 档案柜 | 1：钢制文件柜表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味;2：焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑;3：对开门，取拿更方便;4：钢制文件柜储存系统设计合理5：选料考究、工艺精湛、功能完善6：令各种文件分门别类.柜体尺寸≥1850×850×390mm，上面玻璃门，下面铁门，上下对开门。金属结构，板材0.6mm厚的，，所用材料均为冷轧钢板（符合国家标准）表面为静电喷塑，经酸洗、磷化等工艺处理，工艺优秀。颜色：灰白色 | 个 | 5 |
| 5 | 否 | 通玻璃档案柜 | 1：钢制文件柜表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味;2：焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑;3：对开门，取拿更方便;4：钢制文件柜储存系统设计合理5：选料考究、工艺精湛、功能完善6：令各种文件分门别类.柜体尺寸≥1850×850×390mm，上下玻璃对开门。金属结构，板材0.6mm厚的，，所用材料均为冷轧钢板（符合国家标准）表面为静电喷塑，经酸洗、磷化等工艺处理，工艺优秀。颜色：灰白色 | 个 | 15 |
| 6 | 否 | 茶几 | 尺寸：≥1200\*600\*450材质说明：实木框架结构。木架选用优质木材精制而成，优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。 | 个 | 5 |
| 7 | 否 | 3人沙发 | 规格：≥2050\*900\*880mm1、基材：选用优质环保皮革，实木框架软包结构。木架选用优质木材精制而成，2、外架采用优质底漆、优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。 | 个 | 7 |
| 8 | 是 | 学生用床 | 高低床技术参数：1：加厚铁床规格≥2000\*900\*18002：整体床架承重≥500公斤，3：床头管≥40\*40\*1.5厚，4：床框≥25\*50\*1.2厚，5：床头横称≥25\*25\*1.2厚，6：爬梯钢管≥25\*25\*1.2厚加梯子防滑板.防滑板下有拖称，7：以上焊点应全部采用满焊，无焊渣，做工工整，8：床板采用1.8厚压缩版，采用静电喷塑，喷塑前应用精钢沙抛丸处理。9：床下文件柜0.4厚表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味;10：柜体尺寸高≥360×宽400×深500mm，板材所用材料均为冷轧钢板（符合国家标准）表面为静电喷塑，经酸洗、磷化等工艺处理，颜色：灰白色 | 张 | 384 |
| 9 | 是 | 电脑 | CPU:双核核处理器、主频≥3.5G主板：B350 及以上内存：配置≥4GB DDR4 2666显卡：集成 声卡：集成硬盘：≥1T机械硬盘网卡：千兆扩展槽：1个PCI；1 个 PCIe x1 插槽；1 个 PCIe x16 插槽； 2个M2；接口：≥8个USB接口(其中后置USB3.1≥4个)、RJ-45、VGA接口、DP或HDMI接口、前置SD读卡器显示器：≥20英寸、分辨率≥1920\*1080（与主机同一品牌）键盘、鼠标：抗菌键盘，抗菌鼠标电源：≥180W，节能电源（能效不低于90%，需提供国家级检测单位检测证书）机箱：标准立式机箱，≥15L系统：出厂标配win10正版系统质保：免费三年质保、免费三年上门服务。  | 台 | 30 |
| 10 | 否 | 打印机 | 产品定位 多功能商用一体机• A4幅面黑白激光 打印/复印/扫描; 耗材类型 鼓粉一体;打印速度（黑白）：正常：14 页/分钟 • 打印负荷（每月，A4）： 5000 页 • 打印质量（黑白，最佳）：600 x 600 x 2 dpi • 处理器速度：230 MHz •32 MB 内存• 纸张处理（标配）：10 页优先进纸插槽，150 页进纸盒； 100 页面朝下出纸盒 扫描仪类型：平板式保修：享受上门服务，一年免费保修 | 台 | 10 |
| 11 | 否 | 空调柜机 | 匹数：3匹能效等级：2级类型冷暖：冷暖适用面积：32-50额定制冷量：≥7200额定制热量：≥7800额定制冷功率：≥2340额定制热功率：≥2350电辅热：≥2100 | 台 | 3 |
| 12 | 是 | 空调挂机 | 匹数：1.5匹能效等级：2级类型冷暖：冷暖适用面积：16-24额定制冷量：≥3500额定制热量：≥3850额定制冷功率：≥1060额定制热功率：≥1120电辅热：≥1000 | 台 | 19 |

二、其他要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后 30日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价：612500 元 ，超出者为无效投标。

6、鄢陵县中小学校素质教育综合实践基地设施设备质保一年，不响应者为无效投标。

7、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

8、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

三、验收标准

本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

2、按照国家及行业相关标准验收。

3、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

五、评标方法和评标标准

本项目采用最低评标价法。

六、采购资金支付

（一）支付方式：财政转账支付

（二）支付时间及条件：交货验收合格后转账支付合同总额的90%，剩余10%一年后无质量问题付清余款。

六、联系方式

联系人姓名：王先生     联系电话：0374-7107106

单位地址：鄢陵县人民路西段2246号

鄢陵县教育体育局