# 报价一览表

项目编号：YZCG-T2019226

项目名称： 禹州市消防大队办公家具采购项目

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期** | **备注** |
| 第一标段 | 禹州市消防大队办公家具采购项目 | 大写：人民币壹拾伍万元整  小写：￥150000.00元 | 合同签订后3日内 |  |

# 分项报价表

项目编号：YZCG-T2019226

项目名称：禹州市消防大队办公家具采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 办公桌 | 金奇龙、JQL-BGZ  1600\*800\*760mm | 1、面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量2mg/100g；4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 14 | 800 | 11200 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 2 | 办公椅 | 金奇龙、JQL-BGY | 1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。3.优质实木框架。防虫、防腐、防变形。 | 把 | 34 | 500 | 17000 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 3 | 沙发 | 金奇龙、JQL-SF | 1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。3.实木扶手。4.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。5.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋 | 组 | 8 | 2500 | 20000 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 4 | 茶几 | 金奇龙、JQL-CJ  1500\*700\*480/700\*700\*480mm | 1、面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量2mg/100g；4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺 | 个 | 16 | 400 | 6400 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 5 | 书柜 | 金奇龙、JQL-SG  2700\*420\*2000mm | 1、面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量2mg/100g；4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺 | 个 | 6 | 2000 | 12000 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 6 | 床 | 金奇龙、JQL-C | 1.整体尺寸：2000mm(长)×900mm(宽)×500mm（高)单层。2.床框上边沿离地400mm 床框与床头连接采用取挂式连接件连接 床头带塑料弯3.立柱采用45mm×45mm方管,厚1.5mm。床头横拉撑采用25mm×25mm方管,厚1.2mm，床头立柱采用Φ22mm圆管, 辅管采用15mm×30mm椭圆管,厚1.2mm。4.床框采用30mm×50mm方管,厚1.5mm 钢管为方型以起到床板可放罝到床框的上面，増加床板的安全性。床框横撑25mm×25mm方管,厚1.2mm，床撑为 5根。5.床板采用优质松木板，厚度22mm结实耐用。6.床护脚套:床上下段需安装护脚，底端与地面之间的塑料厚度10毫米,采用内套式pp工程塑料注塑成型，外围厚度5毫米，底端为防滑波浪，安装牢固。7.工艺流程：钢材厚度采用国标优质钢管。经过抛丸机打沙处理，均采用二氧化碳保护焊技术，焊接要满焊，焊接流畅，无焊渣、无错位、焊瘤、穿焊、假焊。经流水线静电高温喷涂，顔色：灰白色。整套床人性化设计。整体喷塑，无气泡、无流挂 | 张 | 24 | 650 | 15600 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 7 | 实木床 | 金奇龙、JQL-SMC  1500\*2000mm | 基材采用国际环保标准优质实木橡木，外表平整不易吸水、承重能力强、不变形，美观坚固，阻燃、耐磨、耐酸碱，防污能力强、硬度高，容易清洁。（高箱）床垫：床垫采用零甲醛天然山棕，金色棕丝加纯白高科技纤维棉高压而成，淡黄色提花织锦缎面料，四周透气孔网状面料，厚度10cm | 张 | 9 | 800 | 7200 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 8 | 床头柜 | 金奇龙、JQL-CTG  600\*420\*450mm | 柜体采用1mm优质冷轧板，柜体颜色为灰白色。一斗一门。 | 个 | 24 | 120 | 2880 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 9 | 衣柜 | 金奇龙、JQL-YG  1900\*900\*450mm | 采用冷轧钢板0.8厚,粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉沫喷塑采用国际品牌符合国家标准的粉沫使产品真正的环保无毒害。 | 个 | 24 | 500 | 12000 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 10 | 实木衣柜 | 金奇龙、JQL-SMYG  1200\*620\*2100mm | 材质：采用优质优质橡木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；纹路自然，色彩均匀。(与床颜色材质一致) | 个 | 8 | 600 | 4800 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 11 | 茶水柜 | 金奇龙、JQL-CSG  1200\*400\*800mm | 材质：采用优质白蜡木实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；纹路自然，色彩均匀 | 个 | 9 | 500 | 4500 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 12 | 挂衣架 | 金奇龙、JQL-GYJ | 实木 | 个 | 10 | 110 | 1100 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 13 | 办公桌 | 金奇龙、JQL-BGZ  1800\*900\*760mm | 1、面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量2mg/100g；4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺二、椅子：1、面料:选用优质牛皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适，泽持久性；2、辅料:采用国内优质PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。3、椅框：采用优质实木橡木框架，经防虫、防腐等处理，木材含水率3-13% | 张 | 2 | 1200 | 2400 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 14 | 办公椅 | 金奇龙、JQL-BGY | 面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。2、海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。3、脚架：优质实木框架及电镀五金脚架。防虫、防腐、防变形。 | 把 | 2 | 900 | 1800 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 15 | 会议桌 | 金奇龙、JQL-HYZ  6\*1.8米 | 面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量2mg/100g；4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺 | 张 | 1 | 5000 | 5000 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 16 | 大床 | 金奇龙、JQL-C  1800\*2200mm | 1、材质：采用优质优质橡木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；纹路自然，色彩均匀 外表平整不易吸水、承重能力强、不变形，美观坚固，阻燃、耐磨、耐酸碱，防污能力强、硬度高，容易清洁。（高箱）床垫：床垫采用零甲醛天然山棕，金色棕丝加纯白高科技纤维棉高压而成，淡黄色提花织锦缎面料，四周透气孔网状面料，厚度10cm | 张 | 2 | 1000 | 2000 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 17 | 床头柜 | 金奇龙、JQL-CTG  600\*420\*450mm | 基材采用国际环保标准优质实木橡木，外表平整不易吸水、承重能力强、不变形，美观坚固，阻燃、耐磨、耐酸碱，防污能力强、硬度高，容易清洁。(与床颜色材质一致) | 个 | 18 | 140 | 2520 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 18 | 大衣柜 | 金奇龙、JQL-DYG  2000\*640\*2100mm | 材质：采用优质优质橡木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；纹路自然，色彩均匀。(与床颜色材质一致) | 个 | 2 | 900 | 1800 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 19 | 鞋柜 | 金奇龙、JQL-XG  1200\*500\*800mm | 材质：采用优质白蜡木实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；纹路自然，色彩均匀 | 个 | 2 | 600 | 1200 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 20 | 主席台桌 | 金奇龙、JQL-ZXTZ  1400\*700\*800mm | 面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；基材：采用优质中密度板，经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量2mg/100g符合国家标准。油漆：采用优质环保油漆，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%； | 张 | 3 | 1800 | 5400 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 21 | 学习桌 | 金奇龙、JQL-XXZ  1200\*400\*760mm | 面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；基材：采用优质中密度板，经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量2mg/100g符合国家标准。油漆：采用优质环保油漆，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%； | 张 | 15 | 280 | 4200 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 22 | 会议椅 | 金奇龙、JQL-HYY | 1、面料:采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强；2、辅料:采用国内优质PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。3、椅框：采用优质纯实木橡木框架，经防虫、防腐等处理，木材含水率3-13% | 把 | 30 | 300 | 9000 | 郑州、河南金奇 龙实业有限公司 |
| 合计 | | 大写：人民币壹拾伍万元整　　　　　　小写：￥150000.00元 | | | | | | |

# 售后服务承诺

我公司本着诚实守信的原则，全力为客户服务的宗旨，针对本项目特作如下售后服务承诺和保障措施：

 一、如我公司中标，我公司承诺按谈判文件的要求完成本项目的工作。

1. 我公司明确承诺保修时间：经双方验收合格之日起所有产品全部免费维修2年，终身维护保养。售后服务投诉电话：总经理：王永威   15158364320

三、货物到达安装现场后，我方立即组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。我方就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，我方对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

 四、售后服务响应时间：供应商在接到通知后立即做出响应， 1小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，2小时内排除故障，若在 4小时内未修复，我司将提供同等档次产品设备供客户使用，保障客户设备正常使用。

五、我司备件送达期限：在设备的使用寿命期内，我方保证不超过8小时。

六、专业化的技术队伍实行365天24小时对应制服务，验收完毕专人在现场跟踪服务7天；费用由我方承担。

七、 质保期内：如产品发生故障，供应商在接到通知后立即做出响应，1小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，2小时内排除故障。

八、质保期外：在接到用户的维修通知后，按用户要求的时间、地点，派出维修人员进行维修处理，只收取备件设备的成本费用；终身为用户提供售后服务。

九、在质保期满后，我方按同类设备的最优惠价格提供技术保养及维修服务。

售后服务中心地址：郑州市二七区侯寨乡三李村58号

电话：13015508266

负责人：蒋玉正