**投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：XZZ-G2019051号

项目名称：襄城县2019年农村饮水安全工程运行维护补助资金项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术****参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2480 | 2480 | / |
| 2 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12500 | 12500 | / |
| 3 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 4950 | 4950 | / |
| 4 | 更换大门（5m宽市售成品铁艺大门） | 5m宽 | / | 套 | 1 | 5000 | 5000 | / |
| 5 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 11000 | 11000 | / |
| 6 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 4900 | 4900 | / |
| 7 | 30吨压力罐（8毫米厚碳钢，含配套压力表、补气阀、止回阀、安全阀、排污阀、出水2.5米DN100铸铁防锈钢管及弯头，） | DN100 | / | 套 | 1 | 40000 | 40000 | / |
| 8 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） |  |  | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 9 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 10875 | 10875 | / |
| 10 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 5011 | 5011 | / |
| 11 | 自动控制箱XY-BT1-15000B | XY-BT1-15000B | / | 套 | 1 | 3060 | 3060 | / |
| 12 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） |  | / | 套 | 1 | 2100 | 2100 | / |
| 13 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12480 | 12480 | / |
| 14 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 4900 | 4900 | / |
| 15 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2250 | 2250 | / |
| 16 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12440 | 12440 | / |
| 17 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12300 | 12300 | / |
| 18 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12300 | 12300 | / |
| 19 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2150 | 2150 | / |
| 20 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2050 | 2050 | / |
| 21 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 11000 | 11000 | / |
| 22 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2100 | 2100 | / |
| 23 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 11050 | 11050 | / |
| 24 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2150 | 2150 | / |
| 25 | 10吨压力罐（8毫米厚碳钢，含配套压力表、补气阀、止回阀、安全阀、排污阀、出水2.5米DN100铸铁防锈钢管及弯头，） | DN100 | / | 套 | 1 | 24500 | 24500 | / |
| 26 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 11400 | 11400 | / |
| 27 | 10吨压力罐（8毫米厚碳钢，含配套压力表、补气阀、止回阀、安全阀、排污阀、出水2.5米DN100铸铁防锈钢管及弯头，） | DN100 | / | 套 | 1 | 25030 | 25030 | / |
| 28 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 10947 | 10947 | / |
| 29 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 10975 | 10975 | / |
| 30 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2000 | 2000 | / |
| 31 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12650 | 12650 | / |
| 32 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2175 | 2175 | / |
| 33 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12420 | 12420 | / |
| 34 | 更换大门（5m宽市售成品铁艺大门） | 5m宽 | / | 套 | 1 | 5000 | 5000 | / |
| 35 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 36 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 37 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 10900 | 10900 | / |
| 38 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 39 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 12280 | 12280 | / |
| 40 | 自动控制箱XY-BT1-15000B | XY-BT1-15000B | / | 套 | 1 | 3110 | 3110 | / |
| 41 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 42 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12460 | 12460 | / |
| 43 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2095 | 2095 | / |
| 44 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12580 | 12580 | / |
| 45 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2100 | 2100 | / |
| 46 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12450 | 12450 | / |
| 47 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2186 | 2186 | / |
| 48 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12500 | 12500 | / |
| 49 | 房顶维修（防水处理） | / | / | 套 | 1 | 2480 | 2480 | / |
| 50 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12280 | 12280 | / |
| 51 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12600 | 12600 | / |
| 52 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 4890 | 4890 | / |
| 53 | 30吨压力罐（8毫米厚碳钢，含配套压力表、补气阀、止回阀、安全阀、排污阀、出水2.5米DN100铸铁防锈钢管及弯头，） | DN100 | / | 套 | 1 | 40000 | 40000 | / |
| 54 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） |  | / | 套 | 1 | 2150 | 2150 | / |
| 55 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12500 | 12500 | / |
| 56 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12500 | 12500 | / |
| 57 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12440 | 12440 | / |
| 58 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 11000 | 11000 | / |
| 59 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 4980 | 4980 | / |
| 60 | 20吨压力罐（8毫米厚碳钢，含配套压力表、补气阀、止回阀、安全阀、排污阀、出水2.5米DN100铸铁防锈钢管及弯头，） | DN100 | / | 套 | 1 | 30000 | 30000 | / |
| 61 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 62 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12380 | 12380 | / |
| 63 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 11000 | 11000 | / |
| 64 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 4975 | 4975 | / |
| 65 | 30吨压力罐（8毫米厚碳钢，含配套压力表、补气阀、止回阀、安全阀、排污阀、出水2.5米DN100铸铁防锈钢管及弯头，） | DN100 | / | 套 | 1 | 40050 | 40050 | / |
| 66 | 自动控制箱XY-BT1-15000B | XY-BT1-15000B | / | 套 | 1 | 2975 | 2975 | / |
| 67 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2175 | 2175 | / |
| 68 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 11000 | 11000 | / |
| 69 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2450 | 2450 | / |
| 70 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12430 | 12430 | / |
| 71 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 72 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12470 | 12470 | / |
| 73 | 次氯酸钠发生器HL-50 | HL-50 | / | 套 | 1 | 5000 | 5000 | / |
| 74 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2100 | 2100 | / |
| 75 | 备用泵200QJ32-130/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ32-130/10 | / | 套 | 1 | 12590 | 12590 | / |
| 76 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2200 | 2200 | / |
| 77 | 备用泵200QJ20-133/10一套（配套铜芯电缆线3\*10mm²100米、水泵弯头等配套设备） | 200QJ20-133/10 | / | 套 | 1 | 10900 | 10900 | / |
| 78 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2100 | 2100 | / |
| 79 | 压力罐维护（除锈，涂防锈漆） | / | / | 套 | 1 | 2180 | 2180 | / |
| 80 | 更换大门（5m宽市售成品铁艺大门） | 5m宽 | / | 套 | 1 | 4997 | 4997 | / |
| 合计 | 大写：柒拾壹万伍仟玖佰玖拾陆 小写：715996元 |

投标人（公章）：河南港津建筑工程有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：