1. 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD235XLJ-SS | 1、摄像机采用500万像素CMOS传感器。2、摄像机具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。3、最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级11级。4、红外补光距离50米。5、摄像机支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。6、摄像机在2560x1920@30fps下，清晰度1900TVL。7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。8、信噪比：55dB。9、摄像机支持8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。10、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。11、摄像机具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。12、摄像机具有1对报警输入/输出、1对音频输入/输出、RS-232接口，支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。13、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。14、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。15、在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。16、供电：POE或者DC12V17、功耗：最大5.5W | 台 | 32 | 590 | 18880 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 高清360摄像机 | 海康威视 | DS-2DF82RT-HK | 1、高清360摄像机采用内置GPU芯片2、具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合3、红外距离600米4、摄像机支持同时输出3路分辨率1920×1080高清图像5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux6、照度适应范围145dB，宽动态能力综合得分139，信噪比64dB7、支持水平手控速度800°/S,垂直手控速度300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°8、摄像机支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。9、网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包10、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。11、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。12、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。13、室外360球机具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌14、功耗:68W max（其中加热12Wmax，红外灯15W max）；15、工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95%16、尺寸:Φ266.6×412mm 17、重量:8Kg | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 光纤交换机1 | H3C | MS4320S-28F | 1、整机交换容量：256Gbps2、包转发率：96Mpps3、端口形态：24个100/1000BASE-XSFP端口，8个10/100/1000BASE-TCombo口，4个1/10GBASE-XSFP+端口4、IP路由：支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、支持IPv6静态路由、RIPng5、链路聚合：支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合6、端口特性：支持IEEE802.3x流量控制（全双工）、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS/BPS的风暴抑制7、支持网络管理8、流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控9、端口防雷：支持10、额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz | 台 | 1 | 6500 | 6500 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 4 | 接入交换机1 | H3C | MS4024P-PWR | 1、标准：IEEE802.310BASE-T以太网、IEEE802.3u100BASE-TX快速以太网、IEEE802.3ab1000Base-T千兆以太网、ANSI/IEEE802.3NWay自动协商、IEEE802.3x流控2、固定端口：24个10/100/1000MBase-T以太网端口、2个1000MSFP光口3、支持10/100/1000Mbit/s传输速率4、支持半双工、全双工、自协商工作模式5、连接器类型：LC6、POE供电：支持7、交换容量：56Gbps8、转发能力：39Mpps9、交换模式：存储转发模式10、端口防雷：支持11、额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz | 台 | 6 | 1800 | 10800 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 5 | 接入交换机2 | H3C | S1224R | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：96Gbps5、包转发率：42Mpps6、端口数量：24个7、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口8、端口传输模式：全双工/半双工自适应9、额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz | 台 | 2 | 500 | 1000 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 6 | 光模块 | H3C | H3C SM1310 | 原装H3C SFP单模1310nm光纤模块，传输距离10KM | 个 | 12 | 650 | 7800 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 7 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I8 | 1、硬盘录像机可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字2、硬盘录像机支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图3、硬盘录像机可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声4、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）5、支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签6、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录7、支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放8、支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像9、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC10、支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览11、支持双码流同时录像12、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能13、支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件14、支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像15、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像16、支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠17、支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC18、最大支持8个SATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 | 台 | 1 | 2900 | 2900 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 8 | 监控硬盘 | 海康威视 | WD60PURX | 1、硬盘类型：6T监控专用硬盘2、硬盘转速：5400rpm3、缓存：64M4、硬盘接口：SATA 6GB/S | 块 | 12 | 1400 | 16800 | 中国、杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 9 | 监控显示器 | 长虹 | 55D2060GD | 1、屏幕尺寸：55寸液晶显示器2、液晶分辨率：3840\*21603、信号输入：支持HDMI视频、VGA视频输入4、重量：9.85kg5、功耗：108W6、包含配套安装挂架7、投标文件已按照要求提供相关节能证书 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 中国、四川长虹电器股份有限公司 |
| 10 | UPS | 艾特网能 | 太行UR-0100SCL | 1、额定容量(KVA/KW):1OKVA/9KW2、输入电压范围：L-N 80-280VAC3、输入频率范围：40-70Hz4、输入功率因数：≥0.995、旁路输入：L-N220/230/240VAC;50/60±6Hz6、电池电压：192-240VDC7、输出电压：L-N220/230/240VAC±l%8、基于在线双变换方式，采用IGBT整流技术9、延时：8小时10、输入端口5kA防雷设计，大幅降低雷击失效率11、兼容机架 /塔式安装,适配不同安装环境 | 台 | 1 | 13500 | 13500 | 中国、深圳市艾特网能技术有限公司 |
| 11 | UPS电池 | 灯塔 | 6-GFM-100 | 1、国标12V100A铅蓄电池，国标电池2、采用浙江灯塔电池，国内知名品牌3、电池类型：阀控式铅酸蓄电池4、绿色环保：采用分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的危害5、重量：30kg | 块 | 20 | 1350 | 27000 | 中国、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 |
| 12 | 电池柜 | 灯塔 | A20 | A20电池柜，冷轧钢板制作，包含内部电池支架，包含配套国标电池连接线和安装附件 | 个 | 1 | 500 | 500 | 中国、 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 |
| 13 | 国标电源线1 | 郑星 | BV6 | 国标BV6平方纯铜线缆电源线，高纯无氧铜，最大负载11KW，负载功率45A | 米 | 600 | 6 | 3600 | 中国、郑州郑星电器有限公司 |
| 14 | 国标电源线2 | 郑星 | RVV3\*1.0 | 国标RVV3\*1.0电源线，高纯无氧铜，三色1.0纯铜线缆 | 米 | 1200 | 3 | 3600 | 中国、郑州郑星电器有限公司 |
| 15 | 国标线管1 | 联塑 | φ32 | 国标PVC φ32线管，质量保证，联塑线管，包含配套线卡及固定配件 | 米 | 600 | 6 | 3600 | 中国、联塑科技发展(武汉)有限公司 |
| 16 | 国标线管2 | 联塑 | φ25 | 国标PVC φ25线管，质量保证，联塑线管，包含配套线卡及固定配件 | 米 | 1200 | 5 | 6000 | 中国、联塑科技发展(武汉)有限公司 |
| 17 | 六类网线 | 一舟 | CAT 6 UTP | 1、标准：ANSI/TIA-568-C.2标准2、产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准，通过标准最高传输频率250MHz测试，已按照要求提供线缆第三方检验报告证明，详见投标文件153-168页3、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m，额定传输速率(NVP)：68%4、导体：无氧圆铜、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对5、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离6、质量采用一舟品牌，符合采用方要求7、线缆质保20年 | 米 | 3500 | 2.3 | 8050 | 中国、浙江一舟电子科技股份有限公司 |
| 18 | 摄像机安装、调试 | 定制 | 定制 | 包含用户原有监控系统28套拆除、重新安装，重新布线和新装34套监控系统安装，包含安装和布线，包含安装所需的水晶头、电源等辅助性配件附件 | 点 | 62 | 300 | 18600 | 中国、河南声视电子科技有限公司 |
| 19 | 高清投影机1 | 奥图码 | OEF9165 | 1、颜色：黑色2、投影画面尺寸:30-300英寸3、亮度(流明):4100流明4、标准分辨率:1280X800dpi兼容最大分辨率WUXGA(1,920x1,200)5、对比度: 10001-20000:16、投影光源:超高压汞灯7、灯泡显示技术:DLP8、投影镜头:F=25~267,f=2186mm~24mm9、梯形校正:手动矫正范围+/-40°10、输入端子: RGBx2\1HDMIx1\Rs232\*111、灯泡：Philips 195W12、灯泡寿命：8000小时（智能省电模式)/ 5000小时 (高亮模式)13、尺寸：296 X 228 X 83 mm14、包含配套投影仪吊架及辅助配件 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 中国、奥图码数码科技（上海）有限公司 |
| 20 | 高清投影机2 | 爱普生 | CH-TW6700W | 1、投影机特性:3D2、投影技术:3LCD3、显示芯片:0.61英寸芯片4、亮度:3000流明5、对比度:70000:16、标准分辨率:1920\*10807、光源功率:250W8、变焦方式:手动变焦9、聚焦方式:手动聚焦10、变焦比:1.6X11、实际焦距:f=18.2-29.2mm12、光轴(偏称轴):水平：-24%-24%\垂直：-60%-60%13、输入接口:2×HDMI1（HDMI2支持MHL）\1×VGAD-sub15针14、光源寿命：正常模式：3500小时，经济模式：4000小时，智能省电模式：5000小时15、屏幕比例：16:916、产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：24dB17、电源功率：正常模式：340W，经济模式：279W，待机功率：0.4W18、电源性能：AC100-240V±10%，50/60Hz19、产品重量：7kg | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 中国、爱普生中国有限公司 |
| 21 | 投影升降吊架 | 爱普生 | DX1005 | 遥控投影仪升降吊架，铰链式设计，升起后和吊顶持平，支持遥控投影升降，最大升降高度1.5米，合起高度0.4米，颜色乳白色 | 套 | 2 | 1500 | 3000 | 中国、爱普生中国有限公司 |
| 22 | 高清投影幕布 | 三星 | SX120 | 1、幕布尺寸：120寸2、幕布比例及类型：16:9拉线幕布3、包含配套升降遥控器4、幕布增益可达2.0,5年不卷边保证 | 副 | 3 | 1000 | 3000 | 中国、张家港市三星银屏器材有限公司 |
| 23 | 功放 | 皇冠 | XLS402 | 1、标准2U高度设计，坚固钢制外壳，时尚创新及轻巧可靠2、具有【双信道】或【单信道桥接】转换模式选择拨文件功能3、具有精密和直观信号及削波LED显示器4、具有可靠故障诊断能力及保护措施，电流限制，直流输出，过载及过热保护功能5、立体声模式（双声道驱动）每声道平均持续输出功率：8Ω 1KHz 0.5% THD 400W、4Ω 1KHz 0.5% THD 610W6、桥接单声道模式：8Ω 1KHz 0.5% THD 1220W7、失真(SMPTE-IM)：<0.5%8、输入灵敏度：1.025V满负荷分配给4Ω负载9、频率响应：22Hz-20KHz10、信噪比：>100dB（A加权，在满负荷工作时）11、总谐波失真（THD）：<0.5%（在满负荷输出时，从20Hz-1KHz）12、互调失真（IMD）（4：1时，在60Hz和7KHz）额定功率下，输出值为-40dB时：<0.3%13、阻尼系数：10Hz-400Hz：＞20014、输入阻抗：平衡输入20KΩ；不平衡输入10KΩ15、体积：标准19英寸机架安装宽度，89mm高和386mm深16、净重：13.2kg | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 中国、哈曼(中国)投资有限公司 |
| 24 | 音响1 | EV | EVID C8.2 | 1、嵌入式安装，8”低音单元；1”波导耦合高音单元2、频率响应（-10dB）: 50HZ～20KHZ 3、灵敏度1w/1m：91dB 4、大声压级：117dB 5、定阻负载功率：100W（EIA）、200W（Program）、400W（Peak） 6、定压负载功率（70V）：1.88W、3.75W、7.5W、15W、30W 7、标准阻抗：8欧姆8、覆盖角度：110°圆锥 9、体积（高×直径）：255×270mm 10、颜色：白色11、重量：5kg | 只 | 4 | 2500 | 10000 | 中国、博世(上海)安保系统有限公司 |
| 25 | 音响2 | 先科 | XK-30 | 1、嵌入式安装，4”低音单元；1”波导耦合高音单元2、频率响应（-10dB）: 50HZ～20KHZ 3、灵敏度1w/1m：91dB 4、大声压级：60dB 5、定阻负载功率：20W6、有源音响7、供电：220v8、颜色：白色 | 只 | 3 | 300 | 900 | 中国、深圳市先科电气有限公司 |
| 26 | 手牵手会议主机 | 台电 | HCS-4100 | 1、手牵手会议话筒主机符合IEC60914国际标准2、支持“环形手拉手”连接技术3、音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，支持48 kHz和32 kHz音频采样频率4、主机可通过USB接口或者SD卡插槽备份主机参数5、具有带背光 LCD中文显示屏，可显示操作模式、语种等信息，并提供简/繁体中文、英文等多种语言的系统设置菜单6、主机与控制电脑之间采用TCP/IP连接或RS-232控制方式7、会议话筒主机系统控制主机具备有双主机热备份功能，当主工作主机发生故障时，备份主机可以自动接替工作并恢复系统正常工作状态，主备主机接替过程中，会议单元音频信号可以在2秒钟内恢复正常8、系统具有自动修复功能9、支持线路的“热插拔”10、频率响应：≥30~20000 Hz11、信噪比：≥87dBA12、总谐波失真：≤0.05%13、投标文件已提供手牵手会议话筒主机及会议系统产品彩页，并加盖制造厂家公章14、所投会议系统产品原厂商提供5年质保，投标文件已按照要求提供厂家售后服务承诺函原件 | 台 | 2 | 11800 | 23600 | 中国、深圳市台电实业有限公司 |
| 27 | 手牵手话筒主席单元 | 台电 | HCS-48U6CMIC | 1、手牵手会议话筒主席单元符合IEC60914国家标准2、手牵手会议话筒采用嵌入式安装设计3、全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳4、会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术5、会议话筒采用“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”7、支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应可达 30 Hz~20 kHz8、可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果9、驻极体超心形单指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈10、会议话筒具备以下会议控制功能:当已开启的话筒总数小于 6 时，按下话筒开关键可直接开关话筒具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元具有批准/否决代表发言请求的功能系统可连接多达 100 台主席单元，可设置全部或部分主席单元具备会议控制功能11、配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。12、投标文件已提供手牵手手牵手话筒主席单元及会议系统产品彩页，并加盖制造厂家公章13、所投会议系统产品原厂商提供5年质保，投标文件已按照要求提供厂家售后服务承诺函原件 | 只 | 2 | 3200 | 6400 | 中国、深圳市台电实业有限公司 |
| 28 | 手牵手话筒代表单元 | 台电 | HCS-48U6DMIC | 1、手牵手会议话筒代表单元符合IEC60914国家标准2、手牵手会议话筒采用嵌入式安装设计3、全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳4、会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术5、会议话筒采用“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”7、支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应可达 30 Hz~20 kHz8、可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果9、驻极体超心形单指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈10、配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪。11、投标文件已提供手牵手手牵手话筒代表单元及会议系统产品彩页，并加盖制造厂家公章12、所投会议系统产品原厂商提供5年质保，投标文件已按照要求提供厂家售后服务承诺函原件 | 只 | 36 | 3000 | 108000 | 中国、深圳市台电实业有限公司 |
| 29 | 专用线缆 | 台电 | HCS-D8 | 手牵手话筒配套专用6芯通讯线缆10米 | 条 | 2 | 300 | 600 | 中国、深圳市台电实业有限公司 |
| 30 | 桌面信息盒1 | 台电 | HCS-D22 | 桌面信息接口盒，包含电源插头2个，HDMI插头1个，VGA插头1个,网络插头1个，USB充电插头2个，计算机音频插头1个，颜色为黑色铝拉丝面板 | 个 | 4 | 400 | 1600 | 中国、深圳市台电实业有限公司 |
| 31 | 桌面信息盒2 | 台电 | HCS-D11 | 桌面信息接口盒，包含电源插头2个，网络插头1个，USB充电插头2个，颜色为黑色铝拉丝面板 | 个 | 20 | 260 | 5200 | 中国、深圳市台电实业有限公司 |
| 32 | 设备机柜 | 兴华 | XH60 | 60公分高设备机柜，国标19英寸，采用优质冷轧钢板经酸洗磷化防锈处理，表面喷涂防静电图层，可以满足主机及功放安装需求 | 个 | 1 | 500 | 500 | 中国、香河县兴华金属制品有限公司 |
| 33 | 交换机 | H3C | S1224R | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：96Gbps5、包转发率：42Mpps6、端口数量：24个7、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口8、端口传输模式：全双工/半双工自适应9、额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz | 台 | 1 | 500 | 500 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 34 | 无线投影模块 | EZCast | C8 | 一拖二无线HDMI传输器，支持手机、笔记本电脑实现无线投屏功能，信号采用2.4G、5G混合信号模式支持1080P高清信号无线传输 | 套 | 3 | 900 | 2700 | 中国、深圳七星龙渊科技有限公司 |
| 35 | HDMI网传 | 朗强 | HE01 | HDMI双绞线网络传输器，采用国标RJ45-568B传输模式，最长支持100米高清信号无压缩传输，采用DC24V电源供电 | 套 | 3 | 1300 | 3900 | 中国、深圳市朗强科技有限公司 |
| 36 | 线路改造 | 定制 | 定制 | 室内国标纯铜网线、国标RVV3\*1.0电线、国标RVVP2\*0.5音频线、HDMI高清信号线线路改造及附属配件的更换安装 | 套 | 3 | 3000 | 9000 | 中国、河南声视电子科技有限公司 |
| 37 | 网络机柜 | 兴华 | XH2000 | 2米标准网络机柜，前后钢网面，包含pdu供电模块，标准机架安装，采用优质冷轧钢板经酸洗磷化防锈处理，表面喷涂防静电图层，承重不低于800kg | 台 | 3 | 3000 | 9000 | 中国、香河县兴华金属制品有限公司 |
| 38 | 光纤交换机1 | H3C | LS-5500V2-28F-SI | 1、业务端口：24个100/1000Base-X千兆SFP口，8个Combo 10/100/1000Base-T自适应以太网端口（与后8个SFP口Combo），2个千兆SFP口，2个万兆SFP+口；2、整机交换容量：256Gbps3、包转发率（整机）：69Mpps4、链路聚合支持：GE端口聚合、支持10GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合5、支持基于端口速率百分比和kbps的风暴抑制6、支持通过标准以太网接口进行堆叠7、支持本地堆叠和远程堆叠8、支持分布式设备管理，分布式链路聚合9、IP路由：支持静态路由、支持RIPv1/v2、RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持VRRPVLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）10、QoS：每个端口支持4个输出队列、支持802.1p/DSCP优先级、支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）、支持基于流的包过滤、支持基于流的流量统计11、镜像：支持端口镜像、支持流镜像、安全特性支持用户分级管理和口令保护12、管理维护：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行基本业务配置13、输入电压：额定电压范围：100V～240V，50/60Hz14、功率：60W | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 39 | 接入交换机1 | H3C | S5120-28P-Winet | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：192Gbps5、包转发率：42Mpps6、端口数量：28个7、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口8、控制端口：1个Console口9、VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）10、QOS：每个端口支持4个输出队列11、网络管理：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行基本业务配置12、额定：AC 100-240V；50/60Hz13、电源功率：31.5W | 台 | 6 | 2200 | 13200 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 40 | 接入交换机2 | H3C | S5120-52P-Winet | 1、应用层级：二层2、传输速率：10/100/1000Mbps3、交换方式：存储-转发4、背板带宽：336Gbps5、包转发率：132Mpps6、端口数量：52个7、端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口8、控制端口：1个Console口9、VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）10、QOS：每个端口支持4个输出队列12、网络管理：支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行基本业务配置13、额定：AC 100-240V；50/60Hz14、电源功率：31.5W | 台 | 6 | 3800 | 22800 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 41 | 六类配线架 | 一舟 | P197-24A | 1、标准：ANSI/TIA - 568-C.2 2、产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道3、标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高4、端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护5、后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸6、完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖7、IDC：磷青铜8、金针：磷青铜表面镀金9、线缆保护盖：PC 材料10、进线方式：180°进线，45°卡线设计11、卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG12、打线方式：568A/568B13、插头与插座插合次数：≥1000次14、导线端接次数：≥250次15、最高传输频率：250MHz16、工作环境温度：-10℃～+60℃ | 个 | 12 | 650 | 7800 | 中国、浙江一舟电子科技股份有限公司 |
| 42 | 六类跳线 | 一舟 | CAT 6 UTP | 1、标准：ANSI/TIA-568-C.2标准2、长度：2米标准跳线。3、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m，额定传输速率(NVP)：68%；4、导体：无氧圆铜、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对5、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离6、产品传输性能支持6节点100米标准信道和4节点9米短链路 | 条 | 350 | 16 | 5600 | 中国、浙江一舟电子科技股份有限公司 |
| 43 | 光模块 | H3C | H3C SM1310 | 原装H3C SFP单模1310nm光纤模块，传输距离10KM | 个 | 72 | 650 | 46800 | 中国、新华三技术有限公司 |
| 44 | 防静电地板 | 科伟 | KW60 | 1、底板规格：60\*60防静电地板2、材质：1mm厚钢板3、承重：每平方重1000KG以上，钢板厚度符合机房建设标准，包含15公分底座等所有安装附件4、包含防静电地板安装施工 | 平方 | 20 | 300 | 6000 | 中国、郑州科伟防静电地板有限公司 |
| 45 | 房间吊顶 | 泰山 | TS60 | 1、吊顶规格：60\*602、材质：矿棉板吊顶3、附件：包含配套吊顶龙骨，吊丝，4、包含4盏30Wled室内灯具更换，包含安装辅料 | 平方 | 20 | 180 | 3600 | 中国、泰山石膏股份有限公司 |
| 46 | 室内墙面处理 | 立邦 | 净味120 | 1、室内原有旧墙面铲除，2、墙面处理：房间墙面采用优质腻子粉刷2遍，打磨后乳胶漆刷涂，包含房间内破损旧墙面修复3、所有材料符合国家环保要求，无甲醛释放 | 平方 | 50 | 55 | 2750 | 中国、立邦涂料（中国）有限公司 |
| 47 | 窗户 | 美上嘉美 | DL63 | 1、尺寸：3米\*2米2、规格：壁厚为1.4MM（国标），采用DL63规格型号的铝型材，形状根据要求定制，窗户外开，材质为茶色断桥铝窗户，钢化磨砂玻璃，根据现场情况定做3、包含窗户安装所需的固定胶、膨胀螺栓等紧固件 | 平方 | 6 | 600 | 3600 | 中国、广东美上嘉美铝业有限公司 |
| 48 | 壁挂机柜 | 兴华 | XH60 | 30公分壁挂机柜，采用优质冷轧钢板经酸洗磷化防锈处理，表面喷涂防静电图层，机柜规格符合国标19英寸安装需求 | 个 | 12 | 500 | 6000 | 中国、香河县兴华金属制品有限公司 |
| 49 | 室内配电柜 | 兴华 | XH100 | 壁装配电柜，包含漏电保护开关，正泰电气模块，室内使用配电柜，符合房间配电使用，根据现场实际要求定制 | 个 | 1 | 500 | 500 | 中国、香河县兴华金属制品有限公司 |
| 50 | 六类网络模块 | 一舟 | M255 | 1、网络模块符合以下标准：ANSI/ TIA-568-C.22、产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道3、180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面4、IDC 采用45度自锁式结构交叉设计5、IDC材料：磷青铜6、金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量7、防尘盖：透明PC材料8、插头与插座插合次数：≥1000次9、导线端接次数：≥250次10、打线方式： 568A/568B11、卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG12、最高传输频率：250MHz13、额定电流：1.5A（20℃）14、工作环境温度：-10℃～+60℃15、质量采用一舟品牌，符合采用方要求16、线缆质保20年包含配套安装面板、配套安装底盒及附件 | 个 | 200 | 45 | 9000 | 中国、浙江一舟电子科技股份有限公司 |
| 51 | 电话模块 | 一舟 | M256 | 1、面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露3、风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入4、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用5、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm6、颜色：白色7、材料：ABS 8、产品符合REACH法规9、包含配套安装面板、配套安装底盒及附件 | 个 | 100 | 35 | 3500 | 中国、浙江一舟电子科技股份有限公司 |
| 52 | 六类网线 | 一舟 | CAT 6 UTP | 1、标准：ANSI/TIA-568-C.2标准2、产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准，通过标准最高传输频率250MHz测试，已按照要求提供线缆第三方检验报告证明，详见投标文件153-168页3、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m，额定传输速率(NVP)：68%4、导体：无氧圆铜、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对5、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离6、产品传输性能支持6节点100米标准信道和4节点9米短链路7、质量采用一舟品牌，符合采用方要求8、线缆质保20年 | 米 | 16000 | 2.3 | 36800 | 中国、浙江一舟电子科技股份有限公司 |
| 53 | 五类网线 | 一舟 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 1、产品符合以下标准：ANSI∕TIA-568-C.22、通过标准最高传输频率100MHz测试3、额定传输速率(NVP)：67%4、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m5、导体：软圆铜线、0.50mm±0.01mm，绝缘：HDPE，线对：4对6、屏蔽方式：U/UTP7、质量采用一舟品牌，符合采用方要求8、线缆质保20年 | 米 | 8500 | 2 | 17000 | 中国、浙江一舟电子科技股份有限公司 |
| 54 | 光纤 | 长飞 | GYXTW | 国标单模12芯光纤800米，国标单模24芯光纤800米，国标多模8芯光纤200米，室内皮纤3000米包含光缆布线费用 | 套 | 1 | 7000 | 7000 | 中国、长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 55 | 电源线 | 郑星 | BV-6 | 国标BV6平方纯铜线缆电源线，高纯无氧铜，最大负载11KW，负载功率45A，采用郑州第三线缆厂正品线缆 | 米 | 600 | 6 | 3600 | 中国、郑州郑星电器有限公司 |
| 56 | 线槽 | 联塑 | 39\*19 | 国标PVC线槽，质量保证，联塑线管，39\*19规格，包含配套钉卡 | 米 | 1800 | 3 | 5400 | 中国、联塑科技发展(武汉)有限公司 |
| 57 | 线管 | 联塑 | φ32 | 国标PVC φ32线管，质量保证，联塑线管，包含配套线卡及固定配件 | 米 | 400 | 6 | 2400 | 中国、联塑科技发展(武汉)有限公司 |
| 58 | 桥架 | 兴华 | DZ200 | 200\*100国标1.2mm厚线缆桥架，钢板经酸洗磷化吸塑处理，含配套连接件及吊丝，包含盖板，包含安装所需的桥架转角、翻角等安装配件。 | 米 | 500 | 48 | 24000 | 中国、香河县兴华金属制品有限公司 |
| 59 | 附件 | 长飞 | 定制 | 包含安装所需的国标19英寸72芯配线架3个，12芯配线架6个，24芯配线架6个，包含所需配套的耦合器，尾纤跳线和光缆熔接，电源插排等所有的安装附件 | 套 | 1 | 9500 | 9500 | 中国、长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 60 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 我方承诺，提供包含不低于550个信息点的综合布线人工费用，室内网络所有的设备安装、调试、人工等费用,包含办公楼1-6层外围所有附属外挂线缆、办公楼1-6层走廊附属外挂线缆等拆除费用等项目所有收尾工作。 | 套 | 1 | 83000 | 83000 | 中国、河南声视电子科技有限公司 |
| 合计 | 大写：柒拾壹万零捌佰捌拾元整 小写：710880元 （单位：人民币） |

投标人：河南声视电子科技有限公司（公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

1. 售后服务承诺书

致：鄢陵县人民政府办公室

我公司就鄢陵县政府办公楼信息化建设项目（二次）承诺如下：

1）免费保修期（质保期）：我司郑重承诺硬件3年质保，软件终生免费升级。质保期外所有设备免费维修（只收取不超过市场平均价格的材料费）。

2）故障响应时间：我司接到正式通知后30分钟内响应，2小时内到达用户现场，12小时内解决问题。所投货物非人为损坏出现问题，若不能在上述承诺的时间内解决问题，则提供与原问题机器同品牌规格型号的全新备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3）免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，将予以更换同品牌、同型号全新产品。

4）售后服务地点：郑州市金水区农业路72号1号楼9层905号。提供7\*24小时免费电话技术支持。联系人：李工 联系电话：0371-67989966

5）我公司技术人员对所售产品定期巡防，每年内不少于2次上门全免费维护保养服务。

6）人员培训计划：我公司组织工程师2-3人，负责对所售物品的配送、安装、调试和应用指导；为用户培训至少3-4人的熟练工作人员，所有费用均含在本次总报价中。

7）对系统的变更、扩容、升级、新技术应用及时提供指导、设计和资料交流方面的服务，提供终身的免费技术支持。

8）我单位保证本次所投设备均是符合国家相关质量标准的正规厂家合格产品。在质量保证期内安装的任何零配件，都是原设备厂家生产的或是经其认可的。

9）超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托我司进行维修和保障，我司将积极响应用户要求，并且质保期外所有设备免费维修（只收取不超过市场平均价格的材料费）。

投标人：河南声视电子科技有限公司（公章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期：2019年12月13日