**4.1分项报价表（货物类项目）**

项目编号：襄竞谈-2020-6

项目名称：襄城大食堂智能安防及音响灯光采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格****型号** | **技术****参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 双15寸内置2分频全频扬声器 | Σs系列 | 音箱类型:二分频无源音箱驱动器：HF:1×3"高音压缩驱动器，LF:2×15"铁氧体外磁低频单元频率响应 (±3dB)：45Hz-17kHz -10dB：40Hz-17kHz额定功率RMS:800W连续功率:1600W最大功率:3200W指向性(H×V):90°×50°灵敏度(1W/1m):102dB最大声压级:137dB(峰值)额定阻抗:4Ω | 只 | 2 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 2 | 专业音频功率放大器 | TA系列 |  功放类型 H类 两通道功率放大器短期最大输出功率：1200W×2（8Ω），1800W×2（4Ω）桥接单声模式:2000W（16Ω），3600W（8Ω）输入阻抗：非平衡输入10kΩ,平衡输入20kΩ频率响应:20Hz~20kHz @ (0/-0.25dB)总谐波失真:<0.1%@1kHz,10%额定功率互调失真:<0.1%@60Hz/7kHz,10%额定功率相移特性:<±15°@1w, 10Hz~20kHz 阻尼系数:>600@8Ω/100Hz信噪比:≥102dB(A计权)串音衰减：≥80dB增益差：≤0.5dB | 台 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 3 | 2分频12英寸全频返听扬声器 | FX系列 | 系统组成：HF:1×3"压缩驱动单元，LF:1×12"低频驱动单元频率响应(±3dB) ：70Hz-20kHz指向性(H×V)：45 °× 45° 返听角50°额定功率：350W 长期连续功率：700W短期连续功率：1400W灵敏度（1m/1W)： 98dB 最大声压级 ：121dB额定阻抗 :8 Ω |  只 | 2 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 4 | 两通道音频功率放大器  | A系列 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 600W×2 (4Ω/20ms) 1000W×2总谐波失真(@1kHz)：<0.025%互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB阻尼系数(@63Hz)：>300:1  | 台 | 1 |  |  | 品牌：HY产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
|  5 | 10寸内置2分频全频扬声器 | FX210 | 音箱类型:二分频无源音箱驱动器 HF:1×1.3"高音驱动器，LF:1×10"低频单元频率响应 (±3dB):50Hz-19kHz -10dB:45Hz-20kHz额定功率RMS:300W连续功率:600W最大功率:1200W指向性(H×V):100°×50°灵敏度(1W/1m):95dB最大声压级:126dB(峰值)额定阻抗:8Ω  |  只 | 4 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 6 | 两通道音频功率放大器  | a800 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 400W×2 (4Ω/20ms) 600W×2总谐波失真(@1kHz)：<0.025%互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.075%频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 台 | 2 |  |  | 品牌：HY产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 7 | 模拟调音台 | MG16XU | MG16XU 带效果器模拟调音台，16通道，最多10个话筒，16个线路输入 (8个单声道 + 4 个立体声) ，4编组母线 ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，高品质效果器：SPX，含24组预置效果器，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：YAMAHA产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 8 | 数字音频处理器 | DP系列 | 数字化音频处理器,采用高性能32位浮点DSP，24位192K采样率AD/DA芯片,为产品提供更好的动态处理及高保真还原能力;参量EQ(输入部分5段输出部分7段;延时：每路信号最大延时可达2.6秒;四路平衡模拟信号输入，八路平衡模拟信号输出,可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道;分频：Bessel / Butterworth 12/18/24/30/36dB peroctave and Linkwitz-Riley 12/18/24dB peroctave;静音分输入输出部;最多可存储50组不同的用户程序;USB及RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联; 音频特性：模拟输入输出频率响应:20Hz～20kHz, ±0.5dB动态范围:>110dB（A计权）总谐波失真:<0.006%输入阻抗:>10kΩ信噪比：≥110dB串音衰减：＞80dB最大输入电平：≥20dBu最大输出电平：≥20dBu负载阻抗：600Ω  | 台 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
|  9 | 一拖二手持无线话筒 | X8 | 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1,88 mV/PaBLX2手持式发射机:集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。-10 dB增益衰减轻质耐用结构彩色ID保护盖（可另购）BLX4单通道无线接收机:一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）XLR和¼英寸输出接口微处理器控制的内部天线分集双色音频状态LED指示灯绿色：正常音频电平红色：过高音频电平（过载/衰减） |  套 | 1 |  |  | 品牌：P-SOUND产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 10 | 八路电源时序器 | 8路 | 最大输入电流:60A单路最大输出电流:30A各电源通路最大输出功率:3KW延迟通断时间:1秒中控接口RS232:有联机支持:有数字显示电压表:有 | 台 | 1 |  |  | 品牌; DMJ产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 11 | 19"标准机柜 | 19" |  | 个 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 12 | 安装用信号线 | B587061 | RGVJP4V2×0.3mm2 | 卷 | 2 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 13 | 护套喇叭线 | 2×2.5mm2 | EVJE2×2.5mm2 | 米 |  |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 14 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 |  批 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 15 | 12寸内置2分频全频扬声器 | FX系列 | 音箱类型:二分频无源音箱驱动器 HF:1×44芯高音压缩驱动器，LF:1×12" 低频单元频率响应 (±3dB):50Hz-20kHz -10dB:45Hz-20kHz额定功率RMS:450W连续功率:900W最大功率:1800W指向性(H×V):110°×90°灵敏度(1W/1m):97dB最大声压级:130dB(峰值)额定阻抗:8Ω |  只 | 6 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 16 | 两通道音频功率放大器 | a系列 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 600W×2(4Ω/20ms) 1000W×2总谐波失真(@1kHz)：<0.025%互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB阻尼系数(@63Hz)：>300:1 |  台 | 3 |  |  | 品牌：HY产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 17 | 模拟调音台 | MG系列 | 带效果器模拟调音台，16通道，最多10个话筒，16个线路输入 (8个单声道 + 4 个立体声) ，4编组母线 ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，高品质效果器：SPX，含24组预置效果器，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：YAMAHA |
|  18 | 一拖二手持无线话筒 | X8 | 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1,88 mV/PaBLX2手持式发射机:集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。-10 dB增益衰减轻质耐用结构彩色ID保护盖（可另购）BLX4单通道无线接收机:一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）XLR和¼英寸输出接口微处理器控制的内部天线分集双色音频状态LED指示灯绿色：正常音频电平红色：过高音频电平（过载/衰减） |  套 | 1 |  |  | 品牌：P-SOUND产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 19 | 八路电源时序器 | 8路 | 最大输入电流:60A单路最大输出电流:30A各电源通路最大输出功率:3KW延迟通断时间:1秒中控接口RS232:有联机支持:有数字显示电压表:有 |  台 | 1 |  |  | 品牌：DMJ产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 20 | 19"标准机柜 |  |  | 个 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 21 | 安装用信号线 |  B587061 | RGVJP4V2×0.3mm2 |  卷 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
|  22 | 护套喇叭线 | 2×2.5mm2 | EVJE2×2.5mm2 |  米 |  |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
|  23 | 其它安装附材及安装配件 | 定制 | 定制 |  批 | 1 |  |  | 品牌：Beta Three产地：东莞市厂家：东莞市三基音响科技有限公司 |
| 24 | LED面光灯 | SR-系列 | 功率：120W光源：1颗100W COB 二合1，暖白、暖黄 单色或双色选择。功能：程序自走，自编程序，偏色校正，色温设置，菜单设置，DMX512受控执行和主从机设置，DMX512地址码设置，DMX512通道模式设置菜单显示：LCD数码显示控制：DMX512,声控，自走，主从控制特点：无闪光，采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；灯具内置智能温度与噪音平衡模块等级：IP20,风机自然散热产品尺寸：26\*26\*38cm重量：4.4kg |  台 | 8 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
|  25 | LED54全彩三合一染色灯 | SR-系列 | 电源：110-240V AC 50Hz/60Hz功率：180Wmax光源：3WLED灯珠54颗，3W其中红色54颗 3W 绿色54颗 3W蓝色54颗 发射角：35°(45°、25°可选)照度：照度：22400 LUX@1m(35°)控制信号：DMX512、自动、主从控制通道：9通道信号输入输出接口：3pin input、3pin output体积：350mm×230mm×290mm净重：5kg适用范围: 舞台 亮化 | 台 | 12 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 26 | 光束图案灯 | SR-系列 | 通道：16CHs控制模式：DMX 512,自走，声控，主从光源： 260W / 优灯 MSD 260 镇流器：电子镇流器色温:7500K平均寿命：1500小时显示屏:LCD触屏显示屏颜色： 1个颜色盘，14色+白光，可半色、可双向流动固定图案盘：1个固定图案盘，17种图案，图案盘可抖动双棱镜双向旋转调光：0-100%机械调光，频闪0.5-14次/秒，脉冲和随机频闪功能光圈：电动光圈100%-10%焦点：线性变焦0-25度水平： 水平540度，8/16Bit解析度 垂直：垂直245度，8/16Bit解析度 防护等级：IP20 尺寸：378x326x547mm重量：25KG | 台 | 8 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 27 | 双雾机 | SR-系列 | 电压:AC 220V-240V 50/60Hz限流保险:5A/250V功率:600W油桶容积:5ML风扇角度:可调输出风力调节:支持DMX-512:支持控制器:液晶控制器、遥控产品尺寸:590x50x450mm重量:33.2kg | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 28 | 信号放大器 | SR-J系列 | 8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)l 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。l 输入/输出光电隔离。l 8路独立放大驱动输出。l 信号放大整形功能，延长信号传输距离。l 增强数据总线接入设备数量的能力。l 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。l 电源: AC100V-240V / 50-60Hz |  台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 29 | 12路电源直通箱 | SR-J系列 | 技术参数和特点：供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.额定功率：12路×4KW;可适用于任何负载.过载与短路双重保护高分断空气开关.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用.外形尺寸(mm):L520×W480×H133.整机重量:13KG. | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 30 | 1024调光台 | SR-J系列 | 技术参数：◆DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。◆最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。◆内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。◆60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。◆带背光的LCD显示屏，中英文显示◆关机数据保持。◆U盘备份和升级。◆专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。◆电源：AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。◆尺寸：485 x 420 x 105mm |  台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 31 | 雾油 | BWY | （双雾机）专用烟油，无需预热 |  桶 | 8 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 32 | 铝灯钩、保险绳 | LUD | 产品参数:材质：铝承重：50Kg口径：30-60mm宽度：20mm颜色：亮色 | 套 | 44 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 33 | 耗材、插件 | 耗材 | 安装耗材、插件 | 批 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 34 | 灯光架 | 灯光架 | 国标钢管 |  批 | 1 |  |  | 品牌：桁架产地：河南厂家：河南柄辉金属制品销售有限公司 |
| 35 | 信号线 | 灯光控制信号线 | 国标 | 米 | 300 |  |  | 品牌：凯声产地：深圳厂家：深圳凯声电子有限公司 |
| 36 | 电缆线 | 灯光线缆 | 国标2\*2.5 电缆 |  米 | 300 |  |  | 品牌：三厂产地：郑州厂家：郑州第三电缆有限公司 |
| 37 | LED54全彩三合一染色灯 | SR-系列 | 电源：110-240V AC 50Hz/60Hz功率：180Wmax光源：3WLED灯珠54颗，3W其中红色54颗 3W 绿色54颗 3W蓝色54颗 发射角：35°(45°、25°可选)照度：照度：22400 LUX@1m(35°)控制信号：DMX512、自动、主从控制通道：9通道信号输入输出接口：3pin input、3pin output体积：350mm×230mm×290mm净重：5kg适用范围: 舞台 亮化 | 台 | 10 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 38 | 信号放大器 | SR-J系列 | 8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)l 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。l 输入/输出光电隔离。l 8路独立放大驱动输出。l 信号放大整形功能，延长信号传输距离。l 增强数据总线接入设备数量的能力。l 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。l 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 39 | 1024调光台 | SR-J系列 | 技术参数：◆DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。◆最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。◆内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。◆60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。◆带背光的LCD显示屏，中英文显示◆关机数据保持。◆U盘备份和升级。◆专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。◆电源：AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。◆尺寸：485 x 420 x 105mm | 台 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 40 | 铝灯钩、保险绳 | LUD | 产品参数:材质：铝承重：50Kg口径：30-60mm宽度：20mm颜色：亮色 | 套 | 20 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 41 | 耗材、插件 | 耗材 | 安装耗材、插件 | 批 | 1 |  |  | 品牌：ShengRong（晟蓉）产地：广州市厂家：广州市白云区石井晟蓉舞台灯光设备厂 |
| 42 | 灯光架 | 灯光架 | 国标钢管 | 批 | 1 |  |  | 品牌：桁架产地：河南河南柄辉金属制品销售有限公司 |
| 43 | 信号线 | 灯光控制信号线 | 国标 | 米 | 150 |  |  | 品牌：凯声产地：深圳厂家：深圳凯声电子有限公司 |
| 44 | 电缆线 | 灯光线缆 | 国标2\*2.5 电缆 | 米 | 150 |  |  | 品牌：三厂产地：郑州厂家：郑州第三电缆有限公司 |
| 45 | P4.81全彩 | 6.18米×2.5米=15.45平方米 | P4.81-高刷 | m2 | 15.26 |  |  | 品牌：三星产地：长沙长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 46 | 主控系统 | 视频处理器SV2 | 视频信号处理 | 套 | 1 |  |  | 品牌：三星产地：长沙长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 47 | 主控系统 | 接收卡16型 |  | 套 | 16 |  |  | 品牌：三星产地：长沙长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 48 | 主控系统 | 10-KW |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：正泰产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 49 | 主控系统 | 框架结构 |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 50 | P3 | 5.09米8×2.02米=10.28平方米 | P3-高刷 | m2 | 10.28 |  |  | 品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 51 | 主控系统 | 视频处理器SV2 | 视频信号处理 | 套 | 1 |  |  | 品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 52 | 主控系统 | 接收卡16型 |  | 套 | 28 |  |  | 品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 53 | 主控系统 | 10-KW |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：正泰产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 54 | 主控系统 | 框架结构 |  | 套 | 1 |  |  | 品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 55 | 防油烟摄像机 |  DS-ECD2045-L3/DNSK | 【防油污摄像机】200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机可拆卸镜头护罩方便清洗和更换传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS最小照度 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR镜头 4mm, 水平视场角81°镜头接口类型 M12宽动态范围 120dB视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG最大图像尺寸 1920 × 1080存储功能 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口 1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 报警接口 2对报警输入输出接口（三极管：超过30毫安建议加继电器）工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±20%，不支持POE电源接口类型 Φ5.5mm圆头电源接口功耗 DC12V: I3：5.5W Max；红外照射距离 I3：最远30米；防护等级 IP67尺寸(mm) 194.1×93.9×93重量 裸机:700g带包装：900g | 台 | 9 |  |  | 品牌：海康威视产地：深圳厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 56 | 红外网络枪机 | DS-IPCB12H-I | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON);0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4 mm@ F2.0, 水平视场角:86°(6mm (55°),8mm(43°),12mm (26°)可选)；支持数字宽动态；帧率 50Hz:25fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功率 5 W MAX；红外照射距离 最远可达30米；防护等级 IP67； | 台 | 33 |  |  | 品牌：海康威视产地：深圳厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 57 | 红外网络球机 | DS-2DE4223IW-D | 【200万像素4寸红外网络高清智能球机】图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080)视频压缩:H.265/H.264/MJPEG红外照射距离:100米焦距:4.8-110mm，23倍光学Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）水平速度:水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s垂直速度:垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s电源接口:DC12V网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）功耗:18W max（其中红外灯7W max）工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90%防护等级:IP66;尺寸:Φ164.5×290mm 重量:2Kg | 台 | 1 |  |  | 品牌：海康威视产地：深圳厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 58 | 红外半球 | DS-IPCT12H-I | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR焦距及视场角: 2.8 mm@ F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°宽动态范围: 120 dB视频压缩标准: 主码流：H.265/ H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264最大图像尺寸: 1920 × 1080存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12V±25%电源接口类型: Φ5.5 mm圆口电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max补光: 最远可达30米重量: 裸机：360 g; 带包装：520 g尺寸: 产品：Ø114.6 × 82.1 mm; 包装：145 × 145 × 120 mm | 台 | 5 |  |  | 品牌：海康威视产地：深圳厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 59 | 双目客流统计摄像机 | DS-2XD8846/C-IVW | 1/2.7”CMOS双目智能客流统计网络摄像机采用领先的双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向支持分类统计人员进入、离开情况支持实时数据上传和周期上传邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表支持高度过滤支持内置存储（EMMC）最低照度: 彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) ; 黑白:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR镜头: 2.0mm@F2.25,水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5°视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸: 2560×1440无线参数WiFi协议: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n频率范围: 2.4GHz信道带宽: 20/40MHz调制方式: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM传输速率: 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps有效传输距离: 50m接口类型: 甩线通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口音频接口: 标配mic in工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应: DC12±20%；支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss3功耗: DC12V 0.66A Max8W ; PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A，Max：8.3W防护等级: IP67补光距离: 红外：6m红外波长: 850nm产品尺寸(mm): 167×61×41mm包装尺寸(mm): 235×120×125mm裸机重量: 435g含包装重量: 725g | 台 | 4 |  |  | 品牌：海康威视产地：深圳厂家：深圳康威视科技有限公司 |
| 60 | 枪机支架 | 定制 |  | 个 | 40 |  |  | 品牌：智鑫产地：深圳厂家：深圳市智鑫宇科技有限公司 |
| 61 | 球机支架 | DS-1292ZJ | 铂晶灰铝合金70×97.1×173.4mm | 个 | 1 |  |  | 品牌：智鑫产地：深圳厂家：深圳市智鑫宇科技有限公司 |
| 62 | 摄像机电源 | 安防专用 | 12v-2A | 个 | 52 |  |  | 品牌：优森产地：深圳厂家：深圳优森电子技术有限公司 |
| 63 | 电脑 | H310 | intel G5400 DDR4 4G 独显 |  台 | 1 |  |  | 品牌：联想产地:北京 厂家：联想集团有限公司 |
| 64 | 防静电地板 |  | 定制陶瓷防静电地板 | 平方 | 15 |  |  | 品牌：星客产地：北京厂家：星客生态集团有限公司  |
| 65 | 大屏拼接系统 | 46寸 | 定制4K专业监控监视器 | 台 | 6 |  |  | 品牌：品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 66 | 支架 |  | 拼接屏壁挂支架 | 套 | 6 |  |  | 品牌：智鑫产地：深圳厂家：深圳市智鑫宇科技有限公司 |
| 67 | 大屏解码器 | DS-6908UD | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840\*2160@30HZ）编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 套 | 1 |  |  | 品牌：品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 68 | NVR存储 | DS-7832N-K2 | 硬件规格：2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出）软件性能：输入带宽：256M32路H.264、H.265混合接入最大支持8×1080P解码支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 2 |  |  | 品牌：品牌：三星产地：长沙厂家：长沙荣臻电子科技有限公司 |
| 69 | 硬盘 |  | 6T | 个 | 4 |  |  | 品牌：希捷产地：北京厂家：北京化辰悦科技有限公司 |
| 70 | 中心交换机 | GMA-FEQZ16 | 产品为非网管型全千兆以太网交换机，提供16个10M/100M/1000MRJ45自适应端口，每个端口最高提供1000Mbps的传输速率，是提升部门和工作性能的理想选择 全部端口均支持10M全/半工模式.100M全/半双工模式和1000M全工模式。支持IEEE802.3X全双工流控功能和半双工背压流控功能 电源：AC100V-240V 功耗：20W(MAX);工作温度：0-40度；储存温度：-40-70度 | 台 | 2 |  |  | 品牌：中科产地：深圳：厂家：深圳中科德能科技有限公司 |
| 71 | 交换机 | GMA-FEQZ24 | 产品为非网管型全千兆以太网交换机，提供24个10M/100M/1000MRJ45自适应端口，每个端口最高提供1000Mbps的传输速率，是提升部门和工作性能的理想选择 全部端口均支持10M全/半工模式.100M全/半双工模式和1000M全工模式。支持IEEE802.3X全双工流控功能和半双工背压流控功能 电源：AC100V-240V 功耗：20W(MAX);工作温度：0-40度；储存温度：-40-70度；湿度：5%-90%（RH无凝结） | 台 | 2 |  |  | 品牌：中科产地：深圳：厂家：深圳中科德能科技有限公司 |
| 72 | 交换机 | GMA-MS03-8E | 8个10/100/1000MRJ45自适应端口，每个端口支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商，支持端口自动翻转，即插即用，使用简单 | 台 | 10 |  |  | 品牌：中科产地：深圳：厂家：深圳中科德能科技有限公司 |
| 73 | 硬盘 |  | 4T监控专用硬盘 | 块 | 8 |  |  | 品牌：希捷产地：北京厂家：北京化辰悦科技有限公司 |
| 74 | 操作台 | 定制 | 专业监控操作台 | 张 | 1 |  |  | 品牌：嘉利产地：北京厂家：产嘉利恒兴科技有限公司 |
| 75 | 电源线 |  | rvvp2\*1.0平方 | 米 | 4060 |  |  | 品牌：迈智拓产地：郑州厂家：郑州迈智拓有限公司 |
| 76 | UPS |  | 产品型号 C6KS额定容量 6KVA/4800W输入相数 单相二线+地线输入功率因数 >0.99(满载时)输入电压 120Vac~275Vac输入频率 46Hz~64Hz输出相数 单相二线+地线输出功率因数 0.8（滞后）输出电压 220V±1%输出频率 市电供电时与市电频率同步：输入超出范围及电池供电时为50Hz±0.1%输出波形 正弦波总谐波失真 线性负载<2%；非线性负载<5%电流峰值比 3 ：1转换时间 0Ms(零中断)过载能力 负载小于105%，长期运作：负载在105%到125%之间，运行大于1分钟：负载在125%到150%之间，运作大于30秒电池电压 外接192V充电电压 220VDC备用时间(半载) 由外接电池决定电脑通讯 带RS232电脑通讯接口（可选配网卡）运行环境 温度：0~40℃：湿度0·90%未结露安全性能 符合GB4943-2001 (IEC60950-1999,MOD)标准要求外形尺寸（LWH） 240X500X416mm净重 18Kg | 组 | 1 |  |  | 品牌：迈智拓产地：郑州厂家：郑州迈智拓有限公司  |
| 77 | 综合网线　 |  | 超五类无氧铜网线 | 盘 | 20 |  |  | 品牌：海康威视产地：深圳深圳康威视科技有限公司 |
| 78 | 网线 |  | 超五类无氧铜网线 | 盘 | 20 |  |  | 品牌：海康威视产地：深圳深圳康威视科技有限公司 |
| 79 | 辅材配件 | 定制 | 插座、水晶头、接头、胶带费等其他 | 批 | 1 |  |  | 品牌：品牌：迈智拓产地：郑州厂家：郑州迈智拓有限公司 |
| 80 | 广播麦克风（前后奏提示音） | RL-218 | 1. 换能方式：电容式；2. 频率响应：40Hz-16KHz；3. 输出抗阻：200Ω；4. 指向性：心型指向；5. 灵敏度：-38dB±2dB；6. 供电电源：DC9V/220V；7. 拾音距离：20-50cm(参考)；8. 特点：带前后奏提示音。 | 只 | 1 |  |  | 品牌：RELY产地：深圳厂家：深圳市芯宝科技有限公司 |
| 81 | 数码播放器（带光驱、U盘、SD卡） | PH-3202A | 1. 1U标准机柜设计，高度铝合金面板；2. 微电脑控制，轻触式按键操作；3. 高亮度动态VFD荧光显示，电源指示灯；4. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；5. 通讯速度：9600bps；6. 自动播放控制，全数码伺服；7.兼容DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种格式光碟；8. 2路音频信号左右声道（L /R）输出；9. 1路色差视频输出；10. 可外扩U盘和SD卡； | 台 | 1 |  |  | 品牌：RATTOP产地：江西厂家：赣州百佳科技发展有限公司 |
| 82 | 前置放大器 | PH-3206 | 1. 2U标准机柜式设计，具有5路话筒输入，3路信号线路输入，2路紧急线路输入；2. 强行切入优先功能；MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能；3. MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；4. 第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能；5. 话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；6. 设有高音和低音独立调节；7. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：RATTOP产地：江西厂家：赣州百佳科技发展有限公司 |
| 83 | 同轴吸顶喇叭（5"，定压输入，额定功率:20W） | TK-205 | 1. 额定功率:20W；2. 最大功率:30W；3. 输入电压:70V/100V；4. 灵敏度:90dB；5. 频率响应:100Hz-20KHz；6. 最大声压级:100dB；7. 尺寸:203×80mm；重量：1.25KG8. 开孔尺寸:170mm；9. 安装方式:L型支脚；10. 单元:5"同轴×1；11. 材料:金属网罩,塑料外壳,带同轴高音,音质清晰嘹亮。 | 只 | 8 |  |  | 品牌：RATTOP产地：江西厂家：赣州百佳科技发展有限公司 |
| 84 | 时款壁挂音箱（白色）(4"全频×1+1"高音×1,定压输入,黑/白可选，额定功率:20W) | AK-220 | 1. ABS外壳，箱体厚实，有效防止低频共振，高低音层次分明，音质浑厚有力；2. 额定功率:20W；3. 最大功率：30W；4. 输入电压:70V/100V；5. 灵敏度:89dB；6. 频率响应:100Hz-20KHz；7. 最大声压级:96dB；8. 单元:4"全频×1+1"高音×1；9. 尺寸:145×220×16010.重量：2.2KG | 只 | 15 |  |  | 品牌：RATTOP产地：江西厂家：赣州百佳科技发展有限公司 |
| 85 | 纯后级广播功放(800W) | TF-800 | 1. 3U标准机柜式设计，纯后级功率放大器；2. 1通道LINK不平衡TRS输入，1通道LINK不平衡TRS级联输出；3. 1通道LINK平衡XLR输入，1通道LINK平衡XLR级联输出；4. 100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出；5. 总音量调节旋钮，可直接调节音量大小；6. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警；7. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；8. 独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害；9. 独特的放大电路，输出功率稳定，功率强劲，负载能力高，音色出众，高音明亮，低频浑厚；带压限电路，限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。技术参数：输出功率：800W ；输出电压：70V、100V or 4-16Ω；输入灵敏度：1V（0dB）；输出灵敏度：600Ω 1V（0dB）；信噪比：>106dB；频率响应：100Hz-18KHz；总谐波失真：<0.8%；产品尺寸（ mm）：480×132×534。 | 台 | 1 |  |  | 品牌：RATTOP产地：江西厂家：赣州百佳科技发展有限公司 |
| 86 | 音频线 | KS-225S | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设 | 盘 | 30 |  |  | 品牌：秋叶原产地：深圳厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 87 | 3.5转6.35音频线 | 3.5-RCA-G | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头（公）音频线，标配1.5米 | 条 | 1 |  |  | 品牌：秋叶原产地：深圳厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 88 | 布线、施工、安装、调试 |  | 产品设备安装调试 | 项 | 1 |  |  | 品牌：品牌：秋叶原产地：深圳厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 89 | 16口POE交换机 | MS4016-PWR |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三产地：深圳厂家：深圳市亿达成科技有限 |
| 90 | 8口POE | S9G-P |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三品牌：华三产地：深圳厂家：深圳市亿达成科技有限 |
| 91 | 主路由器 | MSR2600 |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三品牌：华三产地：深圳厂家：深圳市亿达成科技有限 |
| 92 | 机柜 | 厚60\*宽60\*高150 |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：品牌：秋叶原产地：深圳厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 93 | AP | NW8321C |  | 台 | 20 |  |  | 品牌：华三品牌：华三产地：深圳厂家：深圳市亿达成科技有限 |
| 94 | 网线 | 超五类网线,一箱300m | 护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套；适用于工程暗线架设 | 箱 | 20 |  |  | 品牌：安普产地：林州市厂家：林州市安普工矿器材厂 |
| 95 | 电源线 | RVV2\*1平方 |  | 米 | 2000 |  |  | 品牌：安普产地：林州市厂家：林州市安普工矿器材厂 |
| 96 | 辅材配件 |  | 插座、扎带、接头、水晶头等 | 批 | 1 |  |  | 品牌：安普产地：林州市厂家：林州市安普工矿器材厂 |
| 97 | 24口网管交换机 | NS-228 |  | 台 | 1 |  |  | 品牌：华三品牌：华三产地：深圳厂家：深圳市亿达成科技有限 |
| 98 | 24口千兆交换机 | MS4024P |  | 台 | 2 |  |  | 品牌：华三品牌：华三产地：深圳厂家：深圳市亿达成科技有限 |
| 99 | 面板+模块+底盒 | PM8611+PM5011 |  | 套 | 55 |  |  | 品牌：普禄克产地：山东厂家：思禄克科技（青岛）有限公司 |
| 100 | 光纤收发器千兆 | GH-M8110SH |  | 对 | 55 |  |  | 品牌：光弘产地：北京产地：光弘科技有限公司 |
| 101 | 光纤冷接头 |  |  | 个 | 120 |  |  | 品牌：光弘产地：北京产地：光弘科技有限公司 |
| 102 | 五口交换机 | S1E |  | 台 | 10 |  |  | 品牌：华三品牌：华三产地：深圳厂家：深圳市亿达成科技有限 |
| 103 | 超五类网线 |  | 超五类网线,一箱300m　 | 箱 | 8 |  |  | 品牌：爱普红太阳厂家：爱普红太阳科技有限公司 |
| 104 | 机柜 |  |  | 台 | 2 |  |  | 品牌：爱普红太阳厂家：爱普红太阳科技有限公司 |
| 105 | 附件 |  | 插座、扎带、线管、水晶头等其他 | 批 | 1 |  |  | 品牌：爱普红太阳厂家：爱普红太阳科技有限公司 |
| 合计 | 大写：　 　　 小写：  |

供应商（公章）：襄城县浩顺工贸有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：