**五、符合性审查证明材料**

**5.1分项报价表（货物类项目）**

项目编号：襄财询价采购-2020-19

项目名称：襄城县非洲猪瘟检测实验室建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 二级生物安全柜 | 品牌：鑫贝西  规格型号：BSC-1100IIA2-X | 1、A2 型  2、外部尺寸1100mm\*750mm\*2250mm  3、防爆安全玻璃 | 台 | 2 | 35000 | 70000 | 产地：中国济南、  厂家：济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 2 | 全自动高压灭菌器 | 品牌：厦门致微  规格型号：GR60DA | 一.性能指标  1.生产厂家具有中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证  2.容量:60升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径40CM可放入直径38CM,高度40CM的灭菌架。  3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢  4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间  5.时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟  6.温度和压力: 最高工作温度138℃ 设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力0.31Mpa 适用于全国不同海拔地区  7.缺水双重保护:配备双水位传感器,杜绝误判,防止干烧  8.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序  9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，缩短整个灭菌进程时间，提高工作效率，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。  10.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌  11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用  12.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度  13.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开  14.采用“Inspiration ”级新型智能化微电脑系统,功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制  15.防烫台面：灭菌器台面覆以树脂隔热层，避免烫伤。  16.具有六种灭菌模式，包含液体，固体，废弃物，琼脂等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式，  17.仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，打印机口前置，腔体深度合理。  18.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套，产品说明书（ZWKXM)  19.安全装置：八柱均分，闭盖检查系统：电动式双内锁：冷却锁OPEN温度：缺水保护、过压双重保护：自动故障检测系统、后台安全测试程序，温度监控漏电、过流与短路保护  20.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫  21. 八柱均分连锁装置.防烫保护、电动式双内锁、冷却锁、缺水双重保护、过压双重保护、过温与升温保护、过流,短路保护,漏电保护  22. 生产厂家具有CE-PED或ASME证，生产厂家具有医疗器械(灭菌设备)生产许可证 | 台 | 1 | 65000 | 65000 | 产地：中国厦门、  厂家：致微(厦门)仪器有限公司 |
| 3 | 高通量组织研磨仪 | 品牌：山东百欧  规格型号：BO-1 | 1、最大处理量同时可以处理48个样品。  2、可以同时处理48个装有样品的2ML研磨管  3、触摸屏显示,可以方便直观的操作  4、可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式  5、均质速度：0—70 HZ/秒 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 产地：中国山东、  厂家：山东百欧医疗科技有限公司 |
| 4 | 单道移液器 | 品牌：艾本德  规格型号：Eppendorf Research plus | 1、独立的吸头脱卸按钮  2、可整支消毒移液器  3、0.5-10ul、2-20ul、10—100ul、20-200ul、100-1000ul、500—5000ul各种量程可选 | 把 | 10 | 2500 | 25000 | 产地：中国上海、  厂家：艾本德(上海)实验室科技有 限公司 |
| 5 | 手动8道移液器 | 品牌：艾本德  规格型号：Eppendorf Research plus | 1、独立的吸头脱卸按钮  2、可整支消毒移液器  3、0.5-10ul、10-100ul、30-300ul各种量程可选 | 把 | 4 | 8000 | 32000 | 产地：中国上海、  厂家：艾本德(上海)实验室科技有 限公司 |
| 6 | ▲荧光PCR仪 | 品牌：西安天隆  规格型号：Gentier 48E | 1、检测通量：48  2、通道数：4  3、适用染料/探针：FAM, SYBR Green I；VIC, HEX, TET, JOE； ROX, TEXAS-RED;CY5等；  4、温控技术：半导体制冷片加热制冷技术  5、温控范围：0.0℃-100.0℃  6、温度准确性：≤ 0.1℃  7、模块控温精度：≤ 0.1℃  8、温度均匀性：±0.2℃  9、最大升温速率：8℃/s  10、最大降温速率：6.1℃/s  11、梯度范围：35℃-100℃  12、激发光源：高亮免维护LED  13、荧光检测器件：光电二极管  14、荧光扫描时间：2秒内完成48孔4色检测  15、荧光线性：≥0.990  16、样本重复性：Ct值CV% ≤ 0.5%  17、显示：7英寸全彩触摸显示屏，可单机运行  18、软件功能：支持绝对定量、相对定量、等温扩增、熔解曲线、基因分型、终点荧光分析等功能。  19、远程控制：可实现一台主控计算机控制10台仪器  20、断电保护：瞬时断电保护，在仪器重启后继续运行未完成实验  21、提供所投设备生产企业的ISO 13485和IOS 9001质量体系认证  22、配置：主机1台，品牌电脑（品牌：戴尔、型号：OptiPlex 3060 Tower 230650）一台，配套软件一套 | 台 | 1 | 196500 | 196500 | 产地：中国西安、  厂家：西安天隆科技有限公司 |
| 7 | ▲全自动核酸提取仪 | 品牌：西安天隆  规格型号：NP968-C | 1、处理体积：30uL-1000uL  2、样品通量：1-32  3、加热温度  3.1裂解加热温度：室温-105℃  3.2洗脱加热温度：室温-105℃  4、振荡混合：多模式多档可调  5、提取方法：磁珠法  6、内部程序：内建＞15组实验程序（可存储>500组程序）  7、程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序  8、污染控制：内置紫外消毒装置,顶部创新设计的排气过滤吸附系统（内置生物滤棉），防止运行时实验舱与实验室的气溶胶交叉污染，符合高灵敏度试剂操作要求。  9.提供所投设备的医疗器械产品备案登记表；  10.提供所投设备生产企业的ISO 13485和IOS 9001质量体系认证；  11、配套试剂供应  11.1提供与所投仪器同一品牌的磁珠法核酸提取试剂说明书；（试剂与仪器的匹配性保证实验结果）  11.2提供配套试剂备案登记表（确保试剂稳定性） | 台 | 1 | 146500 | 146500 | 产地：中国西安、  厂家：西安天隆科技有限公司 |
| 8 | 台式高速冷冻离心机 | 品牌：北京大龙  规格型号：D3024R | 1、转速：15000转/分  2、转子：24\*1.5ml转子  3、温度可调：室温～-20℃ | 台 | 1 | 27000 | 27000 | 产地：中国北京、  厂家：大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 |
| 9 | 掌式离心机 | 品牌：北京大龙  规格型号：D1008E | 1、转速：5000转  2、转子：6\*2ml；2\*PCR8联排 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 产地：中国北京、  厂家：大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 |
| 10 | 漩涡仪 | 品牌：北京大龙  规格型号：MX-E | 1、运转方式[mm]：圆周  2、周转直径振幅[mm]：4.8  3、速度范围[rpm]：0-3000  4、运转方式：点动 | 台 | 1 | 1000 | 1000 | 产地：中国北京、  厂家：大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 |
| 11 | 金属浴 | 品牌：北京大龙  规格型号：HB120-S | 1.加热温度范围[℃] ：室温 +5 -120  2.温度显示：LED  3.控温精度[℃]：±0.5  4.安全温度[℃] ：140  5.配置：主机一台，1.5mL 离心管模块一个 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 产地：中国北京、  厂家：大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 |
| 12 | 双温医用冰箱 | 品牌：中科美菱  规格型号：YCD-EL260 | 1、立式，双门  2、有效容积：280L  3、LCD数字温度显示  4、冷藏温度2～8℃、冷冻温度-10～-26℃可调  5、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室应独立控制运行 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 产地：中国安徽省合肥市、  厂家：中科美菱低温科技股份有限公司 |
| 13 | 大容量低速离心机 | 品牌：湖南湘仪  规格型号：TDZ5-WS | 1、最高转速：5000r/min  2、最大相对离心力：4390xg  3、整机噪声：<65dB（A）  4、配套转子：,32x15ml水平转子及10ml适配器 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 产地：中国湖南、  厂家：湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 |
| 14 | 恒温培养箱 | 品牌：泰斯特  规格型号：DH124L | 1、使用温度范围：RT+5～65℃  2、温度分辨率：0.1℃  3、温度波动度：≤0.5℃  4、温度分布精度：≤1℃  5、内容积：124L | 台 | 2 | 8000 | 16000 | 产地：中国天津、  厂家：天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 15 | 高速离心机 | 品牌：北京大龙  规格型号：D3024 | 转速：15000转/分  转子：24\*1.5ml | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 产地：中国北京、  厂家：大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 |
| 16 | 水浴锅 | 品牌：泰斯特  规格型号：DK-98-Ⅱ单列两孔 | 1、使用温度范围：RT+5～100℃  2、温度分辨率：0.1℃  3、温度波动度：±0.5℃  4、温度分布精度：±0.1℃  5、内容积：6.6L | 台 | 1 | 600 | 600 | 产地：中国天津、  厂家：天津市泰斯特仪器有限公司 |
| 17 | 分子雾化消毒机 | 品牌：湖南幻影  规格型号：360 | 1、 功率3kw  2、 悬浮消毒无死角  3、 雾化效率：100立方/分钟  4、消毒剂20L | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 产地：中国湖南、  厂家：湖南幻影三陆零农牧科技有限公司 |
| 18 | 磁力搅拌器 | 品牌：北京大龙  规格型号：MS-H280-Pro LED | 1．盘面尺寸：Ф135mm(5英寸）  2.电机类型：直流电机  3.加热温度范围：室温-280℃，步长1  4.温度显示：LED  5.温度显示分辨率：±1℃ | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 产地：中国北京、  厂家：大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 |
| 19 | 真空度检测仪 | 品牌：扬州志力  规格型号：YS1 | 1.火花束长度：15-30mm  2.可连续工作8小时以上 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 产地：中国扬州、  厂家：扬州志力电气科技有限公司 |
| 20 | 不间断电源 | 品牌：山特  规格型号：2kv | 1、输出功率1.5kw  2、连续可工作3小时 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 产地：中国深圳、  厂家：山特电子(深圳)有限公司 |
| 合计 | | 大写：陆拾捌万陆仟陆佰元整　　　　　　小写：686600.00元 | | | | | | |

供应商（公章）：河南祺之诺商贸有限公司