# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 运动场悬浮拼装地板 | 304x304x13.7（mm） | 1. 产品规格304x304x13.7（mm）   2.反弹率为97％；  3.经过高温（80摄氏度72h）低温（－40摄氏度72h）实验后无融化、无龟裂、无明显色差；  4.摩擦系数为0.6；  5.耐老化实验（168H）无色差、无粉化；  6.24小时总挥发性有机物浓度为0.559mg/立方米 | ㎡ | 4300 | 107 | 460100 | 河北内丘、  河北科莱帝塑料制品有限公司 |
| 合 计 | | 大写：肆拾陆零壹佰元整　　　　　 小写：460100元 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌市顺风鸟体育用品有限公司