**投标分项报价一览表**

招标编号：ZFCG－G2017104-1号

项目名称：防尘试验箱、防水试验等设备D包 单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 形状激光测量显微系统 | VK-X150 | 1、X/Y方向图像显示分辨率为10nm，重复精度为30nm  2、z向显示分辨率为0.005um，重复精度为0.02um  3、激光为红色半导体激光  4、物镜配有X10，X20，X50，X100，放大倍率最大为19200倍  5、具备面扫描和线扫描两种扫描方式，面扫描速度≥120Hz、线扫描速度为7900Hz。  6、带有自校准机构，不需要送回厂家校准  7、具备只能扫描模式，可以自动寻找焦点，可以实现自动测量  8、可以实现2D、3D图像观察，可以测量长度、高度、角度、面积、体积、粗糙度  9、光电倍增管为16bit  10、具有HDR高清拍摄功能  11、CCD光学像素为700万  12、分析软件，安装到任意台pc中  13、可以实现拼接功能，拼接张数为25×25张 | 套 | 1 | 683000 | 683000 | 日本、基恩士 |
| 2 | 台式计算机 | DELL  T130 | intel Xeon 处理器E3-1220V6（4核、3.0GHz、8MB），内存16GB(4GBx4)DDR4，硬盘1TB，显示器21寸 | 台 | 1 | 9500 | 9500 | 中国、DELL |
| 3 | 激光打印机 | HP | A4黑白激光打印机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 中国、HP |
| 合 计 | | 大写：陆拾玖万伍仟伍佰元整 小写：695500元整 | | | | | | |