**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |
| 1 | 数据安全对接系统 | 2U，DSCS-1000 | **系统组成：**  数据安全对接系统包含1台前置对接网关和1台后置对接网关;  **功能指标：**  1、支持信令交换功能：支持SIP协议在PDT专网和公安信息网直接的通讯交互;  2、支持数据交换功能：支持PDT专网和公安信息网数据库类型和文件类型数据交换;  3、支持服务管理功能：支持服务各类基本信息的管理，包括服务方基本信息的注册、修改、审核、数据资源的授权等;  4、支持系统监控功能：支持数据交换监控、服务器监控、操作日志监控、事件告警等;  5、支持系统管理功能：支持用户管理、权限管理、群组管理及数据字典管理等;  6、支持安全管理功能：支持病毒过滤、身份认证、数据加密及安全审计等功能;  7、支持集中控制功能：采用集中管理方式，将操作指令分发至相应的服务器。  **性能指标：**  1、支持数据交换性能指标：数据库同步≥2000条/秒、FTP同步≥200个/秒;  2、支持服务性能指标：响应时间≤50ms;并发数≥600；  3、支持稳定性运行时间>5000小时。 | 套 | 1 | 490,500.00 | 490,500.00 | 上海，上海辰锐信息科技公司 |
| 2 | 集中监控与审计系统监管系统（升级版） | 2U，CMAS-JG-1000 | **硬件配置：**  支持硬盘：Seagate 1T 硬盘 7200rpm。  **功能指标：**  1、此版本为按照《公安信息通信网边界安全接入平台规范》总体要求，对现有已建的社会企事业、党政军、公安驻地外、移动警务、视频安全接入（2路）、互联网安全接入等六条链路的探针及监控审计系统的升级版本，同时支持统一纳入网络日志审计系统管理；  2、支持不同接入对象（链路、应用、设备）的信息注册和管理，完全符合部级规范；  3、支持对多种设备进行监控，并提供统计分析报表；  4、支持对各种接入应用的运行情况进行监控，能够提供统计分析报表；  5、支持平台异常告警与处理，能够判断是否出现安全事件，一旦事件发生则启动报警；  6、支持动态、实时展示平台链路和设备情况；  7、支持SNMPV2.0/3.0、SYSLOG协议。  **性能指标：**  1、支持最大吞吐量≥1000Mbps；  2、最多支持≥1000个接入业务；  3、平均页面响应时间<1S；  4、可支持链路数≥4条。 | 台 | 1 | 295，000.00 | 295，000.00 | 上海，上海辰锐信息科技公司 |
| 3 | 网络日志审计系统 | 2U，TSOC-SA | 1、具有专用硬件平台和安全操作系统，符合《公安信息通信网边界安全接入平台规范》；  2、事件采集≥80000EPS，事件关联分析≥3500EPS；  3、内置≥2TB磁盘存储空间；  4、标准2U机架，冗余电源；  5、支持≥5个10/100/1000M Base-T电口，1个Console口；  6、支持≥40个审计对象授权；  7、支持统一接入公安党政军、驻地外等六条链路、以及本次新建的PDT链路监控审计日志，进行访问日志的记录和查询，支持2年以上日志记录；  8、支持按照标准实现与公安信息日志审计平台对接。 | 台 | 1 | 115，000.00 | 115，000.00 | 北京，北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 4 | 三层交换机 | 1U，S5130S-28P-EI | 以太网交换机主机(24个10/100/1000Base-T+4个100/1000Base-X SFP Combo+2Slots)+4个光模块。 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 | 杭州，  新华三技术有限公司 |
| 5 | 防火墙 | 2U,USG-FW-4000 | 具有多核处理器架构，支持网络处理能力≥10G，支持并发连接数≥300万，标准2U机箱，支持双电源，主机配置1个管理网口，1个串口、1个HA接口，配置≥4个千兆电口；支持1个扩展插槽，可扩展万兆光接口。 | 台 | 1 | 95,000.00 | 95,000.00 | 北京，北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 6 | 网闸 | 2U, GAP-6000 | 支持系统吞吐量≥750M，支持内部带宽≥5G，支持延时<10µs，硬件配置：2U机箱，支持冗余电源；内网：配置≥4个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；外网：配置≥4个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口。 | 台 | 1 | 103,000.00 | 103,000.00 | 北京，北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 合计 | | 大写：壹佰壹拾壹万零伍佰元整　　　　小写：1,110,500.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：上海辰锐信息科技公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：