# 许昌众成科技有限公司分项报价表

项目编号：ZFCG-G2017134号 货币单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **产品型号** | 技术参数 | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **厂家产地** |
| 1 | 台式电脑 | 联想M410-D002C | 机型：台式计算机  \*CPU：Intel 酷睿四核I5-6500处理器，CPU主频：3.2GHz  内存：4G，2个DIMM内存插槽  \*主板：Intel B250芯片组  硬盘：1000G 7200RPM 3.5" SATA3  \*声卡：集成5.1声道声卡，提供后置3个立体声输出接口，可以实现连接5.1音箱。  网卡：10/100/1000M以太网卡  \*显示器：19.5寸宽屏液晶，提供VGA+DVI接口，具有低蓝光护眼功能。  \*标配接口：VGA接口1个，串口1个，USB接口8个。前置4个USB3.0  \*键盘及鼠标：PS2防水键盘和光电鼠标，非转接方式连接主机。  操作系统：原厂预装正版windows7系统 | 台 | 220 | 4120 | 906400 | 联想（北京）有限公司  北京 |
| 2 | 笔记本电脑 | 联想E42-80 | 机型：便携式计算机  \*CPU：Intel酷睿 I5-7200U处理器，主频2.5GHz，睿频3.0，支持vPro技术  液晶屏：14.0英寸 LED 防眩光超薄型液晶显示屏  \*显卡： 2GB DDRⅢ独立显卡，支持双显卡切换  声卡：High Definition Audio(支持高保真)  \*内存：8GB 内存  \*硬盘：1000GSATA 硬盘  \*光驱：内置热插拔DVD Super-Multi 刻录光驱  \*网卡：内置1000M 以太网卡  无线通讯：802.11 AC无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙BT4.0  操作系统：原厂预装正版windows7系统 | 台 | 10 | 4320 | 43200 | 联想（北京）有限公司  北京 |
| 3 | 打印机 | 联想LJ3803DN | 黑白A4激光打印机  CPU主频：600MHz  打印分辨率：1200×1200dpi；  打印速度：38ppm；  \*首页输出时间：<6.5秒  \*打印厚度：60－220gsm  标准进纸容量：250页＋50页  \*最大月打印负荷：30,000页  \*墨粉容量：3000页（随机）  \*硒鼓寿命：30,000页  打印机内存：512MB  标配自动双面打印功能  \*打印机语言：SPL,PCL6,PS3,PCL5e, IBM Proprint, EPSON, KS, KSSM, PDF V1.7 | 台 | 10 | 1850 | 18500 | 联想（北京）有限公司  北京 |
| 4 | 多功能一体机 | 联想M7675DXF | 机器类型：[黑白激光多功能一体机](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2256/)  功能：[打印/复印/扫描/传真](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s246/)四合一  最大处理幅面：[A4](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2239/)，  处理器主频：266MHz，  内存标配：64MB，  双面功能：[自动](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2258/)，  接口类型：USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口，[支持有线网络打印](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s4508/)，电话扩展接口。  打印性能：黑白打印速度30ppm，  打印分辨率2400×600dpi，  首页打印时间＜8.5秒，  打印语言：PCL6，BR-Script3，  打印其它性能：省墨打印，墨粉浓度调整，海报打印，多合一打印，页眉页脚打印，保密打印  复印性能：复印速度30cpm，  复印分辨率：600×600dpi，  首页复印时间：＜10秒，证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印  扫描性能：扫描控制器标准配置，扫描类型[平板+馈纸式](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5216/)，  扫描元件：CIS，  扫描速度：2.63秒（A4）（Mono），7.89秒（A4）（Color），  光学分辨率彩色：600×2400dpi，黑白：600×1200dpi，最大分辨率：19200×19200dpi  传真性能：传真控制器标准配置，  传真类型:[黑白](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s3854/)，  调制解调器速度:33.6kbps，PC-FAXPC-FAX发送和接收双向，电话手柄标配  介质规格：介质类型普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签，  介质尺寸：A4，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5 (Long Edge)，B6(ISO)，A6，Executive，16K，  介质重量：60-163g/㎡，  供纸盒容量标配：250页，手动纸盘：1页，输出容量100页，自动供纸器支持，可进纸35页  耗材类型：[鼓粉分离](http://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5222/) | 台 | 10 | 2300 | 23000 | 联想（北京）有限公司  北京 |
| 总计：大写：玖拾玖万壹仟壹佰元整 小写：991100元 | | | | | | | | |