**许昌市第四批市保单位文物保护标志牌制作安装工程**

**采购需求**

一、项目概况

     （一）项目名称：许昌市第四批市保单位文物保护标志牌制作安装工程

（二）项目需求：见附表。

（三）采购预算：153700元。

（四）招标方式：竞争性谈判

二、供应商资格要求

**投标人通常应当具备下列条件：**

(一)投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(二)本项目不接受联合体投标。

**三、项目需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **工程量** | **项目特征** |
| 1 | 雕刻碑体石材 | 项 | 29 | 1. 材质：青石质 2. 规格：1.2\*1\*0.1米，嵌入基座0.15米 3. 饰面：雕刻文字、文物保护范围图、打底色等。具体详见附图 |
| 2 | 雕刻基座石材 | 项 | 29 | 1.材质：青石质  2.规格：1.5\*0.8\*0.5米  3.做法：须弥座、仰府斗、加枋，表面做墩点处理。具体详见附图 |
| 3 | 基础地坑 | 项 | 29 | 1. 人工挖地坑   2.地坑规格：2\*1\*0.5米  3.基础：C15混凝土，含优质云石胶粘合剂等辅料  4.混凝土类别：现场搅拌 |
| 4 | 运输及安装 | 项 | 29 | 1. 运距：至各市级文保单位安装地点 2. 安装：包括碑体及基座的装卸及整体安装 |

**四、相关要求**

(1)投标单位报价包含本项目范围内的制作、运输、安装、维修、管理、协调费用以及成本、利润、税金、措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

(2)现场踏勘：自行踏勘。

(3)自文物保护标志牌安装到位后壹年内如果出现掉字、掉色、开裂、歪倒等现象，中标单位应无偿进行维护或更换；

(4)保护标志牌制作安装工程时间为60个工作日（自中标合同签订之日起）。

（5）交付地点：许昌市第四批市保单位

（6）验收标准：根据招标文件要求及合同规定，由采购人组织验收。

**五、付款方式**


文物保护标志牌全部安装到位，经验收合格后一次付清。

**六、采购单位联系方式及地址**

     联系人：潘先生        联系电话：0374-2965952

    递交书面材料地址：许昌市八一路广电大厦1902室

附件1.碑体正面和反面内容样稿



附件2.基座样式

