**许昌市财政国库支付中心“办公设备”项目货物采购需求**

**一、投标条件：**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）本次招标不接受联合体投标。

**二、货物需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** | **预算** |
| 1 | 商用台式一体机 | 处理器：Intel双核四线程处理器，主频≥3.5 GHz，缓存≥3 MB，14纳米制程内存：≥4G DDR4，≥2个内存插槽硬盘：≥1T主板：≥INTEL Q270显示屏：≥21.5英寸IPS宽屏，分辨率≥ 1,920 x 1,080，前置摄像头分辨率≥1280x720支架：可升降及旋转底座显卡：核芯显卡、支持双屏显示音频：集成声卡，双扬声器，双麦克风扩展插槽：2个M.2（1个用于WLAN的M.2插槽和1个用于存储的M.2插槽）端口和接口：1个麦克风/耳机；1个多合一读卡器；USB≥6个（USB3.0≥4）；1个RJ-45；1个串口；2个PS/2；1个DP或HDMI通信：内置Intel 802.11 AC无线网卡+内置蓝牙+千兆网卡电源：≥160 W高效电源。 | 台 | 28 | 4400 |
| 2 | 笔记本电脑 | 处理器：Intel酷睿i5处理器6代或以上，主频≥2.9GHz，缓存≥4M内存：≥4GB硬盘：≥1TB SATA显卡：≥2GB独立显卡，支持双显卡切换液晶屏：≥15.6英寸LED防眩光超薄型液晶显示屏光驱：支持热插拔DVD刻录光驱或第二块电池摄像头：720P高清摄像头电池：≥41Wh网卡：内置千兆网卡及802.11 AC无线网卡安全设备：标配指纹识别器标准接口：≥4\*USB接口（至少2个USB 3.0）、1个VGA，1个HDMI，1个RJ45，1个Combo audio，1个四合一读卡器。 | 台 | 2 | 4900 |
| 3 | 激光打印机 | A3幅面黑白激光打印机，标配内存：≥128M，首页打印时间：＜10秒，打印速度不低于30页/分钟（A4），打印分辨率：600×600dpi，可选自动双面打印组件，标配支持有线网络打印，月打印负荷50000页，标配进纸盒容量：250页，标配出纸盒容量：250页，耗材：一体化硒鼓，正常硒鼓寿命不低于10000页，随机硒鼓寿命不低于8000页。 | 台 | 6 | 5900 |
| 4 | 激光打印机 | A4幅面黑白激光打印机，标配内存：≥512M，预热时间：＜16秒，定影方式：按需定影，打印速度不低于27页/分钟，打印分辨率：600×600dpi，标配支持自动双面打印、支持有线及无线网络打印，月打印负荷10000页，标配进纸盒容量：250页，标配出纸盒容量：100页，耗材：一体化硒鼓，正常硒鼓寿命不低于2200页，随机硒鼓寿命不低于1500页。 | 台 | 2 | 1900 |
| 5 | 激光传真机 | A4幅面黑白激光传真机，标配电话手柄，5行全中文液晶屏，标配内存：≥64M，预热时间：＜15秒，具有传真、复印、打印功能，定影方式：按需定影，调制解调器速度：33.6kbps，复印速度不低于12页/分钟，打印速度不低于18页/分钟，打印分辨率：600×600dpi，自动输稿器容量不少于30页，标配进纸盒容量不少于150页，耗材：一体化硒鼓，正常硒鼓寿命不低于2000页，随机硒鼓寿命不低于800页。 | 台 | 1 | 2000 |
| 6 | 碎纸机 | 碎纸能力：5张/次，碎纸速度：3米/分钟，碎纸效果：2×6mm，碎纸宽度：225mm。 | 台 | 7 | 800 |
| 7 | 投影机 | 显示系统：3LCD面板尺寸：0.67英寸分辨率：1920×1200亮度：≥5200流明对比度：≥10000:1灯泡功率：300W光源寿命：标准模式4000h，节能模式：6000小时变焦比：1.7X投射比：1.4-2.3镜头调节类型：手动变焦/聚集/位移镜头位移：垂直0-50%，水平±4.4%扫描频率：水平31.5k-106kHz，垂直56-120MHz输入端口：HDBaseT（RJ45插孔）×1，15针微型D-sub端子×1，HDMI（兼容HDCP）×2（HDMI1支持MHL输入），3.5毫米立体声端口×1，RCA×2（L/R），USB-A（用于选购的USB无线适配器），LAN(RJ45端子)×1，9针D-sub端子×1输出端口：15针微型D-sub端子×1，HDMI（兼容HDCP）×1,3.5毫米立体声端口×1电源：AC100V-120V,AC220V-240V重量：不低于7KG特点：新一代无极配向膜液晶板设计，色温“自定义”调节，Accentualizer（图像分明处理器），WUXGA高清，HDCR引擎，图像优化，视频降噪功能，DICOM模式，画中画和双画面功能，及时堆叠功能，镜头位移，边缘融合，易维护边角校正功能。 | 台 | 1 | 21000 |

**三、其它要求**

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，**否则为无效投标。**

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，**否则为无效投标。**

3、本项目的核心产品：序号1商用台式一体机、序号3激光打印机。

4、产品序号1、2、3、4、7需提供生产厂家技术参数证明文件，加盖投标供应商公章。

5、供货期：7天。

6、付款方式：验收合格后，全额付款。