# 开标一览表

项目名称：东城区增建体育健身设施和儿童游乐设施项目

招标编号：JZFCG-G2017076

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| / | 东城区增建体育健身设施和儿童游乐设施项目 | 大写：壹仟捌佰玖拾伍万伍仟捌佰贰拾陆元整 小写：￥18955826.00 | 签订合同后10日历天完成 | 无 |

投标人（公章）：河南欣泰信息技术有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2017年12月27日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格及型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| **全民健身场地 儿童游乐设施-1**  1、科技广场（东场）10号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-1702E0922-02 | 1、地面以上规格：18300\*21500\*9000mm(长\*宽\*高)；场地尺寸： 20000\*24000mm。2、整套器材包含如下部件：165立柱3根、铁质足球4组、非标蜈蚣梯1套、非标钻网3套。3、四个足球形状的圆球作为连接整个设施的转向平台，用特制红色攀爬筒状网绳把4个足球连接起来。一个上梯口，两个圆形滑筒出口，九节滑筒1套、十八节滑筒1套。滑梯一高一低造型弯曲S型下滑，适合不同年龄儿童的喜好。 | 套 | 1 | 590000 | 590000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 公鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.公鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小鸭摇摇乐 | WD-BY010 | 1.小鸭摇摇乐  | 套 | 1 | 6270 | 6270 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 小狗摇摇乐 | WD-SP007B | 1.小狗摇摇乐 | 套 | 1 | 5830 | 5830 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 弧形安全秋千 | WD-HT0205 | 1.弧形安全秋千2.规格：2610\*370\*2300mm  | 套 | 1 | 6100 | 6100 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2、科技广场（西场）10号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-1702E092-02 | 1、地面以上规格：5600\*15800\*6700mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 8000\*17000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱8根、铁质塔顶2组、蜈蚣梯1套、850新单滑1套、双层平面网2套、开孔平台2张、上下鉆梯2组、钻网1套、八节滑筒2套、PE挡板8个攀岩板1套、梯形护网4张。3、2个上梯口，两个圆形滑梯出口，一个直形滑梯，圆形滑梯在5米处分别南北朝向弯曲下滑，在1米处有一直形滑梯；2个滑梯分别由两个锥形造型的鼎将两个滑梯连接在一起，中间由特制红色攀爬网绳相通；在1米处是四方形的红色攀爬网绳蹦床（开孔平台2张）。 | 套 | 1 | 420000 | 420000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 公鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.公鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小鸭摇摇乐 | WD-BY010 | 1.小鸭摇摇乐  | 套 | 1 | 6270 | 6270 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 互动转椅 | WD-HT0215 | 1.互动转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 塑胶平衡木 | WD-TZ019 | 1.塑胶平衡木2.规格：2740\*430\*530mm  | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3、许都路北侧、百花北路西侧④号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99006367 | 1、地面以上规格： 10100\*9000\*4600mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 12000\*11000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱24根、大鹏顶7套、六步梯1套、平台间五步梯2套、1165四方平台6张、1165梯形平台1张、塑胶挡板9个、四方梯1套、S滑1套、三节单滑1套、天梯1套、彩虹桥1套、塑胶攀爬梯1组、六节三道滑梯1组（挡板中包含凸镜挡板、直条挡板、水滴挡板）。3、2个上梯口，4个直形滑梯出口，一个螺旋滑梯，其中3个滑梯并列相间；分别在2个梯面高度滑下；设施分别有青绿色、黄色、蓝色和牙白色4种颜色组成。 | 套 | 1 | 250000 | 250000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 小花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.小花摇摇乐  | 套 | 1 | 6200 | 6200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 塑胶平衡木 | WD-TZ019 | 1.塑胶平衡木2.规格：2740\*430\*530mm  | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 弧形安全秋千 | WD-HT0205 | 1.弧形安全秋千2.规格：2610\*370\*2300mm  | 套 | 2 | 6100 | 12200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4、清潩河莲城大道与前进路⑥号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-CS003 | 1、地面以上规格： 11000\*5100\*5400mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 13000\*7000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱20根、风帆顶2组含6片风帆、海盗船头1组、三步梯1套、1050四方平台11张、1050三角平台3张、塑胶挡板21个、B形梯1套、S滑1套、七节滑筒1套、波浪滑梯1套、城堡条12套、一节钻筒1套、塑胶攀爬梯1组、铁栏杆1排（挡板中包含凸镜挡板、城堡直条挡板、窗格挡板）。3、2个上梯口，3个滑梯出口；其中：1个圆形螺旋滑梯出口，一个直形滑梯，1个直形螺旋滑梯出口。设施分2层步局，在2层有筒状和踏板的梯面走廊连接两个梯口，在2层分别南北朝向弯曲下滑，在1层有一直形滑梯；本套设施分别有黄色、蓝色和牙白色3种颜色组成；适合不同年龄儿童的喜好。 | 套 | 1 | 220000 | 220000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（两坐蔸） | WD-SW003C | 1.秋千（两坐蔸）2.规格：3825\*1350\*2430mm  | 套 | 2 | 14550 | 29100 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.小花摇摇乐  | 套 | 1 | 6200 | 6200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 攀爬幽浮B | WD-PY311 | 1.攀爬幽浮B2.规格：5700\*6100\*2700mm  | 套 | 1 | 56400 | 56400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 互动转椅 | WD-HT0215 | 1.互动转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5、新兴路与学院路交叉口⑦号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99006366 | 1、地面以上规格： 18800\*4000\*4100mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 20000\*6000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱26根、茅草屋塔顶2组、茅草屋屋顶2组、六步梯1套、平台间五步梯1套、1165四方平台9张、塑胶挡板12个、左弯滑梯1套、钻网1套、S滑1套、树顶桥1套、波浪单滑2套、波浪蜈蚣梯1套、树墩梯4组、梅花桩1组、一节钻筒1套、七节滑筒1套、塑胶踏步梯1套（挡板中包含大凸镜挡板、数字挡板、小凸镜挡板）。 | 套 | 1 | 330000 | 330000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 公鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.公鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 海豚摇摇乐 | WD-BY015 | 1.海豚摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小鸭摇摇乐 | WD-BY010 | 1.小鸭摇摇乐  | 套 | 1 | 6270 | 6270 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 苍鱼摇摇乐 | WD-BY006 | 1.苍鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6、新兴路与紫云路交叉口⑮号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99005275 | 1、地面以上规格： 9400\*6700\*6300mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 11000\*9000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱18根、小丑顶2组、大鹏顶1套、三步梯1套、平台间三步梯1套、1050四方平台5张、1050直角平台2张、塑胶挡板9个、2100吊装1套、新短双滑1套、塑胶攀岩1套、S滑1套、七节滑筒1套、钻筒向下1套、铁栏杆1排香蕉座椅2个（挡板中包含字母挡板、凸镜挡板、欢乐小丑挡板、小丑挡板、彩球挡板、直条挡板、门式手鼓挡板)组成。 | 套 | 1 | 164500 | 164500 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 公鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.公鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 小鸭摇摇乐 | WD-BY010 | 1.小鸭摇摇乐  | 套 | 1 | 6270 | 6270 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 海豚摇摇乐 | WD-BY015 | 1.海豚摇摇乐 | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 苍鱼摇摇乐 | WD-BY006 | 1.苍鱼摇摇乐 | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 青少年系列 | WD-TN0120 | 1.攀爬树、平衡吊桥、梅花桩、平衡板、无档滑梯、臂力杆等2.规格：10300\*4600\*2500mm | 套 | 1 | 58800 | 58800 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 7、学院河NAPA溪地对面⑭-1 |
| 1 | 大型玩具 | WD-SL111 | 1、地面以上规格： 11200\*6800\*5200mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 13000\*9000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱20根、原生态顶2组、原生态顶火炬顶1套、平台间五步梯1套、1165四方平台5张、1165三角平台1张、1165梯形平台1张、塑胶挡板6个、2100吊装1套、S滑1套、二节滑筒1套、蜈蚣梯1套、树桩爬梯1套、树桩座椅2套、六节三道滑梯1组、铁栏杆1排（挡板中包含字母挡板、树叶挡板、树根挡板） | 套 | 1 | 169000 | 169000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（一坐板一坐蔸） | WD-SW003B | 1.秋千（一坐板一坐蔸） | 套 | 2 | 13900 | 27800 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 休闲转盘 | WD-HT0210 | 1.休闲转盘 | 套 | 1 | 20700 | 20700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 塑胶平衡木 | WD-TZ019 | 1.塑胶平衡木2.规格：2740\*430\*530mm | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 8、祥和小区对面 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99003514 | 1、地面以上规格： 11800\*7500\*5500mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 14000\*9000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱15根、鱼鳞顶2组、圆形花瓣顶1套、五步梯1套、1050四方平台2张、1050直角平台2张、1050梯形平台2张、1050开孔梯形平台2张、塑胶挡板11个、弹簧梯1套、S滑1套、蜗牛钻筒1套、新短双滑1套、塑胶圆盘梯1套、新款短单滑1套、六节三道滑梯1组、铁栏杆1排、直梯1套、上下鉆梯1套、城堡条挡板4个、彩虹桥1套（挡板中包含字母挡板、窗格挡板、直条挡板 | 套 | 1 | 235700 | 235700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（一坐板一坐蔸） | WD-SW003B | 1.秋千（一坐板一坐蔸）  | 套 | 2 | 13900 | 27800 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 塑胶平衡木 | WD-TZ019 | 1.塑胶平衡木2.规格：2740\*430\*530mm  | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 互动转椅 | WD-HT0215 | 1.互动转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 苍鱼摇摇乐 | WD-BY006 | 1.苍鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 公鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.公鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 9、祥和小区对面⑭-3 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99005274 | 1、地面以上规格： 15200\*10300\*6000mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 17000\*12000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱23根、火箭顶2组、五步梯1套、平台间六步梯1套、平台间七步梯1套、1050四方平台7张、1050直角平台2张、塑胶挡板13个、塑胶踏板1套、火箭柱脚6个、钻网1套、铁板拱桥1套、新短双滑1套、天梯1套、直面攀网1套、七节滑筒2套、左弯滑梯1套（挡板中包含字母挡板、凸镜挡板、彩绘挡板、太空人挡板） | 套 | 1 | 290000 | 290000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 攀岩上肢训练 | WD-PY311 | 1.攀爬网、攀爬墙、吊环、臂力拉伸杆等2.规格：12900\*1700\*2800mm  | 套 | 1 | 63000 | 63000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 休闲转盘 | WD-HT0210 | 1.休闲转盘  | 套 | 1 | 20760 | 20760 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 爱摩雪屋 | WD-HT0211 | 1.攀爬网、攀爬梯等2.规格：3400\*3400\*2200mm  | 套 | 1 | 47150 | 47150 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 弧形安全秋千 | WD-HT0205 | 1.弧形安全秋千2.规格：2610\*370\*2300mm  | 套 | 2 | 6100 | 12200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　10、学院河孙湾小区⑬号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-CS003 | 1、地面以上规格： 11900\*5100\*5600mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 13900\*7000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱20根、风帆顶2组含6片风帆、海盗船头1组、三步梯1套、1050四方平台11张、1050三角平台3张、塑胶挡板21个、B形梯1套、S滑1套、七节滑筒1套、波浪滑梯1套、城堡条12套、一节钻筒1套、塑胶攀爬梯1组、铁栏杆1排（挡板中包含凸镜挡板、城堡直条挡板、窗格挡板）。3、2个上梯口，3个滑梯出口；其中：1个圆形螺旋滑梯出口，一个直形滑梯，1个直形螺旋滑梯出口。设施分2层步局，在2层有筒状和踏板的梯面走廊连接两个梯口，在2层分别南北朝向弯曲下滑，在1层有一直形滑梯；本套设施分别有黄色、蓝色和牙白色3种颜色组成；适合不同年龄儿童的喜好 | 套 | 1 | 220000 | 220000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（一坐板一坐蔸） | WD-SW003B | 1.秋千（一坐板一坐蔸）  | 套 | 1 | 13900 | 13900 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 互动转椅 | WD-HT0215 | 1.互动转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 塑胶平衡木 | WD-TZ019 | 1.塑胶平衡木2.规格：2740\*430\*530mm  | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 小鸭摇摇乐 | WD-BY010 | 1.小鸭摇摇乐  | 套 | 1 | 6270 | 6270 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 苍鱼摇摇乐 | WD-BY006 | 1.苍鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　11、鹿鸣湖 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99006365 | 1、地面以上规格： 17700\*9400\*4500mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 20000\*11000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱44根，圆锥型塔顶2组、坡屋顶2组、4个上口,其中3个楼梯上口，一个攀岩上口，五步梯3套、850新单滑2套、1050四方平台17张、梯形平台4张、二节滑筒1组、铁板拱桥1套、弹簧梯1套、吊环天梯1套、U型网2套、彩虹桥2套、二节钻筒2套、七节滑筒2套、六节滑筒1套、钻筒向下1套、850新双滑1套、攀岩爬梯1套、PE风帆顶1套、城堡条挡板20个、塑胶挡板28个（挡板中包含字母挡板、窗格挡板）。3、设施分2层步局，在2层有筒状和踏板的梯面走廊连接多个梯口；4种颜色衔接搭配。 | 套 | 1 | 444000 | 444000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（一坐板一坐蔸） | WD-SW003B | 1.秋千（一坐板一坐蔸）  | 套 | 2 | 13900 | 27800 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 苍鱼摇摇乐 | WD-BY006 | 1.苍鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 攀岩上肢训练 | WD-PY311 | 1.攀爬网、攀爬墙、吊环、臂力拉伸杆等2.规格：12900\*1700\*2800mm  | 套 | 1 | 63000 | 63000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 足球网 | WD-FT | 1.攀爬网、攀爬梯等2.规格：4200\*3800\*4000mm  | 套 | 1 | 173400 | 173400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 7 | 小花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.小花摇摇乐  | 套 | 1 | 6200 | 6200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 8 | 公鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.公鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　12、许都公园（西场）⑨号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99004309 | 1、地面以上规格： 13500\*6600\*5400mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 15500\*8500mm。设施分2层步局，在2层有筒状和踏板的梯面走廊连接多个梯口；整套设备共6种颜色衔接搭配。2、整套器材包含如下部件：114立柱15根，锥型塔顶2组、坡屋顶1组，2个装饰顶；有四方平台、梯形平台、二节滑筒1组、铁板拱桥1套、彩虹桥1套塑胶挡板（挡板中包含字母挡板、窗格挡板）；2个上梯口，1个攀爬上梯口，上梯口踏板6踏，门宽65厘米，攀爬墙宽1米；5个下滑出口，其中圆型滑梯直径80厘米1个，由8节滑筒连接，直型滑梯2个，双直型滑梯1个，旋转滑梯1个 | 套 | 1 | 450000 | 450000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 大号恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.大号恐龙摇摇乐  | 套 | 1 | 6700 | 6700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 大鲸鱼摇摇乐 | WD-SP008 | 1.大鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6670 | 6670 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小马摇摇乐 | WD-SP001B | 1.小马摇摇乐  | 套 | 1 | 6200 | 6200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：6000\*1500\*2200mm  | 套 | 1 | 15200 | 15200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　13、许都公园（东场）⑨号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-FB004 | 1、地面以上规格： 13800\*7600\*4100mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 16000\*10000mm。2、整套器材包含如下部件：114立柱26根上下，锥型塔顶2组、圆形屋顶1组，4个装饰顶，彩虹顶1个；有四方平台、梯形平台、攀爬墙、塑胶挡板（挡板中包含字母挡板、窗格挡板）；3、3个上梯口，上梯口踏板5踏，门宽65厘米；5个下滑出口，其中圆型滑梯直径80厘米1个，由6节滑筒连接，直型滑梯2个，双直型滑梯1个，旋转滑梯1个。整套设备共7种颜色衔接搭配 | 套 | 1 | 430000 | 430000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：7000\*2600\*2200mm  | 套 | 1 | 16300 | 16300 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 大号恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.大号恐龙摇摇乐  | 套 | 1 | 6700 | 6700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小马摇摇乐 | WD-SP001B | 1.小马摇摇乐  | 套 | 1 | 6200 | 6200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 大鲸鱼摇摇乐 | WD-SP008 | 1.大鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6600 | 6600 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　14、百花路北侧与八一路交叉③号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-TUV005 | 1、地面以上规格： 12300\*6100\*5000mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 14500\*8000mm2、2个上梯口，上梯口踏板6踏，门宽65厘米，树造型踏步门宽100厘米；5个下滑出口，其中圆型滑梯直径80厘米2个，由7节滑筒连接，直型滑梯1个，双直型滑梯1个，旋转滑梯1个。设施分2层步局，在2层有筒状和踏板的梯面走廊连接多个梯口，整套设备共7种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱18根，坡形屋顶3组，装饰顶2个；有四方平台、梯形平台、塑胶挡板（挡板中包含窗格挡板）  | 套 | 1 | 250000 | 250000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 海豚摇摇乐 | WD-BY015 | 1.海豚摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 转椅 | WD-HT0215 | 1.转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：6000\*1500\*2200mm  | 套 | 1 | 15270 | 15270 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 小鱼摇摇乐 | WD-BY010 | 1.小鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5840 | 5840 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　15、许由路北侧与清潩河⑧号 |
| 1 | 大型玩具 | WD-FR188 | 1、地面以上规格： 16500\*6500\*3900mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 18500\*8500mm2、2个上梯口，上梯口踏板6踏，门宽65厘米，攀爬型踏步宽100厘米；3个下滑出口，其中圆型滑梯直径80厘米1个，由7节滑筒连接，直型滑梯1个，双直型滑梯1个。设施分阶段型2层步局，有筒状和踏板的梯面走廊连接多个梯口，整套设备共6种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱28根，坡形屋顶1组，伞型屋顶1组，其他装饰顶4个；有四方平台、梯形平台、塑胶挡板（挡板中字母挡板、包含直条挡板、窗格挡板）组成 | 套 | 1 | 270000 | 270000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：7000\*2600\*2200mm  | 套 | 1 | 16300 | 16300 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 太阳花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.太阳花摇摇乐  | 套 | 1 | 4690 | 4690 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 转椅 | WD-HT0215 | 1.转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 大号恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.大号恐龙摇摇乐  | 套 | 1 | 6700 | 6700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 大鲸鱼摇摇乐 | WD-SP008 | 1.大鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6670 | 6670 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　16饮马河与鹿鸣湖对面⑪-1 |
| 1 | 大型玩具 | WD-WN235 | 1、地面以上规格： 10000\*4300\*3900mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 12000\*6500mm2、1个上梯口，上梯口踏5踏，门宽90厘米；2个下滑出口，其中圆型滑梯直径80厘米1个，由4节滑筒连接，螺旋滑梯1个。设施1层步局，有梯面踏板走廊连接梯口，整套设备共6种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱11根，圆锥形屋顶1组，伞型屋顶1组，其他装饰1个；有四方平台、梯形平台、塑胶挡板（挡板中包含直条挡板、窗格挡板）组成 | 套 | 1 | 160000 | 160000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 大号恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.大号恐龙摇摇乐  | 套 | 1 | 6700 | 6700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 小羊摇摇乐 | WD-BY010Y | 1.小羊摇摇乐  | 套 | 1 | 5800 | 5800 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小号鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.小号鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 小号海豚摇摇乐 | WD-BY015 | 1.小号海豚摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 转椅 | WD-HT0215 | 1.转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　17、饮马河、恒大绿洲⑪-2 |
| 1 | 大型玩具 | WD-CS002 | 1、地面以上规格： 10000\*7000\*5300mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 12000\*9000mm2、1个上梯口是攀爬墙型，墙门宽1米；3个下滑出口，其中直型滑梯2个，双直型滑梯1个。设施2层步局，有梯面踏板走廊连接梯口，整套设备共9种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱19根，圆锥形屋顶1组，风帆装饰1套；海盗船头1组、有四方平台、梯形平台、一节钻筒、铁栏杆一组、塑胶挡板（挡板中包含凸镜挡板、城堡直条挡板、窗格挡板）组成 | 套 | 1 | 380000 | 380000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.恐龙摇摇乐  | 套 | 1 | 6480 | 6480 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 太阳花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.太阳花摇摇乐  | 套 | 1 | 4690 | 4690 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 转椅 | WD-HT0215 | 1.转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 小鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.小鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 5500 | 5500 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：6000\*1500\*2200mm  | 套 | 1 | 15200 | 15200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　18、饮马河、南海街⑫-3 |
| 1 | 大型玩具 | WD-CS002 | 1、地面以上规格： 8500\*5500\*5000mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 11000\*7500mm2、2个上梯口是攀爬墙型，墙门宽1米，楼梯踏步7踏；2个下滑出口，其中直型滑梯1个，双直型滑梯1个。设施2层步局，有梯面踏板走廊连接梯口，整套设备共9种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱12根，圆锥形屋顶1组，风帆装饰顶1套；海盗船头1组、步梯、有四方平台、梯形平台、铁栏杆一组、塑胶挡板（挡板中包含凸镜挡板、城堡直条挡板、窗格挡板）组成 | 套 | 1 | 320000 | 320000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.恐龙摇摇乐  | 套 | 2 | 6400 | 12800 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 海豚摇摇乐 | WD-BY015 | 1.海豚摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：7000\*2600\*2200mm  | 套 | 1 | 16300 | 16300 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 小鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.小鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 太阳花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.太阳花摇摇乐  | 套 | 1 | 4690 | 4690 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　19、饮马河、学府街东⑫ |
| 1 | 大型玩具 | WD-99004321 | 1、地面以上规格： 15700\*9700\*5100mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 17700\*12000mm2、2个上梯口，上梯口踏板5踏和6踏，门宽100厘米；4个下滑出口，其中圆型滑梯直径80厘米1个，由8节滑筒连接，直型滑梯2个，旋转滑梯1个。设施分2层步局，有筒状和踏板的梯面走廊连接多个梯口，整套设备共7种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱22根，企鹅顶1组，锥型顶3组，太阳花顶1个，其他装饰顶2个；有四方平台、梯形平台、塑胶挡板（挡板中包含大凸镜挡板、数字挡板、小凸镜挡板、窗格挡板）组成 | 套 | 1 | 430000 | 430000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：6000\*1500\*2200mm  | 套 | 1 | 15200 | 15200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 飞机摇摇乐 | WD-AI004 | 1.飞机摇摇乐  | 套 | 1 | 5700 | 5700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 公鸡摇摇乐 | WD-BY004 | 1.公鸡摇摇乐  | 套 | 1 | 7200 | 7200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 转椅 | WD-HT0215 | 1.转椅  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 海豚摇摇乐 | WD-BY015 | 1.海豚摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　20、许扶运河、新兴路小铁路南侧⑮-10 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99003514 | 1、地面以上规格： 13200\*6000\*4600mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 14000\*8000mm2、2个上梯口，上梯口踏板6踏，门宽65厘米；5个下滑出口，其中圆型滑梯直径80厘米2个，由7节滑筒连接，直型滑梯1个，双直型滑梯1个。设施分2层步局，有筒状和踏板的梯面走廊连接多个梯口，整套设备共7种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱12根，坡屋顶2组，装饰型顶3组；有四方平台、梯形平台、塑胶挡板（挡板中包含直条挡板、窗格挡板）组成 | 套 | 1 | 190000 | 190000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.恐龙摇摇乐  | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 大号鲸鱼摇摇乐 | WD-SP008 | 1.大号鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 6670 | 6670 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 太阳花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.太阳花摇摇乐  | 套 | 1 | 4690 | 4690 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2.规格：6000\*1500\*2200mm  | 套 | 1 | 15200 | 15200 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 飞机摇摇乐 | WD-AI004 | 1.飞机摇摇乐  | 套 | 1 | 5700 | 5700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　21、职业技术学院南门⑮-11 |
| 1 | 大型玩具 | WD-99004357 | 1、地面以上规格： 7900\*4800\*5100mm(长\*宽\*高)；最小场地尺寸： 10000\*7000mm2、2个上梯口，上梯口踏板6踏及8踏，门宽65厘米；3个下滑出口，其中旋转型滑梯1个，双直型滑梯1个。设施分2层步局，有踏板的梯面走廊连接梯口，整套设备共5种颜色衔接搭配。3、整套器材包含如下部件：114立柱12根，圆屋顶1组，装饰型顶4组；有四方平台、梯形平台、塑胶挡板（挡板中包含大凸镜挡板、数字挡板、小凸镜挡板、窗格挡板）组成 | 套 | 1 | 270000 | 270000 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 2 | 秋千（两坐蔸一坐椅） | WD-SW004C | 1.秋千（两坐蔸一坐椅）2..规格：6000\*2600\*2200mm  | 套 | 1 | 16300 | 16300 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 3 | 小马摇摇乐 | WD-SP001B | 1.小马摇摇乐  | 套 | 1 | 5500 | 5500 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 4 | 小鲸鱼摇摇乐 | WD-BY009 | 1.小鲸鱼摇摇乐  | 套 | 1 | 5660 | 5660 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 5 | 大号恐龙摇摇乐 | WD-DI001 | 1.大号恐龙摇摇乐  | 套 | 1 | 6700 | 6700 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 6 | 太阳花摇摇乐 | WD-BY001 | 1.太阳花摇摇乐  | 套 | 1 | 4690 | 4690 | 南京、南京万德体育产业集团有限公司 |
| 　**全民健身场地 健身器材** 整个项目 |
| 1 | 健身路径 | FXY-214、FXR-236、FXR-234、FXK-230、FXK-220A、FXL-210、FXK-227、FXK-225、FXK-222、FXK-231、FXQ-245、FXQ-4083 | **1、双位太空漫步机**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）摆杆有限位装置，单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用Φ60mm×3mm标准管材，转轴直径30mm，轴承座最薄处壁厚6mm，轴承选用6006承载能力的深沟球轴，并满足GB19272-2011中5.12. 2.3.6冲击试验要求；4）摆杆与主立柱内侧的最小距离处为60mm；5）踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以2mm的R圆弧过渡；6）脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面（3×104 ）mm²，摩擦系数应0.5；7）摆动部件下缘距地面或底面最小高度80mm；8）相邻运动的两踏板的间距大于100mm；9）踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。**2、伸背器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）靠背板采用整体不锈钢版面，不锈钢板材厚度1.0mm。**3、健骑机**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）产品设有内限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；4）摆动部件下边缘距地面或底面最小高度80mm；5）转轴直径25 mm；6）脚踏位有防滑措施，摩擦系数0.5；7）转动部位没有剪切点、挤压点、引入点，不存在卡夹，衣服.头发钩挂或缠绕结构；8）所有管材壁厚2.75mm，连接板厚度5mm，棱边和棱角半径为3.0mm；9）手把握持位置有文理表面。**4、三位扭腰器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承结合的结构；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用51105承载能力的轴承； 4）扭腰盘有防止超速运转的阻尼装置；扭腰盘半径小于160mm时，阻尼值力矩范围为0.75N.M—2.25N.M；5）扭腰盘不使用塑料材质；采用碳钢材质实际壁厚为4mm；6）扭腰盘上表面边缘以R=3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R=2mm的半圆弧予以过渡；7）脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面（6×104）mm²，摩擦系数0.5；**5、腰背按摩器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）把手有文理表面；4）按摩轮与刚性固定部件间最小距离小于2mm；5）器材应具有可操作性、舒适性；6）其它管材壁厚3 mm，各连接片、耳片实际厚度5mm；7）按摩轮转轴直径25mm；8）座椅表面边缘以R=3mm的圆弧过渡，座椅下部棱边应圆滑过渡；9）不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。**6、二位蹬力器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）座椅、靠背上表面边缘以R=3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R=2mm；4）蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格φ60mm×3mm；；5）轴承座支架、耳片壁厚6mm；6）采用轴承结构的，轴承座壁厚6mm；轴承规格6205深沟球轴承；7）不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；8）脚踏部位有防滑措施；摩擦系数0.5；9）蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离230mm；10）不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。**7、上肢牵引器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）活动把手（不含柔性部件）质量600g，柔性部件质量600g；4）牵引链链环与链环之间最大间隙=8mm。5）应设有非刚性碰撞的限位装置；**8、太极揉推器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）两转盘开口间距230mm，无卡夹危险；4）转盘转动部位内置阻尼装置，转盘直径小于300 mm时，阻尼值力矩范围为0.45N.M—2.25N.M。**9、四级压腿按摩器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入；3）压腿架采用ф38×3.0mm优质钢管，压腿部位套设橡胶按摩棒，以按摩小腿，增强锻炼效果和锻炼的舒适度；**10、臂力训练器**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入3）转动部件应具有阻尼装置；4）转轴直径Φ25 mm。**11、告示牌**1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢结构（或铝钢结构），内切圆直径80 mm，钢管壁厚2.75mm；2）告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度1mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；3）告示牌内容包含以下内容：简明的的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话。管理维护单位及联系电话。**12、新型象棋桌** 1）象棋；2）棋牌桌自带棋子，且不能从桌面上被取下。3）棋子不能被破坏，不能被拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不能破碎。4）棋子使用环保材料，不会对人体造成伤害，不会对使用者有任何的伤害。5）棋子和桌面使用不会生锈，连结件螺丝不外露，能够做到防锈防盗。6）弈棋时，棋子顺畅自如，多余棋子可移到棋盘桌面四周，不影响弈棋。7）配套四个坐凳，坐凳材料为非金属类材质制成，增强夏季及冬季等弈棋舒适性且颜色能搭配，美观大方。 | 套 | 9 | 91500 | 823500 | 深圳、深圳市好家庭实业有限公司 |
| 2 | 健身路径( 伞膜结构) | AS800、AS801-AS812 | **1、 腰腹训练器**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，器材采用内限位结构，避免对使用者身体产品挤压危险；按摩轮采用整全式，内置轴承，避免对人体手部产生卡夹现象。伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**2、训练杠**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，无对人体挤压和卡夹的危险；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**3、浪板**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，无对人体挤压和卡夹的危险；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**4、腿部按摩器**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，扶手管壁厚3mm；按摩轮转轴直径φ25mm；无对人体挤压和卡夹的危险；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**5、压腿器**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，压腿横管采用扁圆管或圆管，壁厚3mm，无对人体挤压和卡夹的危险；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**6、扭腰器**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用51105承载能力的推力球轴承；扭腰盘不使用塑料材质；扭腰盘上表面边缘应以R=3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R =2mm；脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面（6×104 ）mm²，摩擦系数应0.5；具有符合人体生物学规律的阻尼结构。轴采用推力球轴承装配；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；具有阻尼结构，无对人体挤压和卡夹的危险；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**7、肩部活动器**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格不小于226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，主支撑管采用Φ60mm×t2.75mm优质钢管；活动轮采用轮子式，并装有防止超速旋转的阻尼装置；两转盘间的开口距离等于240mm；转盘设置有阻尼装置。转盘半径为300mm，阻尼值力矩范围为0.5 N·M-2 N·M。伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**8、扭腰背部按摩器**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，无对人体挤压和卡夹的危险；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形；**9、健身车**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；一体冲压拉伸成形的坐板，板材壁厚2.5mm；所有管材壁厚3mm，耳片、连接片壁厚5mm。转轴直径25mm;应具有阻尼装置。转动半径小于200mm时，阻尼值力矩范围为1.2 N·M-6 N·M。伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形**10、背部按摩器**规格尺寸：2208\*1642\*2675MM主立柱规格226\*176MM，由钢管、铝材、塑木复合结构组成，主要承载立柱采用150\*200\*3.5mm优质钢管，整体按摩轮，内置轴承，按摩轮与刚性固定部件间的间隙小于2mm；不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；各连接片、耳片实际壁厚5mm；转轴直径15mm；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。避免了对人体手部产生的卡夹现象；扶手部分采用防脱落把套；伞膜结构支撑管采用￠33优质钢管，经久耐用；伞膜结构呈波浪形或椭圆形。 | 套 | 2 | 196000 | 392000 | 大厂、大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 |
| 3 | 整套康复器材 | AM70系列 | **1、联动肩关节训练器**规格尺寸：1297\*1160\*1520主要承载立柱：双立柱结构，单侧立柱规格：118\*100钢管、铝型材、塑木复合结构；内衬：□100\*100\*3mm管材主要承载横梁：Φ76\*3mm；安装方式：预埋地埋深度：500mm地基尺寸：500\*500\*600mm关键特性：同步皮带传动。**2、踝关节屈伸练飞器**规格尺寸：1300\*1286\*948主要承载立柱：Φ88\*3.0mm主要承载横梁：Φ33\*2.75mm安装方式：直埋地埋深度：400mm地基尺寸：500\*500\*500mm关键特性：内部带阴尼装置**3、上肢拉力训练器**规格尺寸:2636\*763\*1810mm主要承载立柱：双立柱结构，单侧立柱规格：118\*100钢管、铝型材、塑木复合结构；内衬：□100\*100\*3mm管材主要承载横梁：Φ76\*3mm；安装方式：预埋地埋深度：500mm地基尺寸：500\*500\*600mm关键特性：安装内限位结构。**4、坐式蹬力训练器**规格尺寸:2213\*627\*1520mm主要承载立柱：双立柱结构，单侧立柱规格：118\*100钢管、铝型材、塑木复合结构；内衬：□100\*100\*3mm管材主要承载横梁：Φ88\*3mm；安装方式：预埋地埋深度：500mm、400mm地基尺寸：500\*500\*600mm、500\*500\*500mm关键特性：安装内限位结构。**5、坐式健身车**规格尺寸:1928\*620\*1520mm主要承载立柱：双立柱结构，单侧立柱规格：118\*100钢管、铝型材、塑木复合结构；内衬：□100\*100\*3mm管材主要承载横梁：Φ76\*3mm；安装方式：预埋地埋深度：500mm地基尺寸：500\*500\*600mm关键特性：内部安装阻尼结构。**6、坐式腿部按摩器**规格尺寸:2793\*672\*1520mm主要承载立柱：双立柱结构，单侧立柱规格：118\*100钢管、铝型材、塑木复合结构；内衬：□100\*100\*3mm管材主要承载横梁：□40\*80\*2.75mm；安装方式：预埋地埋深度：500mm地基尺寸：500\*500\*600mm关键特性：安装内限位结构。**7、轨道五子棋**规格尺寸:1620\*1620\*823mm主要承载立柱：Φ114\*3mm主要承载横梁：Φ60\*3mm；安装方式：直埋地埋深度：400mm地基尺寸：500\*500\*500mm五子棋子不可取下。**8、棋牌桌**规格尺寸:1620\*1620\*823mm主要承载立柱：Φ114\*3mm主要承载横梁：Φ60\*3mm；安装方式：直埋地埋深度：400mm地基尺寸：500\*500\*500mm象棋棋子不可取下。 | 套 | 3 | 126000 | 378000 | 大厂、大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司 |
| 4 | 篮球架 |  FXT-162 | 1、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》，执行标准：2、立柱采用 175 mm×175mm ×4mm，伸臂为150x150x4mm, 篮板前部到立柱尺寸长2250m，篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为5mm； 篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a）的要求；3、具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用Φ48×2mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。4、篮板投篮区背面有570mm×150mm×5mm的加强钢板，5、篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）。6 、固定方式：予埋件 | 套 | 50 | 15950 | 797500 | 深圳、深圳市好家庭实业有限公司 |
| 5 | 羽毛球网 | FXT-1819 | 主管采用的是40\*40\*2.5mm的优质管材。外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。 | 套 | 27 | 3230 | 87210 | 深圳、深圳市好家庭实业有限公司 |
| 6 | 五人制足球门 | FXT-1815 | 1. 标准五人制足球门，球门内侧尺寸为3米（长）×2米（高）×1.5米（底部深）；
2. 球门侧面为梯形结构，主立柱采用Φ76×t3.0圆管mm。
 | 套 | 50 | 6000 | 300000 | 深圳、深圳市好家庭实业有限公司 |
| 7 | 乒乓球台 |  FXT-144 | 1）球台规格： 2740×1525×760mm；管材规格φ60mm×3mm；2）乒乓球台面符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求：台面尺寸：2740×1525（mm）；台高：760（mm）3）台面支撑框规格宽20mm×高30mm×壁厚2mm。4）台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸160×140mm。球台与支撑框架安装位置符合GB9272-2011中图22的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。 | 套 | 60 | 3430 | 205800 | 深圳、深圳市好家庭实业有限公司 |
| 　**全民健身场地 围网** |
| 1 | 框架式围网 |  FXT-181 | 1、运动场围网采用模块拼装，围网分为上、下二层。先搭建立柱，后整体式悬挂安装“凹”型钢管、双面包覆包塑围网片框架，框架钢管采用优质Q235的“凹”型钢管焊接制成，规格：50mm\*75mm\*t2.0mm，单个网片规格3000（长）mm x2000（高）mm，围网总高度4000mm，具有良好的阻燃性、耐油、耐生物老化、防腐、防水等性能。2、围网主立柱采用（Q235材质）Ф114mm，管壁厚度3mm的优质钢管，围网辅立柱采用（Q235材质）Ф76mm，管壁厚度3mm的优质钢管，立柱间隔3m。所有管材表面须经过静电粉末喷涂处理。立柱采用直埋式或预埋式，埋入地下深度500mm，地基尺寸400\*400mm。3、围网带有两个1.5m 宽、2.0m高的进出口门，门的包塑网四周采用50mm\*75mm，管壁厚度2.0mm的优质“凹”型钢管覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，围网风载荷标准值0.35Kn/m2。4、包塑围网要求：1）围网包塑后直径为φ3.5mm(±0.15mm)，包塑前钢丝直径为φ2.5mm(±0.05mm)，网孔规格为50×50 mm(±3mm)，网包塑后颜色为墨绿色。2）线材：适合各种用途的高标准优质低碳镀锌铁丝，确保不同场地的使用需求。 | ㎡ | 6928.80 | 590 | 4087992 | 深圳、深圳市好家庭实业有限公司 |
| 2 | 连体组合式围网 |  FLZ-D | 连接处采用专利铝合金压铸连接件，强度高、寿命长、外形整齐美观；2、立杆采用∅76\*2mm镀锌圆钢管；3、横杆采用∅60\*2mm镀锌圆钢管；4、压网条为20\*4mm扁铝；5、预埋件全部为铝合金型材立柱深度450mm；6、PE包塑围网铁丝∅2.1，包塑∅3.6，网孔30\*30mm;7、钢结构件经表面聚酯粉末喷涂处理；8、铝结构件表面聚酯粉末喷涂处理。 | ㎡ | 3579 | 540 | 1932660 | 广州、广东銲马体育器材有限公司 |
| 3 | 铝合金框架围网 |  FLZ-E | 围网立杆、灯柱、安装连接件、网片框架全部采用铝合金材质；2、立杆采用70\*70\*4mm铝型材，表面带波浪装饰纹；3、灯柱采用100\*100\*4mm铝型材，表面带波浪装饰纹；4、网片横杆采用42\*60\*2mm凹槽铝型材管；5、网片竖管采用49\*60\*2mm凹槽铝型材管；6、拉网条为∅8mm铝型材；7、PE包塑围网铁丝∅2.3，包塑后∅3.6，网孔45\*45mm;8、立柱预埋件采用78\*78\*1.5mm铝合金型材管长度450mm；9、灯柱预埋件采用109\*109\*2mm铝合金型材管长度1230mm；10、所有螺丝全部为304#不锈钢螺丝材质；11、立柱、灯柱、网片横杆、网片竖杆、拉网条、灯体、灯臂经酸洗、烘干等工序后做静电聚酯粉末喷涂处理 | ㎡  | 2689.60 | 690 | 1855824 | 广州、广东銲马体育器材有限公司 |
| 合计 | 大写：壹仟捌佰玖拾伍万伍仟捌佰贰拾陆元整 小写：￥18955826.00 |

投标人（公章）：河南欣泰信息技术有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：